{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Transezofaginis daviklis ultragarso sistemai Philips EPIQ CVx"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapio numeris patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.1.","Transezofaginis daviklis Tūrinis 4D transezofaginis daviklis (naujas, nenaudotas):",1,"vnt.","X8-2t, CVX TDS.pdf, 25 psl."]
["1.1.1.","Dažnių diapozonas, ne siauresnis kaip nuo 2 iki 8 MHz",null,null,"Dažnių diapazonas, nuo 2 iki 8 MHz, CVX TDS.pdf, 25 psl."]
["1.1.2.","Gamybos technologija, matricinė arba lygiavertė",null,null,"Matricinė gamybos technologija, CVX TDS.pdf, 25 psl."]
["1.1.3.","Elementų skaičius, ≥ 2500",null,null,"2500 elementų, CVX TDS.pdf, 25 psl."]
["1.1.4.","Tūrinis vaizdavimas realiame laike.Būtinas",null,null,"Tūrinis vaizdavimas realiame laike, CVX TDS.pdf, 25 psl."]
["1.1.5.","Vartotojo programuojamas valdymo klavišas. Būtina galimybė programuoti užšaldymo „Freeze“, automatinio vaizdo optimizavimo ar išsaugojimo funkcijoms.",null,null,"Vartotojo programuojamas valdymo klavišas. Galimybė programuoti užšaldymo \"Freeze\", automatinio vaizdo optimizavimo ar išsaugojimo funkcijoms. CVX TDS.pdf, 25 psl."]
["1.1.6.","Daviklis turi būti suderinamas su uzltragarso sistema ''PHILIPS EPIQ CVx''. Būtina",null,null,"Daviklis suderinamas su ultragarso sistema \"Philips Healthcare, EPIQ CVx\", CVX TDS.pdf, 1, 25 psl."]
["1.1.7.","Programinės įrangos licenzija, užtikrinanti daviklio tūrinio vaizdavimo funkciją su įstaigoje naudojamu EPIQ CVx ultragarso aparatu. Būtina",null,null,"Programinės įrangos licencija, užtikrinanti daviklio tūrinio vaizdavimo funkciją su įstaigoje naudojamu EPIQ CVx ultragarso aparatu. "]
["1.1.8.","Įrangos žymėjimas CE ženklu. Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti notifikuotos įstaigos ir (arba) gamintojo CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją )",null,null,"Įrangos žymėjimas CE ženklu - kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama gamintojo CE sertifikato kopija."]
["1.1.9.","Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.",null,null,"Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba."]
["1.1.10.","Garantinio aptarnavimo laikotarpis 12 mėn.",null,null,"Garantinio aptarnavimo laikotarpis 12 mėn."]
["1.1.11.","Dokumentai (gali būti gamintojo prekės katalogas, bukletas, aprašymas ir kt.) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,"Pateikiami dokumentai įrodyti, kad siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prekės kataloge pažymėtos vietos, įrodančios siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti pagrįsti parametrai."]
["1.1.12.","Prekės turi būti pristatytos, iš anksto Šalių suderintu laiku, per ne vėliau kaip per  1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.",null,null,"Prekės pristatomos iš anksto šalių suderintu laiku, ne vėliau kaip per 1(vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos."]
["1.1.13.","Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.",null,null,"Gamintojo \"Philips Healthcare\" daviklis \"X8-2t\""]