{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":250,"n_cols":8,"rows_kept":250,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["OFTALMOLOGINIAI LĘŠIAI"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-03-19"]
["Nr.:"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Figaro\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,132713849]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Savanorių pr. 151-1 Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT327138414"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT567300010071017016 AB  Bankas \"Swedbank\""]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Gintaras Radzevičius"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8-37 730973 office@optics.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Gintaras Radzevičius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atvjeu, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Gintaras Radzevičius"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
[]
["1. DALIS","UŽPAKALINĖS KAMEROS SULANKSTOMI INTRAOKULINIAI LĘŠIAI SU KASETĖMIS IMPLANTAVIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis  be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["1.","Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiai su kasetėmis implantavimui"]
["1.1.","Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiai su kasetėmis implantavimui.",100,"vnt.",42.4,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":4240},"Prescizion Monofocal Model 560, Ophtec Bv, Olandija (Katalogas 1.pdf)"]
["1.1.1.","Skirti implantuoti per 1,8 mm pjūvį",null,null,null,null,null,"Skirti implantuoti per 1,8 mm pjūvį"]
["1.1.2.","Bendras ilgis - 12,5 mm",null,null,null,null,null,"Bendras ilgis - 12,5 mm"]
["1.1.3.","Optikos diametras - 6,0 mm",null,null,null,null,null,"Optikos diametras - 6,0 mm"]
["1.1.4.","Optikos kraštas - status",null,null,null,null,null,"Optikos kraštas - status"]
["1.1.5.","Optinės dalies išgaubtumas - sferinis, nulinė aberacija",null,null,null,null,null,"Optinės dalies išgaubtumas - sferinis, nulinė aberacija"]
["1.1.6.","Optinės dalies forma - pliusinių dioptrijų laužiamosios galios lęšių optinė dalis abipusiai išgaubta, minusinių dioptrijų - menisko formos.",null,null,null,null,null,"Optinės dalies forma - pliusinių dioptrijų laužiamosios galios lęšių optinė dalis abipusiai išgaubta, minusinių dioptrijų - menisko formos."]
["1.1.7.","Medžiaga - hidrofobinis ir/arba hidrofilinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su ne daugiau kaip 25% vandens",null,null,null,null,null,"Medžiaga - hidrofilinis medžiaga, su ne daugiau kaip 25% vandens"]
["1.1.8.","Laužiamoji galia nuo -10 iki +35 dioptrijų (didėjimas kas 0,5D)",null,null,null,null,null,"Laužiamoji galia nuo -10 iki +35 dioptrijų (didėjimas kas 0,5D)"]
["1.1.9.","Atraminių elementų forma „J“ arba „C“, su angomis",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų forma „C“, su angomis"]
["1.1.10.","Konstrukcija - monolitiniai",null,null,null,null,null,"Konstrukcija - monolitiniai"]
["1.1.11.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje.",null,null,null,null,null,"Intraokuliniai lęšiai be rotacinių skylučių optinėje dalyje."]
["1.1.12.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu",null,null,null,null,null,"Ophtec CE sertifikatas IOL 2023.pdf"]
["1.1.13.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai",null,null,null,null,null,"3 metai"]
["1.1.14.","Refrakcijos indeksas nuo 1,46 iki 1,55",null,null,null,null,null,"Refrakcijos indeksas nuo 1,46"]
["1.1.15.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo.",null,null,null,null,null,"Straipsnis 1 konfidencialu.pdf"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C52)<>COUNT(F37:F52)),\"\", SUM(F37:F52))","v":4240},{"$f":"IF((COUNT(C37:C52)<>COUNT(F37:F52)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",212]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F54), \"\", SUM(F53:F54))","v":4452},"Dalies biudžetas su PVM: 4620,00 Eur"]
[]
[]
[]
["2. DALIS","UŽPAKALINĖS KAMEROS SULANKSTOMI MONOLITINIAI ASFERINIAI INTRAOKULINIAI LĘŠIAI SU KASETĖMIS IR VIENKARTINIAIS INJEKTORIAIS IMPLANTAVIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis  be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["2.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai intraokuliniai lęšiai su kasetėmis ir vienkartiniais injektoriais implantavimui"]
["2.1.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai intraokuliniai lęšiai su kasetėmis ir vienkartiniais injektoriais implantavimui",200,"vnt.",152,{"$f":"IF(ISBLANK(E64),\"\", PRODUCT(C64,E64))","v":30400},"Acrysof IQ SN60WF, Alcon JAV (Katalogas 2.pdf)"]
["2.1.1.","Medžiaga-Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0.3% vandens.UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui.Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% ± 3% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% ± 3% esant 475 nm ilgio bangoms.",null,null,null,null,null,"Medžiaga-hidrofobinis akrilatas, /Hidrofobas.pdf/ su ne daugiau kaip 0.20% vandens.UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400nm bangos ilgiui.Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% esant 475 nm ilgio bangoms."]
["2.1.2.","Bendras ilgis - 13,0 mm",null,null,null,null,null,"Bendras ilgis - 13,0 mm /Katalogas 2.pdf/"]
["2.1.3.","Optikos diametras - 6,0 mm",null,null,null,null,null,"Optikos diametras - 6,0 mm  /Katalogas 2.pdf/"]
["2.1.4.","Optikos kraštas status",null,null,null,null,null,"Optikos kraštas status /Status krastas.pdf/"]
["2.1.5.","Optikos savybės - Asferinė, asimetrinė, abipusiai išgaubta.Užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms.",null,null,null,null,null,"Optikos savybės - Asferinė, asimetrinė, abipusiai išgaubta.Užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms.  /Katalogas 2.pdf/"]
["2.1.6.","Refrakcijos indeksas - ne mažesnis nei 1,55",null,null,null,null,null,"Refrakcijos indeksas  1,55"]
["2.1.7.","Laužiamoji galia nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų.",null,null,null,null,null,"Laužiamoji galia nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų.  /Katalogas 2.pdf/"]
["2.1.8.","Atraminių elementų forma modifikuota „L“ arba modifikuota “C”",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų forma modifikuota „L“  /Katalogas 2.pdf/"]
["2.1.9.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0º",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0º  /Katalogas 2.pdf/"]
["2.1.10.","Konstrukcija - Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją",null,null,null,null,null,"Konstrukcija - Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją  /Katalogas 2.pdf/"]
["2.1.11.","Lęšio pateikimo sąlygos nuo +6.0 iki +30.0 D",null,null,null,null,null,"Lęšio pateikimo sąlygos nuo +6.0 iki +30.0 D  /Katalogas 2.pdf/"]
["2.1.12.","Lęšiai pateikiami supakuoti į vienkartinį injektorių, sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje",null,null,null,null,null,"Lęšiai pateikiami supakuoti į vienkartinį injektorių, sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje  /Katalogas 2.pdf/"]
["2.1.13.","Vienkartinio injektoriaus  savybės - snapelis su gylio apsauga, skirta kontroliuoti įvedimo į pjūvį gyliui. Apsauga neleidžianti lęšiui pasislinkti ir stūmoklio užraktas turi būti kitokios spalvos nei injektorius lengvam indentifikavimui.",null,null,null,null,null,"Vienkartinio injektoriaus  savybės - snapelis su gylio apsauga, skirta kontroliuoti įvedimo į pjūvį gyliui. Apsauga neleidžianti lęšiui pasislinkti ir stūmoklio užraktas turi būti kitokios spalvos nei injektorius lengvam indentifikavimui."]
["2.1.14.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje.",null,null,null,null,null,"Intraokuliniai lęšiai  be rotacinių skylučių optinėje dalyje."]
["2.1.15.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu.",null,null,null,null,null,"Alcon CE sertifikatas 2022.pdf"]
["2.1.16.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai",null,null,null,null,null,"3 metai"]
["2.1.17.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo.",null,null,null,null,null,"Straipsnis 2 konfidencialu.pdf"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C64:C81)<>COUNT(F64:F81)),\"\", SUM(F64:F81))","v":30400},{"$f":"IF((COUNT(C64:C81)<>COUNT(F64:F81)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1520]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F83), \"\", SUM(F82:F83))","v":31920},"Dalies biudžetas su PVM: 31920,00 Eur"]
[]
[]
[]
["3. DALIS","UŽPAKALINĖS KAMEROS SULANKSTOMI HIDROFOBINIAI MONOLITINIAI ASFERINIAI IOL PREIMPLANTUOTI Į VIENKARTINĮ  INJEKTORIŲ SU AUTOMATINE INTRAOKULINIO LĘŠIO IMPLANTAVIMO GREIČIO KONTROLE IR GYLIO APSAUGA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis  be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["3.","Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asferiniai IOL preimplantuoti į vienkartinį  injektorių su automatine intraokulinio lęšio implantavimo greičio kontrole ir gylio apsauga"]
["3.1.","Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asferiniai IOL preimplantuoti į vienkartinį  injektorių su automatine intraokulinio lęšio implantavimo greičio kontrole ir gylio apsauga",600,"vnt.",186,{"$f":"IF(ISBLANK(E93),\"\", PRODUCT(C93,E93))","v":111600},"Clareon CNA0T0 Alcon JAV /Katalogas 3.pdf/"]
["3.1.1.","Skirti implantuoti per 2,2 mm pjūvį",null,null,null,null,null,"Skirti implantuoti per 2,2 mm pjūvį"]
["3.1.2.","Medžiaga - hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, nefotochrominė.",null,null,null,null,null,"Medžiaga - hidrofobinis akrilatas, su 1,5% vandens, nefotochrominė./Katalogas 3_1.pdf/; /Katalogas 3_3.pdf/ /Hidrofobas.pdf/"]
["3.1.3.","UV spindulių filtravimas pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui",null,null,null,null,null,"UV spindulių filtravimas pralaidumas 10% esant 403 nm bangos ilgiui /Katalogas 3_1.pdf/; "]
["3.1.4.","Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras) filtravimas 400 – 475  nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.",null,null,null,null,null,"Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras) filtravimas 400 – 475  nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokuojama. /Katalogas 3_1.pdf/; "]
["3.1.5.","Bendras ilgis - 13,0 mm",null,null,null,null,null,"Bendras ilgis - 13,0 mm /Katalogas 3_1.pdf/; /Katalogas 3_2.pdf/; "]
["3.1.6.","Optikos diametras - 6,0 mm",null,null,null,null,null,"Optikos diametras - 6,0 mm /Katalogas 3_1.pdf/;  /Katalogas 3_2.pdf/; "]
["3.1.7.","Optikos savybės - asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas",null,null,null,null,null,"Optikos savybės - asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas /Katalogas 3_1.pdf/;  /Katalogas 3_2.pdf/; "]
["3.1.8.","Asferinės savybės - priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms",null,null,null,null,null,"Asferinės savybės - priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms /Katalogas 3_1.pdf/; "]
["3.1.9.","Laužiamoji galia ne siauriau +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D)",null,null,null,null,null,"Laužiamoji galia +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D) /Katalogas 3_1.pdf/;  /Katalogas 3_2.pdf/; "]
["3.1.10.","Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,55",null,null,null,null,null,"Refrakcijos indeksas  1,55 /Katalogas 3_1.pdf/; "]
["3.1.11.","Konstrukcija - Monolitiniai",null,null,null,null,null,"Konstrukcija - Monolitiniai /Katalogas 3_1.pdf/; "]
["3.1.12.","Atraminių elementų forma modifikuota „L“ „J“ arba “C”",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų forma modifikuota „L“ /Katalogas 3_1.pdf/;  /Katalogas 3_2.pdf/; "]
["3.1.13.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0º",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0º /Katalogas 3_1.pdf/;  /Katalogas 3_2.pdf/; "]
["3.1.14.","Lęšio pateikimo sąlygos - sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;",null,null,null,null,null,"Lęšio pateikimo sąlygos - sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje; /Katalogas 3_1.pdf/; "]
["3.1.15.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje.",null,null,null,null,null,"Intraokuliniai lęšiai be rotacinių skylučių optinėje dalyje."]
["3.1.16.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu.",null,null,null,null,null,"Alcon CE sertifikatas 2022.pdf"]
["3.1.17.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai",null,null,null,null,null,"3 metai"]
["3.1.18.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo.",null,null,null,null,null,"Straipsnis 3.pdf"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C93:C111)<>COUNT(F93:F111)),\"\", SUM(F93:F111))","v":111600},{"$f":"IF((COUNT(C93:C111)<>COUNT(F93:F111)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",5580]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F113), \"\", SUM(F112:F113))","v":117180},"Dalies biudžetas su PVM:  117180,00Eur"]
[]
[]
[]
["4. DALIS","UŽPAKALINĖS KAMEROS SULANKSTOMI MONOLITINIAI TORINIAI ASFERINIAI  IOL SU KASETĖMIS IMPLANTAVIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis  be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["4.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai  IOL su kasetėmis implantavimui"]
["4.1.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai  IOL su kasetėmis implantavimui",155,"vnt.",396,{"$f":"IF(ISBLANK(E123),\"\", PRODUCT(C123,E123))","v":61380},"Acrysof IQ Toric SN6AT2-SN6AT9, Alcon JAV"]
["4.1.1.","Medžiaga - Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą.",null,null,null,null,null,"Medžiaga - Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras  filtruojantis UV spindulius ir turintis mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą. /Hidrofobas.pdf; Katalogas4.pdf/"]
["4.1.2.","Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% ± 3% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% ± 3% esant 475 nm ilgio bangoms t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama",null,null,null,null,null,"Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 6%-8% (priklausomai nuo modelio) esant 400 nm ilgio bangoms iki 67% - 69 % esant 475 nm ilgio bangoms t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokuojamaю /Katalogas4.pdf/"]
["4.1.3.","Bendras ilgis - 13,0 mm",null,null,null,null,null,"Bendras ilgis - 13,0 mm /Katalogas4.pdf/"]
["4.1.4.","Optinės dalies skersmuo - 6,0 mm",null,null,null,null,null,"Optinės dalies skersmuo - 6,0 mm /Katalogas4.pdf/"]
["4.1.5.","Optinės dalies savybės - asferinė, torinė, abipusiai išgaubta",null,null,null,null,null,"Optinės dalies savybės - asferinė, torinė, abipusiai išgaubta /Katalogas4.pdf/"]
["4.1.6.","Optinės dalies krašto forma - Stataus kampo",null,null,null,null,null,"Optinės dalies krašto forma - Stataus kampoю /Status krastas.pdf/"]
["4.1.7.","Laužiamoji galia - nuo +6,0 iki +33,0 dioptrijų",null,null,null,null,null,"Laužiamoji galia - nuo +6,0 iki +33,0 dioptrijų /Katalogas 4.pdf/"]
["4.1.8.","Torinio elemento laužiamoji galia 1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 375D; 4,5D; 5,25D; 6,0D",null,null,null,null,null,"Torinio elemento laužiamoji galia 1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 375D; 4,5D; 5,25D; 6,0D /Katalogas4.pdf/"]
["4.1.9.","Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,55",null,null,null,null,null,"Refrakcijos indeksas 1,55 /Katalogas4.pdf/"]
["4.1.10.","Konstrukcija-  monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją",null,null,null,null,null,"Konstrukcija-  monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją /Katalogas4.pdf/"]
["4.1.11.","Atraminių elementų forma: Modifikuota „L“",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų forma: StableForce, kitaip Modifikuota „L“ /Katalogas 4.pdf/"]
["4.1.12.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0o",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0o"]
["4.1.13.","Lęšio pateikimo sąlygos - lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje.",null,null,null,null,null,"Lęšio pateikimo sąlygos - lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje. /Katalogas 4.pdf/"]
["4.1.14.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje.",null,null,null,null,null,"Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje."]
["4.1.15.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu.",null,null,null,null,null,"Alcon CE sertifikatas 2022.pdf"]
["4.1.16.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai",null,null,null,null,null,"3 metai"]
["4.1.17.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo.",null,null,null,null,null,"Straipsnis 4.pdf"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C123:C140)<>COUNT(F123:F140)),\"\", SUM(F123:F140))","v":61380},{"$f":"IF((COUNT(C123:C140)<>COUNT(F123:F140)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",3069]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F142), \"\", SUM(F141:F142))","v":64449},"Dalies biudžetas su PVM: 64449,00 Eur"]
[]
[]
[]
["5. DALIS","UŽPAKALINĖS KAMEROS SULANKSTOMI MONOLITINIAI DAUGIAŽIDINIAI ASFERINIAI IOL SU KASETĖMIS IMPLANTAVIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis  be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["5.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui"]
["5.1.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui",50,"vnt.",828,{"$f":"IF(ISBLANK(E152),\"\", PRODUCT(C152,E152))","v":41400},"Panoptix TFNT00, Alcon JAV"]
["5.1.1.","Medžiaga - Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,3% vandens.",null,null,null,null,null,"Medžiaga - Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,2% vandens. /Hidrofobas.pdf/ /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.2.","UV spindulių filtravimas pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui",null,null,null,null,null,"UV spindulių filtravimas pralaidumas ne daugiau 10% esant 401 nm bangos ilgiui  /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.3.","Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras) - Ne siauriau nei 400 – 475  nm ilgio bangų spektre.",null,null,null,null,null,"Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras) - 400 – 475  nm ilgio bangų spektre. /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.4.","Bendras ilgis - 13,0 mm",null,null,null,null,null,"Bendras ilgis - 13,0 mm /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.5.","Optikos diametras - 6,0 mm",null,null,null,null,null,"Optikos diametras - 6,0 mm /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.6.","Optikos savybės - difrakcinė, asferinė",null,null,null,null,null,"Optikos savybės - difrakcinė, asferinė /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.7.","Asferinės savybės - priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms",null,null,null,null,null,"Asferinės savybės - priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.8.","Difrakcinės zonos dydis - 4,5±2 mm",null,null,null,null,null,"Difrakcinės zonos dydis - 4,5mm /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.9.","Laužiamoji galia nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0 iki +34,0 dioptrijų (didėjimas kas 1,0 dioptrija)",null,null,null,null,null,"Laužiamoji galia nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0 iki +34,0 dioptrijų (didėjimas kas 1,0 dioptrija) /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.10.","Papildoma optinė galia +2,17D ir 3,25D",null,null,null,null,null,"Papildoma optinė galia +2,17D ir 3,25D /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.11.","Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,55",null,null,null,null,null,"Refrakcijos indeksas 1,55 /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.12.","Konstrukcija - Monolitiniai",null,null,null,null,null,"Konstrukcija - Monolitiniai /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.13.","Atraminių elementų forma - modifikuota „L“ „J“ arba “C”",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų forma - modifikuota „L“ /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.14.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0º",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0º /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.15.","Lęšio pateikimo sąlygos - sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;",null,null,null,null,null,"Lęšio pateikimo sąlygos - sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje; /Katalogas 5.pdf/"]
["5.1.16.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje.",null,null,null,null,null,"Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje."]
["5.1.17.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu.",null,null,null,null,null,"Alcon CE sertifikatas 2022.pdf"]
["5.1.18.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai",null,null,null,null,null,"3 metai"]
["5.1.19.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo.",null,null,null,null,null,"Straipsnis 5.pdf"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C152:C171)<>COUNT(F152:F171)),\"\", SUM(F152:F171))","v":41400},{"$f":"IF((COUNT(C152:C171)<>COUNT(F152:F171)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2070]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F173), \"\", SUM(F172:F173))","v":43470},"Dalies biudžetas su PVM: 44176,00 Eur"]
[]
[]
[]
["6. DALIS","UŽPAKALINĖS KAMEROS SULANKSTOMI MONOLITINIAI DAUGIAŽIDINIAI TORINIAI ASFERINIAI IOL SU KASETĖMIS IMPLANTAVIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis  be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["6.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui"]
["6.1.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui",30,"vnt.",1050,{"$f":"IF(ISBLANK(E183),\"\", PRODUCT(C183,E183))","v":31500},"Panoptix Toric TFNT20-TFNT60, Alcon,\n\n"]
["6.1.1.","Medžiaga - Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,3% vandens.",null,null,null,null,null,"Medžiaga - Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,2% vandens. /Hidrofobas.pdf/ /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.2.","UV spindulių filtravimas - pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui",null,null,null,null,null,"UV spindulių filtravimas - pralaidumas ne daugiau 10% esant 401 nm bangos ilgiui  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.3.","Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras)Ne siauriau nei 400 – 475  nm ilgio bangų spektre.",null,null,null,null,null,"Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras)Ne siauriau nei 400 – 475  nm ilgio bangų spektre.  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.4.","Bendras ilgis - 13,0 mm",null,null,null,null,null,"Bendras ilgis - 13,0 mm  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.5.","Optikos diametras - 6,0 mm",null,null,null,null,null,"Optikos diametras - 6,0 mm  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.6.","Optikos savybės - difrakcinė, asferinė, torinė",null,null,null,null,null,"Optikos savybės - difrakcinė, asferinė, torinė  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.7.","Asferinės savybės - Priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms",null,null,null,null,null,"Asferinės savybės - Priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.8.","Difrakcinės zonos dydis - 4,5±2 mm",null,null,null,null,null,"Difrakcinės zonos dydis - 4,5mm  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.9.","Laužiamoji galia nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0 iki +34,0 dioptrijų (didėjimas kas 1,0 dioptrija)",null,null,null,null,null,"Laužiamoji galia nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0 iki +34,0 dioptrijų (didėjimas kas 1,0 dioptrija)  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.10.","Papildoma optinė galia  - +2,17D ir 3,25D",null,null,null,null,null,"Papildoma optinė galia  - +2,17D ir 3,25D  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.11.","Torinio elemento laužiamoji galia:1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 375D",null,null,null,null,null,"Torinio elemento laužiamoji galia:1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 375D  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.12.","Refrakcijos indeksas - ne mažesnis nei 1,55",null,null,null,null,null,"Refrakcijos indeksas - 1,55  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.13.","Konstrukcija - Monolitiniai",null,null,null,null,null,"Konstrukcija - Monolitiniai  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.14.","Atraminių elementų forma - modifikuota „L“ „J“ arba “C”",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų forma - modifikuota „L“ /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.15.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas  - 0º",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas  - 0º"]
["6.1.16.","Lęšio pateikimo sąlygos - sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;",null,null,null,null,null,"Lęšio pateikimo sąlygos - sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;"]
["6.1.17.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje.",null,null,null,null,null,"Intraokuliniai lęšiai be rotacinių skylučių optinėje dalyje.  /Katalogas 6.pdf/"]
["6.1.18.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu.",null,null,null,null,null,"Alcon CE sertifikatas 2022.pdf"]
["6.1.19.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai",null,null,null,null,null,"3 metai"]
["6.1.20.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo.",null,null,null,null,null,"Straipsnis 6.pdf"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C183:C203)<>COUNT(F183:F203)),\"\", SUM(F183:F203))","v":31500},{"$f":"IF((COUNT(C183:C203)<>COUNT(F183:F203)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1575]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F205), \"\", SUM(F204:F205))","v":33075},"Dalies biudžetas su PVM:  33075,00 Eur"]
[]
[]
[]
["7. DALIS","UŽPAKALINĖS KAMEROS SULANKSTOMI MONOLITINIAI ASFERINIAI IOL SU KASETĖMIS IMPLANTAVIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis  be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["7.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui"]
["7.1.","Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui",600,"vnt.",156,{"$f":"IF(ISBLANK(E215),\"\", PRODUCT(C215,E215))","v":93600},"Tecnis, ZCB00 J&J JAV"]
["7.1.1.","Medžiaga - Minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu.",null,null,null,null,null,"Medžiaga - Minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. Lęšio optika: 1 ir 6 punktas /Katalogas 7_2.pdf/"]
["7.1.2.","Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D  lęšis (ploniausias) – 376,5nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių",null,null,null,null,null,"Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D  lęšis (ploniausias) – 376,5nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių Lęšio optika: 1 ir 6 punktas /Katalogas 7_2.pdf/"]
["7.1.3.","Bendras ilgis  - 13,0 mm",null,null,null,null,null,"Bendras ilgis  - 13,0 mm /Katalogas 7_1.pdf 1 psl/"]
["7.1.4.","Optinės dalies skersmuo  - 6,0 mm",null,null,null,null,null,"Optinės dalies skersmuo  - 6,0 mm /Katalogas 7_1.pdf 1 psl/"]
["7.1.5.","Optinės dalies savybės  - Priekinis paviršius asferinis, abipusiai išgaubta, optinės dalies storis centre 0,722 mm (+20,0D IOL)",null,null,null,null,null,"Optinės dalies savybės  - Priekinis paviršius asferinis, abipusiai išgaubta, /Katalogas 7_1.pdf 2 psl/ optinės dalies storis centre 0,722 mm (+20,0D IOL) /Katalogas 7_2.pdf 1 psl/"]
["7.1.6.","Optinės dalies krašto forma - Užpakalinis kraštas stataus kampo 360O (PROTEC 360O EDGE dizainas), matinis",null,null,null,null,null,"Optinės dalies krašto forma - Užpakalinis kraštas stataus kampo 360O (PROTEC 360O EDGE dizainas), matinis /Katalogas 7_2.pdf 1 psl/"]
["7.1.7.","Laužiamoji galia - Nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų",null,null,null,null,null,"Laužiamoji galia - Nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų /Katalogas 7_1.pdf 2 psl/"]
["7.1.8.","Refrakcijos indeksas - Ne mažesnis nei 1,47 esant 35O C",null,null,null,null,null,"Refrakcijos indeksas - 1,47 esant 35O C /Katalogas 7_1.pdf 2 psl/ Lęšio optika: 5 punktas /Katalogas 7_2.pdf 1 psl/"]
["7.1.9.","Konstrukcija  - Monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją",null,null,null,null,null,"Konstrukcija  - Monolitinis, (1-piece) IOL /Katalogas 7_1.pdf 1 psl/ priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją Optic Charecteristics: Shape /Katalogas 7_1.pdf 2 psl/  /Katalogas 7_2.pdf 2 psl/"]
["7.1.10.","Atraminių elementų forma: Modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm.",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų forma: Modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm. /Katalogas 7_2.pdf 1 psl/"]
["7.1.11.","Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas  - 0o",null,null,null,null,null,"Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas  - 0o /Katalogas 7_3.pdf 12 psl/"]
["7.1.12.","Lęšio pateikimo sąlygos - Lęšis teikiamas sausas, sterilus",null,null,null,null,null,"Lęšio pateikimo sąlygos - Lęšis teikiamas sausas, sterilus /Katalogas 7_2.pdf 2 psl/"]
["7.1.13.","Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje.",null,null,null,null,null,"Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje."]
["7.1.14.","Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu.",null,null,null,null,null,"J&J CE sertifikatas 2023.pdf"]
["7.1.15.","Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai",null,null,null,null,null," 3 metai"]
["7.1.16.","Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus, vertinant antrinių kataraktų skaičių arba YAG kapsulotomijų skaičių praėjus ne mažiau nei  12 mėn. po intraokulinių lęšių implantavimo.",null,null,null,null,null,"Straipsnis 7.pdf"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C215:C231)<>COUNT(F215:F231)),\"\", SUM(F215:F231))","v":93600},{"$f":"IF((COUNT(C215:C231)<>COUNT(F215:F231)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",4680]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F233), \"\", SUM(F232:F233))","v":98280},"Dalies biudžetas su PVM:  99330,00 Eur"]
[]
[]
[]
["8. DALIS","KAPSULĖS TEMPIMO ŽIEDAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis  be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["8.","Kapsulės tempimo žiedai"]
["8.1.","Kapsulės tempimo žiedai",50,"vnt.",96,{"$f":"IF(ISBLANK(E243),\"\", PRODUCT(C243,E243))","v":4800},"Ring Ject Model 375 ir Model 376"]
["8.1.1.","Medžiaga: lankstus polimetilmetakrilatas (PMMA), kompresiškai presuotas (angl. Compression Molding Technology), (PMMA)   arba lygiavertė medžiaga",null,null,null,null,null,"Medžiaga: lankstus polimetilmetakrilatas (PMMA) /Katalogas 8_2.pdf/, kompresiškai presuotas (angl. Compression Molding Technology),"]
["8.1.2.","Skersmuo - 12, ir 13,0 mm",null,null,null,null,null,"Skersmuo - 12mm (Model 375), ir 13,0mm (Model 376) /Katalogas 8_2.pdf/"]
["8.1.3.","Suspaudimas nuo 12,00 mm iki 10 mm, nuo 13,00 mm iki 11 mm",null,null,null,null,null,"Suspaudimas nuo 12,00 mm iki 10 mm (Model 375), nuo 13,00 mm iki 11 mm Model 376). /Katalogas 8_2.pdf/"]
["8.1.4.","Pateikimo sąlygos - Žiedas turi būti iš anksto patalpintas į vienkartinį injektorių",null,null,null,null,null,"Pateikimo sąlygos - Žiedas turi būti iš anksto patalpintas į vienkartinį  /Katalogas 8_2.pdf/"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C243:C247)<>COUNT(F243:F247)),\"\", SUM(F243:F247))","v":4800},{"$f":"IF((COUNT(C243:C247)<>COUNT(F243:F247)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",240]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F249), \"\", SUM(F248:F249))","v":5040},"Dalies biudžetas su PVM: 5250,00 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":84,"n_cols":11,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,9],[36,4,36,9],[34,4,34,9],[36,0,36,3],[34,0,34,3],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[29,1,29,6],[28,1,28,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[29,7,29,9],[26,7,26,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[28,7,28,9],[27,7,27,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[1,0,2,10],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[8,0,8,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[19,1,19,6],[14,0,14,9],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[16,0,16,9],[18,7,18,9],[18,1,18,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
["* Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama."]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[4,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"Ne"]
[5,"CE sertifikatai",null,null,null,null,null,"Ne"]
[6,"Straipsniai",null,null,null,null,null,"Taip"]
[7,"Katalogai",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Gintaras Radzevičius"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5594 2021-02-04 09:42:51"]