{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":5,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Kompiuterių tinklo įranga ir medžiagos"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (patikslinta 2021-03-29)"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Tiekėjo siūlomos konkrečios parametrų reikšmės"]
[]
["1.","Belaidžio tinklo įranga"]
["1.1.","Belaidžio tinko stotelės (5vnt. komplektas)",3,"kompl"]
["1.1.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"UAP-AC-LITE-5, UBIQUITI UniFi AC Lite 5pack"]
["1.1.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Ubiquiti "]
["1.1.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Atitinka. Įranga nauja"]
["1.1.4.","Vidinės antenos 2 vnt.;  Dual‑Band Antennas, 3 dBi  kiekviena",null,null,"Atitinka, vidinės antenos 2 vnt.,  Dual‑Band Antennas, 3 dBi  kiekviena"]
["1.1.5.","WiFi standartai: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac",null,null,"802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac"]
["1.1.6.","Belaidis saugumas: WEP, WPA‑PSK, WPA‑Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)",null,null,"WEP, WPA‑PSK, WPA‑Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)"]
["1.1.7.","SSID skaičius: ne mažiau 8",null,null,8]
["1.1.8.","VLAN palaikymas: 802.1Q",null,null,"VLAN: 802.1Q"]
["1.1.9.","QoS: srauto ribojimas per naudotoją",null,null,"\tPer‑User Rate Limiting"]
["1.1.10.","vienu metu prisijungiančių įrenginių;  iki 250. Svečių tinklo izoliavimas",null,null,"Concurrent Clients: 250+, Svečių tinklo izoliavimas palaikomas"]
["1.1.11.","El. maitinimas: 802.3af/A PoE.  24V",null,null,"802.3af/A PoE. 24V"]
["1.1.12.","Komplektuojamas su tvirtinimo prie sienos/lubų detalėmis",null,null," su tvirtinimo prie sienos/lubų detalėmis"]
["1.1.13.","Garantija: ne mažiau 2 metų gamintojo garantija",null,null,"2 metų gamintojo garantija"]
["1.2.","Valdomas tinklo komutatorius 5 portų su PoE maitinimu",3,"vnt"]
["1.2.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"ES-5XP, UBIQUITI "]
["1.2.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Ubiquiti"]
["1.2.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Atitinka. Įranga nauja"]
["1.2.4.","PoE maitinimo galia: 22-24VDC",null,null,"22-24VDC"]
["1.2.5.","Kiekvieno prievado maksimali galia vatais: ne mažiau 11 W",null,null,"Max. PoE Wattage Per Data Port: 11.5 W"]
["1.2.6.","PoE tipas: Pasyvus",null,null,"Atitinka. PoE Method Passive"]
["1.2.7.","Duomenų prievadai:  5 vnt 100/1000 ethernet",null,null,"(5) 10/100/1000 Ethernet Ports"]
["1.2.8.","Tinklo valdymo funkcijos: VLAN, STP, RSTP, Watchdog",null,null," VLAN, STP, RSTP, Watchdog"]
["1.2.9.","Suderinamas su 1.1. punkte perkamomis belaidžio tinklo stotelėmis - turi vienu metu maitinti ne mažiau kaip 4 stoteles.",null,null,"Suderinamas su 1.1 pozicijos stotelėmis. Vienu metu gali maitinti 4 stoteles."]
["1.2.10.","Garantija: ne mažiau 2 metų gamintojo garantija",null,null,"2 metų gamintojo garantija"]
["1.3.","Adapteris POE",5,"vnt"]
["1.3.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Ubiquiti POE-24V-24W-G-EU / POE-24-24W-G"]
["1.3.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Ubiquiti"]
["1.3.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Atitinka. Įranga nauja"]
["1.3.4.","Maitinimo šaltinis (įvesties) - 220V AC",null,null,"220V AC"]
["1.3.5.","PoE maitinimas (išvesties) - 24V DC, 1A",null,null," 24VDC @ 1A"]
["1.3.6.","Tinklo sparta - 1GBit",null,null,"1Gbit"]
["1.3.7.","Garantija: ne mažiau 2 metų gamintojo garantija",null,null,"2 metų gamintojo garantija"]
["1.4.","Belaidžio tinklo kontroleris",5,"kompl"]
["1.4.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"UBIQUITI UniFi Cloud Key UC-CK"]
["1.4.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Ubiquiti"]
["1.4.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Atitinka. Įranga nauja."]
["1.4.4.","Paskirtis - belaidžių prieigos taškų konfigūravimas ir licencijavimas, jungiamas lokaliame fiziniame kompiuterių tnkle",null,null,"Atitinka. Paskirtis - belaidžių prieigos taškų konfigūravimas ir licencijavimas, jungiamas lokaliame fiziniame kompiuterių tnkle."]
["1.4.5.","Matinimas: PoE 48V 802.3af or Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) or Micro-USB 5V",null,null,"PoE 48V 802.3af or Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) or Micro-USB 5V"]
["1.4.6.","Duomenų prievadai:  1 vnt 100/1000 ethernet",null,null,"1 vnt 10/100/1000 Ethernet Port"]
["1.4.7.","Valdymas per naršyklę",null,null,"Atitinka. Valdomas per naršyklę"]
["1.4.8.","Suderinamas su 1.1. punkte perkamomis belaidžio tinklo stotelėmis",null,null,"Atitinka. Suderinamas su Unifi belaidžio tinklo stotelėmis 1.1 punkte."]
["1.4.9.","Garantija: ne mažiau 2 metų gamintojo garantija",null,null,"2 metų garantija"]