{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":271,"n_cols":7,"rows_kept":271,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["ĮVAIRIOS DURYS"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-03-19"]
["Nr.:","03-19-1"]
["Vieta:","Panevėžys"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB „Patikimas servisas“"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,302775149]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Paliūniškio g. 2a, Panevėžys"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100007310714"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT91 7290 0000 1246 7153        AB „Citadele“ bankas"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Martynas Eigirdas"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8-650-56020           patikimasservisas@gmail.com"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Martynas Eigirdas        direktorius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Martynas Eigirdas        8-650-56020    patikimasservisas@gmail.com"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
[]
["1. DALIS","METALINĖS DURYS SU KORINIU UŽPILDU"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur"]
["1.","Metalinės durys su koriniu užpildu"]
["1.1.","Metalinės durys su koriniu užpildu 1200mm x 2000 mm",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":""}]
["1.1.1.","Gaminys perkamas be montavimo darbų"]
["1.1.2.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį - tam tikromis partijomis visu 12 mėn. laikotarpiu. Gaminių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["1.1.3.","Durų varčia - su falcu (stora užkarpa) - ZK tipo arba lygiavertės"]
["1.1.4.","Statybinės angos išmatavimai: 1200 mm (plotis) ir 2000 mm (aukštis)"]
["1.1.5.","Cilindrinė šerdelė, ne mažiau kaip 5 raktai"]
["1.1.6.","Rankena ir bendras skydelis rankenai bei cilindrui (komplektas): aliumininis, anoduoto natūralaus atspalvio (F1 arba lygiavertis)"]
["1.1.7.","Durų plokštė (varčia) - 40 mm ± 2 mm storio, iš 3 pusių falcas, iš 3 pusių guminė tarpinė griovelyje, varčios viduje - korinis užpildas, išorėje - ne plonesnė kaip 0,6 mm cinkuota ir dažyta skarda"]
["1.1.8.","Kampinė stakta - iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio cinkuoto ir dažyto plieno"]
["1.1.9.","Durų komplekto spalva - balta, RAL 9016"]
["1.1.10.","Durų plokštės garso izoliacija - ne mažiau, kaip 25dB (laboratorinėmis sąlygomis)"]
["1.2.","Metalinės durys su koriniu užpildu 1100mm x 2000 mm",32,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E48),\"\", PRODUCT(C48,E48))","v":""}]
["1.2.1.","Gaminys perkamas be montavimo darbų"]
["1.2.2.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį - tam tikromis partijomis visu 12 mėn. laikotarpiu. Gaminių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["1.2.3.","Durų varčia - su falcu (stora užkarpa) - ZK tipo arba lygiavertės"]
["1.2.4.","Statybinės angos išmatavimai: 1100 mm (plotis) ir 2000 mm (aukštis)"]
["1.2.5.","Cilindrinė šerdelė, ne mažiau kaip 5 raktai"]
["1.2.6.","Rankena ir bendras skydelis rankenai bei cilindrui (komplektas): aliumininis, anoduoto natūralaus atspalvio (F1 arba lygiavertis)"]
["1.2.7.","Durų plokštė (varčia) - 40 mm ± 2 mm storio, iš 3 pusių falcas, iš 3 pusių guminė tarpinė griovelyje, varčios viduje - korinis užpildas, išorėje - ne plonesnė kaip 0,6 mm cinkuota ir dažyta skarda"]
["1.2.8.","Kampinė stakta - iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio cinkuoto ir dažyto plieno"]
["1.2.9.","Durų komplekto spalva - balta, RAL 9016"]
["1.2.10.","Durų plokštės garso izoliacija - ne mažiau, kaip 25dB (laboratorinėmis sąlygomis)"]
["1.3.","Metalinės durys su koriniu užpildu 1000mm x 2000 mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E59),\"\", PRODUCT(C59,E59))","v":""}]
["1.3.1.","Gaminys perkamas be montavimo darbų"]
["1.3.2.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį - tam tikromis partijomis visu 12 mėn. laikotarpiu. Gaminių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["1.3.3.","Durų varčia - su falcu (stora užkarpa) - ZK tipo arba lygiavertės"]
["1.3.4.","Statybinės angos išmatavimai: 1000 mm (plotis) ir 2000 mm (aukštis)"]
["1.3.5.","Cilindrinė šerdelė, ne mažiau kaip 5 raktai"]
["1.3.6.","Rankena ir bendras skydelis rankenai bei cilindrui (komplektas): aliumininis, anoduoto natūralaus atspalvio (F1 arba lygiavertis)"]
["1.3.7.","Durų plokštė (varčia) - 40 mm ± 2 mm storio, iš 3 pusių falcas, iš 3 pusių guminė tarpinė griovelyje, varčios viduje - korinis užpildas, išorėje - ne plonesnė kaip 0,6 mm cinkuota ir dažyta skarda"]
["1.3.8.","Kampinė stakta - iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio cinkuoto ir dažyto plieno"]
["1.3.9.","Durų komplekto spalva - balta, RAL 9016"]
["1.3.10.","Durų plokštės garso izoliacija - ne mažiau, kaip 25dB (laboratorinėmis sąlygomis)"]
["1.4.","Metalinės durys su koriniu užpildu 900mm x 2000 mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E70),\"\", PRODUCT(C70,E70))","v":""}]
["1.4.1.","Gaminys perkamas be montavimo darbų"]
["1.4.2.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį - tam tikromis partijomis visu 12 mėn. laikotarpiu. Gaminių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["1.4.3.","Durų varčia - su falcu (stora užkarpa) - ZK tipo arba lygiavertės"]
["1.4.4.","Statybinės angos išmatavimai: 900 mm (plotis) ir 2000 mm (aukštis)"]
["1.4.5.","Cilindrinė šerdelė, ne mažiau kaip 5 raktai"]
["1.4.6.","Rankena ir bendras skydelis rankenai bei cilindrui (komplektas): aliumininis, anoduoto natūralaus atspalvio (F1 arba lygiavertis)"]
["1.4.7.","Durų plokštė (varčia) - 40 mm ± 2 mm storio, iš 3 pusių falcas, iš 3 pusių guminė tarpinė griovelyje, varčios viduje - korinis užpildas, išorėje - ne plonesnė kaip 0,6 mm cinkuota ir dažyta skarda"]
["1.4.8.","Kampinė stakta - iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio cinkuoto ir dažyto plieno"]
["1.4.9.","Durų komplekto spalva - balta, RAL 9016"]
["1.4.10.","Durų plokštės garso izoliacija - ne mažiau, kaip 25dB (laboratorinėmis sąlygomis)"]
["1.5.","Metalinės durys su koriniu užpildu 800mm x 2000 mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E81),\"\", PRODUCT(C81,E81))","v":""}]
["1.5.1.","Gaminys perkamas be montavimo darbų"]
["1.5.2.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį - tam tikromis partijomis visu 12 mėn. laikotarpiu. Gaminių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["1.5.3.","Durų varčia - su falcu (stora užkarpa) - ZK tipo arba lygiavertės"]
["1.5.4.","Statybinės angos išmatavimai: 800 mm (plotis) ir 2000 mm (aukštis)"]
["1.5.5.","Cilindrinė šerdelė, ne mažiau kaip 5 raktai"]
["1.5.6.","Rankena ir bendras skydelis rankenai bei cilindrui (komplektas): aliumininis, anoduoto natūralaus atspalvio (F1 arba lygiavertis)"]
["1.5.7.","Durų plokštė (varčia) - 40 mm ± 2 mm storio, iš 3 pusių falcas, iš 3 pusių guminė tarpinė griovelyje, varčios viduje - korinis užpildas, išorėje - ne plonesnė kaip 0,6 mm cinkuota ir dažyta skarda"]
["1.5.8.","Kampinė stakta - iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio cinkuoto ir dažyto plieno"]
["1.5.9.","Durų komplekto spalva - balta, RAL 9016"]
["1.5.10.","Durų plokštės garso izoliacija - ne mažiau, kaip 25dB (laboratorinėmis sąlygomis)"]
["1.6.","Metalinės durys su koriniu užpildu 700mm x 2000 mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E92),\"\", PRODUCT(C92,E92))","v":""}]
["1.6.1.","Gaminys perkamas be montavimo darbų"]
["1.6.2.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį - tam tikromis partijomis visu 12 mėn. laikotarpiu. Gaminių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["1.6.3.","Durų varčia - su falcu (stora užkarpa) - ZK tipo arba lygiavertės"]
["1.6.4.","Statybinės angos išmatavimai: 700 mm (plotis) ir 2000 mm (aukštis)"]
["1.6.5.","Cilindrinė šerdelė, ne mažiau kaip 5 raktai"]
["1.6.6.","Rankena ir bendras skydelis rankenai bei cilindrui (komplektas): aliumininis, anoduoto natūralaus atspalvio (F1 arba lygiavertis)"]
["1.6.7.","Durų plokštė (varčia) - 40 mm ± 2 mm storio, iš 3 pusių falcas, iš 3 pusių guminė tarpinė griovelyje, varčios viduje - korinis užpildas, išorėje - ne plonesnė kaip 0,6 mm cinkuota ir dažyta skarda"]
["1.6.8.","Kampinė stakta - iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio cinkuoto ir dažyto plieno"]
["1.6.9.","Durų komplekto spalva - balta, RAL 9016"]
["1.6.10.","Durų plokštės garso izoliacija - ne mažiau, kaip 25dB (laboratorinėmis sąlygomis)"]
["1.7.","Metalinės durys su koriniu užpildu 1200mm x 2100 mm",6,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E103),\"\", PRODUCT(C103,E103))","v":""}]
["1.7.1.","Gaminys perkamas be montavimo darbų"]
["1.7.2.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį - tam tikromis partijomis visu 12 mėn. laikotarpiu. Gaminių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["1.7.3.","Durų varčia - su falcu (stora užkarpa) - ZK tipo arba lygiavertės"]
["1.7.4.","Statybinės angos išmatavimai: 1200 mm (plotis) ir 2100 mm (aukštis)"]
["1.7.5.","Cilindrinė šerdelė, ne mažiau kaip 5 raktai"]
["1.7.6.","Rankena ir bendras skydelis rankenai bei cilindrui (komplektas): aliumininis, anoduoto natūralaus atspalvio (F1 arba lygiavertis)"]
["1.7.7.","Durų plokštė (varčia) - 40 mm ± 2 mm storio, iš 3 pusių falcas, iš 3 pusių guminė tarpinė griovelyje, varčios viduje - korinis užpildas, išorėje - ne plonesnė kaip 0,6 mm cinkuota ir dažyta skarda"]
["1.7.8.","Kampinė stakta - iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio cinkuoto ir dažyto plieno"]
["1.7.9.","Durų komplekto spalva - balta, RAL 9016"]
["1.7.10.","Durų plokštės garso izoliacija - ne mažiau, kaip 25dB (laboratorinėmis sąlygomis)"]
["1.8.","Metalinės durys su koriniu užpildu 1100mm x 2100 mm",6,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E114),\"\", PRODUCT(C114,E114))","v":""}]
["1.8.1.","Gaminys perkamas be montavimo darbų"]
["1.8.2.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį - tam tikromis partijomis visu 12 mėn. laikotarpiu. Gaminių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["1.8.3.","Durų varčia - su falcu (stora užkarpa) - ZK tipo arba lygiavertės"]
["1.8.4.","Statybinės angos išmatavimai: 1100 mm (plotis) ir 2100 mm (aukštis)"]
["1.8.5.","Cilindrinė šerdelė, ne mažiau kaip 5 raktai"]
["1.8.6.","Rankena ir bendras skydelis rankenai bei cilindrui (komplektas): aliumininis, anoduoto natūralaus atspalvio (F1 arba lygiavertis)"]
["1.8.7.","Durų plokštė (varčia) - 40 mm ± 2 mm storio, iš 3 pusių falcas, iš 3 pusių guminė tarpinė griovelyje, varčios viduje - korinis užpildas, išorėje - ne plonesnė kaip 0,6 mm cinkuota ir dažyta skarda"]
["1.8.8.","Kampinė stakta - iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio cinkuoto ir dažyto plieno"]
["1.8.9.","Durų komplekto spalva - balta, RAL 9016"]
["1.8.10.","Durų plokštės garso izoliacija - ne mažiau, kaip 25dB (laboratorinėmis sąlygomis)"]
["1.9.","Metalinės durys su koriniu užpildu 1000mm x 2100 mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E125),\"\", PRODUCT(C125,E125))","v":""}]
["1.9.1.","Gaminys perkamas be montavimo darbų"]
["1.9.2.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį - tam tikromis partijomis visu 12 mėn. laikotarpiu. Gaminių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["1.9.3.","Durų varčia - su falcu (stora užkarpa) - ZK tipo arba lygiavertės"]
["1.9.4.","Statybinės angos išmatavimai: 1000 mm (plotis) ir 2100 mm (aukštis)"]
["1.9.5.","Cilindrinė šerdelė, ne mažiau kaip 5 raktai"]
["1.9.6.","Rankena ir bendras skydelis rankenai bei cilindrui (komplektas): aliumininis, anoduoto natūralaus atspalvio (F1 arba lygiavertis)"]
["1.9.7.","Durų plokštė (varčia) - 40 mm ± 2 mm storio, iš 3 pusių falcas, iš 3 pusių guminė tarpinė griovelyje, varčios viduje - korinis užpildas, išorėje - ne plonesnė kaip 0,6 mm cinkuota ir dažyta skarda"]
["1.9.8.","Kampinė stakta - iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio cinkuoto ir dažyto plieno"]
["1.9.9.","Durų komplekto spalva - balta, RAL 9016"]
["1.9.10.","Durų plokštės garso izoliacija - ne mažiau, kaip 25dB (laboratorinėmis sąlygomis)"]
["1.10.","Metalinės durys su koriniu užpildu 900mm x 2100 mm",9,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E136),\"\", PRODUCT(C136,E136))","v":""}]
["1.10.1.","Gaminys perkamas be montavimo darbų"]
["1.10.2.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį - tam tikromis partijomis visu 12 mėn. laikotarpiu. Gaminių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["1.10.3.","Durų varčia - su falcu (stora užkarpa) - ZK tipo arba lygiavertės"]
["1.10.4.","Statybinės angos išmatavimai: 900 mm (plotis) ir 2100 mm (aukštis)"]
["1.10.5.","Cilindrinė šerdelė, ne mažiau kaip 5 raktai"]
["1.10.6.","Rankena ir bendras skydelis rankenai bei cilindrui (komplektas): aliumininis, anoduoto natūralaus atspalvio (F1 arba lygiavertis)"]
["1.10.7.","Durų plokštė (varčia) - 40 mm ± 2 mm storio, iš 3 pusių falcas, iš 3 pusių guminė tarpinė griovelyje, varčios viduje - korinis užpildas, išorėje - ne plonesnė kaip 0,6 mm cinkuota ir dažyta skarda"]
["1.10.8.","Kampinė stakta - iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio cinkuoto ir dažyto plieno"]
["1.10.9.","Durų komplekto spalva - balta, RAL 9016"]
["1.10.10.","Durų plokštės garso izoliacija - ne mažiau, kaip 25dB (laboratorinėmis sąlygomis)"]
["1.11.","Metalinės durys su koriniu užpildu 800mm x 2100 mm",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E147),\"\", PRODUCT(C147,E147))","v":""}]
["1.11.1.","Gaminys perkamas be montavimo darbų"]
["1.11.2.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį - tam tikromis partijomis visu 12 mėn. laikotarpiu. Gaminių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["1.11.3.","Durų varčia - su falcu (stora užkarpa) - ZK tipo arba lygiavertės"]
["1.11.4.","Statybinės angos išmatavimai: 800 mm (plotis) ir 2100 mm (aukštis)"]
["1.11.5.","Cilindrinė šerdelė, ne mažiau kaip 5 raktai"]
["1.11.6.","Rankena ir bendras skydelis rankenai bei cilindrui (komplektas): aliumininis, anoduoto natūralaus atspalvio (F1 arba lygiavertis)"]
["1.11.7.","Durų plokštė (varčia) - 40 mm ± 2 mm storio, iš 3 pusių falcas, iš 3 pusių guminė tarpinė griovelyje, varčios viduje - korinis užpildas, išorėje - ne plonesnė kaip 0,6 mm cinkuota ir dažyta skarda"]
["1.11.8.","Kampinė stakta - iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio cinkuoto ir dažyto plieno"]
["1.11.9.","Durų komplekto spalva - balta, RAL 9016"]
["1.11.10.","Durų plokštės garso izoliacija - ne mažiau, kaip 25dB (laboratorinėmis sąlygomis)"]
["1.12.","Metalinės durys su koriniu užpildu 700mm x 2100 mm",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E158),\"\", PRODUCT(C158,E158))","v":""}]
["1.12.1.","Gaminys perkamas be montavimo darbų"]
["1.12.2.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį - tam tikromis partijomis visu 12 mėn. laikotarpiu. Gaminių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["1.12.3.","Durų varčia - su falcu (stora užkarpa) - ZK tipo arba lygiavertės"]
["1.12.4.","Statybinės angos išmatavimai: 700 mm (plotis) ir 2100 mm (aukštis)"]
["1.12.5.","Cilindrinė šerdelė, ne mažiau kaip 5 raktai"]
["1.12.6.","Rankena ir bendras skydelis rankenai bei cilindrui (komplektas): aliumininis, anoduoto natūralaus atspalvio (F1 arba lygiavertis)"]
["1.12.7.","Durų plokštė (varčia) - 40 mm ± 2 mm storio, iš 3 pusių falcas, iš 3 pusių guminė tarpinė griovelyje, varčios viduje - korinis užpildas, išorėje - ne plonesnė kaip 0,6 mm cinkuota ir dažyta skarda"]
["1.12.8.","Kampinė stakta - iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio cinkuoto ir dažyto plieno"]
["1.12.9.","Durų komplekto spalva - balta, RAL 9016"]
["1.12.10.","Durų plokštės garso izoliacija - ne mažiau, kaip 25dB (laboratorinėmis sąlygomis)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C168)<>COUNT(F37:F168)),\"\", SUM(F37:F168))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C37:C168)<>COUNT(F37:F168)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F170), \"\", SUM(F169:F170))","v":""}]
[]
[]
[]
["2. DALIS","PLASTIKINIO PROFILIO DURYS (3 VNT.) VAIKŲ SANATORIJAI \"ŽIBUTĖ\""]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur"]
["2.","Plastikinio profilio durys (3 vnt.) vaikų sanatorijai \"Žibutė\""]
["2.1.","Plastikinio profilio durys vaikų sanatorijai \"Žibutė\" pagal pridedamą schemą (2 dalis 1 pav.)",1,"vnt.",1100,{"$f":"IF(ISBLANK(E180),\"\", PRODUCT(C180,E180))","v":1100}]
["2.1.1.","Gaminys perkamas su montavimo darbais - darbai privalo būti įskaičiuoti į gaminio kainą"]
["2.1.2.","Schemoje 2 dalis 1 pav. matmenys pateikti apytiksliai, tiekėjui matmenis tikslinti vietoje, prieš pradedant gamybą"]
["2.1.3.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį. Gaminių sumontavimo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["2.1.4.","Montavimo sąlygos - nuo COVID -19 švarios patalpos"]
["2.1.5.","Profilis - plastikas, ne mažiau kaip 55 mm gylio (pločio), su cinkuotu U formos profiliu (armatūra) viduje, metalo profilio sienelė - ne plonesnė kaip 2 mm"]
["2.1.6.","Apatinis užpildas - PVC balta plokštė"]
["2.1.7.","Įstiklinimas - 6 mm grūdintas stiklas"]
["2.1.8.","Profilių ir plokštės spalva - balta"]
["2.1.9.","Durų pritraukėjas"]
["2.1.10.","Montavimo putų uždengimas tiesiniais gaminiais, pagamintais iš analogiškos medžiagos kaip ir profilis, pritvirtinant specialiais savisriegiais, kniedėmis arba klijais"]
["2.1.11.","Nulenkiama metalinė rankena"]
["2.1.12.","Cilindrinė šerdelė - ne mažiau kaip 5 raktai"]
["2.2.","Plastikinio profilio durys vaikų sanatorijai \"Žibutė\" pagal pridedamą schemą (2 dalis 2 pav.)",1,"vnt.",1050,{"$f":"IF(ISBLANK(E193),\"\", PRODUCT(C193,E193))","v":1050}]
["2.2.1.","Gaminys perkamas su montavimo darbais - darbai privalo būti įskaičiuoti į gaminio kainą"]
["2.2.2.","Schemoje 2 dalis 2 pav. matmenys pateikti apytiksliai, tiekėjui matmenis tikslinti vietoje, prieš pradedant gamybą"]
["2.2.3.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį. Gaminių sumontavimo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["2.2.4.","Montavimo sąlygos - nuo COVID -19 švarios patalpos"]
["2.2.5.","Profilis - plastikas, ne mažiau kaip 55 mm gylio (pločio), su cinkuotu U formos profiliu (armatūra) viduje, metalo profilio sienelė - ne plonesnė kaip 2 mm"]
["2.2.6.","Apatinis užpildas - PVC balta plokštė"]
["2.2.7.","Įstiklinimas - 6 mm grūdintas stiklas"]
["2.2.8.","Profilių ir plokštės spalva - balta"]
["2.2.9.","Durų pritraukėjas"]
["2.2.10.","Montavimo putų uždengimas tiesiniais gaminiais, pagamintais iš analogiškos medžiagos kaip ir profilis, pritvirtinant specialiais savisriegiais, kniedėmis arba klijais"]
["2.2.11.","Nulenkiama metalinė rankena"]
["2.2.12.","Cilindrinė šerdelė - ne mažiau kaip 5 raktai"]
["2.3.","Plastikinio profilio durys vaikų sanatorijai \"Žibutė\" pagal pridedamą schemą (2 dalis 3 pav.)",1,"vnt.",1050,{"$f":"IF(ISBLANK(E206),\"\", PRODUCT(C206,E206))","v":1050}]
["2.3.1.","Gaminys perkamas su montavimo darbais - darbai privalo būti įskaičiuoti į gaminio kainą"]
["2.3.2.","Schemoje 2 dalis 3 pav. matmenys pateikti apytiksliai, tiekėjui matmenis tikslinti vietoje, prieš pradedant gamybą"]
["2.3.3.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį. Gaminių sumontavimo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["2.3.4.","Montavimo sąlygos - nuo COVID -19 švarios patalpos"]
["2.3.5.","Profilis - plastikas, ne mažiau kaip 55 mm gylio (pločio), su cinkuotu U formos profiliu (armatūra) viduje, metalo profilio sienelė - ne plonesnė kaip 2 mm"]
["2.3.6.","Apatinis užpildas - PVC balta plokštė"]
["2.3.7.","Įstiklinimas - 6 mm grūdintas stiklas"]
["2.3.8.","Profilių ir plokštės spalva - balta"]
["2.3.9.","Durų pritraukėjas"]
["2.3.10.","Montavimo putų uždengimas tiesiniais gaminiais, pagamintais iš analogiškos medžiagos kaip ir profilis, pritvirtinant specialiais savisriegiais, kniedėmis arba klijais"]
["2.3.11.","Nulenkiama metalinė rankena"]
["2.3.12.","Cilindrinė šerdelė - ne mažiau kaip 5 raktai"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C180:C218)<>COUNT(F180:F218)),\"\", SUM(F180:F218))","v":3200},{"$f":"IF((COUNT(C180:C218)<>COUNT(F180:F218)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",672]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F220), \"\", SUM(F219:F220))","v":3872}]
[]
[]
[]
["3. DALIS","PLASTIKINIO PROFILIO DVIVĖRĖS DURYS (2 VNT.) JOSVAINIŲ G. 2"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur"]
["3.","Plastikinio profilio dvivėrės durys (2 vnt.) Josvainių g. 2"]
["3.1.","Plastikinio profilio dvivėrės durys Josvainių 2 pagal pridedamą schemą (3 dalis plastikinės durys 2 vnt.)",10,"m²",300,{"$f":"IF(ISBLANK(E230),\"\", PRODUCT(C230,E230))","v":3000}]
["3.1.1.","Gaminys perkamas su montavimo darbais - darbai privalo būti įskaičiuoti į gaminio kainą"]
["3.1.2.","Schemoje \"3 dalis pastikinės durys 2 vnt.\" matmenys pateikti apytiksliai, tiekėjui matmenis tikslinti vietoje, prieš pradedant gamybą. Atsiskaitoma pagal realų sumontuotą gaminio plotą už m² . Pagal pridedamą schemą perkami 2 durų komplektai apytiksliai po 5 m² (arba mažiau)."]
["3.1.3.","Gaminiai bus užsakomi pagal poreikį. Gaminių sumontavimo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų."]
["3.1.4.","Montavimo sąlygos - nuo COVID -19 švarios patalpos"]
["3.1.5.","Profilis - plastikas, ne mažiau kaip 55 mm gylio (pločio), su cinkuotu U formos profiliu (armatūra) viduje, metalo profilio sienelė - ne plonesnė kaip 2 mm"]
["3.1.6.","Apatinis užpildas - PVC balta plokštė"]
["3.1.7.","Įstiklinimas - 6 mm grūdintas stiklas"]
["3.1.8.","Profilių ir plokštės spalva - balta"]
["3.1.9.","Durų pritraukėjas"]
["3.1.10.","Montavimo putų uždengimas tiesiniais gaminiais, pagamintais iš analogiškos medžiagos kaip ir profilis, pritvirtinant specialiais savisriegiais, kniedėmis arba klijais"]
["3.1.11.","Vamzdinio profilio metalinė rankena (nerūdijantis plienas)"]
["3.1.12.","Cilindrinė šerdelė - ne mažiau kaip 5 raktai"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C230:C242)<>COUNT(F230:F242)),\"\", SUM(F230:F242))","v":3000},{"$f":"IF((COUNT(C230:C242)<>COUNT(F230:F242)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",630]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F244), \"\", SUM(F243:F244))","v":3630}]
[]
[]
[]
["4. DALIS","PLASTIKINIO PROFILIO PERTVARA SU DURIMIS NEUROLOGIJOS SKYRIUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur"]
["4.","Plastikinio profilio pertvara su durimis Neurologijos skyriui"]
["4.1.","Plastikinio profilio pertvara su durimis Neurologijos skyriui pagal pridedamą schemą \"4 dalis pertvara su durimis Neurologijos skyriui\"",1,"vnt.",3000,{"$f":"IF(ISBLANK(E254),\"\", PRODUCT(C254,E254))","v":3000}]
["4.1.1.","Gaminys perkamas su montavimo darbais - darbai privalo būti įskaičiuoti į gaminio kainą"]
["4.1.2.","Schemoje \"4 dalis pertvara su durimis Neurologijos skyriui\"   matmenys pateikti apytiksliai, tiekėjui matmenis tikslinti vietoje, prieš pradedant gamybą"]
["4.1.3.","Gaminys bus užsakomi pagal poreikį. Gaminio sumontavimo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo datos - ne daugiau kaip 40 kalendorinių dienų."]
["4.1.4.","Montavimo sąlygos - nuo COVID -19 švarios patalpos"]
["4.1.5.","Profilis - plastikas, ne mažiau kaip 55 mm gylio (pločio), su cinkuotu U formos profiliu (armatūra) viduje, metalo profilio sienelė - ne plonesnė kaip 2 mm"]
["4.1.6.","Apatinis užpildas - PVC balta plokštė"]
["4.1.7.","Įstiklinimas - 6 mm grūdintas stiklas"]
["4.1.8.","Profilių ir plokštės spalva - balta"]
["4.1.9.","Durų pritraukėjas - 1 vnt."]
["4.1.10.","Montavimo putų uždengimas tiesiniais gaminiais, pagamintais iš analogiškos medžiagos kaip ir profilis, pritvirtinant specialiais savisriegiais, kniedėmis arba klijais"]
["4.1.11.","Nulenkiama durų metalinė rankena"]
["4.1.12.","Cilindrinė šerdelė - ne mažiau kaip 5 raktai"]
["4.1.13.","Pertvaros apytikslis ilgis: 3,2 m + 3,2 m. Montuojama 90° kampu.  Konstrukcijoje įmontuojami 2 langai 500x500 mm.  Abi pertvaros kraštinės remiasi į sieną."]
["4.1.14.","Pertvaros aukštis - 2,1 m. Pertvaros statramsčiai tvirtinami į g/b lubas, kurių aukštis, matuojant nuo grindų - 2,85 m."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C254:C268)<>COUNT(F254:F268)),\"\", SUM(F254:F268))","v":3000},{"$f":"IF((COUNT(C254:C268)<>COUNT(F254:F268)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",630]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F270), \"\", SUM(F269:F270))","v":3630}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["* Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama."]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)",null,null,null,null,null,"ne"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"direktorius"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Martynas Eigirdas"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5335 2021-02-26 10:29:16"]