{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":5,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Archyviniai sandėliavimo stelažai ir sandėliavimo dėžutės"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Tiekėjo siūlomos charakteristikos"]
[]
["1.","Sandėliavimo dėžutės",null,null,"Sandėliavimo dėžutės"]
["1.1.","Plastikinės sandėliavimo dėžutės 9000 sistemos tipo",400,"vnt.","Plastikinės sandėliavimo dėžutės 9000 sistemos tipo"]
["1.1.1.","Ilgis 350(+-10)xPlotis 206(+-10)xAukštis 150(+-10)mm",null,null,"Ilgis 350xPlotis 206xAukštis 150mm"]
["1.1.2.","Medžiaga-plastikas",null,null,"Medžiaga-plastikas"]
["1.1.3.","Spalva - mėlyna , raudona",null,null,"Spalva - mėlyna , raudona"]
["1.2.","Plastikinės sandėliavimo dėžutės 9000 sistemos tipo",100,"vnt.","Plastikinės sandėliavimo dėžutės 9000 sistemos tipo"]
["1.2.1.","Ilgis 250(+-10)xPlotis 148(+-10)xAukštis 130(+-10)mm",null,null,"Ilgis 250xPlotis 148xAukštis 130mm"]
["1.2.2.","Medžiaga-plastikas",null,null,"Medžiaga-plastikas"]
["1.2.3.","Spalva - mėlyna , raudona",null,null,"Spalva - mėlyna , raudona"]
[]
["2.","Sandėliavimo stelažai"]
["2.1.","Sandėliavimo stelažas 1200[+-100] x 600 mm x 2500[+-100] mm",10,"vnt."]
["2.1.1.","Ilgis 1200[+-100]mm, plotis 600mm, aukštis 2500[+-200]mm"]
["2.1.2.","5 lentynos, galimybė keisti lentynų padėtį [ tarpą tarp lentynų], keitimo žingsnis 40[+-15]mm"]
["2.1.3.","Metalinis , cinkuotas arba dažytas milteliniu būdu , surenkamas stelažas"]
["2.1.4.","Maksimali vienos lentynos [ ilgis 1000mm] apkrova ne mažiau 100 kg"]
["2.2.","Sandėliavimo stelažas 2000[+-100] x 600 mm x 2500[+-100] mm",25,"vnt."]
["2.2.1.","Ilgis 2000[+-100]mm, plotis 600mm, aukštis 2500[+-200]mm"]
["2.2.2.","5 lentynos, galimybė keisti lentynų padėtį [ tarpą tarp lentynų], keitimo žingsnis 40[+-15]mm"]
["2.2.3.","Metalinis , cinkuotas arba dažytas milteliniu būdu , surenkamas stelažas"]
["2.2.4.","Maksimali vienos lentynos [ ilgis 1000mm] apkrova ne mažiau 100 kg"]
["2.3.","Sandėliavimo stelažas 2500[+-100] x 600 mm x 2500[+-100] mm",10,"vnt."]
["2.3.1.","Ilgis 2500[+-100]mm, plotis 600mm, aukštis 2500[+-100]mm"]
["2.3.2.","5 lentynos, galimybė keisti lentynų padėtį [ tarpą tarp lentynų], keitimo žingsnis 40[+-15]mm"]
["2.3.3.","Metalinis , cinkuotas arba dažytas milteliniu būdu , surenkamas stelažas"]
["2.3.4.","Maksimali vienos lentynos [ ilgis 1000mm] apkrova ne mažiau 100 kg"]
["2.4.","Sandėliavimo stelažas 3000[+-100] x 350(+-50) mm x 2500[+-100] mm",2,"vnt."]
["2.4.1.","Ilgis 3000[+-100]mm, plotis 350(+-50)mm, aukštis 2500[+-100]mm"]
["2.4.2.","5 lentynos, galimybė keisti lentynų padėtį [ tarpą tarp lentynų], keitimo žingsnis 40[+-15]mm"]
["2.4.3.","Metalinis , cinkuotas arba dažytas milteliniu būdu , surenkamas stelažas"]
["2.4.4.","Maksimali vienos lentynos [ ilgis 1000mm] apkrova ne mažiau 100 kg"]