{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":99,"n_cols":5,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Kompiuterių tinklo komutatoriai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (patikslinta 2021-05-19)"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Tiekėjo siūlomos konkrečios parametrų reikšmės"]
[]
["1.1.","Valdomas tinklo komutatorius 8 portų",5,"vnt","Valdomas tinklo komutatorius 8 portų"]
["1.1.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Modelis ir kodas: tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number) - Aruba 2530 8G Switch, J9777A."]
["1.1.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Gamintojas: HPE."]
["1.1.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Surinkimo reikalavimai: Visa įranga yra nauja."]
["1.1.4.","Prievadai: 8x 1000BASE-T,100BASE-TX;   2x SFP",null,null,"Prievadai: 8x 1000BASE-T,100BASE-TX;   2x SFP"]
["1.1.5.","Palaikomi standartai: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, CE, FCC, RoHS, 802.1x RADIUS, IGMP snooping, Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) ,",null,null,"Palaikomi standartai: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, CE, FCC, RoHS, 802.1x RADIUS, IGMP snooping, Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) ,"]
["1.1.6.","Perjungimo sluoksnis L2",null,null,"Perjungimo sluoksnis L2"]
["1.1.7.","Paketų perjungimo greitis: Ne mažiau 14 Mpps;",null,null,"Paketų perjungimo greitis: 14.8 Mpps;"]
["1.1.8.","Greitaveika ne mažiau 20 Gbps",null,null,"Greitaveika 20 Gbps"]
["1.1.9.","Funkcijos: srauto (flow) kontrolė, full duplex, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS), VLAN, Jumbo packet; Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+)",null,null,"Funkcijos: srauto (flow) kontrolė, full duplex, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS), VLAN, Jumbo packet; Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+)"]
["1.1.10.","Nuotolinis valdymas : SNMP, RMON, HTTPS, CLI, SSH/SSL, Virtualus stekavimas",null,null,"Nuotolinis valdymas : SNMP, RMON, HTTPS, CLI, SSH/SSL, Virtualus stekavimas"]
["1.1.11.","Garantija: ne mažiau 5 metų gamintojo garantija",null,null,"Garantija: 5 metų gamintojo garantija"]
["1.2.","Valdomas tinklo komutatorius 24 portų",20,"vnt","Valdomas tinklo komutatorius 24 portų"]
["1.2.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Modelis ir kodas: tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number) - JetStream 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 10GE SFP+ Slots, TL-SG3428X."]
["1.2.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Gamintojas: TP-Link"]
["1.2.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Surinkimo reikalavimai: Visa įranga yra nauja."]
["1.2.4.","Prievadai: 24x 1000BASE-T,100BASE-TX;   4x SFP+ (10Gb)",null,null,"Prievadai: 24x 1000BASE-T,100BASE-TX;   4x SFP+ (10Gb)"]
["1.2.5.","Palaikomi standartai: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, CE, FCC, RoHS, 802.1x RADIUS, IGMP snooping, Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) ,",null,null,"Palaikomi standartai: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, CE, FCC, RoHS, 802.1x RADIUS, IGMP snooping, Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) ,"]
["1.2.6.","Perjungimo sluoksnis L2",null,null,"Perjungimo sluoksnis L2"]
["1.2.7.","Paketų perjungimo greitis: Ne mažiau 95 Mpps",null,null,"Paketų perjungimo greitis: 95.23 Mpps"]
["1.2.8.","Greitaveika ne mažiau 128 Gbps",null,null,"Greitaveika 128 Gbps"]
["1.2.9.","Funkcijos: srauto (flow) kontrolė, full duplex, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS), VLAN, Jumbo packet; Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+)",null,null,"Funkcijos: srauto (flow) kontrolė, full duplex, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS), VLAN, Jumbo packet; Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+)"]
["1.2.10.","Nuotolinis valdymas : SNMP, RMON, HTTPS, CLI, SSH/SSL",null,null,"Nuotolinis valdymas : SNMP, RMON, HTTPS, CLI, SSH/SSL"]
["1.2.11.","Gabaritai:  Montuojamas į 19\" spintą, ne daugiau 440x300x44 (mm)",null,null,"Gabaritai:  Montuojamas į 19\" spintą, 440x180x44 (mm)"]
["1.2.12.","Garantija: ne mažiau 5 metų gamintojo garantija",null,null,"Garantija: 5 metų gamintojo garantija"]
["1.3.","Valdomas serverinės komutatorius 10G 12 portų",1,"vnt","Valdomas serverinės komutatorius 10G 12 portų"]
["1.3.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Modelis ir kodas: tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number) - OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+ Switch, JH295A."]
["1.3.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Gamintojas: HPE."]
["1.3.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Surinkimo reikalavimai: Visa įranga yra nauja."]
["1.3.4.","Prievadai: 12 x 10GBase-T + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+",null,null,"Prievadai: 12 x 10GBase-T + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+"]
["1.3.5.","Palaikomi standartai: IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, CE, FCC, RoHS, 802.1x RADIUS, IGMP snooping, Prieigos kontrolės sąrašas (ACL).",null,null,"Palaikomi standartai: IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, CE, FCC, RoHS, 802.1x RADIUS, IGMP snooping, Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)."]
["1.3.6.","Perjungimo sluoksnis \tL3",null,null,"Perjungimo sluoksnis \tL3"]
["1.3.7.","Paketų perjungimo greitis: Ne mažiau 238 Mpps;",null,null,"Paketų perjungimo greitis: 238 Mpps;"]
["1.3.8.","Greitaveika ne mažiau 320 Gbps",null,null,"Greitaveika 320 Gbps"]
["1.3.9.","Funkcijos: srauto (flow) kontrolė, full duplex, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS),, DiffServ Code Point (DSCP), VLAN, Portų dubliavimas (mirroring), Jumbo packet.",null,null,"Funkcijos: srauto (flow) kontrolė, full duplex, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS),, DiffServ Code Point (DSCP), VLAN, Portų dubliavimas (mirroring), Jumbo packet."]
["1.3.10.","Nuotolinis valdymas : SNMP, RMON, HTTPS, CLI, SSH/SSL",null,null,"Nuotolinis valdymas : SNMP, RMON, HTTPS, CLI, SSH/SSL"]
["1.3.11.","Gabaritai:  Montuojamas į 19\" spintą, ne daugiau 440x300x44 (mm)",null,null,"Gabaritai:  Montuojamas į 19\" spintą, 440x160x44 (mm)"]
["1.3.12.","Garantija: ne mažiau 5 metų gamintojo garantija",null,null,"Garantija: 5 metų gamintojo garantija"]
["1.4.","Nevaldomas tinklo komutatorius 8 portų",15,"vnt","Nevaldomas tinklo komutatorius 8 portų"]
["1.4.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Modelis ir kodas: tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number) - 8-Port Gigabit Desktop Switch, LS108G."]
["1.4.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Gamintojas: TP-Link."]
["1.4.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Surinkimo reikalavimai: Visa įranga yra nauja."]
["1.4.4.","Prievadai: 8vnt  10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Port",null,null,"Prievadai: 8vnt  10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Port"]
["1.4.5.","Palaikomi standartai: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p, CE, FCC, RoHS;",null,null,"Palaikomi standartai: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p, CE, FCC, RoHS;"]
["1.4.6.","Greitaveika ne mažiau 16 Gbps",null,null,"Greitaveika 16 Gbps"]
["1.4.7.","Paketų perjungimo greitis: Ne mažiau 11 Mpps;",null,null,"Paketų perjungimo greitis: 11.9 Mpps;"]
["1.4.8.","Dideli paketai \"Jumbo Frame\": 16 KB.",null,null,"Dideli paketai \"Jumbo Frame\": 16 KB."]
["1.4.9.","Aušinimas: be ventiliatoriaus (angl. fanless)",null,null,"Aušinimas: be ventiliatoriaus (angl. fanless)"]
["1.5.","Optinio tinklo 1G adapteriai (SFP)",20,"vnt","Optinio tinklo 1G adapteriai (SFP)"]
["1.5.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Modelis ir kodas: tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number) - Aruba compatible J4859D SFP Module, 1.25G-SFP-10D-AU."]
["1.5.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Gamintojas: EDGE Technologies."]
["1.5.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Surinkimo reikalavimai: Visa įranga yra nauja."]
["1.5.4.","Įrangos suderinamumas: Visiškai suderinamas ir veikiantis su perkančiosios organizacijos naudojamais tinklinių  komutatorių modeliais OfficeConnect 1920S, Aruba 2530-24G bei Tiekėjo siūlamais šio pirkimo komutatoriais. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į tinklinių komutatorių aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje, kuriame pateikta informacija apie tinklinių komutatorių suderinamumą su siūlomu optinio modulio modeliu.",null,null,"Įrangos suderinamumas: Visiškai suderinamas ir veikiantis su perkančiosios organizacijos naudojamais tinklinių komutatorių modeliais OfficeConnect 1920S, Aruba 2530-24G. Tiksli nuoroda į tinklinių komutatorių aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje, kuriame pateikta informacija apie tinklinių komutatorių suderinamumą su siūlomu optinio modulio modeliu: https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=a00001630enw ; https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=c04111414  ;  https://edgeoptic.com/products/aruba/j4859d/"]
["1.5.5.","Tiekėjas turės užtikrinti adapterių suprogramavimą ir bendrą darbą Perkančisios organizacios įrangoje",null,null,"Tiekėjas užtikrins adapterių suprogramavimą ir bendrą darbą Perkančisios organizacios įrangoje"]
["1.5.6.","Modulio tipas: SFP",null,null,"Modulio tipas: SFP"]
["1.5.7.","Sąsajos tipas: 1000BASE-LX",null,null,"Sąsajos tipas: 1000BASE-LX"]
["1.5.8.","Atitikimas standartui: IEEE 802.3z",null,null,"Atitikimas standartui: IEEE 802.3z"]
["1.5.9.","Šviesolaidinių jungčių tipas: LC",null,null,"Šviesolaidinių jungčių tipas: LC"]
["1.5.10.","Šviesolaidinių skaidulų tipas: Pagal ITU-T G.652 reikalavimus",null,null,"Šviesolaidinių skaidulų tipas: Pagal ITU-T G.652 reikalavimus"]
["1.5.11.","Šviesolaidinės linijos veikimo atstumas: Ne mažiau 10 km",null,null,"Šviesolaidinės linijos veikimo atstumas: 10 km"]
["1.5.12.","Gamintojo garantija: Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų gamintojo garantija.",null,null,"Gamintojo garantija: suteikiama 5 metų gamintojo garantija."]
["1.6.","Optinio tinklo 10G adapteriai (SFP+)",10,"vnt","Optinio tinklo 10G adapteriai (SFP+)"]
["1.6.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Modelis ir kodas: tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number) - JD094B compatible HPE X130 10G SFP+ LC LR transceiver, 10G-SFP-10-HP;  10GBase-LR SFP+ LC Transceiver, TL-SM5110-LR. "]
["1.6.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Gamintojas: EDGE Technologies, TP-Link"]
["1.6.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Surinkimo reikalavimai: Visa įranga yra nauja."]
["1.6.4.","Įrangos suderinamumas: Visiškai suderinamas ir veikiantis su perkančiosios organizacijos naudojamais tinklinių komutatorių modeliais HP 5130 serijos, HP A5500-HI serijos bei Tiekėjo siūlamais šio pirkimo komutatoriais. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į tinklinių komutatorių aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje, kuriame pateikta informacija apie tinklinių komutatorių suderinamumą su siūlomu optinio modulio modeliu.",null,null,"Įrangos suderinamumas: Visiškai suderinamas ir veikiantis su perkančiosios organizacijos naudojamais tinklinių komutatorių modeliais HP 5130 serijos, HP A5500-HI serijos bei Tiekėjo siūlamais šio pirkimo komutatoriais. Tiksli nuoroda į tinklinių komutatorių aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje, kuriame pateikta informacija apie tinklinių komutatorių suderinamumą su siūlomu optinio modulio modeliu: https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=c04394228; https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=c04843026; https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04111542; https://edgeoptic.com/products/hp/jd094b/; https://static.tp-link.com/2021/202101/20210107/SDN%2010-Gigabit%20Managed%20Switch.pdf"]
["1.6.5.","Tiekėjas turės užtikrinti adapterių suprogramavimą ir bendrą darbą Perkančiosios organizacijos įrangoje",null,null,"Tiekėjas užtikrins adapterių suprogramavimą ir bendrą darbą Perkančiosios organizacijos įrangoje"]
["1.6.6.","Modulio tipas: SFP+",null,null,"Modulio tipas: SFP+"]
["1.6.7.","Sąsajos tipas: 10GBASE-LR",null,null,"Sąsajos tipas: 10GBASE-LR"]
["1.6.8.","Atitikimas standartui: IEEE 802.3z",null,null,"Atitikimas standartui: IEEE 802.3z"]
["1.6.9.","Šviesolaidinių jungčių tipas: LC",null,null,"Šviesolaidinių jungčių tipas: LC"]
["1.6.10.","Šviesolaidinių skaidulų tipas: Pagal ITU-T G.652 reikalavimus",null,null,"Šviesolaidinių skaidulų tipas: Pagal ITU-T G.652 reikalavimus"]
["1.6.11.","Šviesolaidinės linijos veikimo atstumas: Ne mažiau 10 km",null,null,"Šviesolaidinės linijos veikimo atstumas: 10 km"]
["1.6.12.","Gamintojo garantija: Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų gamintojo garantija.",null,null,"Gamintojo garantija: suteikiama 5 metų gamintojo garantija."]
["1.7.","Optinio tinklo keitiklis 1000 Mbps Tx į 1000 Base-FX",6,"vnt","Optinio tinklo keitiklis 1000 Mbps Tx į 1000 Base-FX"]
["1.7.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Modelis ir kodas: tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number) - Gigabit Single-Mode Media Converter, MC210CS."]
["1.7.2.","Tipas:SM-vienamodžiai skaidulai 9/125um",null,null,"Tipas:SM-vienamodžiai skaidulai 9/125um"]
["1.7.3.","Skaidulų kiekis:2 skaidulų",null,null,"Skaidulų kiekis:2 skaidulų"]
["1.7.4.","Jungties tipas: SC Duolex;  RJ45",null,null,"Jungties tipas: SC Duolex;  RJ45"]
["1.7.5.","Maksimalus atstumas: ne mažiau 10km",null,null,"Maksimalus atstumas: 10km"]
["1.7.6.","Standartai: IEEE802.3 10 Base-T standard, IEEE802.3u 100Base-TX/FX standar",null,null,"Standartai: IEEE802.3 10 Base-T standard, IEEE802.3u 100Base-TX/FX standar"]
["1.7.7.","Atitikimas standartui: IEEE 802.3z",null,null,"Atitikimas standartui: IEEE 802.3z"]
["1.8.","Kompiuterių tinklo testeris",1,"vnt","Kompiuterių tinklo testeris"]
["1.8.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Modelis ir kodas: tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number) - LAN kabelių matuoklis, VDV II PRO"]
["1.8.2.","Paskirtis standartinių varinių kabelių matavimui, įskaitant: Matuoti kabelio ilgį, rasti atstumą iki gedimo (TDR), nusatyti vytos poros laidų porų išdėstymą, nustatyti ISDN, PBX ar PoE, aptikti Ethernet su tinklo sparta ir Duplex informacija",null,null,"Paskirtis standartinių varinių kabelių matavimui, įskaitant: Matuoti kabelio ilgį, rasti atstumą iki gedimo (TDR), nusatyti vytos poros laidų porų išdėstymą, nustatyti ISDN, PBX ar PoE, aptikti Ethernet su tinklo sparta ir Duplex informacija"]
["1.8.3.","Ethernet aptikimas: 10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s; Full/Half Duplex",null,null,"Ethernet aptikimas: 10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s; Full/Half Duplex"]
["1.8.4.","Testuojamos įtampos atlaikymas: iki 60V (neribojant laike)",null,null,"Testuojamos įtampos atlaikymas: 60V (neribojant laike)"]
["1.8.5.","Funkcijos: Momentinis laidų klaidų identifikavimas, apsauga nuo įtanpos, ekranuotų kabelių patavimas, analoginis tonų generavimas",null,null,"Funkcijos: Momentinis laidų klaidų identifikavimas, apsauga nuo įtanpos, ekranuotų kabelių patavimas, analoginis tonų generavimas"]
["1.8.6.","Ekranas informacijos pateikimui: ne mažiau 2.9\" LCD su apšvietimu ir automatiniui išsijungimu nenaudojant (\"timeout\")",null,null,"Ekranas informacijos pateikimui: 2.9\" LCD su apšvietimu ir automatiniui išsijungimu nenaudojant (\"timeout\")"]
["1.8.7.","Prievadai: RJ-11, RJ-12, RJ-45 ir COAX prievadai",null,null,"Prievadai: RJ-11, RJ-12, RJ-45 ir COAX prievadai"]
["1.8.8.","Matavimų tikslumas: +/- 5%;  +/- 0.5m",null,null,"Matavimų tikslumas: +/- 5%;  +/- 0.5m"]
["1.8.9.","Įrenginio svoris: ne daugiau 0,3kg",null,null,"Įrenginio svoris: 0,26kg"]
["1.8.10.","Komplektacija:1 x Testeris; 1 x dviejų prievadų nuotolinis įrenginys; 1 x coax nuotolinis įrenginys; 1 x alkaline baterija; 1 x vartotojo gidas; 2 x RJ45 - \"alligator clip\" kabeliai; 2 x ekranuoti RJ45 - RJ45 kabeliai; 2 x RJ11/12 į RJ11/12; 1 x F-tipo kištukas į F-tipo kištuką kabelis; 1 x F-81 barrel splice; 1 x BNC (lizdas) - F-tipo (kištukas); 1 x BNC (lizdas) - F-tipo (lizdas) perėjimas; 1 x RCA (lizdas) - F-tipo (kištukas) perėjimas; 1 x RCA (lizdas) - F-tipo (lizdas) perėjimas; 1 x laidų sistemos pinigininė kortelė; 1 x dėklas",null,null,"Komplektacija:1 x Testeris; 1 x dviejų prievadų nuotolinis įrenginys; 1 x coax nuotolinis įrenginys; 1 x alkaline baterija; 1 x vartotojo gidas; 2 x RJ45 - \"alligator clip\" kabeliai; 2 x ekranuoti RJ45 - RJ45 kabeliai; 2 x RJ11/12 į RJ11/12; 1 x F-tipo kištukas į F-tipo kištuką kabelis; 1 x F-81 barrel splice; 1 x BNC (lizdas) - F-tipo (kištukas); 1 x BNC (lizdas) - F-tipo (lizdas) perėjimas; 1 x RCA (lizdas) - F-tipo (kištukas) perėjimas; 1 x RCA (lizdas) - F-tipo (lizdas) perėjimas; 1 x laidų sistemos pinigininė kortelė; 1 x dėklas"]