Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

*(palikti tik tą dalį, kuriai Tiekėjas teikia Pasiūlymą)*

**PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ**

**I PIRKIMO OBJEKTO DALIS – APSAUGINIS DARBO KOSTIUMAS ŠILTAJAM METŲ LAIKOTARPIUI**

| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Charakteristikos reikšmė, parametrai** | **Įrašyti „Atitinka“/ ,,Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus\*** | **Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Apsauginis darbo švarkas šiltajam metų laikotarpiui** | | *(Pardavėjas nurodyto gamintoją ir modelį)* | | |
|  | Audinio sudėtis | * Poliesteris arba lygiavertis audinys - ne daugiau arba lygu 80 %; * Medvilnė arba lygiavertis audinys - ne mažiau arba lygu 20 %. |  |  |
|  | Audinio tankis | Nuo 235 g/m² iki 285 g/m² |  |  |
|  | Logotipas | * Išdėstymas griežtai pagal Pirkėjo logotipo išdėstymo reglamentą. Tamsiai mėlynos spalvos siuvinėjimo būdu. * Iki 10 cm ant švarko priekinės kairės pusės, iki 28 cm pečių srityje po papete (švarko nugaroje). |  |  |
|  | Standartai | LST EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai) arba jam lygiavertis |  |  |
|  | Standartai | LST EN ISO 20471 (Gerai matoma apranga. Bendrieji reikalavimai) ne žemiau 2 klasės (aukštos matomumo klasės drabužiai) arba jam lygiavertis |  |  |
|  | Audinio spalva | Tamsiai mėlyna ir oranžinė. |  |  |
|  | Dydžiai | Nuo 44 iki 62 / 164 – 200. |  |  |
|  | Forma | Tiesaus silueto. |  |  |
|  | Siūlės | Ne mažiau dviejų siūlių. |  |  |
|  | Užsegimas | Paslėptos sagos, nemetalinės spaudės arba nemetalinis užtrauktukas. |  |  |
|  | Kišenės | 2 kišenės juosmens srityje (gali būti ir papildomų kišenių). |  |  |
|  | Rankovės | Tiesios, reguliuojamos sagomis arba nemetalinėmis spaudėmis. |  |  |
|  | Dokumentai | Gaminio naudojimo instrukcija. |  |  |
|  | Dokumentai | Atitikties deklaracijos lietuvių kalba kopija. |  |  |
| **2. Apsauginis darbo puskombinezonis šiltajam metų laikotarpiui** | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | |
|  | Audinio sudėtis | * Poliesteris arba lygiavertis audinys - ne daugiau arba lygu 80 %; * Medvilnė arba lygiavertis audinys - ne mažiau arba lygu 20 %. |  |  |
|  | Audinio tankis | Nuo 235 g/m² iki 285 g/m² |  |  |
|  | Logotipas | * Išdėstymas griežtai pagal Pirkėjo logotipo išdėstymo reglamentą. Tamsiai mėlynos arba baltos spalvos siuvinėjimo būdu. * Iki 10 cm ant priekinės puskombinezonio dalies. |  |  |
|  | Standartai | LST EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai) arba jam lygiavertis. |  |  |
|  | Audinio spalva | Tamsiai mėlyna. |  |  |
|  | Dydžiai | Nuo 44 iki 62 / 164 – 200. |  |  |
|  | Siūlės | Ne mažiau dviejų siūlių. |  |  |
|  | Šviesą atspindinčių juostų plotai | Šviesą atspindinčių juostų plotams - LST EN ISO 20471 (Gerai matoma apranga.  Bendrieji reikalavimai) 2 klasės (aukštos matomumo klasės drabužiai) arba jam  lygiavertis. |  |  |
|  | Kišenės | * Kelių srityje – 2 kišenės, pritaikytos antkeliams įdėti; * Klubų srityje – 2 kišenės; * Gali būti ir papildomų kišenių. |  |  |
|  | Juosmuo | Reguliuojamas. |  |  |
|  | Petnešos | Reguliuojamos. |  |  |
|  | Šviesą atspindinčios  juostos | Klešnių apačioje - dvi 5 cm pločio atgalinio atspindžio juostos. |  |  |
|  | Dokumentai | Gaminio naudojimo instrukcija. |  |  |
|  | Dokumentai | Atitikties deklaracijos lietuvių kalba kopija. |  |  |

**\****Privalomi užpildyti laukai*

**II PIRKIMO OBJEKTO DALIS – APSAUGINIS DARBO KOSTIUMAS ELEKTRIKAMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Charakteristikos pavadinimas** | | **Įrašyti „Atitinka“/ ,,Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus\*** | | **Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui\*** | |
| **1. Apsauginis darbo kostiumas elektrikams** | | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Komplektacija | | Darbo švarkas elektrikams ir apsauginis darbo puskombinezonis elektrikams. | |  | |  |
|  | Audinio sudėtis | | * Medvilnė arba lygiavertis audinys - ne mažiau kaip 75 %; * Antistatinė gija arba lygiavertė medžiaga – ne mažiau kaip 1 %. | |  | |  |
|  | Audinio tankis | | Ne mažiau kaip 280 g/m². | |  | |  |
|  | Logotipas | | * Išdėstymas griežtai pagal Pirkėjo logotipo išdėstymo reglamentą. Baltos spalvos siuvinėjimo būdu. * Iki 10 cm ant švarko priekinės kairės pusės, iki 28 cm pečių srityje po papete (švarko nugaroje). * Iki 10 cm ant priekinės puskombinezonio dalies. | |  | |  |
|  | Standartai | | LST EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai) arba jam lygiavertis. | |  | |  |
|  | Standartai | | LST EN 1149-5 (Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės. 5 dalis. Medžiagų darbinių charakteristikų ir projektavimo reikalavimai) arba jam lygiavertis. | |  | |  |
|  | Standartai | | LST EN ISO 11612 (Apsauginė apranga. Apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos) A1B1C1 arba jam lygiavertis standartas. | |  | |  |
|  | Audinio spalva | | Tamsiai mėlyna. | |  | |  |
|  | Dydžiai | | S - 3XL. | |  | |  |
|  | Forma | | Pailgintas, tiesaus silueto. | |  | |  |
|  | Siūlės | | Ne mažiau dviejų siūlių. | |  | |  |
|  | Apykaklė | | Atlenkiama. | |  | |  |
|  | Užsegimas | | Paslėptos sagos, nemetalinės spaudės arba nemetalinis užtrauktukas. | |  | |  |
|  | Kišenės | | 2 kišenės juosmens srityje (gali būti ir papildomų kišenių). | |  | |  |
|  | Rankogaliai | | Reguliuojami sagomis arba nemetalinėmis spaudėmis. | |  | |  |
|  | Juosmuo | | Reguliuojamas. | |  | |  |
|  | Petnešos | | Reguliuojamos. | |  | |  |
|  | Kišenės | | * 2 kišenės klubų srityje. * Gali būti ir papildomų kišenių). | |  | |  |
|  | Dokumentai | | Gaminio naudojimo instrukcija. | |  | |  |
|  | Dokumentai | | Sertifikato lietuvių kalba kopija. | |  | |  |

**\****Privalomi užpildyti laukai*

**III PIRKIMO OBJEKTO DALIS – APSAUGINIAI DARBO DRABUŽIAI ŠALTAJAM METŲ LAIKOTARPIUI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Charakteristikos pavadinimas** | | **Įrašyti „Atitinka“/ ,,Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus\*** | **Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui\*** | |
| **1. Apsauginė šilta darbo striukė šaltajam metų laikotarpiui** | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Audinio sudėtis | Ne mažiau 65 % poliesteris arba lygiavertis audinys. |  | | |  |
|  | Audinio tankis | Ne mažiau kaip 165 g/m². |  | | |  |
|  | Logotipas | * Išdėstymas griežtai pagal Pirkėjo logotipo išdėstymo reglamentą. Tamsiai mėlynos spalvos siuvinėjimo būdu. * Iki 10 cm ant striukės priekinės kairės pusės, iki 28 cm pečių srityje po papete (striukės nugaroje). |  | | |  |
|  | Standartai | LST EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai) arba jam lygiavertis. |  | | |  |
|  | Standartai | LST EN ISO 20471 (Gerai matoma apranga. Bendrieji reikalavimai) ne žemiau 2 klasės (aukštos matomumo klasės drabužiai) arba jam lygiavertis. |  | | |  |
|  | Audinio spalva | Tamsiai mėlyna ir oranžinė. |  | | |  |
|  | Dydžiai | S – 3XL. |  | | |  |
|  | Siūlės | Ne mažiau dviejų siūlių. |  | | |  |
|  | Išorinis audinys | Membraninis audinys. |  | | |  |
|  | Pašiltinimas | Sinteponas, poliesteris arba lygiavertė medžiaga. |  | | |  |
|  | Pamušalas | Flisas, poliesteris arba lygiavertė medžiaga. |  | | |  |
|  | Forma | Galinė dalis (nugara) pailginta, tiesaus silueto. |  | | |  |
|  | Gobtuvas | Su pamušalu arba lygiaverčiu audiniu, reguliuojamas. |  | | |  |
|  | Užsegimas | Paslėptas dvikrypis užtrauktukas. |  | | |  |
|  | Kišenės | 2 kišenės juosmens srityje (gali būti ir papildomų kišenių). |  | | |  |
|  | Rankovės | Tiesios, vidiniai rankogaliai megzti. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Gaminio naudojimo instrukcija. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Atitikties deklaracijos lietuvių ir (arba) anglų kalba kopija. |  | | |  |
| **2. Apsauginis šiltas darbo puskombinezonis šaltajam metų laikotarpiui** | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Audinio sudėtis | Ne mažiau 65 % poliesteris arba lygiavertis audinys. |  | | |  |
|  | Audinio tankis | Ne mažiau kaip 165 g/m². |  | | |  |
|  | Standartai | LST EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai) arba jam lygiavertis. |  | | |  |
|  | Audinio spalva | Tamsiai mėlyna. |  | | |  |
|  | Dydžiai | S – 3XL. |  | | |  |
|  | Siūlės | Ne mažiau dviejų siūlių. |  | | |  |
|  | Šviesą atspindinčių juostų plotai | Šviesą atspindinčių juostų plotams - LST EN ISO 20471 (Gerai matoma apranga. Bendrieji reikalavimai) 2 klasės (aukštos matomumo klasės drabužiai) arba jam lygiavertis. |  | | |  |
|  | Pašiltinimas | Sinteponas, poliesteris arba lygiavertė medžiaga. |  | | |  |
|  | Pamušalas | Poliesteris arba lygiavertė medžiaga. |  | | |  |
|  | Juosmuo | Reguliuojamas. |  | | |  |
|  | Petnešos | Reguliuojamos. |  | | |  |
|  | Klešnės | Klešnių apačia reguliuojama. |  | | |  |
|  | Kišenės | 2 kišenės klubų srityje (gali būti ir papildomų kišenių). |  | | |  |
|  | Šviesą atspindinčios  juostos | Klešnių apačioje - dvi 5 cm pločio atgalinio atspindžio juostos. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Gaminio naudojimo instrukcija. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Atitikties deklaracijos lietuvių kalba kopija. |  | | |  |
| 3. Apsauginiai apatiniai termo rūbai | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Komplektacija | Marškinėliai + kelnės |  | | |  |
|  | Medžiaga | Ne mažiau kaip 50 % merino vilna arba lygiavertė medžiaga (kitos rūšies vilna). |  | | |  |
|  | Medžiagos spalva | Juoda arba tamsiai mėlyna. |  | | |  |
|  | Dydžiai | S – 3XL. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Dokumentas, patvirtinantis Prekės atitikimą techniniams parametrams ir reikalavimams, lietuvių kalba patvirtintas Pardavėjo parašu. |  | | |  |
| 4. Žieminė kepurė | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Audinio  charakteristika | Medvilnė su akrilu arba fliso audinys arba lygiavertis audinys. |  | | |  |
|  | Logotipas | Išdėstymas griežtai pagal Pirkėjo logotipo išdėstymo reglamentą. Baltos spalvos siuvinėjimo būdu. |  | | |  |
|  | Audinio spalva | Tamsiai mėlyna arba juoda. |  | | |  |
|  | Dydžiai | Universalus. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Dokumentas, patvirtinantis Prekės atitikimą techniniams parametrams ir reikalavimams, lietuvių kalba patvirtintas Pardavėjo parašu. |  | | |  |
| **5. Šiltas pošalmis** | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Audinio  charakteristika | Medvilnė su akrilu arba fliso audinys arba lygiavertis audinys. |  | | |  |
|  | Audinio spalva | Tamsiai mėlyna arba juoda. |  | | |  |
|  | Dydžiai | Universalus. |  | | |  |
|  | Forma | Uždaras kaklas. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Dokumentas, patvirtinantis Prekės atitikimą techniniams parametrams ir reikalavimams, lietuvių kalba patvirtintas Pardavėjo parašu. |  | | |  |
| **6. Šiltos kojinės** | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Medžiaga | Ne mažiau 40 % vilna. |  | | |  |
|  | Audinio spalva | Juoda arba kita tamsi spalva pagal spalvų paletę. |  | | |  |
|  | Dydžiai | 39 – 48. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Dokumentas, patvirtinantis Prekės atitikimą techniniams parametrams ir reikalavimams, lietuvių kalba patvirtintas Pardavėjo parašu. |  | | |  |

**\****Privalomi užpildyti laukai*

**IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS – KITI APSAUGINIAI DARBO DRABUŽIAI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Charakteristikos pavadinimas** | | **Įrašyti „Atitinka“/ ,,Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus\*** | **Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui\*** | |
| **1. Apsiaustas nuo lietaus** | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Dydžiai | S – 4XL. | Standarto 343, spalva | | |  |
|  | Gobtuvas | Apykaklėje supakuojamas. |  | | |  |
|  | Užsegimas | Spaudėmis arba užtrauktuku. |  | | |  |
|  | Šviesą atspindinčios  juostos | Šviesą atspindintys elementai. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Dokumentas, patvirtinantis Prekės atitikimą techniniams parametrams ir reikalavimams, lietuvių kalba patvirtintas Pardavėjo parašu. |  | | |  |
| **2. Neperšlampantis kostiumas** | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Komplektacija | Neperšlampantį kostiumą sudaro neperšlampantis švarkas su neperšlampančiu puskombinezoniu arba  kelnėmis |  | | |  |
|  | Standartai | LST EN 343 arba jam lygiavertis. |  | | |  |
|  | Audinio  spalva | Juoda arba kita tamsi spalva pagal spalvų paletę. |  | | |  |
|  | Dydžiai | S – 4XL. |  | | |  |
|  | Forma | Lankstus. |  | | |  |
|  | Užsegimas | Paslėptas užtrauktukas. |  | | |  |
|  | Gobtuvas | Apykaklėje supakuojamas. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Gaminio naudojimo instrukcija. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Atitikties deklaracijos lietuvių kalba kopija. |  | | |  |
| **3. Signalinė liemenė** | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Medžiaga | 100 % poliesteris arba lygiavertė medžiaga. |  | | |  |
|  | Logotipas | Išdėstymas griežtai pagal Pirkėjo logotipo išdėstymo reglamentą. Logotipas nugaroje,  pečių srityje po papete – 28 cm. Baltos spalvos siuvinėjimo būdu. |  | | |  |
|  | Standartai | LST EN ISO 20471:2013 (Gerai matoma apranga. bendrieji reikalavimai) 2 (aukštos  matomumo klasės drabužiai) klasės arba jam lygiavertis. |  | | |  |
|  | Dydžiai | S – 4XL. |  | | |  |
|  | Audinio spalva | Oranžinė. |  | | |  |
|  | Užsegimas | Sukimbančia juosta arba užtrauktuku. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Gaminio naudojimo instrukcija. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Atitikties deklaracijos lietuvių kalba kopija. |  | | |  |
| **4. APSAUGINIS KOMBINEZONAS** | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Standartai | LST EN ISO 13688:2013 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai) arba jam lygiavertis; |  | | |  |
|  | Standartai | LST EN 13034:2005+A1:2009 (Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Trumpalaikės apsauginės aprangos nuo skystųjų chemikalų naudojimo reikalavimai) tipas 6 arba jam lygiavertis. |  | | |  |
|  | Standartai | LST EN 13982-1:2005 (Apsauginė apranga nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių. 1 dalis. Apsaugančios nuo chemikalų aprangos, teikiančios visam kūnui apsaugą nuo ore esančių kietųjų sveikatai žalingų dalelių, naudojimo charakteristikų reikalavimai) tipas 5 arba jam lygiavertis. |  | | |  |
|  | Standartai | LST EN 1149-5:2008 (Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės. 5 dalis. Medžiagų darbinių charakteristikų ir projektavimo reikalavimai) arba jam lygiavertis |  | | |  |
|  | Standartai | LST EN 1073-2:2003 (Apsauginė apranga nuo radioaktyviosios taršos. 2 dalis. Neventiliuojamosios apsauginės aprangos nuo taršos radioaktyviosiomis dulkėmis  reikalavimai ir bandymo metodai) arba jam lygiavertis |  | | |  |
|  | Dydžiai | S – 4XL. |  | | |  |
|  | Savybės | Apsaugo nuo įvairaus dydžio kietųjų dalelių, cheminio poveikio, radioaktyviosios taršos dulkių, antistatinis. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Sertifikato lietuvių kalba kopija. |  | | |  |
| **5. Kepurė su snapeliu** | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Audinio  sudėtis | Medvilnė - 100 % arba lygiavertis audinys. |  | | |  |
|  | Logotipas | * Išdėstymas griežtai pagal Pirkėjo logotipo išdėstymo reglamentą. Baltos spalvos siuvinėjimo būdu. * Iki 10 cm ant priekinės kepurės pusės. |  | | |  |
|  | Audinio spalva | Tamsiai mėlyna. |  | | |  |
|  | Dydis | Reguliuojamas. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Dokumentas, patvirtinantis Prekės atitikimą techniniams parametrams ir reikalavimams, kalba patvirtintas Pardavėjo parašu. |  | | |  |
| **6. Antkeliai** | | ***(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)*** | | | | |
|  | Savybės | Užpildyti geliu, prisitaikančiu prie kelio formos, minkšti ir neslidaus paviršiaus. |  | | |  |
|  | Užsegimas | Velcro. |  | | |  |
|  | Dokumentai | Dokumentas, patvirtinantis Prekės atitikimą techniniams parametrams ir reikalavimams,  lietuvių kalba patvirtintas Pardavėjo parašu. |  | | |  |

**\****Privalomi užpildyti laukai*