{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":77,"n_cols":8,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["TARNYBINĖ STOTIS SU PROGRAMINE ĮRANGA"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-11-08"]
["Nr.:","KAU_P-20211108/1"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB ATEA"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,"_122588443_"]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"J. Rutkausko g. 6, 05132 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT225884413"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT032140030001327814, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, 21400 "]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Valentinas Bylina"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"Mob. +370-682-55024, valentinas.bylina@atea.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Raimundas Puskunigis, Direktorius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Valentinas Bylina, Mob. +370-682-55024, valentinas.bylina@atea.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"-----",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės"]
["1.1.","Tarnybinė stotis",1,"vnt.",26340,{"$f":"IF(ISBLANK(E34),\"\", PRODUCT(C34,E34))","v":26340},"Tarnybinė stotis HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus"]
["1.1.1.","Modelis: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis",null,null,null,null,null,"Modelis: ProLiant DL380 Gen10 Plus"]
["1.1.2.","Gamintojas:  Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,null,null,null,"Gamintojas:  HPE"]
["1.1.3.","Procesorius:  X86 architektūros, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, procesoriaus paskelbimo (ang. “announcement”) data 2021m. Ne mažiau kaip 18vnt. procesoriaus branduolių (ang. „core“), ne mažiau kaip 3,00GHz kiekvieno branduolio bazinis taktinis dažnis (ang. „processor base frequency“), ne mažiau kaip 39MB spartinančios atmintinės (ang. „cache“), ne mažiau kaip 8vnt. atminties kanalų. \nNurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, taktinį dažnį, branduolių skaičių, spartinančiosios atminties dydį.",null,null,null,null,null,"Procesorius:  X86 architektūros, palaiko 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, procesoriaus paskelbimo (ang. “announcement”) data 2021m. 18vnt. procesoriaus branduolių (ang. „core“), 3,00GHz kiekvieno branduolio bazinis taktinis dažnis (ang. „processor base frequency“), 39MB spartinančios atmintinės (ang. „cache“), 8vnt. atminties kanalų. \nProcesorius Intel Xeon Gold 6354, 3,00GHz, 18 cores, 39MB cache."]
["1.1.4.","Procesorių našumas:  Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (18 branduolių) sistemai. Siūlomo procesoriaus našumo parametrai turi būti skelbiami www.spec.org puslapyje. Procesoriaus testas privalo būti atliktas siūlomos tarnybinės stoties gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesoriaus bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei SPECrate2017_int_base = 317 ir SPECrate2017_fp_base = 329. Testų metu procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.",null,null,null,null,null,"Procesorių našumas:  Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (18 branduolių) sistemai. Siūlomo procesoriaus našumo parametrai skelbiami www.spec.org puslapyje. Procesoriaus testas atliktas siūlomos tarnybinės stoties gamintojo aparatinėje platformoje ir atitinka siūlomos sistemos procesoriaus bazinio našumo rodiklį. Jis yra SPECrate2017_int_base = 317 ir SPECrate2017_fp_base = 329. Testų metu procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta."]
["1.1.5.","Procesorių kiekis: Ne mažiau kaip 2vnt.",null,null,null,null,null,"Procesorių kiekis: 2vnt."]
["1.1.6.","Operatyvinė atmintis: Ne mažiau 1024GB DDR4-3200 RDIMM arba lygiavertė, suformuota ne mažesniais kaip 64GB DDR4-3200 RDIMM moduliais. Visi atminties moduliai tarnybinėje stotyje turi būti vienodos talpos. Operatyvinė atmintis turi būti sukonfigūruota maksimaliai spartai. Bendras atminties lizdų skaičius ne mažiau 32vnt. Galimybė išplėsti operatyvinę atmintį iki ne mažiau 2TB talpos tik pridedant operatyvinės atminties modulius. „Persistent“ tipo atminties palaikymas. Turi būti palaikomos Advanced ECC (ang. „Advanced Error Correction Code“), ADDDC (ang. „Adaptive Double Device Data Correction“), „Online Spare“,  „Memory mirroring“, „Memory scrubbing“ arba lygiavertės technologijos.",null,null,null,null,null,"Operatyvinė atmintis: 1024GB DDR4-3200 RDIMM, suformuota 64GB DDR4-3200 RDIMM moduliais. Visi atminties moduliai tarnybinėje stotyje yra vienodos talpos. Operatyvinė atmintis sukonfigūruota maksimaliai spartai. Bendras atminties lizdų skaičius 32vnt. Galimybė išplėsti operatyvinę atmintį iki 2TB talpos tik pridedant operatyvinės atminties modulius. „Persistent“ tipo atminties palaikymas. Palaikomos Advanced ECC (ang. „Advanced Error Correction Code“), ADDDC (ang. „Adaptive Double Device Data Correction“), „Online Spare“,  „Memory mirroring“, „Memory scrubbing“ technologijos."]
["1.1.7.","Diskinių kaupiklių posistemė:  Diskinių kaupiklių posistemė ne mažiau 8vnt. laisvų 2.5“„karšto keitimo” diskinių kaupiklių prievadų, prijungtų prie aparatinio neintegruoto RAID kontrolerio, nurodyto 9 punkte. Turi būti galimybė praplėsti diskinių kaupiklių posistemę ne mažiau kaip iki 24vnt. diskinių kaupiklių prievadų",null,null,null,null,null,"Diskinių kaupiklių posistemė:  Diskinių kaupiklių posistemė 8vnt. laisvų 2.5“„karšto keitimo” diskinių kaupiklių prievadų, prijungtų prie aparatinio neintegruoto RAID kontrolerio, nurodyto 9 punkte. Yra galimybė praplėsti diskinių kaupiklių posistemę iki 24vnt. diskinių kaupiklių prievadų"]
["1.1.8.","Diskiniai kaupikliai: Komplekte privalo būti:\n- ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažiau kaip 480GB talpos, NVMe tipo diskinių kaupiklių.\nDiskiniai kaupikliai turi būti sukonfigūruoti RAID 1 režimu su aparatiniu RAID kontroleriu (negalima siūlyti RAID konfigūracijų, kurios daromos operacinės sistemos lygio programinės įrangos priemonėmis).",null,null,null,null,null,"Diskiniai kaupikliai: Komplekte yra:\n- 2 vnt., 480GB talpos, NVMe tipo diskinių kaupiklių.\nDiskiniai kaupikliai sukonfigūruoti RAID 1 režimu su aparatiniu RAID kontroleriu (nesiūloma RAID konfigūracijų, kurios daromos operacinės sistemos lygio programinės įrangos priemonėmis)."]
["1.1.9.","Pagrindinis RAID valdiklis: Neintegruotas, ne mažiau kaip 2GB sparčiosios atminties apsaugotos flash arba lygiavertės technologijos, palaikantis RAID 0,1,5,6,10,50,60 diskų apjungimo tipus. Valdiklis privalo palaikyti loginių diskų RAID tipo migravimą į bet kurį kitą nestabdant diskų darbo, leisti išplėsti loginių diskų talpą nestabdant jų darbo. Valdiklis turi turėti galimybę palaikyti diskų šifravimą kontrolerio lygyjeRAID tipą",null,null,null,null,null,"Pagrindinis RAID valdiklis: Neintegruotas, 2GB sparčiosios atminties apsaugotos hibridinio kondensatoriaus technologijos, palaikantis RAID 0,1,5,6,10,50,60 diskų apjungimo tipus. Valdiklis palaiko loginių diskų RAID tipo migravimą į bet kurį kitą nestabdant diskų darbo, leidžia išplėsti loginių diskų talpą nestabdant jų darbo. Valdiklis turi galimybę palaikyti diskų šifravimą kontrolerio lygyjeRAID tipą"]
["1.1.10.","Vaizdo posistemė:  Integruota, ne mažiau 16MB vaizdo atminties.",null,null,null,null,null,"Vaizdo posistemė:  Integruota, 16MB vaizdo atminties."]
["1.1.11.","Tinklo adapteriai:  Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. daugiafunkcinių 10/25G SFP28 tipo Ethernet prievadų, palaikančių SR-IOV, VMware NetQueue, Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ), RoCE v1, RoCE v2, DPDK, NVGRE, VXLAN, GENEVE arba lygiavertį funkcionalumą. Tinklo adapterių mikrokodai turi turėti skaitmeninį sertifikatą. \nKomplekte privalo būti pateikti ne mažiau kaip 4vnt. ne mažiau kaip 3m. ilgio 25Gb SFP28 to SFP28 Direct Attach Copper tipo kabelių.",null,null,null,null,null,"Tinklo adapteriai:  4 vnt. daugiafunkcinių 10/25G SFP28 tipo Ethernet prievadų, palaikančių SR-IOV, VMware NetQueue, Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ), RoCE v1, RoCE v2, DPDK, NVGRE, VXLAN, GENEVE funkcionalumą. Tinklo adapterių mikrokodai turi skaitmeninį sertifikatą. \nKomplekte pateikti 4vnt. 3m. ilgio 25Gb SFP28 to SFP28 Direct Attach Copper tipo kabelių."]
["1.1.12.","PCI jungtys:  Ne mažiau kaip 6vnt. PCIe 4.0 tipo, iš jų ne mažiau kaip 3vnt. laisvų jungčių.",null,null,null,null,null,"PCI jungtys:  6vnt. PCIe 4.0 tipo, iš jų 3vnt. laisvų jungčių."]
["1.1.13.","Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys:  Integruotos, ne mažiau kaip: 1vnt. VGA, 5vnt. USB 3.0 (iš jų ne mažiau nei 1 vnt. turi būti priekyje ir ne mažiau kaip 2 vnt. turi būti viduje), 1vnt. RJ45 atskiras lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. Galimybė papildomai turėti 1vnt. Serial prievadą.",null,null,null,null,null,"Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys:  Integruotos: 1vnt. VGA, 5vnt. USB 3.0 (iš jų 1 vnt. yra priekyje ir 2 vnt. yra viduje), 1vnt. RJ45 atskiras lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. Galimybė papildomai turėti 1vnt. Serial prievadą."]
["1.1.14.","Konstrukcija: Ne didesnio nei 2U aukščio, montuojama į standartinę 19” spintą. Komplektuojama su bėgeliais pritaikytais greitam tarnybinės stoties montavimui ir ištraukimui iš spintos, kabelių tvarkymo alkūne. Korpusas turi turėti galimybę naudoti užrakinamą priekinę panelę. Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą tarnybinės stoties gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, tarnybinės stoties korpusas turi būti ne daugiau kaip 72 cm gylio.",null,null,null,null,null,"Konstrukcija: 2U aukščio, montuojama į standartinę 19” spintą. Komplektuojama su bėgeliais pritaikytais greitam tarnybinės stoties montavimui ir ištraukimui iš spintos, kabelių tvarkymo alkūne. Korpusas turi galimybę naudoti užrakinamą priekinę panelę. Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą tarnybinės stoties gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, tarnybinės stoties korpusas yra 72 cm gylio."]
["1.1.15.","Aušinimo sistema:  Ne mažiau nei gamintojo numatyta, dubliuotų „karšto keitimo“ aušinimo ventiliatorių sistema",null,null,null,null,null,"Aušinimo sistema: gamintojo numatyta, dubliuotų „karšto keitimo“ aušinimo ventiliatorių sistema"]
["1.1.16.","Maitinimo sistema:  Dubliuota, ne mažiau 2vnt., „karšto keitimo” maitinimo šaltinių sistema, užtikrinanti visų instaliuotų komponentų galios poreikius ir tarnybinės stoties darbą sugedus vienam maitinimo šaltiniui, net ir tuo atveju, jeigu atminties ir diskinių kaupiklių vietos būtų visos užpildytos. Maitinimo šaltiniai turi būti ne mažiau 1600W +-5% galingumo ir ne mažesnio kaip 94% efektyvumo, pritaikyti dirbti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo.",null,null,null,null,null,"Maitinimo sistema:  Dubliuota, 2vnt., „karšto keitimo” maitinimo šaltinių sistema, užtikrinanti visų instaliuotų komponentų galios poreikius ir tarnybinės stoties darbą sugedus vienam maitinimo šaltiniui, net ir tuo atveju, jeigu atminties ir diskinių kaupiklių vietos būtų visos užpildytos. Maitinimo šaltiniai 1600W galingumo ir 94% efektyvumo, pritaikyti dirbti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo."]
["1.1.17.","Nuotolinio valdymo adapteris: Nepriklausomas nuo operacinės sistemos nuotolinio valdymo adapteris, veikiantis be agentų.\nTuri būti: \n- tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją;\n- tekstinė ir grafinė konsolės;\n- aparatinės dalies (procesorių, operatyvinės atminties, vidinių diskinių kaupiklių, maitinimo šaltinių, aušinimo ventiliatorių, temperatūros) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje;\n- turi būti galimybė saugiai ištrinti nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją, informaciją tarnybinės stoties diskiniuose kaupikliuose;\n- virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas;\n- 128-bit SSL saugumas;\n- MS Active Directory palaikymas;\n- nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas;\n- galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams;\n- galimybė prisijungi ne mažiau kaip 12vnt. nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu;\n- aparatinės dalies temperatūros, procesoriaus, operatyvinės atminties, vidinių diskinių kaupiklių būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui",null,null,null,null,null,"Nuotolinio valdymo adapteris: Nepriklausomas nuo operacinės sistemos nuotolinio valdymo adapteris, veikiantis be agentų.\nYra: \n- tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant WEB 2.0 technologiją;\n- tekstinė ir grafinė konsolės;\n- aparatinės dalies (procesorių, operatyvinės atminties, vidinių diskinių kaupiklių, maitinimo šaltinių, aušinimo ventiliatorių, temperatūros) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje;\n- galimybė saugiai ištrinti nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją, informaciją tarnybinės stoties diskiniuose kaupikliuose;\n- virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas;\n- 128-bit SSL saugumas;\n- MS Active Directory palaikymas;\n- nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas;\n- galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams;\n- galimybė prisijungti 12vnt. nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu;\n- aparatinės dalies temperatūros, procesoriaus, operatyvinės atminties, vidinių diskinių kaupiklių būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui."]
["1.1.18.","Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes: Turi būti: \n- tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų;\n- tarnybinės stoties įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstatyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti, turi būti uždraustas tarnybinės stoties operacinės sistemos krovimasis.",null,null,null,null,null,"Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes: Yra: \n- tarnybinės stoties darbo metu periodiškai tikrina sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų;\n- tarnybinės stoties įjungimo metu pasitikrina sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstato iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti, uždraudžiamas tarnybinės stoties operacinės sistemos krovimasis."]
["1.1.19.","Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga:  Tarnybinė stotis turi integruotis su perkančiosios organizacijos naudojama programine tarnybinių stočių stebėjimo ir valdymo įranga OneView. Jei siūloma tarnybinė stotis tokios integracijos nepalaiko, alternatyviai galima pasiūlyti kitą, ne blogesnę programinę įrangą, palaikančią siūlomą tarnybinę stotį bei perkančiosios organizacijos naudojamas ProLiant DL3xx šeimos tarnybines stotis (2 vnt).\nTuri būti pateikta tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje.",null,null,null,null,null,"Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga:  Tarnybinė stotis integruojasi su perkančiosios organizacijos naudojama programine tarnybinių stočių stebėjimo ir valdymo įranga OneView.\nPateikta tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje."]
["1.1.20.","Saugumo funkcijos: Įjungimo („Power-on“) slaptažodis, administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0) arba lygiaverčio funkcionalumo modulis.",null,null,null,null,null,"Saugumo funkcijos: Įjungimo („Power-on“) slaptažodis, administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0) funkcionalumo modulis."]
["1.1.21.","Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas:  Turi būti gamintojo informacinė sistema debesyje, realizuojanti sekantį funkcionalumą prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija, įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas, automatinis palaikymo pranešimo (ang. „support case“) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas, įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams",null,null,null,null,null,"Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas: Gamintojo informacinė sistema debesyje, realizuojanti sekantį funkcionalumą prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija, įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas, automatinis palaikymo pranešimo (ang. „support case“) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas, įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams"]
["1.1.22.","Kitos valdymo funkcijos:  Tarnybinė stotis turi turėti identifikacijos priemones, leidžiančias spintoje tarp kitų tarnybinių stočių pažymėti tarnybinę stotį iš priekinės ir galinės pusės.\nTarnybinė stotis turi turėti tarnybinės stoties būsenos ir tarnybinės stoties komponentų gedimų indikacijos sistemą korpuso išorėje (priekinėje tarnybinės stoties panelėje).",null,null,null,null,null,"Kitos valdymo funkcijos:  Tarnybinė stotis turi identifikacijos priemones, leidžiančias spintoje tarp kitų tarnybinių stočių pažymėti tarnybinę stotį iš priekinės ir galinės pusės.\nTarnybinė stotis turi tarnybinės stoties būsenos ir tarnybinės stoties komponentų gedimų indikacijos sistemą korpuso išorėje (priekinėje tarnybinės stoties panelėje)."]
["1.1.23.","Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizacijos platformomis:  Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis ir virtualizacijos platformomis:\n- Microsoft Windows Server 2016/2019;\n- VMware vSphere: 6.7/7.0;\n- Red Hat Enterprise Linux (RHEL);\n- SUSE Linux Enterprise Server (SLES).",null,null,null,null,null,"Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizacijos platformomis:  Tarnybinė stotis sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis ir virtualizacijos platformomis:\n- Microsoft Windows Server 2016/2019;\n- VMware vSphere: 6.7/7.0;\n- Red Hat Enterprise Linux (RHEL);\n- SUSE Linux Enterprise Server (SLES)."]
["1.1.24.","Surinkimo reikalavimai:  Visos komplektuojančios tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo kodais, siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas ir privalo būti pilnai sumontuotos į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje.\nVisa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. „remarketed“, „refurbished“) įrangos",null,null,null,null,null,"Surinkimo reikalavimai:  Visos komplektuojančios tarnybinės stoties dalys komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo kodais, siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas ir pilnai sumontuotos į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje.\nVisa siūloma įranga yra nauja, nesiūloma naudota arba naudota ir atnaujinta (angl. „remarketed“, „refurbished“) įranga."]
["1.1.25.","Gamintojo garantija ir aptarnavimas:  Visai siūlomai įrangai turi būti taikoma gamintojo užtikrinta ne mažiau kaip 3 metų garantija, reakcijos laikas – ne vėliau kaip sekanti darbo diena. Į garantinį aptarnavimą turi būti įskaičiuotos nemokamos detalės ir nemokami remonto darbai bei nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas (kai sugedusio komponento pagal gamintojo numatytas garantinio aptarnavimo sąlygas negali pasikeisti perkančioji organizacija). Įrangos aptarnavimas turi būti atliekamas įrangos instaliacijos vietoje (ang. „On-site“).\nVisi aukščiau išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). \nTuri būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Šis funkcionalumas turi būti užtikrinamas nuotolinio valdymo adapterio galimybėmis ir neturi reikalauti jokios papildomos programinės įrangos.\nGarantinis aptarnavimas turi būti atliekamas to paties gamintojo ir gedimai registruojami vienu telefono numeriu ar el. paštu kaip ir visai kitai siūlomai įrangai pagal techninės specifikacijos (1 ir 2) dalis, t. y. visam siūlomam sprendimui turi galioti vieno gamintojo \"vieno langelio\" garantinis aptarnavimas.\nTuri būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos, pateiktos su įrenginiu, naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu.\nTuri būti galimybė patikrinti įrangos garantiją gamintojo interneto svetainėje.",null,null,null,null,null,"Gamintojo garantija ir aptarnavimas:  Visai siūlomai įrangai taikoma gamintojo užtikrinta 3 metų garantija, reakcijos laikas – sekanti darbo diena. Į garantinį aptarnavimą įskaičiuotos nemokamos detalės ir nemokami remonto darbai bei nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas (kai sugedusio komponento pagal gamintojo numatytas garantinio aptarnavimo sąlygas negali pasikeisti perkančioji organizacija). Įrangos aptarnavimas atliekamas įrangos instaliacijos vietoje (ang. „On-site“).\nVisi aukščiau išvardinti garantiniai įsipareigojimai yra užtikrinti įrangos gamintojo. Pateikiama tai liudijanti gamintojo dokumentacija : https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002553enw . \nUžtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Šis funkcionalumas užtikrinamas nuotolinio valdymo adapterio galimybėmis ir nereikalauja jokios papildomos programinės įrangos.\nGarantinis aptarnavimas atliekamas to paties gamintojo ir gedimai registruojami vienu telefono numeriu ar el. paštu kaip ir visai kitai siūlomai įrangai pagal techninės specifikacijos (1 ir 2) dalis, t. y. visam siūlomam sprendimui galioja vieno gamintojo \"vieno langelio\" garantinis aptarnavimas.\nUžtikrintas nemokamas visos programinės įrangos, pateiktos su įrenginiu, naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu.\nYra galimybė patikrinti įrangos garantiją gamintojo interneto svetainėje."]
["1.1.26.","Gamintojo kodai ir aprašymai:  Atskirame priede turi būti pateikti siūlomos įrangos kodai (ang. „part number“), trumpi aprašymai ir kiekiai. Turi būti pateikta nuoroda į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas.",null,null,null,null,null,"Gamintojo kodai ir aprašymai:  Atskirame priede pateikti siūlomos įrangos kodai (ang. „part number“), trumpi aprašymai ir kiekiai. Nuoroda į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas: https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002553enw . "]
["1.1.27.","Diegimo darbai:  Tarnybinė stotis turi būti sumontuota perkančiosios organizacijos serverinėje tam skirtoje spintoje, prijungta prie duomenų ir valdymo tinklų visais tam numatytais prievadais, atnaujinta iki paskutinės sertifikuotos mikrokodų versijos. \nTarnybinė stotis turi būti sukonfigūruota darbui perkančiosios organizacijos duomenų tinkle su perkančiosios organizacijos eksploatuojamais tinkliniais duomenų komutatoriais ir duomenų saugykla. Turi būti sukonfigūruoti perkančiosios organizacijos eksploatuojami tinkliniai duomenų komutatoriai tarnybinės stoties pajungimui.\nPagal perkančiosios organizacijos pateiktus reikalavimus turi būti įdiegtas VMware virtualizacijos hipervizorius, turi būti sukurtos, sukonfigūruotos darbui ir integruotos į perkančiosios organizacijos IT infrastruktūrą dvi naujos virtualios mašinos su Microsoft Windows Server operacine sistema. Turi būti atliktas virtualių mašinų (23vnt.) migravimas iš senos tarnybinės stoties į naują tarnybinę stotį.\nPagal perkančiosios organizacijos pateiktus reikalavimus tarnybinė stotis turi būti sukonfigūruota ir įtraukta bendram darbui į veikiantį VMware tarnybinių stočių klasterį, sudarytą iš 3 vnt. tarnybinių stočių.\nĮrangos diegimas ir integracija į esamą perkančiosios organizacijos IT infrastruktūrą privalo būti atlikti suderintu su perkančiąja organizacija laiku, perkančiosios organizacijos patalpose.\nDarbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeisti garantinio aptarnavimo ar licencijavimo reikalavimai. \nĮ siūlomą kainą turi būti įtrauktas ne mažiau kaip 3 mėn. garantinis laikotarpis atliktiems diegimo darbams.",null,null,null,null,null,"Diegimo darbai:  Tarnybinė stotis bus sumontuota perkančiosios organizacijos serverinėje tam skirtoje spintoje, prijungta prie duomenų ir valdymo tinklų visais tam numatytais prievadais, atnaujinta iki paskutinės sertifikuotos mikrokodų versijos. \nTarnybinė stotis bus sukonfigūruota darbui perkančiosios organizacijos duomenų tinkle su perkančiosios organizacijos eksploatuojamais tinkliniais duomenų komutatoriais ir duomenų saugykla. Bus sukonfigūruoti perkančiosios organizacijos eksploatuojami tinkliniai duomenų komutatoriai tarnybinės stoties pajungimui.\nPagal perkančiosios organizacijos pateiktus reikalavimus bus įdiegtas VMware virtualizacijos hipervizorius, bus sukurtos, sukonfigūruotos darbui ir integruotos į perkančiosios organizacijos IT infrastruktūrą dvi naujos virtualios mašinos su Microsoft Windows Server operacine sistema. Bus atliktas virtualių mašinų (23vnt.) migravimas iš senos tarnybinės stoties į naują tarnybinę stotį.\nPagal perkančiosios organizacijos pateiktus reikalavimus tarnybinė stotis bus sukonfigūruota ir įtraukta bendram darbui į veikiantį VMware tarnybinių stočių klasterį, sudarytą iš 3 vnt. tarnybinių stočių.\nĮrangos diegimas ir integracija į esamą perkančiosios organizacijos IT infrastruktūrą bus atlikti suderintu su perkančiąja organizacija laiku, perkančiosios organizacijos patalpose.\nDarbai bus atliekami taip, kad nebūtų pažeisti garantinio aptarnavimo ar licencijavimo reikalavimai. \nĮ siūlomą kainą įtrauktas 3 mėn. garantinis laikotarpis atliktiems diegimo darbams."]
["1.2.","Microsoft Windows Server Datacenter operacinės sistemos tarnybinėms stotims programinės įrangos licencija",18,"vnt.",740,{"$f":"IF(ISBLANK(E62),\"\", PRODUCT(C62,E62))","v":13320},"Microsoft Windows Server Datacenter operacinės sistemos tarnybinėms stotims programinės įrangos licencija Microsoft Windows Server 2022 Datacenter 2 Core License Pack"]
["1.2.1.","Modelis: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis",null,null,null,null,null,"Modelis: Windows Server 2022 Datacenter 2 Core License Pack"]
["1.2.2.","Licencijos kodas: Privalo būti nurodytas tikslus licencijos kodas (ang. „part number“).",null,null,null,null,null,"Licencijos kodas: DG7GMGF0D65N"]
["1.2.3.","Pilnas licencijos pavadinimas: Privalo būti nurodytas pilnas licencijos pavadinimas.",null,null,null,null,null,"Pilnas licencijos pavadinimas: Windows Server 2022 Datacenter 2 Core License Pack"]
["1.2.4.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,null,null,null,"Gamintojas: Microsoft"]
["1.2.5.","Licencijavimo tipas: Turi būti vardinė licencija. Licencija turi būti niekaip nesusieta su įsigyjama nauja tarnybine stotimi t.y. siūlomą programinės įrangos licenciją turi būti galima įdiegti ir aktyvuoti bet kurioje perkančiosios organizacijos turimoje tarnybinėje stotyje. Licencijuojama pagal fizinio procesoriaus branduolių skaičių (angl. „per core“). Licencija turi būti skirta 2vnt. fizinių branduolių.",null,null,null,null,null,"Licencijavimo tipas: Vardinė licencija. Licencija niekaip nesusieta su įsigyjama nauja tarnybine stotimi t.y. siūlomą programinės įrangos licenciją galima įdiegti ir aktyvuoti bet kurioje perkančiosios organizacijos turimoje tarnybinėje stotyje. Licencijuojama pagal fizinio procesoriaus branduolių skaičių (angl. „per core“). Licencija skirta 2vnt. fizinių branduolių."]
["1.2.6.","Funkcionalumo reikalavimai: Skaitmeninio parašo palaikymas be papildomų modulių. RAID kūrimas operacinės sistemos priemonėmis. Failover Clustering technologijos palaikymas ir kūrimas operacinėje sistemoje. Skaitmeninių sertifikatų tarnyba, katalogų tarnyba, vartotojų katalogo tarnyba, terminalinės aplinkos tarnyba, dokumentų (turinio) teisių valdymo tarnyba, bylų klasifikavimo tarnyba. Virtualizacijos hipervizorius turi būti operacinės sistemos sudėtyje.",null,null,null,null,null,"Funkcionalumo reikalavimai: Skaitmeninio parašo palaikymas be papildomų modulių. RAID kūrimas operacinės sistemos priemonėmis. Failover Clustering technologijos palaikymas ir kūrimas operacinėje sistemoje. Skaitmeninių sertifikatų tarnyba, katalogų tarnyba, vartotojų katalogo tarnyba, terminalinės aplinkos tarnyba, dokumentų (turinio) teisių valdymo tarnyba, bylų klasifikavimo tarnyba. Virtualizacijos hipervizorius operacinės sistemos sudėtyje."]
["1.2.7.","Surinkimo reikalavimai:  Visos komplektuojančios dalys privalo būti komplektuojamos duomenų saugyklos gamintojo ir pažymėtos gamintojo kodais, siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. „remarketed“, „refurbished“) įrangos.",null,null,null,null,null,"Surinkimo reikalavimai:  Visos komplektuojančios dalys komplektuojamos duomenų saugyklos gamintojo ir pažymėtos gamintojo kodais, siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas. Visa siūloma įranga yra nauja, nesiūloma naudota arba naudota ir atnaujinta (angl. „remarketed“, „refurbished“) įranga."]
["1.2.8.","Tvarkyklių palaikymas: Turi būti sertifikacijos sistema įvairioms tvarkyklėms, dirbančioms su serverio operacine sistema.",null,null,null,null,null,"Tvarkyklių palaikymas: Sertifikacijos sistema įvairioms tvarkyklėms, dirbančioms su serverio operacine sistema."]
["1.2.9.","Saugumo lygių palaikymas: Lustinių kortelių (angl. „Smart cards“) naudojimo tapatybės nustatymui palaikymas operacinėje sistemoje. Duomenų šifravimas fizinėse laikmenose. Atskirų failų šifravimas. SSTP arba lygiaverčio protokolų palaikymas. Kerberos v5, L2TP/IPSec arba lygiaverčių standartų, tiesiogiai susijusių su saugumu, palaikymas.",null,null,null,null,null,"Saugumo lygių palaikymas: Lustinių kortelių (angl. „Smart cards“) naudojimo tapatybės nustatymui palaikymas operacinėje sistemoje. Duomenų šifravimas fizinėse laikmenose. Atskirų failų šifravimas. SSTP protokolų palaikymas. Kerberos v5, L2TP/IPSec standartų, tiesiogiai susijusių su saugumu, palaikymas."]
["1.2.10.","Virtualizavimas: Turi suteikti licencinę teisę naudoti neribotą skaičių virtualių tarnybinių stočių su Windows Server arba lygiaverte tarnybinių stočių operacine sistema fizinėje tarnybinėje stotyje, kurios fizinius branduolius licencijuoja ir kurioje pilnai licencijuojami visi fiziniai branduoliai.",null,null,null,null,null,"Virtualizavimas: Suteikia licencinę teisę naudoti neribotą skaičių virtualių tarnybinių stočių su Windows Server tarnybinių stočių operacine sistema fizinėje tarnybinėje stotyje, kurios fizinius branduolius licencijuoja ir kurioje pilnai licencijuojami visi fiziniai branduoliai."]
["1.2.11.","Licencijų valdymo portalas: Turi būti suteikta prieiga prie oficialaus gamintojo licencijų valdymo portalo perkamos programinės įrangos licencijos valdymui. Galimybė iš licencijų valdymo portalo atsisiųsti naujausios ir viena versija žemesnės programinės įrangos licencijos instaliacines laikmenas ir aktyvacijos raktus.",null,null,null,null,null,"Licencijų valdymo portalas: Suteikiama prieiga prie oficialaus gamintojo licencijų valdymo portalo perkamos programinės įrangos licencijos valdymui. Galimybė iš licencijų valdymo portalo atsisiųsti naujausios ir viena versija žemesnės programinės įrangos licencijos instaliacines laikmenas ir aktyvacijos raktus."]
["1.2.12.","Licencijos galiojimo trukmė: Turi būti suteikta nuolatinė (angl. „perpetual“) teisė naudoti programinės įrangos licenciją.",null,null,null,null,null,"Licencijos galiojimo trukmė: Suteikta nuolatinė (angl. „perpetual“) teisė naudoti programinės įrangos licenciją."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C34:C74)<>COUNT(F34:F74)),\"\", SUM(F34:F74))","v":39660},{"$f":"IF((COUNT(C34:C74)<>COUNT(F34:F74)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",8328.6]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F76), \"\", SUM(F75:F76))","v":47988.6}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Ne"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[4,"V.Bylinos įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Taip"]
[5,"Siūlomos įrangos specifikacija",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Pardavimo projektų vadovas"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Valentinas Bylina"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["3719 2021-10-26 13:58:12"]