UAB AVEDUS, Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius, įm. kodas 300583901, PVM mokėtojo kodas LT100002530119

**Kertiniam valstybės telekomunikacijų centrui**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL lte modemų**

2021-12-07 Nr. AV/21-12/LTE

Vilnius

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai | UAB AVEDUS |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai | Geležinio Vilko 18A, LT-08104 Vilnius |
| Tiekėjo kodas | 300583901 |
| Tiekėjo PVM kodas | LT100002530119 |
| Tiekėjo / Ūkio subjėktų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai) | A.s. LT03 7300 0100 9676 7590, bankas Swedbank, b.k. 73000 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Andrius Danilaitis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos | Andrius Danilaitis |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas | Andrius Danilaitis |

*/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us)~~,~~ ar subteikėją (-us)/*

|  |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) |  |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. šiose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**2.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija\* (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.* **Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.)***:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Pastaba:*** *\*- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.*

1. **Mes siūlome šias prekes:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Maksimalus kiekis** | **Vieneto įkainis, eurais be PVM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | LTE modemas | vnt. | 25 | 650,00 |
| **Palyginamoji kaina, eurais be PVM** | | | | 16.250,00 |
| **PVM** | | | | 3.412,50 |
| **Palyginamoji kaina, eurais su PVM** | | | | **19.662,50** |

**Bendra pasiūlymo kaina (Eur, su PVM):** devyniolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt du eurai ir penkiasdešimt centų

**Pastabos:**

*a) kaina pasiūlyme nurodomas suapvalintas, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;*

*b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;*

*c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;*

*d) jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.*

* Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
* Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
* Užtikriname, kad siūlomos gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. *end of life* *time* arba *Discontinued*);
* Užtikriname, kad įsigyjamoje įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga bus grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; taip pat įsipareigojame padengti pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.
* **Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 2 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai** | **Reikalaujama charakteristika** | **Tiekėjo pasiūlymas** |
| 1. | Gamintojas |  | Fortinet |
| 2. | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį.  Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. | **FEX-201E** Indoor Broadband Wireless WAN Extender with 1 x "Dual SIM 3G/4G LTE CAT6 modem" for North/South America, Europe Carriers and some APAC/MEA Carriers. 5 x GE WAN/LAN configurable RJ45 ports including 1x 802.3af/at POE PD port and GPS port.  **FC-10-F201E-247-02-24** FortiExtender-201E 2 Year24x7 FortiCare Contract  <https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiExtender.pdf>, 4 psl. |
| **Bendrieji reikalavimai:** | | | |
| 3. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. *refurbished*), nepažeistose gamintojo pakuotėse | | Siūloma įranga **Atitinka** šio punkto reikalavimus |
| 4. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir įdiegimo bei suderinimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti | | Siūloma įranga **Atitinka** šio punkto reikalavimus |
| 5. | Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos Tiekėjas turi pateikti, laikomi ISO9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus (turi būti pateikiama nuoroda į standarto puslapyje internete paskelbtą informaciją arba į gamintojo puslapyje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai; | | Siūloma įranga **Atitinka** šio punkto reikalavimus  [*https://investor.fortinet.com/static-files/6071988a-accd-495a-b046-9abd4ca57ae7*](https://investor.fortinet.com/static-files/6071988a-accd-495a-b046-9abd4ca57ae7) |
| 6. | Gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. *end of life time ar Discontinued*) | | Siūloma įranga **Atitinka** šio punkto reikalavimus |
| 7. | Jeigu nenurodyta kitaip, techninės įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (reikalavimas netaikomas programinei įrangai) | | Pateikiamas partneriavimą patvirtinantis dokumentas |
| 8. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7), jeigu nenurodyta kitaip | | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7). |
| 9. | Įsigyjamoje įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:  - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;  - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. | | Siūloma įranga **Atitinka** šio punkto reikalavimus |
| 10. | Jeigu nenurodyta kitaip, LTE įranga privalo turėti valdymo galimybę iš pirkėjo turimos Fortimanager programinės įrangos arba tiekėjas privalo nemokamai pateikti tinklo įrenginių valdymo įrangą, kuri valdys pagal šią pirkimo dalį įsigyjamą įrangą ir pirkėjo turimą tinklo įrangą: FG6x, FG1XX, FG2XX, FG3XX, FG5XX FG8XX | | Siūloma įranga **Atitinka** šio punkto reikalavimus |
| 11. | Jeigu nenurodyta kitaip, įrangai privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija;  garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;  siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;  garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. | | Siūlomi rodikliai:  - garantijos trukmė (mėn.): 24;  - garantinio remonto trukmė (kalendorinėmis dienomis): 20. |
| **Kiti reikalavimai:** | | | |
| 12. | Tipas | Specializuotas vieno gamintojo įrenginys skirtas išplėsti perkančiosios organizacijos turimų ugniasienių Fortigate 60E, 60F, 100E galimybes, užtikrinant 3G/4G ryšį. | Siūloma įranga **Atitinka** šio punkto reikalavimus |
| 13. | El. maitinimas | Turi būti galimybė įrenginį maitinti per RJ45 tinklo kabelį (PoE). Įrenginys turi būti suderinamas su IEEE 802.3af standartu arba analogišku. | Siūloma įranga **Atitinka** šio punkto reikalavimus  <https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiExtender.pdf> 4 psl. |
| 14. | Korpusas | Turi būti galimybė įrenginį statyti ant stalo ir montuoti ant sienos. Su įrenginiu turi būti pateiktos visos reikalingos tvirtinimo detalės. | Siūloma įranga **Atitinka** šio punkto reikalavimus  <https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiExtender.pdf> 4 psl. |
| 15. | Prievadai | Ne mažiau 3 vnt. GE RJ45 prievadų. | *5 GE RJ45 Ports (WAN + LAN)*  <https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiExtender.pdf> 4 psl. |
| 16. | Integruoti moduliai | Įrenginys savyje turi turėti integruota 4G modemą. Integruotas modemas turi būti suderinamas su Europoje naudojamais mobiliųjų tinklų dažniais. Modemas turi gebėti dirbti su ne prastesniais nei LTE, UMTS/HSPA+ tinklais. Turi būti galimybė įdėti ne mažiau kaip 2 sim korteles.  Integruotas modemas turi palaikyti ne prastesnį nei 6 kategorijos LTE ryšį. | Įrenginys savyje turi integruotą 4G modemą. Integruotas modemas suderinamas su Europoje naudojamais mobiliųjų tinklų dažniais. Modemas geba dirbti su LTE, UMTS/HSPA+ tinklais. Yra galimybė įdėti ne mažiau kaip 2 sim korteles. Integruotas modemas palaiko 6 kategorijos LTE ryšį.  <https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiExtender.pdf> 4-6 psl. |
| 17. | Įrenginio antenos ir radijo parametrai | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. ant korpuso iš išorės tvirtinamas antenas. Turi palaikyti 2 x 2 MIMO. | Įrenginys turi 3 vnt. ant korpuso iš išorės tvirtinamas antenas. Palaiko 2 x 2 MIMO.  [https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiExtender.pdf 4](https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiExtender.pdf%204), 8 psl. |
| 18. | Suderinamumas | Įrenginys turi būti pilnai suderinamas su perkančiosios organizacijos turimomis ugniasienėmis Fortigate 60E, 60F, 100E ir gebėti dirbti kaip išorinis jų modulis. | Siūloma įranga **Atitinka** punkto reikalavimus |
| 19. | Komplektavimas | Įrenginys turi būti komplektuojamas su PoE maitinimo šaltiniu suderinamu su standartu IEEE 802.3af arba komplektuojamas su maitinimo šaltiniu skirtu perkamam įrenginiui pagal užsakovo pageidavimą. | Siūloma įranga **Atitinka** šio punkto reikalavimus.  Komplektuojamas su maitinimo šaltiniu skirtu perkamam įrenginiui pagal užsakovo pageidavimą. |
| 20. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrenginys turi būti pateikiamas su ne mažesne nei 24 mėn. programinės įrangos atnaujinimų ir techninės įrangos priežiūros paslauga. | Siūloma įranga **Atitinka** šio punkto reikalavimus. |
| 21. | Pristatymas | Įrenginys privalo būti pristatytas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | Siūloma įranga **Atitinka** šio punkto reikalavimus |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose (90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos).** 2. **Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Eil.**  **Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumento puslapių skaičius** | | 1. | VĮ Registrų centras jungtinė pažyma | 2 (du) | | 2. | Įrangos gamintojo pažyma (su vertimu į lietuvių kalbą) | 2 (du) | |