{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Baktericidiniai šviestuvai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapio numeris, patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę."]
[]
["1.","Stacionarus baktericidinis šviestuvas",null,null,"Alcochem, Air 160","Stacionarus baktericidinis šviestuvas"]
["1.1.","Stacionarus baktericidinis šviestuvas",46,"vnt.",null,"Stacionarus baktericidinis šviestuvas"]
["1.1.1.","UV-C lempos arba lempų galia ≥ 60 W",null,null,null,"UV-C lempos arba lempų galia 65 W. \"Atitikimai\" 1 psl."]
["1.1.2.","Orui valyti ir dezinfekuoti 24/7 patalpoje esant žmonėms",null,null,null,"Orui valyti ir dezinfekuoti 24/7 patalpoje esant žmonėms. \"Atitikimai_2\" 4 psl. 6 psl.; \"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.3.","Veiksmingas prieš virusus, bakterijas, mikroorganizmus",null,null,null,"Veiksmingas prieš virusus, bakterijas, mikroorganizmus. \"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.4.","Oro srautas ≥ 50 m3/val.",null,null,null,"Oro srautas 50 m3/val.\"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.5.","Lempos veikimo laikas ≥ 8000 val.",null,null,null,"Lempos veikimo laikas 8000 val.\"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.6.","Šviestuvo ilgis ≤ 1000 mm",null,null,null,"Šviestuvo ilgis 600 mm. \"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.7.","Galimybė montuoti vertikaliai arba horizontaliai",null,null,null,"Galima montuoti vertikaliai arba horizontaliai. \"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.8.","Su integruotu skaitmeniniu ekranu",null,null,null,"Su integruotu skaitmeniniu ekranu. \"Atitikimai\" 1 psl."]
["1.1.9.","Elektros tinklas 230 V, 50Hz",null,null,null,"Elektros tinklas 230 V, 50Hz.  \"Atitikimai_2\" 7 psl"]
[]
["2.","Mobilus baktericidinis šviestuvas"]
["2.1.","Mobilus baktericidinis šviestuvas",12,"vnt."]
["2.1.1.","UV-C lempos ar lempų galia ≥ 60 W"]
["2.1.2.","Orui valyti ir dezinfekuoti 24/7 patalpoje esant žmonėms"]
["2.1.3.","Veiksmingas prieš virusus, bakterijas, mikroorganizmus"]
["2.1.4.","Oro srautas ≥ 100 m3/val."]
["2.1.5.","Lempos veikimo laikas ≥ 8000 val."]
["2.1.6.","Ant mobilaus stovo su ratukais"]
["2.1.7.","Su integruotu elektroniniu skaitikliu"]
["2.1.8.","Garsinis pranešimas apie UV-C lempos ar lempų keitimą"]
["2.1.9.","Elektros tinklas 230 V, 50Hz"]