{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":206,"n_cols":8,"rows_kept":206,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,5],[26,0,26,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[20,0,20,1],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[23,0,23,5],[24,0,24,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[19,0,19,1],[19,2,19,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["DEZINFEKCINĖS MEDŽIAGOS"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-02-26"]
["Nr.:",526314]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"L.R.Tamulio firma „Meditalika“"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,134565744]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Radvilų Dvaro g.4, LT-48320 Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT345657415"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT097044060002905474, AB SEB Bankas, banko kodas 70440"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Rita Rutkevičienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"+370 37 22 22 23/ +370 610 17000"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Komercijos direktorė Rita Rutkevičienė"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atvjeu, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Administratorė Rasa Andronavičienė, tel., nr. +370 37 22 22 23/ 32 45 01, el.p. info@meditalika.lt "]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"-"]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
[]
[]
[]
["27. DALIS","POPIERIAUS –PLASTIKO JUOSTOS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Mato vienetas","Kiekis","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["27.","Popieriaus –plastiko juostos"]
["27.1.","Juosta be klostės 50 mm x 200 m","vnt.",60,8,{"$f":"IF(ISBLANK(E39),\"\", PRODUCT(D39,E39))","v":480},"Ster. juosta  plokščia 50mm/200m                                  Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija"]
["27.1.1.","Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose.",null,null,null,null,null,"Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose."]
["27.1.2.","Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris ne mažiau 70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų.",null,null,null,null,null,"Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris  70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų."]
["27.1.3.","Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės.",null,null,null,null,null,"Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės."]
["27.1.4.","Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.",null,null,null,null,null,"Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm."]
["27.1.5.","Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.",null,null,null,null,null,"Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos."]
["27.1.6.","Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje.",null,null,null,null,null,"Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje."]
["27.1.7.","Ant juostos turi būti  proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607.",null,null,null,null,null,"Ant juostos yra proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607."]
["27.1.8.","Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies neturi būti jokių ženklų spausdintų elementų.",null,null,null,null,null,"Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies nėra jokių ženklų spausdintų elementų."]
["27.1.9.","Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles.",null,null,null,null,null,"Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūles."]
["27.1.10.","Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos.",null,null,null,null,null,"Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos."]
["27.1.11.","Turi atitikti ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi turėti CE ženklą.",null,null,null,null,null,"Atitinka ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi  CE ženklą."]
["27.1.12.","Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams."]
["27.1.13.","Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio.",null,null,null,null,null,"Pateiktos gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio."]
["27.1.14.","Galima maišelių dydžių paklaida (+/-10 mm.)",null,null,null,null,null,"Psl. Nr. 180-192"]
["27.2.","Juosta be klostės 75 mm x 200 m","vnt.",60,10,{"$f":"IF(ISBLANK(E54),\"\", PRODUCT(D54,E54))","v":600},"Ster. juosta  plokščia 75mm/200m                         Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija"]
["27.2.1.","Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose.",null,null,null,null,null,"Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose."]
["27.2.2.","Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris ne mažiau 70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų.",null,null,null,null,null,"Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris  70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų."]
["27.2.3.","Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės.",null,null,null,null,null,"Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės."]
["27.2.4.","Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.",null,null,null,null,null,"Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm."]
["27.2.5.","Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.",null,null,null,null,null,"Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos."]
["27.2.6.","Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje.",null,null,null,null,null,"Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje."]
["27.2.7.","Ant juostos turi būti  proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607.",null,null,null,null,null,"Ant juostos yra proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607."]
["27.2.8.","Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies neturi būti jokių ženklų spausdintų elementų.",null,null,null,null,null,"Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies nėra jokių ženklų spausdintų elementų."]
["27.2.9.","Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles.",null,null,null,null,null,"Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūles."]
["27.2.10.","Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos.",null,null,null,null,null,"Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos."]
["27.2.11.","Turi atitikti ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi turėti CE ženklą.",null,null,null,null,null,"Atitinka ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi  CE ženklą."]
["27.2.12.","Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams."]
["27.2.13.","Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio.",null,null,null,null,null,"Pateiktos gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio."]
["27.2.14.","Galima maišelių dydžių paklaida (+/-10 mm.)",null,null,null,null,null,"Psl. Nr. 180-192"]
["27.3.","Juosta be klostės 100 mm x 200 m","vnt.",90,11,{"$f":"IF(ISBLANK(E69),\"\", PRODUCT(D69,E69))","v":990},"Ster. juosta  plokščia 100mm/200m                         Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija"]
["27.3.1.","Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose.",null,null,null,null,null,"Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose."]
["27.3.2.","Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris ne mažiau 70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų.",null,null,null,null,null,"Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris  70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų."]
["27.3.3.","Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės.",null,null,null,null,null,"Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės."]
["27.3.4.","Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.",null,null,null,null,null,"Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm."]
["27.3.5.","Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.",null,null,null,null,null,"Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos."]
["27.3.6.","Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje.",null,null,null,null,null,"Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje."]
["27.3.7.","Ant juostos turi būti  proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607.",null,null,null,null,null,"Ant juostos yra proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607."]
["27.3.8.","Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies neturi būti jokių ženklų spausdintų elementų.",null,null,null,null,null,"Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies nėra jokių ženklų spausdintų elementų."]
["27.3.9.","Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles.",null,null,null,null,null,"Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūles."]
["27.3.10.","Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos.",null,null,null,null,null,"Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos."]
["27.3.11.","Turi atitikti ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi turėti CE ženklą.",null,null,null,null,null,"Atitinka ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi  CE ženklą."]
["27.3.12.","Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams."]
["27.3.13.","Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio.",null,null,null,null,null,"Pateiktos gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio."]
["27.3.14.","Galima maišelių dydžių paklaida (+/-10 mm.)",null,null,null,null,null,"Psl. Nr. 180-192"]
["27.4.","Juosta be klostės 150 mm x 200 m","vnt.",170,15,{"$f":"IF(ISBLANK(E84),\"\", PRODUCT(D84,E84))","v":2550},"Ster. juosta  plokščia 150mm/200m                         Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija"]
["27.4.1.","Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose.",null,null,null,null,null,"Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose."]
["27.4.2.","Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris ne mažiau 70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų.",null,null,null,null,null,"Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris  70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų."]
["27.4.3.","Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės.",null,null,null,null,null,"Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės."]
["27.4.4.","Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.",null,null,null,null,null,"Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm."]
["27.4.5.","Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.",null,null,null,null,null,"Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos."]
["27.4.6.","Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje.",null,null,null,null,null,"Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje."]
["27.4.7.","Ant juostos turi būti  proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607.",null,null,null,null,null,"Ant juostos yra proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607."]
["27.4.8.","Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies neturi būti jokių ženklų spausdintų elementų.",null,null,null,null,null,"Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies nėra jokių ženklų spausdintų elementų."]
["27.4.9.","Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles.",null,null,null,null,null,"Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūles."]
["27.4.10.","Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos.",null,null,null,null,null,"Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos."]
["27.4.11.","Turi atitikti ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi turėti CE ženklą.",null,null,null,null,null,"Atitinka ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi  CE ženklą."]
["27.4.12.","Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams."]
["27.4.13.","Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio.",null,null,null,null,null,"Pateiktos gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio."]
["27.4.14.","Galima maišelių dydžių paklaida (+/-10 mm.)",null,null,null,null,null,"Psl. Nr. 180-192"]
["27.5.","Juosta be klostės 250 mm x 200 m","vnt.",100,24,{"$f":"IF(ISBLANK(E99),\"\", PRODUCT(D99,E99))","v":2400},"Ster. juosta  plokščia 250mm/200m                         Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija"]
["27.5.1.","Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose.",null,null,null,null,null,"Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose."]
["27.5.2.","Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris ne mažiau 70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų.",null,null,null,null,null,"Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris  70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų."]
["27.5.3.","Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės.",null,null,null,null,null,"Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės."]
["27.5.4.","Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.",null,null,null,null,null,"Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm."]
["27.5.5.","Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.",null,null,null,null,null,"Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos."]
["27.5.6.","Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje.",null,null,null,null,null,"Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje."]
["27.5.7.","Ant juostos turi būti  proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607.",null,null,null,null,null,"Ant juostos yra proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607."]
["27.5.8.","Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies neturi būti jokių ženklų spausdintų elementų.",null,null,null,null,null,"Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies nėra jokių ženklų spausdintų elementų."]
["27.5.9.","Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles.",null,null,null,null,null,"Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūles."]
["27.5.10.","Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos.",null,null,null,null,null,"Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos."]
["27.5.11.","Turi atitikti ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi turėti CE ženklą.",null,null,null,null,null,"Atitinka ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi  CE ženklą."]
["27.5.12.","Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams."]
["27.5.13.","Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio.",null,null,null,null,null,"Pateiktos gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio."]
["27.5.14.","Galima maišelių dydžių paklaida (+/-10 mm.)",null,null,null,null,null,"Psl. Nr. 180-192"]
["27.6.","Juosta be klostės 400 mm x 200 m","vnt.",30,39,{"$f":"IF(ISBLANK(E114),\"\", PRODUCT(D114,E114))","v":1170},"Ster. juosta  plokščia 400mm/200m                         Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija"]
["27.6.1.","Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose.",null,null,null,null,null,"Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose."]
["27.6.2.","Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris ne mažiau 70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų.",null,null,null,null,null,"Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris  70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų."]
["27.6.3.","Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės.",null,null,null,null,null,"Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės."]
["27.6.4.","Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.",null,null,null,null,null,"Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm."]
["27.6.5.","Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.",null,null,null,null,null,"Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos."]
["27.6.6.","Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje.",null,null,null,null,null,"Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje."]
["27.6.7.","Ant juostos turi būti  proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607.",null,null,null,null,null,"Ant juostos yra proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607."]
["27.6.8.","Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies neturi būti jokių ženklų spausdintų elementų.",null,null,null,null,null,"Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies nėra jokių ženklų spausdintų elementų."]
["27.6.9.","Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles.",null,null,null,null,null,"Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūles."]
["27.6.10.","Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos.",null,null,null,null,null,"Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos."]
["27.6.11.","Turi atitikti ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi turėti CE ženklą.",null,null,null,null,null,"Atitinka ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi  CE ženklą."]
["27.6.12.","Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams."]
["27.6.13.","Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio.",null,null,null,null,null,"Pateiktos gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio."]
["27.6.14.","Galima maišelių dydžių paklaida (+/-10 mm.)",null,null,null,null,null,"Psl. Nr. 180-192"]
["27.7.","Juosta su kloste 100 mm x 50 x 100 m","vnt.",70,13,{"$f":"IF(ISBLANK(E129),\"\", PRODUCT(D129,E129))","v":910},"Ster. juosta su kloste 100x50mm/100m                        Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija"]
["27.7.1.","Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose.",null,null,null,null,null,"Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose."]
["27.7.2.","Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris ne mažiau 70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų.",null,null,null,null,null,"Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris  70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų."]
["27.7.3.","Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės.",null,null,null,null,null,"Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės."]
["27.7.4.","Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.",null,null,null,null,null,"Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm."]
["27.7.5.","Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.",null,null,null,null,null,"Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos."]
["27.7.6.","Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje.",null,null,null,null,null,"Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje."]
["27.7.7.","Ant juostos turi būti  proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607.",null,null,null,null,null,"Ant juostos yra proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607."]
["27.7.8.","Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies neturi būti jokių ženklų spausdintų elementų.",null,null,null,null,null,"Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies nėra jokių ženklų spausdintų elementų."]
["27.7.9.","Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles.",null,null,null,null,null,"Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūles."]
["27.7.10.","Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos.",null,null,null,null,null,"Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos."]
["27.7.11.","Turi atitikti ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi turėti CE ženklą.",null,null,null,null,null,"Atitinka ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi  CE ženklą."]
["27.7.12.","Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams."]
["27.7.13.","Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio.",null,null,null,null,null,"Pateiktos gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio."]
["27.7.14.","Galima maišelių dydžių paklaida (+/-10 mm.)",null,null,null,null,null,"Psl. Nr. 180-192"]
["27.8.","Juosta su kloste 150 mm x 50 x 100 m","vnt.",70,15,{"$f":"IF(ISBLANK(E144),\"\", PRODUCT(D144,E144))","v":1050},"Ster. juosta su kloste 150x50mm/100m                      Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija"]
["27.8.1.","Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose.",null,null,null,null,null,"Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose."]
["27.8.2.","Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris ne mažiau 70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų.",null,null,null,null,null,"Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris  70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų."]
["27.8.3.","Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės.",null,null,null,null,null,"Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės."]
["27.8.4.","Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.",null,null,null,null,null,"Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm."]
["27.8.5.","Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.",null,null,null,null,null,"Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos."]
["27.8.6.","Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje.",null,null,null,null,null,"Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje."]
["27.8.7.","Ant juostos turi būti  proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607.",null,null,null,null,null,"Ant juostos yra proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607."]
["27.8.8.","Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies neturi būti jokių ženklų spausdintų elementų.",null,null,null,null,null,"Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies nėra jokių ženklų spausdintų elementų."]
["27.8.9.","Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles.",null,null,null,null,null,"Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūles."]
["27.8.10.","Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos.",null,null,null,null,null,"Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos."]
["27.8.11.","Turi atitikti ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi turėti CE ženklą.",null,null,null,null,null,"Atitinka ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi  CE ženklą."]
["27.8.12.","Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams."]
["27.8.13.","Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio.",null,null,null,null,null,"Pateiktos gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio."]
["27.8.14.","Galima maišelių dydžių paklaida (+/-10 mm.)",null,null,null,null,null,"Psl. Nr. 180-192"]
["27.9.","Juosta su kloste 200 mm x 50 x 100 m","vnt.",5,18,{"$f":"IF(ISBLANK(E159),\"\", PRODUCT(D159,E159))","v":90},"Ster. juosta su kloste 200x50mm/100m                    Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija"]
["27.9.1.","Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose.",null,null,null,null,null,"Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose."]
["27.9.2.","Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris ne mažiau 70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų.",null,null,null,null,null,"Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris  70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų."]
["27.9.3.","Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės.",null,null,null,null,null,"Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės."]
["27.9.4.","Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.",null,null,null,null,null,"Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm."]
["27.9.5.","Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.",null,null,null,null,null,"Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos."]
["27.9.6.","Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje.",null,null,null,null,null,"Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje."]
["27.9.7.","Ant juostos turi būti  proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607.",null,null,null,null,null,"Ant juostos yra proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607."]
["27.9.8.","Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies neturi būti jokių ženklų spausdintų elementų.",null,null,null,null,null,"Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies nėra jokių ženklų spausdintų elementų."]
["27.9.9.","Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles.",null,null,null,null,null,"Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūles."]
["27.9.10.","Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos.",null,null,null,null,null,"Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos."]
["27.9.11.","Turi atitikti ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi turėti CE ženklą.",null,null,null,null,null,"Atitinka ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi  CE ženklą."]
["27.9.12.","Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams."]
["27.9.13.","Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio.",null,null,null,null,null,"Pateiktos gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio."]
["27.9.14.","Galima maišelių dydžių paklaida (+/-10 mm.)",null,null,null,null,null,"Psl. Nr. 180-192"]
["27.10.","Juosta su kloste 250 mm x 65 x 100 m","vnt.",50,21,{"$f":"IF(ISBLANK(E174),\"\", PRODUCT(D174,E174))","v":1050},"Ster. juosta su kloste 250x65mm/100m                 Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija"]
["27.10.1.","Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose.",null,null,null,null,null,"Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose."]
["27.10.2.","Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris ne mažiau 70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų.",null,null,null,null,null,"Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris  70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų."]
["27.10.3.","Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės.",null,null,null,null,null,"Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės."]
["27.10.4.","Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.",null,null,null,null,null,"Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm."]
["27.10.5.","Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.",null,null,null,null,null,"Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos."]
["27.10.6.","Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje.",null,null,null,null,null,"Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje."]
["27.10.7.","Ant juostos turi būti  proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607.",null,null,null,null,null,"Ant juostos yra proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607."]
["27.10.8.","Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies neturi būti jokių ženklų spausdintų elementų.",null,null,null,null,null,"Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies nėra jokių ženklų spausdintų elementų."]
["27.10.9.","Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles.",null,null,null,null,null,"Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūles."]
["27.10.10.","Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos.",null,null,null,null,null,"Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos."]
["27.10.11.","Turi atitikti ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi turėti CE ženklą.",null,null,null,null,null,"Atitinka ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi  CE ženklą."]
["27.10.12.","Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams."]
["27.10.13.","Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio.",null,null,null,null,null,"Pateiktos gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio."]
["27.10.14.","Galima maišelių dydžių paklaida (+/-10 mm.)",null,null,null,null,null,"Psl. Nr. 180-192"]
["27.11.","Juosta su kloste 300 mm x 65 x 100 m","vnt.",10,25,{"$f":"IF(ISBLANK(E189),\"\", PRODUCT(D189,E189))","v":250},"Ster. juosta su kloste 300x65mm/100m              Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija"]
["27.11.1.","Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose.",null,null,null,null,null,"Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir formaldehido žemos temperatūros sterilizatoriuose."]
["27.11.2.","Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris ne mažiau 70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų.",null,null,null,null,null,"Dviejų sluoksnių: popieriaus sluoksnio svoris  70 g/m², pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluoštų."]
["27.11.3.","Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės.",null,null,null,null,null,"Plastikinio sluoksnio storis ne mažiau 53μm (+-5 μm), pagamintas iš poliesterio ir polipropileno plėvelės."]
["27.11.4.","Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.",null,null,null,null,null,"Šonuose tvirta 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm."]
["27.11.5.","Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.",null,null,null,null,null,"Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys  ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos."]
["27.11.6.","Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje.",null,null,null,null,null,"Visi žymėjimai, indikatoriai yra vidiniame skaidrios pakuotės dalies sluoksnyje."]
["27.11.7.","Ant juostos turi būti  proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607.",null,null,null,null,null,"Ant juostos yra proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, partijos numeris, atitiktis ISO 11607."]
["27.11.8.","Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies neturi būti jokių ženklų spausdintų elementų.",null,null,null,null,null,"Ant juostos popierinės pusės vidinės dalies nėra jokių ženklų spausdintų elementų."]
["27.11.9.","Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles.",null,null,null,null,null,"Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūles."]
["27.11.10.","Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos.",null,null,null,null,null,"Siūlės suformuotos taip, kad būtų lengvai atplėšiamos."]
["27.11.11.","Turi atitikti ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi turėti CE ženklą.",null,null,null,null,null,"Atitinka ISO 11607, EN 868, MDD 93/42 EEB reikalavimus, turi  CE ženklą."]
["27.11.12.","Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams."]
["27.11.13.","Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio.",null,null,null,null,null,"Pateiktos gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio."]
["27.11.14.","Galima maišelių dydžių paklaida (+/-10 mm.)",null,null,null,null,null,"Psl. Nr. 180-192"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(D39:D203)<>COUNT(F39:F203)),\"\", SUM(F39:F203))","v":11540},{"$f":"IF((COUNT(D39:D203)<>COUNT(F39:F203)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",577]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F205), \"\", SUM(F204:F205))","v":12117},"Dalies biudžetas su PVM: 13584,67 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,0,52,3],[52,4,52,9],[43,1,43,6],[43,7,43,9],[44,1,44,6],[44,7,44,9],[45,1,45,6],[45,7,45,9],[47,0,47,9],[50,0,50,3],[50,4,50,9],[38,1,38,6],[38,7,38,9],[39,1,39,6],[39,7,39,9],[40,1,40,6],[40,7,40,9],[41,1,41,6],[41,7,41,9],[42,1,42,6],[42,7,42,9],[30,0,30,9],[32,0,32,9],[34,1,34,6],[34,7,34,9],[35,1,35,6],[35,7,35,9],[36,1,36,6],[36,7,36,9],[37,1,37,6],[37,7,37,9],[26,0,26,1],[26,2,26,4],[26,5,26,7],[26,8,26,9],[27,0,27,1],[27,2,27,4],[27,5,27,7],[27,8,27,9],[28,0,28,1],[28,2,28,4],[28,5,28,7],[28,8,28,9],[23,0,23,1],[23,2,23,4],[23,5,23,7],[23,8,23,9],[24,0,24,1],[24,2,24,4],[24,5,24,7],[24,8,24,9],[25,0,25,1],[25,2,25,4],[25,5,25,7],[25,8,25,9],[20,0,20,1],[20,2,20,4],[20,5,20,7],[20,8,20,9],[21,0,21,1],[21,2,21,4],[21,5,21,7],[21,8,21,9],[22,0,22,1],[22,2,22,4],[22,5,22,7],[22,8,22,9],[16,0,16,10],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[18,5,18,7],[18,8,18,9],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[19,5,19,7],[19,8,19,9],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[12,5,12,7],[12,8,12,9],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[13,5,13,7],[13,8,13,9],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[14,5,14,7],[14,8,14,9],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[9,5,9,7],[9,8,9,9],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[10,5,10,7],[10,8,10,9],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[11,5,11,7],[11,8,11,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[1,0,2,10],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["* Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama."]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[3,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5051 2020-12-28 17:34:41"]