**kSpecialiųjų sąlygų 15 priedas**

**Pirmoji pirkimo objekto dalis**

**TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ATITIKIMO LENTELĖS**

**N1 KLASĖS (K3b KLASIFIKACIJA) KROVININIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lentelė 3 | |  |
| **REIKALAVIMAI** | **Atitikimas reikalavimui (Tiekėjas turi nurodyti konkretų techninį parametrą arba aprašymą. Atsakymas „Taip“ nebus laikomas tinkamu, išskyrus ten, kur pažymėta Pirkėjo.)** |
| **Automobilių privalomieji techniniai reikalavimai** | |
| **1. Bendrieji reikalavimai** | |
| 1.1. Automobilio rūšis – krovininis automobilis, **N1 klasės** (lengvasis krovininis automobilis), atitinkantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintus reikalavimus, **K3b** klasifikacijos (pagal http://www.autotyrimai.lt/klasifikacija/). Automobiliai turi turėti pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka išduotą galiojantį transporto priemonės atitikties įvertinimą. | Renault Master L2H2 Pack Klim 2299 cm3 turbodyzelis  Atitinka Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479: *TAIP*  Automobiliai turi pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 nustatyta tvarka išduotą galiojantį transporto priemonės atitikties įvertinimą: *TAIP* |
| 1.2. Nuomojamų automobilių skaičius – apie **20 vnt. (automobilių kiekis derybų objektas):** | Taip, 20 vnt. |
| 1.2.1. Krovinių skyriaus talpa – ne mažiau 10,0 ir ne daugiau 13 kubinių metrų; | 10,8 kubinių metrų |
| 1.2.2. Kiekvieno automobilio planuojama metinė rida apie 40 000 km; per 60 mėn. ne daugiau kaip 200 000 km. | Pildyti nereikia |
| 1.2.3. Ridos viršijimo mokestis - ne daugiau kaip 0,07 euro be PVM už kiekvieną viršytą kilometrą. | Pildyti nereikia |
| 1.3. Keliamoji galia ne mažiau 550 kg. | 1250kg |
| 1.4. Sėdimų vietų skaičius – ne mažiau 2 vietų, įskaitant vairuotojo. | 2 + vairuotojas |
| 1.5. Automobilių pagaminimo metai – ne senesni kaip 2020 m., nauji, neeksploatuoti. | Taip, nauji, 2021 |
| 1.6. Automobiliai pritaikyti eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis. | *TAIP* |
| 1.7. Planinės techninės priežiūros intervalas – pagal gamintojo reikalavimus, bet ne dažniau kaip 30.000 km ridos | Kas 30 000km |
| 1.8. Automobilio spalva – pilka. | Taip, pilka |
| 1.9. Automobilio eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba. | *TAIP* |
| **2. Papildomi reikalavimai automobilio kėbului** | |
| 2.1. Kėbulo tipas – uždaras furgonas, krovinių skyrius be stiklų. | *TAIP* |
| 2.2. Galinių krovinių skyriaus durų atidarymo kampas ne mažiau 250 laipsnių. 2 durys. | Taip, Galinių krovinių skyriaus durų atidarymo kampas 270 laipsnių. 2 durys |
| 2.3. Krovinių skyriaus slankios durys dešinėje pusėje. | *TAIP* |
| 2.4. Krovininės dalies aukštis ne mažiau 1,80 m. | 1,89 m. |
| 2.5. Krovinių skyriaus grindys – įrengtos neslidžios impregnuotos faneros ar panašios tvirtos medžiagos. | Taip, krovinių skyriaus grindys – įrengtos neslidžios impregnuotos faneros ar panašios tvirtos medžiagos |
| 2.6. Krovinių skyriaus šonai, durys uždengti fanera ar panašia, tvirta medžiaga iki lubų. Lubos nedengiamos. | Taip, Krovinių skyriaus šonai, durys uždengti fanera ar panašia, tvirta medžiaga iki lubų |
| 2.7. Ištisinė pertvara (ne grotelės) tarp krovinių skyriaus ir vairuotojo - keleivio zonos. | *TAIP* |
| **3. Reikalavimai automobilio varikliui ir transmisijai** | |
| 3.1. Energijos šaltinis – dyzelinas/ benzinas. | Dyzelinas |
| 3.2. Variklio galingumas – ne mažiau 70 kW. | 100kW |
| 3.3. Gamintojo deklaruojamos deklaruojamos kombinuotos (Combined) degalų sąnaudos ne didesnės kaip 11,0 l/100 km. pagal WLTP metodiką. | 9,3 l/100 km pagal WLPT |
| 3.4. Pavarų dėžė – mechaninė / automatinė. | mechaninė |
| 3.5. Varomieji ratai – priekiniai 4x2. | Taip, 4x2 |
| 3.6. Turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6 teršalų išmetimo standartą arba lygiavertį. | EURO 6 |
| 3.7. Gamintojo deklaruojama kombinuota(Combined)CO2 emisija ne didesnė nei 265 g/km pagal WLTP metodiką. | 245 g/km pagal WLPT |
| **4. Minimalūs reikalavimai kitai automobilio įrangai** | |
| 4.1. Vairo stiprintuvas. | *TAIP* |
| 4.2. Elektroninė stabilumo sistema (ESP). | *TAIP* |
| 4.3. Vairuotojo ir keleivio priekinės ir šoninės saugos oro pagalvės. | *TAIP* |
| 4.4. Šildomi šoniniai veidrodėliai. | *TAIP* |
| 4.5. Visų sėdimų vietų pogalviai. | *TAIP* |
| 4.6. Ne mažesni kaip R16 skardiniai ratlankiai su gaubtais. | R16 |
| 4.7. Vairuotojo ir keleivio sėdynių visos dalys pilnai apvilktos užvalkalais. Nuomos laikotarpiu įplyšę, pratrinti užvalkalai keičiami naujais. | *TAIP* |
| 4.8. Vairuotojo sėdynė reguliuojama ne mažiau kaip dviem kryptimis – į priekį - atgal ir aukštyn-žemyn. | *TAIP* |
| 4.9. Oro kondicionierius. | *TAIP* |
| 4.10. Centrinis užraktas su distancinio valdymo galimybe ir dviem raktais. | *TAIP* |
| 4.11. Visų ratų stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). | *TAIP* |
| 4.12. Galiniai parkavimo atstumo jutikliai arba kameros. | Galinio parkavimo jutikliai |
| 4.13. Standartinis 12V krovimo lizdas vairuotojo ir krovininės dalies zonose. | *TAIP* |
| 4.14. Galimybė visų durų užraktus valdyti iš vairuotojo darbo vietos užvedus (važiuojant) ir/ ar išjungus variklį. | *TAIP* |
| 4.15. Gamyklinė radijo ir garso įranga, gamyklinė Bluetooth laisvų rankų įranga, USB jungtis. | *TAIP* |
| 4.16. Guminiai kilimėliai, avarinis ženklas, atsarginis ratas, įrankiai rato pakeitimui, kompresorius (12 V), gesintuvas, vaistinėlė, šviesą atspindinti liemenė, tempimo lynas. | *TAIP* |
| 4.17. Vidinis krovinių skyriaus apšvietimas. | *TAIP* |
| 4.18. Apsaugos signalizacija – su garsine sirena, atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus siūlomo modelio automobiliams. | *TAIP* |