{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":6,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Čiužiniai pacientų lovoms ir pragulų profilaktikos priemonės"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.","Antipragulinis čiužinys"]
["1.1.","Antipragulinis čiužinys",55,"vnt."]
["1.1.1.","Matmenys (plotis x ilgis) 90 x 200 cm +/-2 cm"]
["1.1.2.","Aukštis: ne mažiau 14 cm."]
["1.1.3.","Pagamintas iš elastingo tankio poliuretano putų (porolono tankis ne mažiau 40 kg/m3) arba lygiaverčio."]
["1.1.4.","Užvalkalas pagamintas iš audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu arba lygiaverčių medžiagų):"]
["1.1.5.","Čiužinio užvalkalo audinio medžiaga: nepralaidi skysčiams, pralaidi orui; dezinfekuojamas paviršius; skalbiama  ne mažiau kaip 70 ºC skalbimo mašinose"]
["1.1.6.","Užvalkalas su „L“ formos užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu  prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje."]
["1.1.7.","Čiužinys turi būti su įpjovomis, kurios užtikrintų oro cirkuliaciją ir pasyvų paciento kūno masažą"]
["1.1.8.","Čiužinio apkrova ne mažiau 200 kg."]
["1.1.9.","Čiužinys skirtas ne blogiau 3 klasės pragulų rizikos pracientams,"]
["1.1.10.","Čiužinio svoris ne daugiau nei 13 kg"]
["1.1.11.","čiužinio ir užvalkalo garantija ne mažiau 12 mėn"]
[]
["2.","Pagalvėlė kulnų pragulų profilaktikai",null,null,"Pagalvėlės kulnų pragulų profilaktikai viskoelastinės P-Kpp-visko, gamintojas UAB \"Metras\"","2 dalis UAB Metras prekės techninis aprašymas_kulnai 1 psl"]
["2.1.","Pagalvėlė kulnų pragulų profilaktikai",10,"vnt.","Pagalvėlė kulnų pragulų profilaktikai","2 dalis UAB Metras prekės techninis aprašymas_kulnai 1 psl"]
["2.1.1.","Pagalvėlė tinka visiems ligoniams, apimtis reguliuojama lipniomis juostelėmis arba lygiavertėmis medžiagomis",null,null,"Pagalvėlė tinka visiems ligoniams, apimtis reguliuojama lipniomis juostelėmis","2 dalis UAB Metras prekės techninis aprašymas_kulnai 1 psl"]
["2.1.2.","Pagalvėlė kulnų pragulų profilaktikai",null,null,"Pagalvėlė kulnų pragulų profilaktikai","2 dalis UAB Metras prekės techninis aprašymas_kulnai 1 psl"]
["2.1.3.","Pagalvėlės užvalkalas: kvėpuojantis, neperšlampantis, antibakterinis.",null,null,"Pagalvėlės užvalkalas: kvėpuojantis, neperšlampantis, antibakterinis.","2 dalis UAB Metras prekės techninis aprašymas_kulnai 1 psl"]
[]
["3.","POZICIONAVIMO PAGALVĖLĖ"]
["3.1.","Pozicionavimo pagalvėlė",4,"vnt."]
["3.1.1.","Trikampė padėties nustatymo pagalvėlė skirta ligonių su pragulų atsiradimo rizika vartymo palengvinimui ir padėties keitimui ilgalaikio gydymo bei slaugos metu"]
["3.1.2.","Pagalvės įdėklas pagamintas iš elastingo, higieniško  HR porolono"]
["3.1.3.","Medicininis užvalkalas – iš antibakterinės, orui pralaidžios, nedegios, atsparios skysčiams medžiagos."]
["3.1.4.","Apsauginį užvalkalą galima skalbti skalbimo mašina ne mažesnėje kaip 80°C temperatūroje,  mechaniškai džiovinti."]
["3.1.5.","svoris ne daugiau 0,8kg, Bendras aukštis ne daugiau 15x5cm, bendras plotis ne daugiau 26cm"]
[]
["4.","KULNO/ALKŪNĖS APSAUGA"]
["4.1.","KULNO/ALKŪNĖS APSAUGA",8,"pora"]
["4.1.1.","Nesukelia alergijos."]
["4.1.2.","Pagaminta iš poliesterio ir viskozės ar lygiaverčių medžiagų. Tvirtinama lipduko pagalba"]
["4.1.3.","Skalbiama ne mažesnėje kaip  60° C temperatūros vandenyje."]
["4.1.4.","pažymėta CE ženklu."]