{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":6,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[107,1,107,5]]}
[""]
["Pirkimas: Sertifikuoti pastoliai, kopėčios profesionaliam naudojimui"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei taikoma)","Siūlomos prekės konkretūs parametrai"]
[]
["1.","Kopėčios, pastoliai"]
["1.1.","Mobilus bokštelis (pastoliai) ",5,"vnt","ZARGES, modelis PaxTower 1T, 53511"]
["1.1.1.","Aukštis 180(+-10)cm (su atraminiais padais)",null,null,null,"Aukštis 171,5 cm (su atraminiais padais)"]
["1.1.2.","Darbinės aikštelės matmenys 200(+-20)x70(+-10)cm",null,null,null,"Darbinės aikštelės matmenys 180x60 cm"]
["1.1.3.","Darbinė aikštelė su turėklais",null,null,null,"Darbinė aikštelė su turėklais"]
["1.1.4.","Maksimali apkrova ne mažiau kai 200kg/kv.m.",null,null,null,"Maksimali apkrova 200 kg/m2"]
["1.1.5.","Rėmo diametras 48 (+-5) mm",null,null,null,"Rėmo diametras 45 mm"]
["1.1.6.","Medžiaga - aliuminis arba lygiavertė",null,null,null,"Medžiaga - aliuminis"]
["1.1.7.","Tiekėjas turi pateikti gaminio saugos sertifikatą DIN EN 1004 ",null,null,null,"Atitinka DIN EN 1004-1, turi sertifikatą"]
["1.2.","Ratukai mobiliam bokšteliui",8,"kompl.","ZARGES, modelis PaxTower 1T, 42790"]
["1.2.1.","Ratukų skersmuo d150(+-25)mm , su parkavimo stabdžiu",null,null,null,"Ratukų skersmuo d125 mm, su parkavimo stabdžiu"]
["1.2.2.","Keliamoji galia - ne mažiau 200 kg/ratukui",null,null,null,"Keliamoji galia 200 kg/ratukui"]
["1.2.3.","Komplekte 4 vnt ratukų su tvirtinimo vamzdžiu",null,null,null,"Komplekte 4 vnt. ratukų su tvirtinimo vamzdžiu, reguliuojamo aukščio"]
["1.2.4.","Tinka objektui 1.1 ir 1.3",null,null,null,"Tinkami obejktui 1.1 ir 1.3"]
["1.3.","Mobilus bokštelis (pastoliai) ",3,"kompl.","ZARGES, modelis PaxTower 1T, 53513"]
["1.3.1.","Pastolių aukštis 375(+-10)cm (su atraminiais padais)",null,null,null,"Aukštis 371,5 cm (su atraminiais padais)"]
["1.3.2.","Darbinės aikštelės matmenys 200(+-20)x70(+-10)cm",null,null,null,"Darbinės aikštelės matmenys 180x60 cm"]
["1.3.3.","Darbinė aikštelė su turėklais",null,null,null,"Darbinė aikštelė su turėklais"]
["1.3.4.","Maksimali apkrova ne mažiau kai 200kg/kv.m.",null,null,null,"Maksimali apkrova 200 kg/m2"]
["1.3.5.","Rėmo diametras 48 (+-5) mm",null,null,null,"Rėmo diametras 45 mm"]
["1.3.6.","Medžiaga - aliuminis arba lygiavertė",null,null,null,"Medžiaga - aliuminis"]
["1.3.7.","Tiekėjas turi pateikti gaminio saugos sertifikatą DIN EN 1004",null,null,null,"Atitinka DIN EN 1004-1, turi sertifikatą"]
["1.4.","Kopėčios 3 dalių ",5,"vnt","ZARGES, modelis Skymaster DX, 44840"]
["1.4.2.","3 dalių universalios, profesionaliam naudojimui",null,null,null,"3 dalių universalios, profesionaliam naudojimui"]
["1.4.3.","Kopėčių ilgis, pilnai išstumta - 665(+-30)cm",null,null,null,"Kopėčių ilgis, pilnai išstumta - 665 cm"]
["1.4.4.","Su išstumta dalimi kopėčių ilgis - 465(+-30)cm",null,null,null,"Su išstumta dalimi kopėčių ilgis - 465 cm"]
["1.4.5.","Kopėčių ilgis, pilnai sustumta - 298(+-20)cm",null,null,null,"Kopėčių ilgis, pilnai sustumta - 298 cm"]
["1.4.6.","Darbinis aukštis (3-jų dalių išstumta) - 7,35(+-30)cm",null,null,null,"Darbinis aukštis (3-jų dalių išstumta) - 7,35 cm"]
["1.4.7."," Laiptelių skaičius 3x10",null,null,null,"Laiptelių skaičius 3x10"]
["1.4.8.","Medžiaga - aliuminis arba lygiavertė",null,null,null,"Medžiaga - aliuminis "]
["1.4.9.","Tiekėjas turi pateikti gaminio saugos sertifikatą EN 131 ",null,null,null,"Atitinka EN 131 professional, turi sertifikatą"]
["1.5.","Atremiamos kopėčios ",3,"vnt","ZARGES, modelis Stella L, 41511"]
["1.5.1.","2(+-0,2) metro aukščio",null,null,null,"1,93 m aukščio"]
["1.5.2.","Pakopų tipas – rifliuotas paviršius",null,null,null,"Pakopų tipas – rifliuotas paviršius"]
["1.5.3.","Pakopų skaičius - 6",null,null,null,"Pakopų skaičius - 6"]
["1.5.4.","Išorinis plotis 480(+-30)mm",null,null,null,"Išorinis plotis 490 mm"]
["1.5.5.","Leistina apkrova - ne mažiau 140 kg",null,null,null,"Leistina apkrova - 150 kg"]
["1.5.6.","Medžiaga - aliuminis arba lygiavertė",null,null,null,"Medžiaga - aliuminis"]
["1.5.7.","Tiekėjas turi pateikti gaminio saugos sertifikatą EN 131 ",null,null,null,"Atitinka EN 131 professional, turi sertifikatą"]
["1.6.","Atremiamos kopėčios ",3,"vnt","ZARGES, modelis Stella L, 41512"]
["1.6.1.","2,4(+-0,2) metro aukščio",null,null,null,"2,49 m aukščio"]
["1.6.2.","Pakopų tipas – rifliuotas paviršius",null,null,null,"Pakopų tipas – rifliuotas paviršius"]
["1.6.3.","Pakopų skaičius - 8",null,null,null,"Pakopų skaičius - 8"]
["1.6.4.","Išorinis plotis 480(+-30)mm",null,null,null,"Išorinis plotis 490 mm"]
["1.6.5.","Leistina apkrova - ne mažiau 140 kg",null,null,null,"Leistina apkrova - 150 kg"]
["1.6.6.","Medžiaga - aliuminis arba lygiavertė",null,null,null,"Medžiaga - aliuminis"]
["1.6.7.","Tiekėjas turi pateikti gaminio saugos sertifikatą EN 131 ",null,null,null,"Atitinka EN 131 professional, turi sertifikatą"]
["1.7.","Pastatomos vienpusės kopėčios ",10,"vnt","ZARGES, modelis Scana S, 44154"]
["1.7.1.","4 pakopų, darbinis aukštis 2,7(+-0,2)m",null,null,null,"4 pakopų, darbinis aukštis 2,8 m"]
["1.7.2.","80(+-5) mm gylio laipteliai",null,null,null,"80 mm gylio laipteliai"]
["1.7.3.","Rifliuota darbinė platforma 250(+-20) x 250(+-20) mm, viršuje - dėtuvė",null,null,null,"Rifliuota darbinė platforma 250 x 250 mm, viršuje - dėtuvė"]
["1.7.4.","Leistina apkrova - ne mažiau 140 kg",null,null,null,"Leistina apkrova - 150 kg"]
["1.7.5.","Medžiaga - aliuminis arba lygiavertė",null,null,null,"Medžiaga - aliuminis "]
["1.7.6.","Tiekėjas turi pateikti gaminio saugos sertifikatą EN 131",null,null,null,"Atitinka EN 131 professional, turi sertifikatą"]
["1.8.","Pastatomos vienpusės kopėčios ",10,"vnt","ZARGES, modelis Scana S, 44155"]
["1.8.1.","5 pakopų, darbinis aukštis 2,9(+-0,2)m",null,null,null,"5 pakopų, darbinis aukštis 3,0 m"]
["1.8.2.","80(+-5) mm gylio laipteliai",null,null,null,"80 mm gylio laipteliai"]
["1.8.3.","Rifliuota darbinė platforma 250(+-20) x 250(+-20) mm, viršuje - dėtuvė",null,null,null,"Rifliuota darbinė platforma 250 x 250 mm, viršuje - dėtuvė"]
["1.8.4.","Leistina apkrova - ne mažiau 140 kg",null,null,null,"Leistina apkrova - 150 kg"]
["1.8.5.","Medžiaga - aliuminis arba lygiavertė",null,null,null,"Medžiaga - aliuminis "]
["1.8.6.","Tiekėjas turi pateikti gaminio saugos sertifikatą EN 131",null,null,null,"Atitinka EN 131 professional, turi sertifikatą"]
["1.9.","Pastatomos vienpusės kopėčios ",10,"vnt","ZARGES, modelis Scana S, 44156"]
["1.9.1.","6 pakopų, darbinis aukštis 3,2(+-0,2) m",null,null,null,"6 pakopų, darbinis aukštis 3,25 m"]
["1.9.2.","80(+-5) mm gylio laipteliai",null,null,null,"80 mm gylio laipteliai"]
["1.9.3.","Rifliuota darbinė platforma 250(+-20) x 250(+-20) mm, viršuje - dėtuvė",null,null,null,"Rifliuota darbinė platforma 250 x 250 mm, viršuje - dėtuvė"]
["1.9.4.","Apsauga nuo išsiskėtimo",null,null,null,"Apsauga nuo išsiskėtimo diržu"]
["1.9.5.","Leistina apkrova - ne mažiau 140 kg",null,null,null,"Leistina apkrova - 150 kg"]
["1.9.6.","Medžiaga - aliuminis arba lygiavertė",null,null,null,"Medžiaga - aliuminis "]
["1.9.7.","Tiekėjas turi pateikti gaminio saugos sertifikatą EN 131",null,null,null,"Atitinka EN 131 professional, turi sertifikatą"]
["1.10.","Pastatomos vienpusės kopėčios ",10,"vnt","ZARGES, modelis Scana S, 44157"]
["1.10.1.","7 pakopų, darbinis aukštis 3,5(+-0,2) m",null,null,null,"7 pakopų, darbinis aukštis 3,50 m"]
["1.10.2.","80(+-5) mm gylio laipteliai",null,null,null,"80 mm gylio laipteliai"]
["1.10.3.","Rifliuota darbinė platforma 250(+-20) x 250(+-20) mm, viršuje - dėtuvė",null,null,null,"Rifliuota darbinė platforma 250 x 250 mm, viršuje - dėtuvė"]
["1.10.4.","Apsauga nuo išsiskėtimo",null,null,null,"Apsauga nuo išsiskėtimo diržu"]
["1.10.5.","Leistina apkrova - ne mažiau 140 kg",null,null,null,"Leistina apkrova - 150 kg"]
["1.10.6.","Medžiaga - aliuminis arba lygiavertė",null,null,null,"Medžiaga - aliuminis "]
["1.10.7.","Tiekėjas turi pateikti gaminio saugos sertifikatą EN 131",null,null,null,"Atitinka EN 131 professional, turi sertifikatą"]
["1.11.","Pastatomos vienpusės kopėčios ",10,"vnt","ZARGES, modelis Scana S, 44153"]
["1.11.1.","3 pakopų, darbinis aukštis 2,5(+-0,2) m",null,null,null,"3 pakopų, darbinis aukštis 2,60 m"]
["1.11.2.","80(+-5) mm gylio laipteliai",null,null,null,"80 mm gylio laipteliai"]
["1.11.3.","Rifliuota darbinė platforma 250(+-20) x 250(+-20) mm, viršuje - dėtuvė",null,null,null,"Rifliuota darbinė platforma 250 x 250 mm, viršuje - dėtuvė"]
["1.11.4.","Leistina apkrova - ne mažiau 140 kg",null,null,null,"Leistina apkrova - 150 kg"]
["1.11.5.","Medžiaga - aliuminis arba lygiavertė",null,null,null,"Medžiaga - aliuminis "]
["1.11.6.","Tiekėjas turi pateikti gaminio saugos sertifikatą EN 131",null,null,null,"Atitinka EN 131 professional, turi sertifikatą"]
["1.12.","Pastatomos dvipusės kopėčios",10,"vnt","ZARGES, modelis Scana B, 44203"]
["1.12.1.","Pakopų skaičius 2 x 3",null,null,null,"Pakopų skaičius 2 x 3"]
["1.12.2.","Darbinis aukštis 2,1(+-0,2)m",null,null,null,"Darbinis aukštis 2,2 m"]
["1.12.3.","80(+-5) mm gylio laipteliai",null,null,null,"80 mm gylio laipteliai"]
["1.12.4.","Leistina apkrova - ne mažiau 140 kg",null,null,null,"Leistina apkrova - 150 kg"]
["1.12.5.","Medžiaga - aliuminis arba lygiavertė",null,null,null,"Medžiaga - aliuminis "]
["1.12.6.","Tiekėjas turi pateikti gaminio saugos sertifikatą EN 131",null,null,null,"Atitinka EN 131 professional, turi sertifikatą"]
[]
["2.","Pakyla su ratukais"]
["2.1.","Pakyla su ratukais",30,"vnt","ZARGES, Bigfoot P, 40918"]
["2.1.1.","XDY-550 tipo arba lygiavertė",null,null,null,"Lygiavertė"]
["2.1.2.","Plastikinė arba lygiavertės medžiagos, apvali",null,null,null,"Plastikinė, apvali"]
["2.1.3.","2 pakopų, viršutinės platformos paviršius ruplėtas",null,null,null,"2 pakopų, viršutinės platformos paviršius ruplėtas"]
["2.1.4.","Leistina apkrova - ne mažiau 140 kg",null,null,null,"Leistina apkrova - 150 kg"]
["2.1.5.","36(+8)cm aukščio ",null,null,null,"43 cm aukščio "]
[]
[]
[null,"Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). "]