{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":5,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,1,58,5]]}
[""]
["Pirkimas: Belaidžio tinklo plėtra"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės konkrečios parametrų reikšmės ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
[]
["1.1.","Belaidžio tinko stotelės (5vnt. komplektas)",20,"kompl","Belaidžio tinko stotelės (5vnt. komplektas)"]
["1.1.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Modelis ir kodas: tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number) - Access Point AC Lite, UAP-AC-LITE-5 (Prekės katalogas: https://dl.ui.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_APs_DS.pdf)"]
["1.1.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Gamintojas: Ubiquiti"]
["1.1.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Surinkimo reikalavimai: Visa įranga nauja."]
["1.1.4.","Vidinės antenos 2 vnt.;  Dual‑Band Antennas, 3 dBi  kiekviena",null,null,"Vidinės antenos 2 vnt.;  Dual‑Band Antennas, 3 dBi  kiekviena"]
["1.1.5.","WiFi standartai: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac",null,null,"WiFi standartai: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac"]
["1.1.6.","Belaidis saugumas: WEP, WPA‑PSK, WPA‑Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)",null,null,"Belaidis saugumas: WEP, WPA‑PSK, WPA‑Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)"]
["1.1.7.","SSID skaičius: ne mažiau 8",null,null,"SSID skaičius: 8"]
["1.1.8.","VLAN palaikymas: 802.1Q",null,null,"VLAN palaikymas: 802.1Q"]
["1.1.9.","QoS: srauto ribojimas per naudotoją",null,null,"QoS: srauto ribojimas per naudotoją"]
["1.1.10.","vienu metu prisijungiančių įrenginių;  iki 250. Svečių tinklo izoliavimas",null,null,"vienu metu prisijungiančių įrenginių: iki 250. Svečių tinklo izoliavimas"]
["1.1.11.","El. maitinimas: 802.3af/A PoE.  24V",null,null,"El. maitinimas: 802.3af/A PoE.  24V"]
["1.1.12.","Komplektuojamas su tvirtinimo prie sienos/lubų detalėmis",null,null,"Komplektuojamas su tvirtinimo prie sienos/lubų detalėmis"]
["1.1.13.","Suderinamumas: įranga turi būti suderinta su perkančiosios organizacijos naudojama bevielio ryšio valdymo programine įranga \"Ubiquiti Unifi controller\"",null,null,"Suderinamumas: įranga suderinta su perkančiosios organizacijos naudojama bevielio ryšio valdymo programine įranga \"Ubiquiti Unifi controller\""]
["1.1.14.","Garantija: ne mažiau 2 metų gamintojo garantija",null,null,"Garantija: 2 metų gamintojo garantija"]
["1.2.","Valdomas tinklo komutatorius 8 portų su PoE maitinimu",20,"vnt","Valdomas tinklo komutatorius 8 portų su PoE maitinimu"]
["1.2.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Modelis ir kodas: tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number): EdgeSwitch 8 150W, ES-8-150W (Prekės katalogas: https://dl.ui.com/datasheets/edgemax/EdgeSwitch_DS.pdf)"]
["1.2.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Gamintojas: Ubiquiti"]
["1.2.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Surinkimo reikalavimai: Visa įranga nauja."]
["1.2.4.","PoE maitinimo galia: 22-24VDC",null,null,"PoE maitinimo galia: 22-24VDC"]
["1.2.5.","Kiekvieno prievado maksimali galia vatais: ne mažiau 11 W",null,null,"Kiekvieno prievado maksimali galia vatais: 16.25 W"]
["1.2.6.","PoE tipas: 802.3 af/at suderinamas",null,null,"PoE tipas: 802.3 af/at suderinamas"]
["1.2.7.","Duomenų prievadai:  ne mažiau 8 vnt. ,ne mažiau 100/1000 ethernet",null,null,"Duomenų prievadai:  8 vnt. , 100/1000 ethernet"]
["1.2.8.","Standartai ir protokolai: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z",null,null,"Standartai ir protokolai: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z"]
["1.2.9.","Suderinamas su perkamomis belaidžio tinklo stotelėmis - turi vienu metu maitinti ne mažiau kaip 5 stoteles.",null,null,"Suderinamas su perkamomis belaidžio tinklo stotelėmis - vienu metu maitina 5 stoteles."]
["1.2.10.","Perjungimo sparta: ne mažiau 20Gbps",null,null,"Perjungimo sparta: 20Gbps"]
["1.2.11.","Paketų persiuntimas: ne mažiau 14 Mpps",null,null,"Paketų persiuntimas: 14.88 Mpps"]
["1.2.12.","Garantija: ne mažiau 2 metų gamintojo garantija",null,null,"Garantija: 2 metų gamintojo garantija"]
["1.3.","Adapteris POE",25,"vnt","Adapteris POE"]
["1.3.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Modelis ir kodas: tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number): PoE Injector 24VDC 24W Gbit, POE-24-24W-G (Prekės katalogas: https://dl.ui.com/datasheets/poe/PoE_Adapters_DS.pdf)"]
["1.3.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Gamintojas: Ubiquiti"]
["1.3.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Surinkimo reikalavimai: Visa įranga nauja."]
["1.3.4.","Maitinimo šaltinis (įvesties) - 220V AC",null,null,"Maitinimo šaltinis (įvesties) - 220V AC"]
["1.3.5.","PoE maitinimas (išvesties) - 24V DC, 1A",null,null,"PoE maitinimas (išvesties) - 24V DC, 1A"]
["1.3.6.","Tinklo sparta - 1GBit",null,null,"Tinklo sparta - 1GBit"]
["1.3.7.","Suderinamas su perkamomis belaidžio tinklo stotelėmis",null,null,"Suderinamas su perkamomis belaidžio tinklo stotelėmis"]
["1.3.8.","Garantija: ne mažiau 2 metų gamintojo garantija",null,null,"Garantija: 2 metų gamintojo garantija"]
["1.4.","Belaidžio tinklo kontroleris",10,"kompl","Belaidžio tinklo kontroleris"]
["1.4.1.","Modelis ir kodas: Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number).",null,null,"Modelis ir kodas: tikslus siūlomos įrangos gamintojo modelis ir kodas (Part number): Cloud Key Plus, UCK-G2-PLUS (Prekės katalogas: https://dl.ui.com/ds/uck-g2-plus_ds.pdf)"]
["1.4.2.","Gamintojas: Privalo būti nurodytas gamintojas.",null,null,"Gamintojas: Ubiquiti"]
["1.4.3.","Surinkimo reikalavimai: Visa įranga turi būti nauja.",null,null,"Surinkimo reikalavimai: Visa įranga nauja."]
["1.4.4.","Paskirtis - belaidžių prieigos taškų konfigūravimas ir licencijavimas, jungiamas lokaliame fiziniame kompiuterių tnkle",null,null,"Paskirtis - belaidžių prieigos taškų konfigūravimas ir licencijavimas, jungiamas lokaliame fiziniame kompiuterių tinkle"]
["1.4.5.","Maitinimas: PoE arba kartu komplektuojamu maitinimo adapteriu",null,null,"Maitinimas: PoE"]
["1.4.6.","Duomenų prievadai:  1 vnt 100/1000 ethernet",null,null,"Duomenų prievadai:  1 vnt 100/1000 ethernet"]
["1.4.7.","Valdymas per naršyklę",null,null,"Valdymas per naršyklę"]
["1.4.8.","Suderinamas su perkamomis belaidžio tinklo stotelėmis",null,null,"Suderinamas su perkamomis belaidžio tinklo stotelėmis"]
["1.4.9.","Garantija: ne mažiau 2 metų gamintojo garantija",null,null,"Garantija: 2 metų gamintojo garantija"]
["1.5.","Jungiamieji kabeliai UTP Cat 5e  0,5m",100,"vnt","Jungiamieji kabeliai UTP Cat 5e  0,5m"]
["1.5.1.","UTP Cat 5e  0,5m  RJ45",null,null,"UTP Cat 5e  0,5m  RJ45 (Prekės katalogas: https://gmb-online.nl/egmb/ProductSheet.aspx?id=2053&lang=1)"]
["1.6.","Jungiamieji kabeliai UTP Cat 5e  1m",100,"vnt","Jungiamieji kabeliai UTP Cat 5e  1m"]
["1.6.1.","UTP Cat 5e  1m  RJ45",null,null,"UTP Cat 5e  1m  RJ45 (Prekės katalogas: https://gmb-online.nl/egmb/ProductSheet.aspx?id=959&lang=1)"]
[]
[null,"Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). "]