**PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. PIRKIMO OBJEKTAS**

1.1. Alkūnė 45⁰DN80, PN10 plieninė, R-400mm., iš vidaus dengta aliuminio oksido keramika (žiūrėti 1 priede detalė 1). Kiekis -1 vnt.

1.2. Alkūnė 90⁰DN80,PN10 plieninė, R-400mm., iš vidaus dengta aliuminio oksido keramika (žiūrėti 1 priede detalė 2). Kiekis - 3 vnt.

1.3. Tiesus intarpas L-400mm.DN80, PN10 plieninis, iš vidaus dengtas aliuminio oksido keramika (žiūrėti 1 priede detalė 3). Kiekis – 2 vnt.

1.4. Vamzdis d88,9±0,5 x8±0,5 plieno markė P235TR2 arba S355J2A arba P265GH. Kiekis – 18 m.

**2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**

2.1.Prekės reikalingos E-2 GK - 4 pelenų transportavimo vamzdyno remontui.

**3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS**

3.1. punktuose 1.1., 1.2., 1.3. nurodytos prekės turi atitikti Techninės specifikacijos 1 priede nurodytus matmenis ir charakteristikas.

3.2. Punkte 1.4. nurodytas vamzdis gali būti pateiktas 3 arba 6 metrų ±10 mm ilgio atkarpomis.

**4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI**

4.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojų paruošti siūlomų prekių aprašymai ir brėžiniai, įrodantys jų atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams. (Lietuvių arba anglų kalba).

**5. pRIEDAI**

6.1. **Priedas Nr. 1 detalių 1, 2, 3 brėžinys;**