**4 Pirkimo dalis. Pneumatinės retraktoriaus sistemos techninės specifikacijos, 2 kompl.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| **1.** | **Pneumatinė retraktoriaus sistema** |  |  |
| 1.1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | IRON ASSISTANT, Geister, Vokietija |
| 1.2 | Paskirtis | Universalaus naudojimo, skirta chirurginių instrumentų, video kamerų, optikų fiksacijai virš operacinio stalo | Universalaus naudojimo, skirta chirurginių instrumentų, video kamerų, optikų fiksacijai virš operacinio stalo **Iron Assistant 1p.** |
| **2.** | **Reikalavimai sistemai** |  |  |
| 2.1 | Darbinis slėgis | 1. Nuo 6 iki 8 bar (ne siauresniame diapazone už nurodytą),  2. Galimybė jungtis tiek prie centrinės suspausto oro sistemos, tiek prie CO2 balionų. | 1. Nuo 5 iki 8 bar, **IFU\_Iron\_Assistant 6p.** 2. Galimybė jungtis tiek prie centrinės suspausto oro sistemos, tiek prie CO2 balionų. **IFU\_Iron\_Assistant 6p.** |
| 2.2 | Rankos mobilumas | ≥ 3 alkūnės | 3 alkūnės**IFU\_Iron\_Assistant 6p.** |
| 2.3 | Saugi darbinė apkrova | ≥ 4 kg | 5 kg, **IFU\_Iron\_Assistant 5p.** |
| 2.4 | Adapteris-fiksatorius tvirtinamas prie šoninių operacinio stalo bėgelių | Būtinas | Adapteris-fiksatorius tvirtinamas prie šoninių operacinio stalo bėgelių **IFU\_Iron\_Assistant 6p.** |
| 2.5 | Adapteris skirtas greitai ir steriliai prijungti reikiamą priedą | Būtinas | Adapteris skirtas greitai ir steriliai prijungti reikiamą priedą **IFU\_Iron\_Assistant 17 ir 26p.** |
| 2.6 | Universalus instrumentų laikiklis | Būtinas | Universalus instrumentų laikiklis **Universal holder 1 p.** |
| 2.7 | Suspausto oro žarna | ≥ 1 m ilgio | 1 m ilgio suspausto oro žarna **IFU\_Iron\_Assistant 4p.** |
| 2.8 | Adapteris - fiksatorius skirtas endoskopinei 10 mm ± 1 mm skersmens optikai | Būtinas | Adapteris - fiksatorius skirtas endoskopinei 10 mm skersmens optikai  **IFU\_Iron\_Assistant 26p.** |
| 2.9 | Adapteris - fiksatorius skirtas endoskopinei nuo 3 mm iki 7,5 mm skersmens optikai | Būtinas | Adapteris - fiksatorius skirtas endoskopinei nuo 3 mm iki 7,5 mm skersmens optikai  **Endoscope holder 1p.** |
| **3.** | **Komplektacija** | 1. Pneumatinės retraktoriaus ranka – 1 vnt, 2. Adapteris greitai ir steriliai fiksacijai – 1 vnt, 3. Adapteris - fiksatorius prie operacinio stalo šono – 1 vnt,  4. Universalus instrumentų laikiklis – 1 vnt,  5. Suspausto oro žarna – 1 vnt,  6. Adapteris - fiksatorius didelio skersmens optikai – 1 vnt,  7. Adapteris - fiksatorius mažo skersmens optikai – 1 vnt. | 1. Pneumatinės retraktoriaus ranka – 1 vnt, 2. Adapteris greitai ir steriliai fiksacijai – 1 vnt, 3. Adapteris - fiksatorius prie operacinio stalo šono – 1 vnt,  4. Universalus instrumentų laikiklis – 1 vnt,  5. Suspausto oro žarna – 1 vnt,  6. Adapteris - fiksatorius didelio skersmens optikai – 1 vnt, 7. Adapteris - fiksatorius mažo skersmens optikai – 1 vnt. |