{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":357,"n_cols":8,"rows_kept":357,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["PROJEKTO \"GERIATRIJOS CENTRO ĮKŪRIMAS VŠĮ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KAUNO LIGONINĖJE\" MEDICININĖS ĮRANGOS (III ETAPAS) PIRKIMAS"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022-06-03"]
["Nr.:",2]
["Vieta:","Europos pr. 96, LT-46351 Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"MB Runibeda"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,305573341]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Europos pr. 96, LT-46351 Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100013424612"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"AB„SEB“, B.k.: 70440, A.s.: LT777044090100399773"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Daivaras Dailidonis"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"37068663644 , daivaras@runibeda.com"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Daivaras Dailidonis , Direktorius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Daivaras Dailidonis, 37068663644 , daivaras@runibeda.com"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["1. DALIS","FUNKCINĖ ELEKTRINĖ LOVA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["1.","Funkcinė elektrinė lova"]
["1.1.","Funkcinė elektrinė lova",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":""}]
["1.1.1.","Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova."]
["1.1.2.","Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): a) galvos-nugaros; b) sėdmenų; c) šlaunų; d) blauzdų"]
["1.1.3.","Čiužinio platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arbanstrypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui"]
["1.1.4.","Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo"]
["1.1.5.","Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm"]
["1.1.6.","Čiužinio platformos aukščio reguliavimas : 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm;"]
["1.1.7.","Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas: 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º;"]
["1.1.8.","Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas: 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º;"]
["1.1.9.","Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas: (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties) 1. Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°"]
["1.1.10.","Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas: 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12°; "]
["1.1.11.","Sekcijų automatinio regreso funkcija: Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 16 cm"]
["1.1.12.","Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu: 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn;"]
["1.1.13.","Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų,  Integruota baterija."]
["1.1.14.","Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.):\t  1.\tRankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; 2.\t Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą;"]
["1.1.15.","Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.): 1 .\tSkirtas medicinos personalui; 2. \tIntegruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio; 3.\t Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; 4.\t Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas  pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; 5. \tPulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); 6.\t Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.);"]
["1.1.16.","Šoniniai apsauginiai rėmai:\t 1. \tPagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2.\t Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama; 3.\t Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); 4. \tPakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm; 5.\t Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos;"]
["1.1.17.","Lovos galai: \t 1.\tPagaminti iš plastiko ir/arba metalo,  užapvalintais kampais (dėl saugumo); 2. \tNuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; 3.\t Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo;"]
["1.1.18.","Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose"]
["1.1.19.","Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm"]
["1.1.20.","Su kojine valdymo centrine stabdžių sistema"]
["1.1.21.","Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a)\t visi ratukai užblokuoti; b) \tvisi ratukai laisvai sukiojasi;  c)\tvienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys);"]
["1.1.22.","Lovos elektriniai varikliai\tsu apsauga nuo perkrovimo"]
["1.1.23.","Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas ne didesni kaip 2250 - 1050 mm"]
["1.1.24.","Lovos svoris (be priedų)\tne daugiau 160 kg"]
["1.1.25.","Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė ne mažiau 250 kg"]
["1.1.26.","Lovos priedai ir konstrukciniai elementai: Infuzinis stovas, tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt., pasikėlimo kartis su rankena\ttinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas, paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų  čiužinio platformoje. Šoniniai bėgeliai  pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais)."]
["1.1.27.","Reikalavimai čiužiniui: \t1.\t Poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; 2.\t Tinkantis naudoti iš abiejų pusių; 3. \tČiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm; 4.\tČiužinio kraštai sustiprinti;"]
["1.1.28.","Reikalavimai čiužinio užvalkalui: 1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); 2. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; 4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; 5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; 6. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius; 7. Atsparus dezinfekcijai;"]
["1.1.29.","Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato kopiją, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C66)<>COUNT(F37:F66)),\"\", SUM(F37:F66))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C37:C66)<>COUNT(F37:F66)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F68), \"\", SUM(F67:F68))","v":""}]
[]
[]
[]
["2. DALIS","FUNKCINĖ SLAUGOS LOVA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["2.","Funkcinė slaugos lova"]
["2.1.","Funkcinė elektrinė slaugos lova",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E78),\"\", PRODUCT(C78,E78))","v":""}]
["2.1.1.","Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova."]
["2.1.2.","Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): a)\t galvos-nugaros; b)\t sėdmenų; c)\t šlaunų; d) \tblauzdų"]
["2.1.3.","Išoriniai matmenys ne didesni negu  (plotis x ilgis): 105 x 225 cm"]
["2.1.4.","Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo"]
["2.1.5.","Lovagaliai pagaminti iš MDP arba lygiavertės medžiagos (galimybė pasirinktį atspalvį/spalvą)"]
["2.1.6.","Šoninės apsaugos pagamintos iš MDP arba lygiavertės medžiagos, nuleidžiamos ir pakeliamos, per visą lovos ilgį (galimybė pasirinktį atspalvį/spalvą)"]
["2.1.7.","Elektra reguliuojamas aukštis, pultelio pagalba,  nemažiau nei nuo 40 iki 75 cm"]
["2.1.8.","Nugaros sekcijos pasikėlimo kampo reguliavimas elekriniu būdu ≥ 60°"]
["2.1.9.","Šlaunies sekcijos pasikėlimo kampo reguliavimas elektriniu būdu ≥ 30°"]
["2.1.10.","Valdymo pultelis pacientui ir slaugytojai"]
["2.1.11.","Mechaniniu būdu reguliuojamas blauzdų dalies pakėlimo kampas"]
["2.1.12.","Ratukai ≥ 125 mm diametro, su individualiais stabdžiais arba centrine stabdžių sistema"]
["2.1.13.","Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė ne mažiau 200 kg"]
["2.1.14.","Lovos priedai ir konstrukciniai elementai: Infuzinis stovas, tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt., pasikėlimo kartis su rankena\ttinkanti siūlomo modelio lova."]
["2.1.15.","Reikalavimai čiužiniui: \t1.\t Poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; 2.\t Tinkantis naudoti iš abiejų pusių; 3. \tČiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm; 4.\tČiužinio kraštai sustiprinti;"]
["2.1.16.","Reikalavimai čiužinio užvalkalui: 1.\t Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); 2.\t Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 3. \tAntialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; 4. \tUžsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; 5.\t Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; 6. \tNedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius; 7.\t Atsparus dezinfekcijai;"]
["2.1.17.","Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato kopiją, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C78:C95)<>COUNT(F78:F95)),\"\", SUM(F78:F95))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C78:C95)<>COUNT(F78:F95)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F97), \"\", SUM(F96:F97))","v":""}]
[]
[]
[]
["3. DALIS","LIGONIO SPINTELĖ SU IŠTRAUKIAMU STALIUKU"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["3.","Ligonio spintelė su ištraukiamu staliuku"]
["3.1.","Spintelė prie lovos",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E107),\"\", PRODUCT(C107,E107))","v":""}]
["3.1.1.","Rėmas plieninės arba lygiavertės konstrukcijos, polimerinis arba lygiavertis padengimas su antibakterinėmis savybėmis"]
["3.1.2.","Spintelės ratukų diametras ≥ 50 mm"]
["3.1.3.","Ne mažiau 4 ratukai, iš kurių ne mažiau 2 su stabdžiais"]
["3.1.4.","Stalviršis pagamintas iš HPL plokštės arba lygiavertės medžiagos, suapvalintais kampais"]
["3.1.5.","Spintelės konstrukcija ne mažiau kaip 3 dalių: stalčius, atvira lentyna ir apatinis stalčius(didelis) arba skyrelis su durelėmis"]
["3.1.6.","Rankšluoščio laikiklis"]
["3.1.7.","Su atlenkiamu virš lovos valgymo staliuku, pagamintu HPL plokštės arba lygiavertės medžiagos"]
["3.1.8.","Ištraukto staliuko valgymo lentos lentos posvyrio kampas horizontalios ašies atžvilgiu reguliuojasi"]
["3.1.9.","Valgymo staliuko aukštis reguliuojasi ne mažiau 30 cm intervale"]
["3.1.10.","Durelės ir/arba stalčių priekiai pagaminti iš HPL plokštės arba lygiavertės medžiagos, su pritraukimo arba lygiaverte funkcija"]
["3.1.11.","Stalčius su plastikiniu arba lygiaverčiu įdėklu"]
["3.1.12.","Spintelės visos dalys atsparios dezinfekcinėms medžiagoms"]
["3.1.13.","Spintelę galima naudoti iš abiejų pusių"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C107:C120)<>COUNT(F107:F120)),\"\", SUM(F107:F120))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C107:C120)<>COUNT(F107:F120)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F122), \"\", SUM(F121:F122))","v":""}]
[]
[]
[]
["4. DALIS","LIGONIO SPINTELĖ SU IŠTRAUKIAMU STALIUKU"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["4.","Ligonio spintelė su ištraukiamu staliuku"]
["4.1.","Spintelė prie lovos",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E132),\"\", PRODUCT(C132,E132))","v":""}]
["4.1.1.","Spintelė pagaminta iš MDP su PVC briaunomis arba lygiavertės medžiagos"]
["4.1.2.","Spintelės ratukų diametras ≥ 50 mm"]
["4.1.3.","Ne mažiau 4 ratukai, iš kurių ne mažiau 2 su stabdžiais"]
["4.1.4.","Stalviršis suapvalintais kampais"]
["4.1.5.","Spintelės konstrukcija ne mažiau kaip 3 dalių: stalčius, atvira lentyna ir apatinis stalčius(didelis) arba skyrelis su durelėmis"]
["4.1.6.","Rankšluoščio laikiklis"]
["4.1.7.","Su atlenkiamu virš lovos valgymo staliuku"]
["4.1.8.","Ištraukto staliuko valgymo lentos lentos posvyrio kampas horizontalios ašies atžvilgiu reguliuojasi"]
["4.1.9.","Valgymo staliuko aukštis reguliuojasi ne mažiau 25 cm intervale"]
["4.1.10.","Durelės ir/arba stalčiai su pritraukimo arba lygiaverte funkcija"]
["4.1.11.","Stalčius su plastikiniu arba lygiaverčiu įdėklu"]
["4.1.12.","Spintelės visos dalys atsparios dezinfekcinėms medžiagoms"]
["4.1.13.","Spintelę galima naudoti iš abiejų pusių"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C132:C145)<>COUNT(F132:F145)),\"\", SUM(F132:F145))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C132:C145)<>COUNT(F132:F145)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F147), \"\", SUM(F146:F147))","v":""}]
[]
[]
[]
["5. DALIS","NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["5.","Neįgaliojo vežimėlis"]
["5.1.","Neįgaliojo vežimėlis",15,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E157),\"\", PRODUCT(C157,E157))","v":""}]
["5.1.1.","Maksimalus leidžiamas apkrovimas ne mažiau kaip 120 kg"]
["5.1.2.","Vežimėlio konstrukcija pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžigos"]
["5.1.3.","Vežimėlio sėdynės plotis ≥ 500 mm"]
["5.1.4.","Paminkštinta nugaros atrama ir sėdynė"]
["5.1.5.","Rankų atramos pakeliamos"]
["5.1.6.","Reguliuojamo aukščio, nuimamaos ir pasukamos į šonus pėdų atramos"]
["5.1.7.","Galiniai ratai ≥ 300 mm  diametro"]
["5.1.8.","Priekiniai ratukai ≥ 150 mm diametro"]
["5.1.9.","Suglausto vežimėlio plotis ≤ 350 mm"]
["5.1.10.","Dviguba stabdžių sistema - paciento ir palydovo"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C157:C167)<>COUNT(F157:F167)),\"\", SUM(F157:F167))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C157:C167)<>COUNT(F157:F167)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F169), \"\", SUM(F168:F169))","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[]
["7. DALIS","MOBILUS APIPLOVIMO VEŽIMĖLIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["7.","Mobilus apiplovimo vežimėlis"]
["7.1.","Mobilus apiplovimo vežimėlis",22,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E181),\"\", PRODUCT(C181,E181))","v":""}]
["7.1.1.","Vežimėlis skirtas paciento higieniniams poreikiams užtikrinti (nuprausti pacientą duše, nuvežti ant unitazo bei naudoti kaip naktipuodžio kėdę)"]
["7.1.2.","Vežimėlį galima užvežti virš unitazo"]
["7.1.3.","Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir/arba kito metalo, dažyto milteliniu būdu arba padengto lygiaverte dekoratyvine-apsaugine danga"]
["7.1.4.","Vežimėlio paviršiai atsparūs dezinfekavimo priemonėms"]
["7.1.5.","Su stūmimo rankena"]
["7.1.6.","Su porankiais, kurie lengvai nuimami (nereikia papildomų įrankių)/nulenkiami/nusukami į šoną"]
["7.1.7.","Sėdimoji dalis su išpjova"]
["7.1.8.","Sėdimosios dalies aukštis 55±5 cm, plotis  ≥ 40 cm"]
["7.1.9.","Su pėdų atramomis (pakojais). Reguoliuojamo aukščio, nuimamos, nustumiamos po vežimėlio sėdimąja dalimi/arba atlenkiamos į šonus"]
["7.1.10.","Su ratukais, ≥ 12 cm skersmens, ≥ 2 iš jų su stabdžiais"]
["7.1.11.","Vežimėlis komplektuojamas su: 1) išimamu puodu (naktipuodžiu) ir laikikliais jam; 2) dangčiu, skirtu uždengti sėdimosios dalies išpjovą;"]
["7.1.12.","Didžiausia leistina apkrova ≥ 120 kg"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C181:C193)<>COUNT(F181:F193)),\"\", SUM(F181:F193))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C181:C193)<>COUNT(F181:F193)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F195), \"\", SUM(F194:F195))","v":""}]
[]
[]
[]
["8. DALIS","MOBILI MAUDYMO VONIA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["8.","Mobili maudymo vonia"]
["8.1.","Mobilus maudymo vonia",1,"vnt.",1950,{"$f":"IF(ISBLANK(E205),\"\", PRODUCT(C205,E205))","v":1950},"LECTICA -(P)"]
["8.1.1.","Paskirtis pacientų apiplovimui/prausimui ir pervežimui",null,null,null,null,null,"Mobili maudymo vonia. Paskirtis pacientų apiplovimui/prausimui ir pervežimui. (Žiūr.: Transportavimo vonia LECTICA-P (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 8.1)"]
["8.1.2.","Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir/arba kito metalo, dažyto milteliniu būdu arba padengto lygiaverte dekoratyvine-apsaugine danga",null,null,null,null,null,"Rėmas pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu.  (Žiūr.: Transportavimo vonia LECTICA-P (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 8.2)"]
["8.1.3.","Visų keturių pusių nuleidžiami/pakeliami su fiksavimo funkcija  šoninės atramos (galimybė atlenkti kiekvieną atskirai), pagamintos iš nerūdijančio plieno ir/arba kito metalo, dažyto milteliniu būdu arba padengto lygiaverte dekoratyvine-apsaugine danga",null,null,null,null,null,"Šoninės apsaugos iš visų keturių pusių nuleidžiamos/pakeliamos su fiksavimo funkcija.  Šoninės atramos (galimybė atlenkti kiekvieną atskirai), pagamintos iš nerūdijančio plieno padengto apsaugine danga. (Žiūr.: Transportavimo vonia LECTICA-P (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 8.3)"]
["8.1.4.","Gulimosios dalies pagrindo aukštis reguliuojasi hidrauliniu arba lygiaverčiu mechanizmu",null,null,null,null,null,"Gulimosios dalies pagrindo aukštis reguliuojasi hidrauliniu mechanizmu su pėdalais iš abiejų vežimėlio pusių. (Žiūr.: Transportavimo vonia LECTICA-P (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 8.4)"]
["8.1.5.","Aukščio reguliavimo intervalas  ≥ (65 - 85) cm",null,null,null,null,null,"Aukščio reguliavimo intervalas 55-95cm (Žiūr.: Transportavimo vonia LECTICA-P (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 8.5)"]
["8.1.6.","Gultas pagamintas iš vandeniui atsparaus PVC audinio (arba lygiavertės), su borteliais ir vandens nutekėjimo kanalais iš kraštų ir per vidurį, su lanksčia nuotekų žarna (ne mažiau nei 1 m ilgio),  šoninės sienelės gali nusileisti ne žemiau nei iki horizontalios padėties",null,null,null,null,null,"Gultas pagamintas iš vandeniui atsparaus PVC audinio su borteliais ir vandens nutekėjimo kanalais iš kraštų ir per vidurį, su lanksčia nuotekų žarna (1 m ilgio), šoninės sienelės gali nusileisti ne žemiau nei iki horizontalios padėties. (Žiūr.: Transportavimo vonia LECTICA-P (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 8.6)"]
["8.1.7.","Gulto matmenys ne mažiau kaip  (plotis x ilgis) 55 x 190 cm",null,null,null,null,null,"Gulto matmenys   (plotis x ilgis) 80 x 191 cm (Žiūr.: Transportavimo vonia LECTICA-P (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 8.7)"]
["8.1.8.","Komplektuojama su pagalve galvai ir čiužiniu",null,null,null,null,null,"Komplektuojama su pagalve galvai ir čiužiniu. (Žiūr.: Transportavimo vonia LECTICA-P (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 8.8)"]
["8.1.9.","Saugi apkrovane mažiau nei  200 kg",null,null,null,null,null,"Saugi darbinė apkrova 225 kg (Žiūr.: Transportavimo vonia LECTICA-P (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 8.9)"]
["8.1.10.","Keturi ratukai, kurių diametras ne mažesnis nei 12,5 cm su stabdžiais (ne mažiau nei du stabdomais ratukais individualiai) ir/arba centriniu stabdymu",null,null,null,null,null,"Keturi ratukai, kurių diametras 15 cm su centriniu stabdymu sistema. (Žiūr.: Transportavimo vonia LECTICA-P (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 8.10)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C205:C215)<>COUNT(F205:F215)),\"\", SUM(F205:F215))","v":1950},{"$f":"IF((COUNT(C205:C215)<>COUNT(F205:F215)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",409.5]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F217), \"\", SUM(F216:F217))","v":2359.5}]
[]
[]
[]
["9. DALIS","MULTIFUNKCINIS MEDICININIS VEŽIMĖLIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["9.","Multifunkcinis medicininis vežimėlis"]
["9.1.","Multifunkcinis medicininis vežimėlis",7,"vnt.",1200,{"$f":"IF(ISBLANK(E227),\"\", PRODUCT(C227,E227))","v":8400},"CARRUM"]
["9.1.1.","Vežimėlis su 4 arba 5 stalčiais",null,null,null,null,null,"Vežimėlis su  5 stalčiais (Žiūr.:Multifunkcinis staliukas CARRUM (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 9.1)"]
["9.1.2.","Su šonine stūmimo rankena",null,null,null,null,null,"Šonine stūmimo rankena. (Žiūr.:Multifunkcinis staliukas CARRUM (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 9.2)"]
["9.1.3.","Vežimėlio  konstrukcija, viršutinė  dalis, stalčiai pagaminti iš nerūdijančio plieno ir/arba kito metalo, dažyto milteliniu būdu arba padengto lygiaverte dekoratyvine-apsaugine danga",null,null,null,null,null,"Vežimėlio  konstrukcija, viršutinė  dalis, stalčiai pagaminti iš plieno (metalo), dažyto milteliniu būdu. (Žiūr.:Multifunkcinis staliukas CARRUM (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 9.3)"]
["9.1.4.","Viršutinė vežimėlio dalis su paaukštintu krašteliu iš 3 arba 4 pusių",null,null,null,null,null," Viršutinė vežimėlio dalis su paaukštintu krašteliu iš 3 pusių (Žiūr.:Multifunkcinis staliukas CARRUM (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 9.4)"]
["9.1.5.","Stalčiai su teleskopiniais pilno išsitraukimo bėgeliais ir užraktu",null,null,null,null,null,"Stalčiai su teleskopiniais pilno išsitraukimo bėgeliais ir užraktu (Žiūr.:Multifunkcinis staliukas CARRUM (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 9.5)"]
["9.1.6.","Vežimėlis su 4 ratukais, diametras ≥ 100 mm, ne mažiau 2 vnt. su stabdžiais",null,null,null,null,null," Vežimėlis su 4 ratukais, diametras  125 mm, 2 vnt. su stabdžiais (Žiūr.:Multifunkcinis staliukas CARRUM (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 9.6)"]
["9.1.7.","Virš darbastalio komplektuojami stalčiukai (atverčiamos dėžutės su skaidria priekine dalimi) ≥ 10 vnt.",null,null,null,null,null," Virš darbastalio komplektuojami atverčiamos dėžutės su skaidria priekine dalimi- 10 vnt. (Žiūr.:Multifunkcinis staliukas CARRUM (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 9.7)"]
["9.1.8.","Papildomos detalės ir priedai: šiukšlinė prie spintelės šono, 2 vnt. pirštinių talpyklų, panaudotų medicininių priemonių talpykla",null,null,null,null,null,"Papildomi priedai: šiukšlinė prie spintelės šono, 2 vnt. pirštinių talpyklų, panaudotų medicininių priemonių talpykla. (Žiūr.:Multifunkcinis staliukas CARRUM (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 9.8)"]
["9.1.9.","Matmenys nemažiau  kaip  (plotis x aukštis)  700 x 1000 mm",null,null,null,null,null,"Matmenys (plotis x aukštis)  850 x 1200 mm. Gylis 570mm. (Žiūr.:Multifunkcinis staliukas CARRUM (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 9.9)"]
["9.1.10.","Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui",null,null,null,null,null,"Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui. (Žiūr.:Multifunkcinis staliukas CARRUM (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 9.10)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C227:C237)<>COUNT(F227:F237)),\"\", SUM(F227:F237))","v":8400},{"$f":"IF((COUNT(C227:C237)<>COUNT(F227:F237)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1764]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F239), \"\", SUM(F238:F239))","v":10164}]
[]
[]
[]
["10. DALIS","MULTIFUNKCINIS VEŽIMĖLIS SKALBINIAMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["10.","Multifunkcinis vežimėlis skalbiniams"]
["10.1.","Multifunkcinis vežimėlis skalbiniams",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E249),\"\", PRODUCT(C249,E249))","v":""}]
["10.1.1.","Vežimėlis turi uždarą, rakinamą dalį švariai patalynei laikyti, su ne mažiau kaip 1 vnt. reguliuojama lentyna"]
["10.1.2.","Vežimėlis komplektuojamas su dviem nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos skalbinių maišų laikikliais, kurie uždaromi dangčiais"]
["10.1.3.","Vežimėlio rėmas ir konstrukcija pagamintas iš nerūdijančio plieno arba iš metalo, dažyto milteliniu būdu arba padengto lygiaverte dekoratyvine-apsaugine danga"]
["10.1.4.","Vežimėlis su 4 ratukais, diametras ≥ 100 mm, ne mažiau 2 vnt. su stabdžiais"]
["10.1.5.","Stūmimo rankena"]
["10.1.6.","Vežimėlio ilgis ne didesnis kaip 1300  mm"]
["10.1.7.","Vežimėlio plotis ne mažesnis kaip 550  mm"]
["10.1.8.","Paviršiai atsparūs dezinfekavimo priemonėms"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C249:C257)<>COUNT(F249:F257)),\"\", SUM(F249:F257))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C249:C257)<>COUNT(F249:F257)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F259), \"\", SUM(F258:F259))","v":""}]
[]
[]
[]
["11. DALIS","MULTIFUNKCINIS MEDICININIS VEŽIMĖLIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["11.","Multifunkcinis medicininis vežimėlis"]
["11.1.","Multifunkcinis medicininis vežimėlis su infuziniu stovu ir kitais priedais",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E269),\"\", PRODUCT(C269,E269))","v":""}]
["11.1.1.","Vežimėlio rėmas ir konstrukcija pagamintas iš metalo, dažyto milteliniu būdu arba padengto lygiaverte dekoratyvine-apsaugine danga"]
["11.1.2.","Vežimėlio stalviršis ir štalčiai pagaminti iš ABS plastiko arba lygiavertės medžiagos"]
["11.1.3.","Stalviršio kraštai paaukštinti ≥ 3 vežimėlio pusių"]
["11.1.4.","Stalčiai su teleskopiniais pilno išsitraukimo bėgeliais ir automatinio pritraukimo funkcija ≥ 4 vnt. Stalčiai turi būti su užraktu."]
["11.1.5.","Vežimėlis su 4 ratukais, diametras ≥ 125 mm, ne mažiau 2 vnt. su stabdžiais"]
["11.1.6.","Išoriniai išmatavimai ne mažiau negu (plotis x gylis) 700 x 700 mm"]
["11.1.7.","Apsauginis elementas nuo smūgių iš visų vežimėlio pusių"]
["11.1.8.","Komplekte infuzinis stovas, deguonies baliono laikiklis, gaivinimo lenta, ištraukiamas papildomas darbastalis"]
["11.1.9.","Paviršiai atsparūs dezinfekavimo priemonėms"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C269:C278)<>COUNT(F269:F278)),\"\", SUM(F269:F278))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C269:C278)<>COUNT(F269:F278)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F280), \"\", SUM(F279:F280))","v":""}]
[]
[]
[]
["12. DALIS","ČIUŽINIAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["12.","Čiužiniai"]
["12.1.","Aukštos pragulų rizikos aktyvus kompresinis čiužinys",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E290),\"\", PRODUCT(C290,E290))","v":""}]
["12.1.1.","Čiužinio matmenys ne didesni negu (ilgis x plotis) 2000 x 900 mm"]
["12.1.2.","Čiužinio aukštis ≥ 100 mm"]
["12.1.3.","Čiužinys su užvalkalu, kuris atsparus ugniai, nepralaidus drėgmei, kvėpuojantis (pralaidus orui), galima skalbti skalbimo mašinose, su užtrauktuku aplink visą čiužinį"]
["12.1.4.","Čiužinį sudaro oro celės, pagaminto iš ventiliuojamos, mikroperforuotos arba lygiavertės technologijos medžiagos"]
["12.1.5.","Čiužinio fiksavimas prie lovos"]
["12.1.6.","Kompresorius su ciklo trukmės pasirinkimais"]
["12.1.7.","Kompresorius reguliuoja slėgį atsižvelgiant į paciento svorį"]
["12.1.8.","Vizualiniai ir garsiniai klaidų pranešimai"]
["12.1.9.","CPR funkcija greitam oro išleidimui"]
["12.1.10.","Čiužinio maksimali apkrova ≥ 150 kg"]
["12.1.11.","Komplektuojama su krepšiu transportavimui"]
["12.2.","Vidutinės pragulų rizikos aktyvus kompresinis čiužinys",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E302),\"\", PRODUCT(C302,E302))","v":""}]
["12.2.1.","Čiužinio matmenys ne didesni negu (ilgis x plotis) 2000 x 900 mm"]
["12.2.2.","Čiužinio aukštis ≥ 100 mm"]
["12.2.3.","Čiužinys su užvalkalu, kuris atsparus ugniai, nepralaidus drėgmei, kvėpuojantis (pralaidus orui), galima skalbti skalbimo mašinose, su užtrauktuku aplink visą čiužinį"]
["12.2.4.","Čiužinį sudaro oro celės, pagaminto iš ventiliuojamos, mikroperforuotos arba lygiavertės technologijos medžiagos"]
["12.2.5.","Čiužinio fiksavimas prie lovos"]
["12.2.6.","Kompresorius su statiniu ir kintančiu režimais"]
["12.2.7.","Kompresorius reguliuoja slėgį atsižvelgiant į paciento svorį"]
["12.2.8.","Vizualiniai klaidų pranešimai"]
["12.2.9.","CPR funkcija greitam oro išleidimui"]
["12.2.10.","Čiužinio maksimali apkrova ≥ 150 kg"]
["12.2.11.","Komplektuojama su krepšiu transportavimui"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C290:C313)<>COUNT(F290:F313)),\"\", SUM(F290:F313))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C290:C313)<>COUNT(F290:F313)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F315), \"\", SUM(F314:F315))","v":""}]
[]
[]
[]
[]
["14. DALIS","PERSLINKIMO LENTA LIGONIŲ PERKĖLIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["14.","Perslinkimo lenta ligonių perkėlimui"]
["14.1.","Perslinkimo lenta ligonių perkėlimui",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E326),\"\", PRODUCT(C326,E326))","v":""}]
["14.1.1.","Pagrindas vientisas, su specialiomis rankenėlėmis galuose lentos pernešimui"]
["14.1.2.","Matmenys ne mažiau negu (ilgis x plotis) 900 x 500 mm"]
["14.1.3.","Paviršius antibakterinis, praleidžiantis rentgeno spindulius"]
["14.1.4.","Galima naudoti ne mažesniam negu 20 cm tarpui"]
["14.1.5.","Galima valyti ir dezinfekuoti"]
["14.1.6.","Svoris ≤ 3 kg"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C326:C332)<>COUNT(F326:F332)),\"\", SUM(F326:F332))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C326:C332)<>COUNT(F326:F332)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F334), \"\", SUM(F333:F334))","v":""}]
[]
[]
[]
["15. DALIS","KĖDĖ KRAUJO PAĖMIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["15.","Kėdė kraujo paėmimui"]
["15.1.","Kėdė kraujo paėmimui",3,"vnt.",1500,{"$f":"IF(ISBLANK(E344),\"\", PRODUCT(C344,E344))","v":4500}]
["15.1.1.","Kėdė skirta kraujo paėmimui (medicininės paskirties)",null,null,null,null,null,"Kėdė skirta kraujo paėmimui (medicininės paskirties). (Žiūr.:Hidrauline procedūrinė kėdė hMensa (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 15.1)"]
["15.1.2.","Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir/arba kito metalo, dažyto milteliniu būdu arba padengto lygiaverte dekoratyvine-apsaugine danga",null,null,null,null,null,"Rėmas pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu su apsauga nuo korozijos. (Žiūr.:Hidrauline procedūrinė kėdė hMensa (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 15.2"]
["15.1.3.","Kėdės atlošas, sėdimoji dalis, blauzdų atramos dalis paminkštintos",null,null,null,null,null,"Kėdės atlošas, sėdimoji dalis, blauzdų atramos dalys iš šlifuotos drožlių plokštės, paminkštintos elastinio putų poliuretano (50mm storio) ir aptrauktas medicinine oda. Medicininės odos spalvą galima pasirinkti iš 12 spalvų paletės. Oda patvari, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, lengvai valoma. (Žiūr.:Hidrauline procedūrinė kėdė hMensa (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 15.3)"]
["15.1.4.","Kėdės paviršiai atsparūs dezinfekavimo priemonėms",null,null,null,null,null,"Kėdės paviršiai atsparūs dezinfekacimo priemonėms (Žiūr.:Hidrauline procedūrinė kėdė hMensa (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 15.4)"]
["15.1.5.","Kėdės aukščio reguliavimas hidrauliniu būdu",null,null,null,null,null,"Kėdes aukščio reguliavimas hidrauliniu būdu. Ribos (470-970mm). (Žiūr.:Hidrauline procedūrinė kėdė hMensa (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 15.5 ir 15.5.1)"]
["15.1.6.","Sėdimosios dalies plotis ≥ 60 cm",null,null,null,null,null,"Sėdimos dalies plotis 70cm  (Žiūr.:Hidrauline procedūrinė kėdė hMensa (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 15.6)"]
["15.1.7.","Reguliuojamo kampo atlošas ir blauzdų atramos dalis",null,null,null,null,null,"Reguliuojamo kampo atlošas 0°-70°. Reguliuojamo kampo blauzdų atramos dalis -45°-0° (Žiūr.:Hidrauline procedūrinė kėdė hMensa (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 15.7)"]
["15.1.8.","Su reguliuojamais porankiais",null,null,null,null,null,"Su reguliuojamo aukščio ir pasukimo kampo porankiai  (Žiūr.:Hidrauline procedūrinė kėdė hMensa (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 15.8)"]
["15.1.9.","Kėdė su ne mažiau 4 ratukai, iš kurių ne mažiau 2 su stabdžiais",null,null,null,null,null,"Kėde su 4 ratukais, visi keturi ratukai su stabdžiais   (Žiūr.:Hidrauline procedūrinė kėdė hMensa (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 15.9)"]
["15.1.10.","Didžiausia leistina apkrova ≥ 150 kg",null,null,null,null,null,"Didžiausia leistina apkrova 260kg (Žiūr.:Hidrauline procedūrinė kėdė hMensa (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 15.10)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C344:C354)<>COUNT(F344:F354)),\"\", SUM(F344:F354))","v":4500},{"$f":"IF((COUNT(C344:C354)<>COUNT(F344:F354)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",945]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F356), \"\", SUM(F355:F356))","v":5445}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[4,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6368 2022-02-23 12:39:57"]