{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Operacinių bloko metaliniai baldai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.","Chirurginių instrumentų stalas (instrumentavimo stalas)",null,null,"Carrum, Instrumentinis staliukas, MB \"Runibeda\"","Chirurginių instrumentų stalas (instrumentavimo stalas) (Žiūr.: Instrumentinis stalas (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 1.1)"]
["1.1.","Chirurginių instrumentų stalas (instrumentavimo stalas)",5,"vnt.","Carrum, Instrumentinis staliukas, MB \"Runibeda\"","Chirurginių instrumentų stalas (instrumentavimo stalas) (Žiūr.: Instrumentinis stalas (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 1.1)"]
["1.1.1.","Stovas ir atraminis rėmas pagaminti iš nerūdijančio plieno atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms",null,null,null,"Stovas ir atraminis rėmas pagaminti iš nerūdijančio plieno atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms (Žiūr.: Instrumentinis stalas (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 1.1.1)"]
["1.1.2.","Stalo konstrukcijos, fiksuojančios detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba mechaniniam ir cheminiam poveikiui atsparių lygiaverčių medžiagų",null,null,null,"Stalo konstrukcijos, fiksuojančios detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno atsparaus mechaniniam ir cheminiam poveikiui. (Žiūr.: Instrumentinis stalas (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 1.1.2)"]
["1.1.3.","Stalo nešančių konstrukcijų ir paviršių apkrova ≥ 20 kg",null,null,null,"Stalo nešančių konstrukcijų ir paviršių apkrova-20 kg(Žiūr.: Instrumentinis stalas (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 1.1.3)"]
["1.1.4.","Stalviršio pasukimas, padėties keitimas ir fiksavimas galimas 360 laipsnių",null,null,null,"Stalviršio pasukimas, padėties keitimas ir fiksavimas galimas 360 laipsniais. (Žiūr.: Instrumentinis stalas (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 1.1.4)"]
["1.1.5.","Stalo mobilumas užtikrinamas guminių, dvigubų, ≥ 50 mm diametro ratukais",null,null,null,"Stalo mobilumas užtikrinamas guminių, dvigubų 50 mm diametro ratukais (Žiūr.: Instrumentinis stalas (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 1.1.5)"]
["1.1.6.","Stalviršio pakilimas užtikrinamas vieno hirdraulinio/mechaninio stovo pagalba, minant pėdalą arba spaudžiant rankenėlę",null,null,null,"Stalviršio pakilimas užtikrinamas vieno hirdraulinio stovo pagalba, minant pėdalą. (Žiūr.: Instrumentinis stalas (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 1.1.6)"]
["1.1.7.","Reguliuojamas stalviršio aukščio intervalas ≥ (900-1300) mm",null,null,null,"Reguliuojamas stalviršio aukščio intervalas 900-1300mm (Žiūr.: Instrumentinis stalas (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 1.1.7)"]
["1.1.8.","Stalviršio matmenys: ≥ 850 mm x ≥ 600 mm",null,null,null,"Stalviršio matmenys: 850 mm x  600 mm (Žiūr.: Instrumentinis stalas (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 1.1.8)"]
[]
["2.","Operacinės laikomų vienkartinių priemonių spinta  su dviem vertikaliomis durelėmis su stiklu per visą ilgį",null,null,"ARCA, Mecininė spinta, MB \"Runibeda\"","Operacinės laikomų vienkartinių priemonių spinta  su dviem vertikaliomis durelėmis su stiklu per visą ilgį (Žiūr.: Spinta (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 2.1)"]
["2.1.","Operacinės laikomų vienkartinių priemonių spinta  su dviem vertikaliomis durelėmis su stiklu per visą ilgį",3,"vnt.","ARCA, Mecininė spinta, MB \"Runibeda\"","Operacinės laikomų vienkartinių priemonių spinta  su dviem vertikaliomis durelėmis su stiklu per visą ilgį (Žiūr.: Spinta (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 2.1)"]
["2.1.1.","Visa spintos konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno arba iš ėsdinančioms, antiseptinėms priemonėms atsparių lygiaverčių medžiagų",null,null,null,"Visa spintos konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno(Žiūr.: Spinta (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 2.1.1)"]
["2.1.2.","Spintos durys užrakinamos",null,null,null,"Spintos durys užrakinamos (Žiūr.: Spinta (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 2.1.2)"]
["2.1.3.","Spintelės vidinė erdvė turi būti suskirstoma į reikalingus skyrius su perstatomų lentynų-sienelių pagalba (komplektuojama kartu su spinta)",null,null,null,"Spintelės vidinė erdvė turi būti suskirstoma į reikalingus skyrius su perstatomų lentynų-sienelių pagalba (komplektuojama kartu su spinta) (Žiūr.: Spinta (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 2.1.3)"]
["2.1.4.","Spintelės vidinė erdvė turi būti suskirstoma į nemažiau kaip į 5 lentynas-aukštus (komplektuojama kartu su spinta)",null,null,null,"Spintelės vidinė erdvė i suskirstoma į 5 lentynas-aukštus (komplektuojama kartu su spinta) (Žiūr.: Spinta (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 2.1.4)"]
["2.1.5.","Spintelės matmenys ne mažesni negu (aukštis x plotis x gylis ): 1600 mm x 700 mm x 400 mm",null,null,null,"Spintelės matmenys (aukštis x plotis x gylis ): 1600 mm x 700 mm x 400 mm (Žiūr.: Spinta (techniniai duomenys).pdf- 1psl. Punktas 2.1.5)"]