**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**
   1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius"
   2. **Tiekėjas, Pardavėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
   3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
   4. **Prekės** – Metalinės drabužių spintelės.
   5. **Užsakymas** – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**

Metalinės drabužių spintos

1. **PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**

Persirengimo spintos (1800x800x500 ± 10 mm) – Preliminarus kiekis: 200 vnt.

Persirengimo spintos (1800x400x500 ± 10 mm) – Preliminarus kiekis: 100 vnt.

1. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

Lietuvos Respublikos teritorijoje esantis AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS‘ nuosavi ir nuomojami pastatai (Priedas Nr. 2 Pastatų sąrašas pagal regionus).

1. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

**5.1.** **Pirkimo objekto aprašymas**

5.1.1. Metalinės drabužių spintos privalo būti pristatomi ir sumontuojami su visais priedais, skirtais pilnavertiškam spintelių naudojimui. Į metalinių drabužių spintų komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai eksploatuoti spintas.

5.1.2. Visos metalinės drabužių spintos ir komplektuojančiosios dalys spintų perdavimo metu turi būti nauji. Visos spintos ir komplektuojančiosios dalys turi būti kokybiški ir užtikrinti ilgalaikį naudojimą.

5.1.3. Metalinės drabužių spintos turi atitikti techninės specifikacijos priede Nr.1 nurodytus reikalavimus.

5.1.4. Visos spintos turi būti pristatomi ir surenkami Pardavėjo lėšomis, Pirkėjo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius).

5.1.5. Visos spintų dalys, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būti apsaugoti nuo bet kokio sužalojimo.

5.1.6. Spintų dugnas turi nebraižyti ir netepti grindų.

5.1.7. Į kainą tūri būti įtrauktas visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimas ir įtrauktas visų spintos surinkimas ir sustatymas į numatytas vietas.

5.1.8. Garantinio laikotarpio reikalavimai pateikti Priede Nr. 1.

5.1.9. Perkami baldai turi atitikti priede Nr. 1 pateiktas vizualizacijas.

1. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI** 
   1. Prekės teikiamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus (toliau – Užsakymas). Užsakymus Pirkėjas Tiekėjui teikia Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.
   2. Užsakyme nurodoma: detalizuojamos užsakomos Prekės, jų kiekis, teikimo vieta (adresas, kabineto numeris), atsakingas darbuotojas (jeigu Tiekėjui kiltų klausimų dėl Paslaugų teikimo) ir kita naudinga (aktuali) informacija.
   3. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, ją pateikusiam Pirkėjo darbuotojui (atstovui) patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie Prekių pristatymo terminą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Prekių tiekimu.
   4. Tiekėjas privalo pristatyti Pirkėjo Užsakytas spintas ne ilgiau, kaip:
      1. Per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos;
   5. Transportavimui turi būti taikomos gamintojo nurodytos sąlygos. Tiekėjas spintas pristato savo transportu. Pristatytos spintos turi būti surenkamos ir tinkamos iš karto jas eksploatuoti. Tiekėjas atsako už prekes iki jos bus pristatytos, suriktos, paruoštos eksploatacijai ir pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas. Transportavimo ir sumontavimo kaina turi būti įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą.
   6. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti Pirkėjui ir jas sumontuoti pristatymo vietoje. Pristatymo ir montavimo darbus Tiekėjas įsipareigoja atlikti per 60 kalendorines dienas.
   7. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų reikalavimus bei Pirkimo sąlygų ir jų priedų reikalavimus.
   8. Spintos Pirkėjui turi būti perduotos sumontuotos ir paruoštos eksploatuoti. Sumontuotų spintų priėmimas įforminamas Spintų priėmimo – perdavimo aktu, surašytu vienodą teisinę galią turinčiais 2 egzemplioriais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.
2. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
   1. Prekėms (kiekvienai spintai) nustatomas Priede Nr. 1 nurodytas garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
   2. Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai - 10 k. d.
3. **PIRKĖJO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI** 
   1. Pirkėjas įsipareigoja sudaryti Tiekėjui sąlygas spintų sumontavimui (praėjimas, reikalingi leidimai ir kt.).

**9. PRIEDAI**

Priedai:

Nr. 1 - Priedas Nr. 1. Reikalavimai prekėms

Nr. 2 - Priedas Nr. 2. Pastatų sąrašas pagal regionus

Nr. 1 - Priedas Nr. 1. Reikalavimai prekėms

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Metalinės spintos** | | |
| 1. Dviejų durelių metalinė persirengimo spintelė su pertvara      * + 1. spintelės gaminamos iš ne mažiau 0,8 mm. storio plieno lakštų;     2. spintelės padengtos ugniai ir mechaniniam poveikiui atsparia epoksido ir polesterio mišinio dažais (milteline technologija) arba lygiaverte medžiaga.     3. Spalva – pilka; RAL 7035 arba lygiavertė.     4. rūbų spintelių duryse sumontuotos ventiliacinės angos;     5. spintelių kojelių tipai: cokolis ne mažiau H 100 mm;     6. užraktai cilindriniai įleidžiami (komplekte ne mažiau nei 2 raktai).     7. Komplektuojamas laikiklis užrašui;     8. Skyriai turi skersini su dviem kabliukais pakaboms kabinti ir lentynėlę virš skersinio.     9. Durelių vidinėje pusėje turi būti sumontuotas veidrodėlis (80x80±10 mm) ir papildomas kabliukas rankšluosčiui.   Garantinis terminas baldui ne mažiau 2 metai. | 1800 (be kojelių)x800x500 ± 10 mm |  |
| 1. Vienų durelių metalinė persirengimo spintelė su pertvara    * 1. spintelės gaminamos iš ne mažiau 0,8 mm. storio plieno lakštų;      2. spintelės padengtos ugniai ir mechaniniam poveikiui atsparia epoksido ir polesterio mišinio dažais (milteline technologija) arba lygiavertė medžiaga.      3. Spalva – pilka; RAL 7035 arba lygiavertė.      4. rūbų spintelių duryse sumontuotos ventiliacinės angos;      5. spintelių kojelių tipai: cokolis ne mažiau H 100 mm;      6. užraktai cilindriniai įleidžiami (komplekte ne mažiau nei 2 raktai).      7. Komplektuojamas laikiklis užrašui;      8. Skyriai turi skersini su dviem kabliukais pakaboms kabinti ir lentynėlę virš skersinio.      9. Durelių vidinėje pusėje turi būti sumontuotas veidrodėlis (80x80±10 mm).   Garantinis terminas baldui ne mažiau 2 metai. | 1800 (be kojelių)x400x500 ± 10 mm |  |