{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":109,"n_cols":8,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["KONDICIONIERIAI IR JŲ MONTAVIMO DARBAI"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022.10.24"]
["Nr.:","628619."]
["Vieta:","Josvainių g. 2, Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Anaga"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,300869685]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Kauno g. 36, Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100003421411"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"AB Swedbank; banko kodas 73000; banko sąskaita LT877300010101436240"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Mindaugas Januškevičius"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"860054559; mindaugas@anaga.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Mindaugas Januškevičius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Projektų vadovas Lukas Rakauskas; lukas@anaga.lt; 862243998;"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės gamintojas, modelis, kodas (jei taikoma)","Siūlomos prekės tikslūs parametrai"]
["1.1.","Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas - Josvainių g. 2)",8,"kompl.",1000,{"$f":"IF(ISBLANK(E33),\"\", PRODUCT(C33,E33))","v":8000},"Gree, GWH09AFC-K6DNA2F/O-GWH09QCXB-K6DN-C2F/I"]
["1.1.1.","Įrenginio jtampa 230 V",null,null,null,null,null,"230V"]
["1.1.2.","2,5 kW ± 0,5kW. šaldymo ir šildymo galios .",null,null,null,null,null,"2,7 / 2,8kW šaldyme / šildyme"]
["1.1.3.","Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  + 43°C ,efektyvus  šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  +24°C.",null,null,null,null,null,"šaldyme -15 +50; šildyme -25 +30"]
["1.1.4.","Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+",null,null,null,null,null,"A++/A+++"]
["1.1.5.","valdymas nuotoliniu pulteliu",null,null,null,null,null,"Pultelis yra"]
["1.1.6.","Drenažas su pakėlimo siurbliuku.",null,null,null,null,null,"Siurbliukas drenažo yra"]
["1.1.7.","Rangovas turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus ,Išorės blokai montuojami ant stogo konstrukcijos. Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis. Rangovas turi sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Atstumas tarp vidaus ir išorės blokų 20 ± 5 m",null,null,null,null,null,"Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti."]
["1.1.8.","Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu).2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu).",null,null,null,null,null,"Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas."]
["1.1.9.","Freonas R32 .",null,null,null,null,null,"R32"]
["1.2.","Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1išorinis blokas) (adresai: Laisvės al.17 -2vnt.,Hipodromo g.13 - 3vnt., Baltijos g.120 – 8 vnt,,S.Dariaus ir S.Girėno g.48 -1 vnt.,Miško g.27 – 3 vnt.,Vytauto g.61 - 2 vnt.)",19,"kompl.",1000,{"$f":"IF(ISBLANK(E43),\"\", PRODUCT(C43,E43))","v":19000},"Gree, GWH09AFC-K6DNA2F/O-GWH09QCXB-K6DN-C2F/I"]
["1.2.1.","Įrenginio įtampa 230V",null,null,null,null,null,"230V"]
["1.2.2.","2,5 kW ± 0,5 kW. šaldymo ir šildymo galios .",null,null,null,null,null,"2,7 / 2,8kW šaldyme / šildyme"]
["1.2.3.","Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  + 43°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  +24°C.",null,null,null,null,null,"šaldyme -15 +50; šildyme -25 +30"]
["1.2.4.","Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+",null,null,null,null,null,"A++/A+++"]
["1.2.5.","Valdymas nuotoliniu pulteliu.",null,null,null,null,null,"Pultelis yra"]
["1.2.6.","Drenažas be pakėlimo siurbliuko .Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis, Rangovas turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus, Išorės blokai montuojami ant lauko sienos imtinai iki 4 aukšto lygio, Atstumas tarp išorės ir vidaus blokų - iki 20 m",null,null,null,null,null,"Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti."]
["1.2.7.","Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu).2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)",null,null,null,null,null,"Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas."]
["1.2.8.","Freonas R32 .",null,null,null,null,null,"R32"]
["1.3.","Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas -Josvainių g.2)",2,"kompl.",1000,{"$f":"IF(ISBLANK(E52),\"\", PRODUCT(C52,E52))","v":2000},"Gree, GWH12AFC-K6DNA2F/O-GWH12QCXB-K6DN-C2F/I"]
["1.3.1.","Įrenginio įtampa 230 V",null,null,null,null,null,"230V"]
["1.3.2."," 3,5 kW ± 0,7kW. Šildymo/ šaldymo galios.",null,null,null,null,null,"3,5 / 3,67kW šaldyme / šildyme"]
["1.3.3.","Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  + 43°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  +24°C.",null,null,null,null,null,"šaldyme -15 +50; šildyme -25 +30"]
["1.3.4.","Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+",null,null,null,null,null,"A++/A+++"]
["1.3.5.","Drenažas su pakėlimo siurbliuku. .Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis, Rangovas turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus, Išorės blokai montuojami ant stogo konstrukcijos, Atstumas tarp išorės ir vidaus blokų – iki 20 m.,Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui ",null,null,null,null,null,"Siurbliukas drenažo yra. Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti."]
["1.3.6.","Valdymas su pulteliu",null,null,null,null,null,"Pultelis yra"]
["1.3.7.","Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu).2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)",null,null,null,null,null,"Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas."]
["1.3.8.","Freonas R32 ,",null,null,null,null,null,"R32"]
["1.4.","Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas -Josvainių g.2)",2,"kompl.",1000,{"$f":"IF(ISBLANK(E61),\"\", PRODUCT(C61,E61))","v":2000},"Gree, GWH12AFC-K6DNA2F/O-GWH12QCXB-K6DN-C2F/I"]
["1.4.1.","Įrenginio įtampa 230V.",null,null,null,null,null,"230V"]
["1.4.2."," 3,5 kW ± 0,7 kW. Šildymo/ šaldymo galios.",null,null,null,null,null,"3,5 / 3,67kW šaldyme / šildyme"]
["1.4.3.","Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  + 43°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  +24°C.",null,null,null,null,null,"šaldyme -15 +50; šildyme -25 +30"]
["1.4.4.","Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+",null,null,null,null,null,"A++/A+++"]
["1.4.5.","Drenažas be pakėlimo siurbliuko .Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis,Rangovas turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus, Išorės blokai montuojami ant lauko sienos imtinai iki 4 aukšto lygio, Rangovui nusimatyti kėlimo įrangą, Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui .Atstumas tarp išorės ir vidaus blokų - iki 20 m.",null,null,null,null,null,"Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti."]
["1.4.6.","Valdymas su pulteliu.",null,null,null,null,null,"Pultelis yra"]
["1.4.7.","Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu).2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)",null,null,null,null,null,"Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas."]
["1.4.8.","Freonas R32.",null,null,null,null,null,"R32"]
["1.5.","Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas -Laisvės al.17-1 vnt.,Hipodromo g 13. – 1vnt.)",2,"kompl.",1260,{"$f":"IF(ISBLANK(E70),\"\", PRODUCT(C70,E70))","v":2520},"Gree, GWH18AFD-K6DNA2I/O-GWH18QDXD-K6DN-C2I/I"]
["1.5.1.","Įrenginio įtampa 230V.",null,null,null,null,null,"230V"]
["1.5.2.","5,0 kW ± 0,7kW. Šildymo/ šaldymo galios.",null,null,null,null,null,"5,2 / 5,3kW šaldyme / šildyme"]
["1.5.3.","Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  + 43°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  +24°C.",null,null,null,null,null,"šaldyme -15 +50; šildyme -25 +30"]
["1.5.4.","Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+",null,null,null,null,null,"A++/A+++"]
["1.5.5.","Drenažas be pakėlimo siurbliuko ,Rangovas turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus, Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis, šorės blokas montuojamas ant lauko sienos imtinai iki 4 aukšto lygio, kitas blokas 1-o aukšto lygyje, Rangovui nusimatyti kėlimo įrangą ,Rangovui  sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Atstumai tarp vidaus ir išorės blokų - iki 25 m.",null,null,null,null,null,"Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti."]
["1.5.6.","Valdymas su pulteliu.",null,null,null,null,null,"Pultelis yra"]
["1.5.7.","Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu).2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)",null,null,null,null,null,"Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas."]
["1.5.8.","Freonas R32 .",null,null,null,null,null,"R32"]
["1.6.","Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas -Josvainių g.2)",1,"komp.",1250,{"$f":"IF(ISBLANK(E79),\"\", PRODUCT(C79,E79))","v":1250},"Gree, GWH24AGD-K6DNA1A/O-GWH24AGD-K6DNA1A"]
["1.6.1.","Įrenginio įtampa 230V.",null,null,null,null,null,"230V"]
["1.6.2."," 6,5 kW ± 0,7 kW. Šildymo/ šaldymo galios",null,null,null,null,null,"6,2 / 6,5kW šaldyme / šildyme"]
["1.6.3.","Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  + 43°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  +24°C.",null,null,null,null,null,"šaldyme -15 +43; šildyme -15 +24"]
["1.6.4.","Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+",null,null,null,null,null,"A++/A+++"]
["1.6.5.","Rangovas atlieka vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus. Drenažas be pakėlimo siurbliuko ,Išorės blokas montuojamas ant 1 aukšto lauko sienos .Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Pirkėjas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Atstumas tarp vidaus ir išorės blokų iki 5 m.",null,null,null,null,null,"Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti."]
["1.6.6.","Valdymas su pulteliu.",null,null,null,null,null,"Pultelis yra"]
["1.6.7.","Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu).2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)",null,null,null,null,null,"Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas."]
["1.6.8.","Freonas R32 .",null,null,null,null,null,"R32"]
["1.7."," Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas -Josvainių g.2)",2,"kompl.",3900,{"$f":"IF(ISBLANK(E88),\"\", PRODUCT(C88,E88))","v":7800},"Daikin, FAA71B-RZAG71NV1-BRC7EA631"]
["1.7.1.","Įrenginio įtampa 230V.",null,null,null,null,null,"230V"]
["1.7.2.","Sieninis Split tipo oro kondicionierius (serverinėje)  7,0 kW ± 0.6 kW. šaldymo galios.",null,null,null,null,null,"6,8 / 7,5kW šaldyme / šildyme"]
["1.7.3.","Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -20°C ir ne žemesnė  + 50°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -20°C ir ne žemesnė  +18°C.",null,null,null,null,null,"šaldyme -20 +52; šildyme -20 +18"]
["1.7.4.","Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+",null,null,null,null,null,"A++/A+"]
["1.7.5.","Rangovas atlieka vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros (valdymo) kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus. Išorės blokai montuojami ant 1 aukšto lauko sienos, vidiniai blokai serverinėje. Atstumas tarp išorės ir vidaus blokų iki 8 m.Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis. Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Abiejų oro kondicionierių vidiniai blokai montuojami serverinės patalpoje, abu laukiniai blokai – ant lauko sienos. Turi būti sumontuota tokia pagalbinė automatika, kuri reguliuotų abiejų kondicionierių darbą pakaitomis, o esant didesniam šalčio poreikiui (pakilus vidaus temperatūrai virš nustatyto dydžio) – įjungtų abiejų kondicionierių darbą kartu. ",null,null,null,null,null,"Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti."]
["1.7.6.","Valdymas su pulteliu.",null,null,null,null,null,"Pultelis yra"]
["1.7.7.","Triukšmo lygis šaldyme ne daugiau 45 db.",null,null,null,null,null,"45db"]
["1.7.8.","Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu).2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)",null,null,null,null,null,"Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas."]
["1.7.9.","Freonas R32 .",null,null,null,null,null,"R32"]
["1.8.","Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas - Hipodromo g.13.)",2,"kompl.",1000,{"$f":"IF(ISBLANK(E98),\"\", PRODUCT(C98,E98))","v":2000},"Nordis; Orion Pro OP09TC1"]
["1.8.1.","Įrenginio įtampa 230V.",null,null,null,null,null,"230V"]
["1.8.2.","Bevėjinis split tipo kondicionierius 2,5 ± 0,7 kW. šildymo/ šaldymo galios.",null,null,null,null,null,"2,6 / 2,65kW šaldyme / šildyme"]
["1.8.3.","Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė + 43°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė  +24°C.",null,null,null,null,null,"šaldyme -15 +53; šildyme -25 +30"]
["1.8.4.","Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+",null,null,null,null,null,"A++/A+"]
["1.8.5.","Valdymas su pulteliu.",null,null,null,null,null,"Pultelis yra"]
["1.8.6.","Rangovas bei paleidimo derinimo darbus. Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis.Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Montuojamas ant lauko sienos 2-ame aukšte.",null,null,null,null,null,"Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti."]
["1.8.7.","Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu).2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)",null,null,null,null,null,"Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas."]
["1.8.8.","Freonas R32 .",null,null,null,null,null,"R32"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C33:C106)<>COUNT(F33:F106)),\"\", SUM(F33:F106))","v":44570},{"$f":"IF((COUNT(C33:C106)<>COUNT(F33:F106)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",9359.7000000000007]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F108), \"\", SUM(F107:F108))","v":53929.7}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"Ne"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Taip"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"Ne"]
[4,"Techniniai aprašymai",null,null,null,null,null,"Taip"]
[5,"Atestatas",null,null,null,null,null,"Taip"]
[6,"RC pažyma",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Mindaugas Januškevičius"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["7006 2022-10-07 14:43:25"]