**INFORMACINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

| **Eil. Nr.** | **Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Mato vnt** | **Orienta-**  **cinis kiekis** | **Kaina už mato vnt be PVM** | **Kaina už mato vnt su PVM** | **Viso su PVM** | **Siūloma techninė charakteristika, gamintojas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Lauko reklama. Išorinis korpusų ženklinimas** | | | | | | | |
| 1.1 | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba su apšvietimu** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A1.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 850±5 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1 mm,  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 10±0,5 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 3±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo *arba lygiaverčio* paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Korpuso raidės tūris – 100±2 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 5 | **1360.00** | **1645.60** | **8228.00** | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba su apšvietimu. Variantas A1.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 850 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm,  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 10 mm PVC plastiko, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 3 mm balto PMMA organinio stiklo (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500 lx, naudojami LED moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris – 100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 1.2. | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba su apšvietimu** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A2.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1650±5 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30 ±1mm,  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele *arba lygiaverte* dengtas plastikas, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 10±0,5 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 3±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Korpuso raidės tūris –100±2 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 10 | **646.00** | **781.66** | **7816.60** | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba su apšvietimu. Variantas A2.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1650 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30mm,  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 10 mm PVC plastiko, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 3 mm balto PMMA organinio stiklo (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500 lx, naudojami LED moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 1.3 | **Lauko reklama. Priekinė korpuso iškaba su apšvietimu** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A3.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 3000±5 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1 mm,  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 10±0,5 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Korpuso raidės tūris –100±2 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 10 | **1360.00** | **1645.60** | **16456.00** | **Lauko reklama. Priekinė korpuso iškaba su apšvietimu . Variantas A3.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 3000 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm,  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 10 mm PVC plastiko, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4 mm balto PMMA organinio stiklo (šviesos pralaidumas 30 proc.). Raidės apšvietimas iš vidaus: LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500 lx, naudojami LED moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 1.4 | **Lauko reklama. Priekinė korpuso iškaba su apšvietimu** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A4.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 4950±5 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1 mm,  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele *arba lygiaverte* dengtas plastikas, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 10±0,5 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 5±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600* lx, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Korpuso raidės tūris –100±2 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 4 | **2820.00** | **3412.20** | **13648.80** | **Lauko reklama. Priekinė korpuso iškaba su apšvietimu. Variantas A4.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 4950 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm,  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 10 mm PVC plastiko , fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 5 mm balto PMMA organinio stiklo (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500 lx, naudojami LED moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 1.5 | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*) **Variantas B1.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 850±5 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1 mm  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 10±0,5 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*, priekis ir šonai iš 5±0,1 mm PVC balto plastiko *arba lygiaverčio*.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Korpuso raidės tūris –100±5 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 5 | **370.00** | **447.70** | **2238.50** | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo Variantas B1.** Turi atitikti tokias charakteristikas: Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 850 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 10 mm PVC plastiko, priekis ir šonai iš 5 mm PVC balto plastiko.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 1.6 | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas B2.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1650±5 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 10±0,5 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*, priekis ir šonai iš 5±0,1 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Korpuso raidės tūris –100±5mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 10 | **535.00** | **647.35** | **6473.50** | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo. Variantas B2.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1650 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30mm  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 10 mm PVC plastiko, priekis ir šonai iš 5 mm PVC plastiko.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 1.7 | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas B3.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 3000±5 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 10±0,5 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*, priekis ir šonai iš 5±0,1 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Korpuso raidės tūris –100±5mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 10 | **1139.00** | **1378.19** | **13781.90** | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo. Variantas B3.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 3000 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele dengtas plastikas , 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 10 mm PVC plastiko, priekis ir šonai iš 5 mm PVC plastiko.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 1.8 | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas B4.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 4950±5 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 10±0,5 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*, priekis ir šonai iš 5±0,1 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Korpuso raidės tūris –100±5mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 4 | **2216.00** | **2681.36** | **10725.44** | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo. Variantas B4.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 4950 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminiovamzdis 30x30 mm  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 10 mm PVC plastiko, priekis ir šonai iš 5 mm PVC plastiko.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 1.9 | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba su apšvietimu** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1500±5 mm.  Ženklas stačiakampis: ilgis 11000±10 mm, aukštis 1500±5 mm. Viršutiniai kampai užapvalinti.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 12500±10mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm.  Tūrinė šviesdėžė: pagrindas iš 10±0,5 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*, priekis ir šonai iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* (šviesos pralaidumas 30 proc.) apklijuoto lipnia PVC plėvele *arba lygiaverte*.  Apšvietimas iš vidaus: LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Korpuso tūris –80±0,5 mm.  Šviesdėžė prie metalinio karkaso turi būti tvirtinama paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 1 | **5922.00** | **7165.62** | **7165.62** | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba su apšvietimu . Variantas A.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1500 mm.  Ženklas stačiakampis: ilgis 11000 mm, aukštis 1500 mm. Viršutiniai kampai užapvalinti.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 12500 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm.  Tūrinė šviesdėžė: pagrindas iš mm PVC plastiko, priekis ir šonai iš 4 mm balto PMMA organinio stiklo (šviesos pralaidumas 30 proc.) apklijuoto lipnia PVC.  Apšvietimas iš vidaus: LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500lx, naudojami LED moduliai 6500 k.  Atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso tūris –80 mm.  Šviesdėžė prie metalinio karkaso turi būti tvirtinama paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 1.10 | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba su apšvietimu** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas B.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Apskritų ženklų skersmuo: 300±5 mm.  Stačiakampiai ženklai užapvalintais kampais: K- ilgis 1300±5 mm, aukštis 300±5 mm; KC – ilgis 3200±5 mm, aukštis –300±5 mm.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 5200±5mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm.  Tūrinė šviesdėžė: pagrindas iš 10±0,5 mm PVC plastiko *arba lygiaverčio*, priekis ir šonai iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* (šviesos pralaidumas 30 proc.) apklijuoto lipnia PVC plėvele *arba lygiaverte*.  Apšvietimas iš vidaus: LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Korpuso tūris –80±5 mm.  Šviesdėžė prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 1 | **1115.00** | **1349.15** | **1349.15** | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba su apšvietimu . Variantas B.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Apskritų ženklų skersmuo: 300 mm.  Stačiakampiai ženklai užapvalintais kampais: K- ilgis 1300 mm, aukštis 300 mm; KC – ilgis 3200 mm, aukštis –300 mm.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 5200 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis mm.  Tūrinė šviesdėžė: pagrindas iš 1 mm PVC plastiko, priekis ir šonai iš 4 mm balto PMMA organinio stiklo (šviesos pralaidumas 30 proc.) apklijuoto lipnia PVC plėvele.  Apšvietimas iš vidaus: LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500lx, naudojami LED moduliai 6500 k.  Atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso tūris –80 mm.  Šviesdėžė prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 1.11 | **Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas:** Turi atitikti tokias charakteristikas:   * Esant mūriniam pagrindui, grafiniai elementai dažomi tiesiai ant sienos. | m2 | 50 | **70.00** | **84.70** | **4235.00** | **Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas:** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Esant mūriniam pagrindui, grafiniai elementai dažomi tiesiai ant sienos. |
| 1.12 | **Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas:** Turi atitikti tokias charakteristikas:   * Esant metaliniam pagrindui, grafiniai elementai apklijuojami reklamine plėvele. | m2 | 50 | **30.00** | **36.30** | **1815.00** | **Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas:** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Esant metaliniam pagrindui, grafiniai elementai apklijuojami reklamine plėvele. |
| 1.13 | **Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas:** Turi atitikti tokias charakteristikas:   * Esant netinkamam paviršiui, gaminami ir montuojami aliuminio kompozito lankstiniai, grafiniai elementai klijuojami ant viršaus naudojant reklaminę plėvelę. | m2 | 50 | **65.00** | **78.65** | **3932.50** | **Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas:** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Esant netinkamam paviršiui, gaminami ir montuojami aliuminio kompozito lankstiniai, grafiniai elementai klijuojami ant viršaus naudojant reklaminę plėvelę. |
| 1.14 | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba be apšvietimo** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas C.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1500±5 mm.  Ženklas stačiakampis: ilgis 11000±10 mm, aukštis 1500±5 mm. Viršutiniai kampai užapvalinti.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 12500±10mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm.  Fasado pagrindas: 10±0,2 mm storio lipnia PVC plėvele *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, briauna dažoma.  Raidės: 10±0,1 mm baltas PVC plastikas *arba lygiavertis*.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Fasado pagrindas ir raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 1 | **2016.00** | **2439.36** | **2439.36** | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba be apšvietimo. Variantas C.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1500 mm.  Ženklas stačiakampis: ilgis 11000 mm, aukštis 1500 mm. Viršutiniai kampai užapvalinti.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 12500 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm.  Fasado pagrindas: 10 mm storio lipnia PVC plėvele dengtas plastikas, briauna dažoma.  Raidės: 10 mm baltas PVC plastikas.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Fasado pagrindas ir raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 1.15 | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba be apšvietimo** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas D.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Apskritų ženklų skersmuo: 300±5 mm.  Stačiakampiai ženklai užapvalintais kampais: K- ilgis 1300±5 mm, aukštis 300±5 mm; KC – ilgis 3200±5 mm, aukštis –300±5 mm.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 5200±5mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiaverčio* vamzdis 30x30±1mm.  Fasado pagrindas: 10±0,2 mm storio lipnia PVC plėvele *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, briauna dažoma.  Raidės: 10±0,1 mm baltas PVC plastikas *arba lygiavertis*.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Fasado pagrindas ir raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 1 | **731.00** | **884.51** | **884.51** | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba be apšvietimo. Variantas D.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Apskritų ženklų skersmuo: 300 mm. Stačiakampiai ženklai užapvalintais kampais: K- ilgis 1300 mm, aukštis 300 mm; KC – ilgis 3200 mm, aukštis –300 mm.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 5200 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm.  Fasado pagrindas: 10 mm storio lipnia PVC plėvele dengtas plastikas, briauna dažoma.  Raidės: 10 mm baltas PVC plastikas.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Fasado pagrindas ir raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| **2. Lauko reklama. Informaciniai pilonai** | | | | | | | |
| 2.1. | **Lauko reklama. Informacinis pilonas** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pilono išmatavimai: aukštis 2015±5 mm, plotis 620±5 mm, gylis 200±5mm  Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas.  Pamato gylis 1200±5 mm,  Pilono atstumas nuo pamato 100±5mm,  Pilono karkasas: metalinis *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm, metalinis *arba lygiavertis* vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7016  Karkasas dengiamas iš PVC plastiko *arba lygiaverčio* ir PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* formuotais (klijuotais) gaubtais.  Fasadai: PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis*, storis 4±0,1mm, šviesos pralaidumas 30-40%, apklijuojamas filtrine *arba lygiaverte* plėvele (garantija *ne mažiau* kaip 5 m).  Pilono šonai aptaisomi 10±0,2 mm PVC plastiku *arba lygiaverčiu*. Spalva juoda, matinė RAL 9005  Pašvietimas: paslėpti LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno *arba lygiaverčio* varžtais.  Gaubtai nuimami LED modulių keitimui  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiaus* 5 metų. | vnt | 13 | **1472.00** | **1781.12** | **23.154.56** | **Lauko reklama. Informacinis pilonas.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pilono išmatavimai: aukštis 2015 mm, plotis 620 mm, gylis 200mm  Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas.  Pamato gylis 1200 mm,  Pilono atstumas nuo pamato 100mm,  Pilono karkasas: metalinis vamzdis 30x30 mm, metalinis vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7016  Karkasas dengiamas iš PVC plastiko ir PMMA organinio stiklo formuotais (klijuotais) gaubtais.  Fasadai: PMMA organinis stiklas, storis 4mm, šviesos pralaidumas 30-40%, apklijuojamas filtrine plėvele (garantija 5 m).  Pilono šonai aptaisomi 10 mm PVC plastiku. Spalva juoda, matinė RAL 9005  Pašvietimas: paslėpti LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500lx, naudojami LED moduliai 6500 k.  Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno varžtais.  Gaubtai nuimami LED modulių keitimui  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 2.2 | **Lauko reklama. Informacinis pilonas. Teritorijos planas** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pilono išmatavimai: aukštis 1985±5 mm, plotis 900±5 mm gylis 200±5mm  Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas.  Pamato gylis 1200±5 mm,  Pilono atstumas nuo pamato 100±5mm,  Pilono karkasas: metalinis *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm, metalinis *arba lygiavertis* vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7016  Karkasas dengiamas iš PVC plastiko *arba lygiaverčio* ir PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* formuotais (klijuotais) gaubtais  Fasadai: PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis*, storis 4±0,1mm, šviesos pralaidumas 30-40%, apklijuojamas filtrine *arba lygiaverte* plėvele (garantija *ne mažiau* kaip 5 m).  Pilono šonai aptaisomi 10±0,2 mm PVC plastiku *arba lygiaverčiu*. Spalva juoda, matinė RAL 9005  Pašvietimas: paslėpti LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno *arba lygiaverčio* varžtais  Gaubtai nuimami LED modulių keitimui  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 10 | **1440.00** | **1742.40** | **17424.00** | **Lauko reklama. Informacinis pilonas. Teritorijos planas.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pilono išmatavimai: aukštis 1985 mm, plotis 900 mm gylis 200mm  Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas.  Pamato gylis 1200 mm,  Pilono atstumas nuo pamato 100mm,  Pilono karkasas: metalinis vamzdis 30x30 mm, metalinis vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7016  Karkasas dengiamas iš PVC plastiko ir PMMA organinio stiklo formuotais (klijuotais) gaubtais  Fasadai: PMMA organinis stiklas, storis 4 mm, šviesos pralaidumas 30-40%, apklijuojamas filtrine plėvele (garantija kaip 5 m).  Pilono šonai aptaisomi 10 mm PVC plastiku. Spalva juoda, matinė RAL 9005  Pašvietimas: paslėpti LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500lx, naudojami LED moduliai 6500 k.  Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno varžtais  Gaubtai nuimami LED modulių keitimui  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| 2.3 | **Lauko reklama. Informacinis pilonas. Rodyklės iš automobilių aikštelės į korpusus** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pilono išmatavimai: aukštis 2015±5 mm, plotis 620±5 mm, gylis 200±5mm  Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas.  Pamato gylis 1200±5 mm,  Pilono atstumas nuo pamato 100±5mm,  Pilono karkasas: metalinis *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm, metalinis *arba lygiavertis* vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7016  Karkasas dengiamas iš PVC plastiko *arba lygiaverčio* ir PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* formuotais (klijuotais) gaubtais  Fasadai: PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis*, storis 4±0,1mm, šviesos pralaidumas 30-40%, apklijuojamas filtrine *arba lygiaverte* plėvele (garantija *ne mažiau* kaip 5 m).  Pilono šonai aptaisomi 10±0,2 mm PVC plastiku arba lygiaverčiu. Spalva juoda, matinė RAL 9005  Pašvietimas: paslėpti LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500-1600 lx, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno varžtais  Gaubtai nuimami LED modulių keitimui  Garantija: PVC plėvelei – *ne mažiau* 3 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt | 3 | **1380.00** | **1669.80** | **5009.40** | **Lauko reklama. Informacinis pilonas. Rodyklės iš automobilių aikštelės į korpusus.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pilono išmatavimai: aukštis 2015 mm, plotis 620 mm, gylis 200 mm  Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas.  Pamato gylis 1200 mm,  Pilono atstumas nuo pamato 100 mm,  Pilono karkasas: metalinis vamzdis 30x30 mm, metalinis vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7016  Karkasas dengiamas iš PVC plastiko ir PMMA organinio stiklo formuotais (klijuotais) gaubtais  Fasadai: PMMA organinis stiklas, storis 4 mm, šviesos pralaidumas 30-40%, apklijuojamas filtrine plėvele (garantija 5 m).  Pilono šonai aptaisomi 10 mm PVC plastiku. Spalva juoda, matinė RAL 9005  Pašvietimas: paslėpti LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500lx, naudojami LED moduliai 6500 k.  Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno varžtais  Gaubtai nuimami LED modulių keitimui  Garantija: PVC plėvelei – 3 metų  Konstruktyvams – 5 metų. |
| **3. Vidaus ženklinimas. Informacinės lentos** | | | | | | | |
| 3.1 | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 2220±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 10 | **88.00** | **106.48** | **1064.80** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė .** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 2220 mm  Aukštis: 240 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.2 | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 240±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos  naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 20 | **20.00** | **24.20** | **484.00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė .** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 240 mm  Aukštis: 240 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos  naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.3. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 660±2 mm  Aukštis: 60±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 350 | **15** | **18.15** | **6352.50** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė .** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 660 mm  Aukštis: 60 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos. |
| 3.4. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 660±2 mm  Aukštis: 120±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 200 | **61.00** | **73.81** | **14762.00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 660 mm  Aukštis: 120 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.5. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 120±2 mm  Aukštis: 120±2mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 60 | **12.00** | **14.52** | **871.20** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 120 mm  Aukštis: 120mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.6. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 660±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 40 | **26.00** | **31.46** | **1258.40** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 660 mm  Aukštis: 240 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.7. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 240±2 mm  Aukštis: 60±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 100 | **11.00** | **13.31** | **1331.00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys: Plotis: 240 mm  Aukštis: 60 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.8. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 980±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 10 | **29.00** | **35.09** | **350.90** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 980 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.9. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 900±2 mm  Aukštis: 120±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 10 | **26.00** | **31.46** | **314.60** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 900 mm  Aukštis: 120 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.10. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 900±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 3 | **45.00** | **54.45** | **163.35** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 900 mm  Aukštis: 240 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.11. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 320±2 mm  Aukštis: 320±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 200 | **14.00** | **16.94** | **3388.00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo. Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 320 mm  Aukštis: 320 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.12. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 700±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 30 | **19.00** | **22.99** | **689.70** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 700 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.13. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 140±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 60 | **10.00** | **12.10** | **726.00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 140 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.14. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 340±2 mm  Aukštis: 340±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 40 | **19.00** | **22.99** | **919.60** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 340 mm  Aukštis: 340 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.15. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 860±2 mm  Aukštis: 170±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 40 | **21.00** | **25.41** | **1016.40** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 860 mm  Aukštis: 170 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.16 | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 840±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 20 | **19.00** | **22.99** | **459.80** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 840 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.17 | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 420±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 15 | **19.00** | **22.99** | **344.85** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 420 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.18 | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 280±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 20 | **15.00** | **18.15** | **363.00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 280 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.19. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 536±2 mm  Aukštis: 536±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 30 | **40.00** | **48.40** | **1452.00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 536 mm  Aukštis: 536 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.20. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 900±2 mm  Aukštis: 300±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 5 | **38.00** | **45.98** | **229.90** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys: Plotis: 900 mm  Aukštis: 300 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.21. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 300±2 mm  Aukštis: 300±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 10 | **20.00** | **24.20** | **242.00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo .  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 300 mm  Aukštis: 300 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.22. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija..  Matmenys:  Plotis: 160±2 mm  Aukštis: 80±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 400 | **8.00** | **9.68** | **3872.00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo .  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija..  Matmenys:  Plotis: 160 mm  Aukštis: 80 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.23. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 260±2 mm  Aukštis: 80±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 50 | **13.00** | **15.73** | **786.50** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 260 mm  Aukštis: 80 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.24. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 134±2 mm  Aukštis: 134±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 20 | **12.00** | **14.52** | **290.40** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 134 mm  Aukštis: 134 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.25. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 750±2 mm  Aukštis: 300±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 10 | **32.00** | **38.72** | **387.20** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 750 mm  Aukštis: 300 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.26. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 240±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 70 | **13.00** | **15.73** | **1101.10** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 240 mm  Aukštis: 240 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.27. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 140±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 40 | **13.00** | **15.73** | **629.20** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 140 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.28. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 900±2 mm  Aukštis: 900±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 5 | **82.00** | **88.22** | **496.10** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 900 mm  Aukštis: 900 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.29. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija..  Matmenys:  Plotis: 60±2 mm  Aukštis: 60±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 120 | **7.00** | **8.47** | **1016.40** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos .** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija..  Matmenys: Plotis: 60 mm  Aukštis: 60 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.30. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 134±2 mm  Aukštis: 134±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 80 | **12.00** | **14.52** | **1161.60** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 134 mm  Aukštis: 134 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.31. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 320±2 mm  Aukštis: 320±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 30 | **24.00** | **29,04** | **871,20** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo. Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 320 mm  Aukštis: 320 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.32. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 80±2 mm  Aukštis: 80±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 400 | **10,00** | **12,10** | **4840,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 80 mm  Aukštis: 80 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.33. | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 80±2 mm  Aukštis: 80±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos | vnt | 100 | **10,00** | **12,10** | **1210,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 80 mm  Aukštis: 80 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos |
| 3.34 | **Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui.**  Plastikinio pagrindo po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas 4±0,1 mm plastikas *arba lygiavertis*. | m2 | 20 | **51,00** | **61,71** | **1234,20** | **Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui.**  Plastikinio pagrindo po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas 4 mm plastikas. |
| 3.35 | **Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui.**  Plastikinio pagrindo po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas 8±0,1 mm plastikas *arba lygiavertis*. | m2 | 20 | **93,00** | **112,53** | **2250,60** | **Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui.**  Plastikinio pagrindo po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas 8 mm plastikas. |
| **4. Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai** | | | | | | | |
| 4.1. | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių *arba lygiaverčių* trosų pagalba.  Pagrindas: 10±0,2mm PVC plastikas *arba lygiavertis*,  Fasadai: 5±0,1mm PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis* apklijuojamas reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 2500±2 mm  Aukštis: 400±2 mm | vnt | 10 | **251,00** | **303,71** | **3037,10** | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis .** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių trosų pagalba.  Pagrindas: 10 mm PVC plastikas,  Fasadai: 5 mm PMMA organinis stiklas apklijuojamas reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 2500 mm  Aukštis: 400 mm |
| 4.2. | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių *arba lygiaverčių* trosų pagalba.  Pagrindas: 10±0,1mm PVC plastikas *arba lygiavertis*.  Fasadai: 5±0,1mm PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis* apklijuojamas reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 700±2 mm  Aukštis: 140±2 mm | vnt | 50 | **64,00** | **77,44** | **3872,00** | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių trosų pagalba.  Pagrindas: 10 mm PVC plastikas.  Fasadai: 5 mm PMMA organinis stiklas apklijuojamas reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 700 mm  Aukštis: 140 mm |
| **5. Vidaus ženklinimas. Lipdukai** | | | | | | | |
| 5.1. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 90±2 mm  Aukštis: 90±2mm | vnt | 50 | **1,20** | **1,45** | **72,50** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 90 mm  Aukštis: 90mm |
| 5.2. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 180±2 mm  Aukštis: 180±2mm | vnt | 70 | **2,50** | **3,03** | **212,10** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai .** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 180 mm  Aukštis: 180 mm |
| 5.3. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 360±2 mm  Aukštis: 80±2mm | vnt | 15 | **7,00** | **8,47** | **127,05** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 360 mm  Aukštis: 80 mm |
| 5.4. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 440±2 mm  Aukštis: 80±2mm | vnt | 15 | **8,50** | **10,29** | **154,35** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 440 mm  Aukštis: 80 mm |
| 5.5. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 90±2 mm  Aukštis: 90±2 mm | vnt | 10 | **2,50** | **3,03** | **30,30** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 90 mm  Aukštis: 90 mm |
| 5.6. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 980±2 mm  Aukštis: 490±2 mm | vnt | 15 | **25,00** | **30,25** | **453,75** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 980 mm  Aukštis: 490 mm |
| 5.7. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 490±2 mm  Aukštis: 490±2 mm | vnt | 10 | **20,00** | **24,20** | **242,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 490 mm  Aukštis: 490 mm |
| 5.8. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 80±2 mm  Aukštis: 80±2 mm | vnt | 10 | **1,50** | **1,82** | **18,20** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 80 mm  Aukštis: 80 mm |
| 5.9. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 360±2 mm  Aukštis: 80±2 mm | vnt | 10 | **7,00** | **8,47** | **84,70** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 360 mm  Aukštis: 80 mm |
| 5.10. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 80±2 mm  Aukštis: 40±2 mm | vnt | 400 | **1,20** | **1,45** | **580,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 80 mm  Aukštis: 40 mm |
| 5.11. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 40±2 mm  Aukštis: 40±2 mm | vnt | 400 | **1,50** | **1,82** | **728,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 40 mm  Aukštis: 40 mm |
| 5.12. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 210±2 mm  Aukštis: 210±2 mm | vnt | 50 | **2,80** | **3,39** | **169,50** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 210 mm  Aukštis: 210 mm |
| 5.13. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 210±2 mm  Aukštis: 297±2 mm | vnt | 30 | **3,20** | **3,87** | **116,10** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 210 mm  Aukštis: 297 mm |
| 5.14. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 210±2 mm  Aukštis: 158±2 mm | vnt | 20 | **2,70** | **3,27** | **65,40** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 210 mm  Aukštis: 158 mm |
| 5.15. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 100±2 mm  Aukštis: 100±2 mm | vnt | 250 | **1,80** | **2,18** | **545,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 100 mm  Aukštis: 100 mm |
| 5.16. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 160±2 mm  Aukštis: 160±2 mm | vnt | 600 | **2,00** | **2,42** | **1452,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 160 mm  Aukštis: 160 mm |
| 5.17. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.**Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 240±2 mm  Aukštis: 240±2 mm | vnt | 100 | **3,20** | **3,87** | **387,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos.**Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 240 mm  Aukštis: 240 mm |
| 5.18. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 180±2 mm  Aukštis: 40±2 mm | vnt | 20 | **2,00** | **2,42** | **48,40** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 180 mm  Aukštis: 40 mm |
| 5.19. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 260±2 mm  Aukštis: 40±2 mm | vnt | 20 | **2,50** | **3,03** | **60,60** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 260 mm  Aukštis: 40 mm |
| 5.20. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 80±2 mm  Aukštis: 10±2 mm | vnt | 20 | **1,50** | **1,82** | **36,40** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 80 mm  Aukštis: 10 mm |
| 5.21. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 50±2 mm  Aukštis: 10±2 mm | vnt | 100 | **1,20** | **1,45** | **145,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 50 mm  Aukštis: 10 mm |
| 5.22. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 500±2 mm  Aukštis: 800±2 mm | vnt | 20 | **25,00** | **30,25** | **605,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 500 mm  Aukštis: 800 mm |
| 5.23. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 160±2 mm  Aukštis: 50±2 mm | vnt | 20 | **2,40** | **2,90** | **58,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 160 mm  Aukštis: 50 mm |
| 5.24. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 50±2 mm  Aukštis: 50±2 mm | vnt | 20 | **1,60** | **1,94** | **38,80** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 50 mm  Aukštis: 50 mm |
| 5.25. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 25±2 mm  Aukštis: 50±2 mm | vnt | 20 | **1,50** | **1,82** | **36,40** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 25 mm  Aukštis: 50 mm |
| 5.26. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 100±2 mm  Aukštis: 50±2 mm | vnt | 20 | **2,00** | **2,42** | **48,40** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 100 mm  Aukštis: 50 mm |
| 5.27. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 335±2 mm  Aukštis: 50±2 mm | vnt | 20 | **4,80** | **5,81** | **116,20** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai .** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 335 mm  Aukštis: 50 mm |
| 5.28. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 40±2 mm  Aukštis:40±2 mm | vnt | 10 | **1,50** | **1,82** | **18,20** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 40 mm  Aukštis:40 mm |
| 5.29. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 330±2 mm  Aukštis: 50±2 mm | vnt | 10 | **4,80** | **5,81** | **58,10** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiam 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 330 mm  Aukštis: 50 mm |
| 5.30. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 205±2 mm  Aukštis: 50±2 mm | vnt | 10 | **4,20** | **5,08** | **50,80** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 205 mm  Aukštis: 50 mm |
| 5.31. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 540±2 mm  Aukštis: 180±2 mm | vnt | 30 | **16,00** | **19,36** | **580,80** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 540 mm  Aukštis: 180 mm |
| 5.32. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 360±2 mm  Aukštis: 360±2 mm | vnt | 30 | **16,00** | **19,36** | **580,80** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 360 mm  Aukštis: 360 mm |
| 5.33. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 360±2 mm  Aukštis: 360±2 mm | vnt | 30 | **16,00** | **19,36** | **580,80** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 360 mm  Aukštis: 360 mm |
| 5.34. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 80±2 mm  Aukštis: 80±2 mm | vnt | 10 | **1,80** | **2,18** | **21,80** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 80 mm  Aukštis: 80 mm |
| 5.35. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 50±2 mm  Aukštis: 50±2 mm | vnt | 10 | **1,80** | **2,18** | **21,80** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 50 mm  Aukštis: 50 mm |
| 5.36. | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 50±2 mm  Aukštis: 50±2 mm | vnt | 10 | **1,80** | **2,18** | **21,80** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Matmenys:  Plotis: 50 mm  Aukštis: 50 mm |
| **6. Vidaus ženklinimas. Kabinetų/palatų/WC numeriai/ ženklinimas (virš durų)** | | | | | | | |
| 6.1. | **Vidaus ženklinimas. Kabinetų/palatų/**  **WC numeriai/ženklinimas (virš durų)** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Žymėjimas gaminamas formuojant iš 3±0,1 mm storio juodos spalvos organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Informacija apklijuojama reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažiau* kaip 5 metų garantija.  Prie sienos tvirtinamas dvipusės lipnios juostos arba tam skirtų klijų pagalba.  Matmenys:  Plotis: 320±2mm lenkiamas 900 kampu.  Aukštis: 80±2mm  Garantija *ne mažiau* 5 metai. | vnt | 500 | **12,00** | **14,52** | **7260,00** | **Vidaus ženklinimas. Kabinetų/palatų/**  **WC numeriai/ženklinimas (virš durų).** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Žymėjimas gaminamas formuojant iš 3 mm storio juodos spalvos organinio stiklo.  Informacija apklijuojama reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Prie sienos tvirtinamas dvipusės lipnios juostos pagalba.  Matmenys:  Plotis: 320mm lenkiamas 900 kampu.  Aukštis: 80mm  Garantija 5 metai. |
| **7. Vidaus ženklinimas. Brailio raštas** | | | | | | | |
| 7.1. | **Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą.  Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos.  Brailio rašto matmenys:  Iškilimas 0,8 mm  Aukštis 6,27 mm  Lipduko matmenys:  Plotis: 70±0,2 mm  Aukštis: 22±0,1 mm. | vnt | 30 | **14,00** | **16,94** | **508,20** | **Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą.  Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos.  Brailio rašto matmenys:  Iškilimas 0,8 mm  Aukštis 6,27 mm  Lipduko matmenys:  Plotis: 70 mm  Aukštis: 22 mm. |
| 7.2. | **Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą.  Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos.  Brailio rašto matmenys:  Iškilimas 0,8 mm  Aukštis 6,27 mm  Lipduko matmenys:  Plotis: 104±0,2 mm  Aukštis: 22±0,1 mm. | vnt | 30 | **15,00** | **18,15** | **544,50** | **Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą.  Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos.  Brailio rašto matmenys:  Iškilimas 0,8 mm  Aukštis 6,27 mm  Lipduko matmenys:  Plotis: 104 mm  Aukštis: 22 mm. |
| 7.3. | **Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą.  Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos.  Brailio rašto matmenys:  Iškilimas 0,8 mm  Aukštis 6,27 mm  Lipduko matmenys:  Plotis: 44±0,1 mm  Aukštis: 22±0,1 mm. | vnt | 540 | **3,00** | **3,63** | **1960,20** | **Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą.  Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos.  Brailio rašto matmenys:  Iškilimas 0,8 mm  Aukštis 6,27 mm  Lipduko matmenys:  Plotis: 44 mm  Aukštis: 22 mm. |
| **8. Vidaus ženklinimas. Pakabukai raktų spintelėms** | | | | | | | |
| 8.1. | **Vidaus ženklinimas. Raktų pakabukas** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokia charakteristikas:  Pagamintas iš 3±0,1mm storio juodos spalvos PVC plastiko *arba lygiaverčio*.  Informacija spausdinta tiesiogiai UV spausdintuvu.  Matmenys:  Skylė žiedeliui Ø5 mm  Plotis: 70±0,5mm  Aukštis: 20±0,5mm  Pakabukas apvalintais galais. | vnt | 400 | **4,50** | **5,45** | **2180,00** | **Vidaus ženklinimas. Raktų pakabukas.** Turi atitikti tokia charakteristikas:  Pagamintas iš 3 mm storio juodos spalvos PVC plastiko. Informacija spausdinta tiesiogiai UV spausdintuvu.  Matmenys:  Skylė žiedeliui Ø5 mm  Plotis: 70 mm  Aukštis: 20 mm  Pakabukas apvalintais galais. |

**Bendrieji reikalavimai:**

1. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti pilną asortimentą, nurodytą techninėje specifikacijoje.
2. Visų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant maketavimo, transporto, krovimo ir montavimo darbų išlaidas.
3. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (techninius aprašus, bukletus ir pan.) originalo *(viena iš plačiau naudojamų ES šalių kalbų*) ir lietuvių kalbomis. Lietuvių kalba pateikiama informacija turi atitikti gamintojo *(originalo kalba*) pateiktą informaciją.
4. Konkurso vertinimo komisijai pareikalavus, konkurso dalyvis privalės pristatyti siūlomų informacinių priemonių pavyzdžius arba sudaryti sąlygas su jais susipažinti, kad būtų galima įvertinti informacinių priemonių atitiktį šios Techninės specifikacijos reikalavimams.
5. Galimai techninėje specifikacijoje ar pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šių gamintojų produkciją.​
6. Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais[[1]](#footnote-1) turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan.

1. https://vpt.lrv.lt/lt/news/view\_item/id.1596 [↑](#footnote-ref-1)