{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Kompresinio šaldymo prietaisas"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai "]
[]
["1.1.","KOMPRESINIO ŠALDYMO PRIETAISAS",2,"vnt.",null,"KOMPRESINIO ŠALDYMO PRIETAISAS"]
["1.1.1.","Prietaisas skirtas kompresiniam šaldymui",null,null,"gam. Game Ready, mod. GRPro 2.1","Prietaisas skirtas kompresiniam šaldymui"]
["1.1.2.","Įrenginys mobilus, su rankena nešiojimui",null,null,null,"Įrenginys mobilus, su rankena nešiojimui"]
["1.1.3.","Maitinimas 230V, 50 Hz",null,null,null,"Maitinimas 230V, 50 Hz"]
["1.1.4.","Šaldymui naudojami ledukai su vandeniu, kurie dedami į jiems skirtą talpyklą prietaise ",null,null,null,"Šaldymui naudojami ledukai su vandeniu, kurie dedami į jiems skirtą talpyklą prietaise "]
["1.1.5.","Programos- ne mažiau kaip 6 programos, pasirinkimas atliekamas spaudžiant vieną mygtuką",null,null,null,"Programos- 6 programos, pasirinkimas atliekamas spaudžiant vieną mygtuką"]
["1.1.6.","Drenažo programa vandeniui iš talpyklos pašalinti",null,null,null,"Drenažo programa vandeniui iš talpyklos pašalinti"]
["1.1.7.","Galima keisti ne mažiau kaip šiuos terapijos nustatymus: kompresiją, temperatūrą, terapijos laiką",null,null,null,"Galima keisti šiuos terapijos nustatymus: kompresiją, temperatūrą, terapijos laiką"]
["1.1.8.","Ne mažiau kaip trys kintamos kompresijos lygiai (Žemas (0 – 15 mmHg), vidutinis (5 – 50 mmHg) ir aukštas (5 – 75 mmHg), ± 5 mmHg)",null,null,null,"Trys kintamos kompresijos lygiai (Žemas (5 – 15 mmHg), vidutinis (5 – 50 mmHg) ir aukštas (5 – 75 mmHg)"]
["1.1.9.","Galimybė atlikti šaldymą be kompresijos",null,null,null,"Galimybė atlikti šaldymą be kompresijos"]
["1.1.10.","Reguliuojama temperatūra °C (ribos 1 – 10°C ± 1°C)",null,null,null,"Reguliuojama temperatūra °C  1 – 10°C "]
["1.1.11.","Reguliuojamas terapijos laikas",null,null,null,"Reguliuojamas terapijos laikas"]
["1.1.12.","Galimybė temperatūrą pasirinkti °C arba °F",null,null,null,"Galimybė temperatūrą pasirinkti °C arba °F"]