{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":89,"n_cols":5,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Tinkliniai komutatoriai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Tiekėjo siūlomos Prekės konkrečios parametrų reikšmės"]
[]
["1.","Tinklinis komutatorius"]
["1.1.","Tinklinis komutatorius",15,"vnt."]
["1.1.1.","Gamintojas, modelis, kodas: nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ",null,null,"Gamintojas, modelis, kodas: HPE, Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch, JL724A"]
["1.1.2.","Konstrukcija: ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.",null,null,"Konstrukcija: 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai."]
["1.1.3.","El. maitinimas: elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip vienas kintamos įtampos 220V maitinimo šaltinis.",null,null,"El. maitinimas: elektros maitinimo įtampa atitinka Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Vienas kintamos įtampos 220V maitinimo šaltinis."]
["1.1.4.","10/100/1000 Base-T Mbps spartos  RJ45 tipo prievadai: ne mažiau kaip 24vnt.",null,null,"10/100/1000 Base-T Mbps spartos  RJ45 tipo prievadai: 24vnt."]
["1.1.5.","1/10G SFP/SFP+ optiniai prievadai: ne mažiau kaip 4vnt.",null,null,"1/10G SFP/SFP+ optiniai prievadai: 4vnt."]
["1.1.6.","Valdymo prievadai: ne mažiau kaip 1vnt. USB tipo konsolės prievadas. Ne mažiau kaip 1vnt. RJ45 „out-of-band“ valdymo prievadas.",null,null,"Valdymo prievadai: 1vnt. USB tipo konsolės prievadas. 1vnt. RJ45 „out-of-band“ valdymo prievadas."]
["1.1.7.","Kartu komplektuojami prievadų moduliai: kartu su kiekvienu tinkliniu komutatoriumi turi būti pateikiama ne mažiau kaip po 2vnt. 1G SFP tipo to paties gamintojo kaip ir siūlomas tinklinis komutatorius optinių modulių (ang. transceivers), tinkančių veikti per vienmodes optines skaidulas ir palaikančių ne mažiau kaip 10 km. darbinį atstumą. Nurodyti komplektuojamų SFP tipo optinių modulių gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. Siūlomi 1G SFP tipo optiniai moduliai privalo būti suderinami su perkančiosios organizacijos eksploatuojamu 5400R zl2 modelio tinkliniu komutatoriumi. ",null,null,"Kartu komplektuojami prievadų moduliai: kartu su kiekvienu tinkliniu komutatoriumi pateikiama po 2vnt. 1G SFP tipo to paties gamintojo kaip ir siūlomas tinklinis komutatorius optinių modulių (ang. transceivers), tinkančių veikti per vienmodes optines skaidulas ir palaikančių 10 km. darbinį atstumą. Komplektuojamų SFP tipo optinių modulių gamintojas, modelis, gamintojo suteiktas kodas: HPE, Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver, J4859D. Siūlomi 1G SFP tipo optiniai moduliai suderinami su perkančiosios organizacijos eksploatuojamu 5400R zl2 modelio tinkliniu komutatoriumi. "]
["1.1.8.","Komutatoriaus našumas: komutavimo našumas ne mažiau kaip 128 Gbps. Maršrutizavimo našumas ne mažiau kaip 95 Mpps.",null,null,"Komutatoriaus našumas: komutavimo našumas 128 Gbps. Maršrutizavimo našumas 95,2 Mpps."]
["1.1.9.","MAC adresų lentelės dydis: ne mažiau kaip kaip 16000 adresų.",null,null,"MAC adresų lentelės dydis: 16000 adresų."]
["1.1.10.","Paketų buferis: paketų buferio dydis ne mažiau kaip 8 MB.",null,null,"Paketų buferis: paketų buferio dydis 8 MB."]
["1.1.11.","Paketų vėlavimas: vidutinis paketų vėlinimo laikas: 1 Gbps ne daugiau nei 2,3 mikro sekundės. 10 Gbps ne daugiau nei 1,5 mikro sekundės.",null,null,"Paketų vėlavimas: vidutinis paketų vėlinimo laikas: 1 Gbps 2,28 mikro sekundės. 10 Gbps 1,46 mikro sekundės."]
["1.1.12.","Susiejimo „stekavimo“ galimybė (angl. stacking): turi būti galima apjungti ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į virtualų telkinį, naudojant ne mažesnės kaip 10 Gbps greitaveikos sąsajas.",null,null,"Susiejimo „stekavimo“ galimybė (angl. stacking): galima apjungti 8 vnt. komutatorių į virtualų telkinį, naudojant 10 Gbps greitaveikos sąsajas."]
["1.1.13.","Konfigūracijų sinchronizavimas: turi būti palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių sujungtų į vieną telkinį.",null,null,"Konfigūracijų sinchronizavimas: palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių sujungtų į vieną telkinį."]
["1.1.14.","Tinklo srauto analitika ir valdymas: turi palaikyti funkcionalumą: stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; analizuoti pokyčius tinkle; identifikuoti problemas tinkle; saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Analitikos modulis gali būti integruotas į komutatorių arba pridedamas kaip atskira programinė įranga.",null,null,"Tinklo srauto analitika ir valdymas: palaiko funkcionalumą: stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; analizuoti pokyčius tinkle; identifikuoti problemas tinkle; saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Analitikos modulis integruotas į komutatorių."]
["1.1.15.","Standartų palaikymas: turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai protokolai ir funkcijos: MSTP, RSTP, STP, RPVST+; IEEE 802.1AB LLDP; Port Mirroring; NTP; UDLD; MVRP; DHCP relay; DHCP server.",null,null,"Standartų palaikymas: palaikomi šie protokolai ir funkcijos: MSTP, RSTP, STP, RPVST+; IEEE 802.1AB LLDP; Port Mirroring; NTP; UDLD; MVRP; DHCP relay; DHCP server."]
["1.1.16.","VXLAN funkcionalumas: turi būti palaikomas statinis VXLAN funkcionalumas.",null,null,"VXLAN funkcionalumas: palaikomas statinis VXLAN funkcionalumas."]
["1.1.17.","Eilių valdymas: turi būti palaikomi šie arba jiems lygiaverčiai eilių valdymo metodai: Strict Priority (SP); Deficit Weighted Round Robin (DWRR); Egress Queue Shaping (EQS); IEEE 802.3x Flow Control.",null,null,"Eilių valdymas: palaikomi šie eilių valdymo metodai: Strict Priority (SP); Deficit Weighted Round Robin (DWRR); Egress Queue Shaping (EQS); IEEE 802.3x Flow Control."]
["1.1.18.","Paslaugos kokybė (QoS): turi būti palaikomos šios arba lygiavertės funkcijos: IPv6 tinklams ACL ir QoS taisyklių palaikymas; Class of Service (CoS) prioretizavimas IEEE 802.1p pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą, TCP/UDP prievado numerį, siuntėjo prievadą ir DiffServ.",null,null,"Paslaugos kokybė (QoS): palaikomos šios funkcijos: IPv6 tinklams ACL ir QoS taisyklių palaikymas; Class of Service (CoS) prioretizavimas IEEE 802.1p pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą, TCP/UDP prievado numerį, siuntėjo prievadą ir DiffServ."]
["1.1.19.","Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames): turi būti palaikomi ne mažesni nei 9100 baitų dydžio.",null,null,"Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames): palaikomi 9220 baitų dydžio."]
["1.1.20.","Virtualūs tinklai (VLANs): VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti  802.1Q standartą ir palaikyti ne mažiau kaip 4000vnt. VLAN‘ų identifikatorių. Vienu metu  ne mažiau kaip 2000vnt. VLAN‘ų palaikymas.Turi būti galimybė priskirti VLAN pagal fizinį prievadą, vartotojo autentifikavimo rezultatą, IP protokolo tipą.",null,null,"Virtualūs tinklai (VLANs): VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai atitinka 802.1Q standartą ir palaiko 4094vnt. VLAN‘ų identifikatorių. Vienu metu 2000vnt. VLAN‘ų palaikymas. Galimybė priskirti VLAN pagal fizinį prievadą, vartotojo autentifikavimo rezultatą, IP protokolo tipą."]
["1.1.21.","Maršrutizuojami protokolai: IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6).",null,null,"Maršrutizuojami protokolai: IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6)."]
["1.1.22.","Maršrutų lentelės dydis: ne mažiau kaip 2000vnt. (IPv4) arba 1000vnt. (IPv6).",null,null,"Maršrutų lentelės dydis: 2048vnt. (IPv4) arba 1024vnt. (IPv6)."]
["1.1.23.","Maršrutizuojami protokolai, funkcijos: turi būti: OSPFv2; OSPFv3; OSPFv3 Graceful Restart.",null,null,"Maršrutizuojami protokolai, funkcijos: yra: OSPFv2; OSPFv3; OSPFv3 Graceful Restart."]
["1.1.24.","IPv6 funkcijų palaikymas: turi palaikyti tokias IPv6 savybes: Host; Dual Stack (IPv4/IPv6);MLD snooping; ACL/QoS.",null,null,"IPv6 funkcijų palaikymas: palaikyti tokias IPv6 savybes: Host; Dual Stack (IPv4/IPv6); MLD snooping; ACL/QoS."]
["1.1.25.","Aukšto patikimumo palaikymas: turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: VRRP; 802.3ad su LACP.",null,null,"Aukšto patikimumo palaikymas: palaiko šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: VRRP; 802.3ad su LACP."]
["1.1.26.","Multicast protokolų palaikymas: turi būti palaikomi šie multicast jiems lygiaverčiai protokolai: MLD snooping; IGMP snooping; PIM-DM; PIM-SM; MLDv1; MLDv2; IGMPv2; IGMPv3.",null,null,"Multicast protokolų palaikymas: palaikomi šie multicast protokolai: MLD snooping; IGMP snooping; PIM-DM; PIM-SM; MLDv1; MLDv2; IGMPv2; IGMPv3."]
["1.1.27.","Saugumo funkcijos: turi būti palaikomos šios funkcijos arba lygiavertės: dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių; Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus ir priskirti autentifikuotam tinklo vartotojui; komutatoriaus centrinio procesoriaus apsauga (ang. DoS attack prevention); ICMP denial-of-service atakų aptikimas; Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos; saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; IEEE 802.1x Port Based Network Access Control; IEEE 802.1x, Web arba MAC autentifikacija prievade vienu metu; TACACS+; RADIUS autentifikavimas; RADIUS apskaita; centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį RADIUS protokolu; klientų autentifikavimas su RADIUS serveriu pagal MAC adresą; MAC adresų blokavimas; šaltinio prievado filtravimas, leidžiantis bendrauti tik nustatytiems prievadams; daugelio vartotojų tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; Web-based vartotojų autentifikavimas, kurie nepalaiko IEEE 802.1x suplikanto; STP BPDU porto apsauga; STP Root Guard funkcija; apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (Port security), ribojant leistinų MAC adresų kiekį; DHCP apsauga - turi sugebėti blokuoti neautorizuotų DHCP serverių paketus; dinaminė ARP apsauga - turi sugebėti blokuoti neautorizuotų hostų ARP broadcast audras; Dynamic IP lockdown palaikymas - veikiant kartų su DHCP apsauga, turi gebėti blokuoti neautorizuotus hostus; Secure FTP, TFTP - saugus failų kopijavimas į/iš komutatoriaus; FIPS 140-2; RFC 4305 arba RFC 2402 Cryptographic Algorithm Implementation Requirements for Encapsulating Security Payload (ESP) and Authentication Header (AH).",null,null,"Saugumo funkcijos: palaikomos šios funkcijos: dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių; Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus ir priskirti autentifikuotam tinklo vartotojui; komutatoriaus centrinio procesoriaus apsauga (ang. DoS attack prevention); ICMP denial-of-service atakų aptikimas; Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, užtikrina saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos; saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; IEEE 802.1x Port Based Network Access Control; IEEE 802.1x, Web arba MAC autentifikacija prievade vienu metu; TACACS+; RADIUS autentifikavimas; RADIUS apskaita; centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį RADIUS protokolu; klientų autentifikavimas su RADIUS serveriu pagal MAC adresą; MAC adresų blokavimas; šaltinio prievado filtravimas, leidžiantis bendrauti tik nustatytiems prievadams; daugelio vartotojų tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; Web-based vartotojų autentifikavimas, kurie nepalaiko IEEE 802.1x suplikanto; STP BPDU porto apsauga; STP Root Guard funkcija; apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (Port security), ribojant leistinų MAC adresų kiekį; DHCP apsauga - sugeba blokuoti neautorizuotų DHCP serverių paketus; dinaminė ARP apsauga - sugeba blokuoti neautorizuotų hostų ARP broadcast audras; Dynamic IP lockdown palaikymas - veikiant kartų su DHCP apsauga, geba blokuoti neautorizuotus hostus; Secure FTP, TFTP - saugus failų kopijavimas į/iš komutatoriaus; FIPS 140-2; RFC 2402 Cryptographic Algorithm Implementation Requirements for Encapsulating Security Payload (ESP) and Authentication Header (AH)."]
["1.1.28.","Valdymo funkcijos: turi būti palaikomos šios arba lygiavertės funkcijos: saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas arba Transport Layer Security (TLS) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos.",null,null,"Valdymo funkcijos: palaikomos šios funkcijos: saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, užtikrina saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos."]
["1.1.29.","Stebėjimo protokolų palaikymas: turi būti palaikomi šie arba lygiaverčiai protokolai: sFlow; SYSLOG; SNMPv1 ir SNMPv2c ir SNMPv3; RMON.",null,null,"Stebėjimo protokolų palaikymas: palaikomi šie protokolai: sFlow; SYSLOG; SNMPv1 ir SNMPv2c ir SNMPv3; RMON."]
["1.1.30.","Programinė sąsajos ir automatizavimas: turi būti palaikoma REST API arba lygiavertė sąsaja.",null,null,"Programinė sąsajos ir automatizavimas: palaikoma REST API sąsaja."]
["1.1.31.","Kitos patikimumo funkcijos: privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl. dual flash).",null,null,"Kitos patikimumo funkcijos: turi dvi valdymo programinės įrangos laikmenas (angl. dual flash)."]
["1.1.32.","Suderinamumas: siūlomas tinklinis komutatorius turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamais SFP ir SFP+ vidiniais moduliais: Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver (J4858D); Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver (J4859D); Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver (J9150D); Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver (J9151E). ",null,null,"Suderinamumas: siūlomas tinklinis komutatorius suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamais SFP ir SFP+ vidiniais moduliais: Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver (J4858D); Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver (J4859D); Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver (J9150D); Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver (J9151E). "]
["1.1.33.","Surinkimo reikalavimai: visa siūloma įranga privalo būti komplektuojama komutatoriaus gamintojo ir pažymėta komutatoriaus gamintojo kodais siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas.",null,null,"Surinkimo reikalavimai: visa siūloma įranga komplektuojama komutatoriaus gamintojo ir pažymėta komutatoriaus gamintojo kodais siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas."]
["1.1.34.","Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketed, refurbished) įrangos.",null,null,"Visa siūloma įranga nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, nesiūloma naudota arba naudota ir atnaujinta (angl. remarketed, refurbished) įranga."]
["1.1.35.","Programinės įrangos licencijos: turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui, standartams ir prievadams palaikyti. Programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui.",null,null,"Programinės įrangos licencijos: įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui, standartams ir prievadams palaikyti. Programinė įranga įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui."]
["1.1.36.","Programinės įrangos atnaujinimas: turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos licencijų  naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (ang. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu.",null,null,"Programinės įrangos atnaujinimas: užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos licencijų naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. Užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (ang. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu."]
["1.1.37.","Garantija: visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra. Į garantinę priežiūrą turi būti įskaičiuoti nemokami remonto darbai ir detalės, nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas. ",null,null,"Garantija: visai siūlomai įrangai ir komponentams taikoma 5 metų gamintojo garantinė priežiūra. Į garantinę priežiūrą įskaičiuoti nemokami remonto darbai ir detalės, nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas. "]
[]
["2.","Tinklinis komutatorius "]
["2.1.","Tinklinis komutatorius",5,"vnt."]
["2.1.1.","Gamintojas, modelis, kodas: nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą",null,null,"Gamintojas, modelis, kodas: HPE, Aruba 6200F 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch, JL725A"]
["2.1.2.","Konstrukcija: ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.",null,null,"Konstrukcija: 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai."]
["2.1.3.","El. maitinimas: elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip vienas kintamos įtampos 220V maitinimo šaltinis.",null,null,"El. maitinimas: elektros maitinimo įtampa atitinka Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Vienas kintamos įtampos 220V maitinimo šaltinis."]
["2.1.4.","10/100/1000 Base-T Mbps spartos  RJ45 tipo prievadai: ne mažiau kaip 24vnt.",null,null,"10/100/1000 Base-T Mbps spartos  RJ45 tipo prievadai: 24vnt."]
["2.1.5.","1/10G SFP/SFP+ optiniai prievadai: ne mažiau kaip 4vnt.",null,null,"1/10G SFP/SFP+ optiniai prievadai: 4vnt."]
["2.1.6.","PoE+ galia: ne mažiau kaip 370W.",null,null,"PoE+ galia: 370W."]
["2.1.7.","Valdymo prievadai: ne mažiau kaip 1vnt. USB tipo konsolės prievadas. Ne mažiau kaip 1vnt. RJ45 „out-of-band“ valdymo prievadas.",null,null,"Valdymo prievadai: 1vnt. USB tipo konsolės prievadas. 1vnt. RJ45 „out-of-band“ valdymo prievadas."]
["2.1.8.","Kartu komplektuojami prievadų moduliai: kartu su kiekvienu tinkliniu komutatoriumi turi būti pateikiama ne mažiau kaip po 2vnt. 1G SFP tipo to paties gamintojo kaip ir siūlomas tinklinis komutatorius optinių modulių (ang. transceivers), tinkančių veikti per vienmodes optines skaidulas ir palaikančių ne mažiau kaip 10 km. darbinį atstumą. Nurodyti komplektuojamų SFP tipo optinių modulių gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. Siūlomi 1G SFP tipo optiniai moduliai privalo būti suderinami su perkančiosios organizacijos eksploatuojamu 5400R zl2 modelio tinkliniu komutatoriumi. ",null,null,"Kartu komplektuojami prievadų moduliai: kartu su kiekvienu tinkliniu komutatoriumi pateikiama po 2vnt. 1G SFP tipo to paties gamintojo kaip ir siūlomas tinklinis komutatorius optinių modulių (ang. transceivers), tinkančių veikti per vienmodes optines skaidulas ir palaikančių 10 km. darbinį atstumą. Komplektuojamų SFP tipo optinių modulių gamintojas, modelis, gamintojo suteiktas kodas: HPE, Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver, J4859D. Siūlomi 1G SFP tipo optiniai moduliai suderinami su perkančiosios organizacijos eksploatuojamu 5400R zl2 modelio tinkliniu komutatoriumi. "]
["2.1.9.","Komutatoriaus našumas: komutavimo našumas ne mažiau kaip 128 Gbps. Maršrutizavimo našumas ne mažiau kaip 95 Mpps.",null,null,"Komutatoriaus našumas: komutavimo našumas 128 Gbps. Maršrutizavimo našumas 95,2 Mpps."]
["2.1.10.","MAC adresų lentelės dydis: ne mažiau kaip kaip 16000 adresų.",null,null,"MAC adresų lentelės dydis: 16000 adresų."]
["2.1.11.","Paketų buferis: paketų buferio dydis ne mažiau kaip 8 MB.",null,null,"Paketų buferis: paketų buferio dydis 8 MB."]
["2.1.12.","Paketų vėlavimas: vidutinis paketų vėlinimo laikas: 1 Gbps ne daugiau nei 2,3 mikro sekundės. 10 Gbps ne daugiau nei 1,5 mikro sekundės.",null,null,"Paketų vėlavimas: vidutinis paketų vėlinimo laikas: 1 Gbps 2,28 mikro sekundės. 10 Gbps 1,46 mikro sekundės."]
["2.1.13.","Susiejimo „stekavimo“ galimybė (angl. stacking): turi būti galima apjungti ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į virtualų telkinį, naudojant ne mažesnės kaip 10 Gbps greitaveikos sąsajas.",null,null,"Susiejimo „stekavimo“ galimybė (angl. stacking): galima apjungti 8 vnt. komutatorių į virtualų telkinį, naudojant 10 Gbps greitaveikos sąsajas."]
["2.1.14.","Konfigūracijų sinchronizavimas: turi būti palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių sujungtų į vieną telkinį.",null,null,"Konfigūracijų sinchronizavimas: palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių sujungtų į vieną telkinį."]
["2.1.15.","Tinklo srauto analitika ir valdymas: turi palaikyti funkcionalumą: stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; analizuoti pokyčius tinkle; identifikuoti problemas tinkle; saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Analitikos modulis gali būti integruotas į komutatorių arba pridedamas kaip atskira programinė įranga.",null,null,"Tinklo srauto analitika ir valdymas: palaiko funkcionalumą: stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; analizuoti pokyčius tinkle; identifikuoti problemas tinkle; saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Analitikos modulis integruotas į komutatorių."]
["2.1.16.","Standartų palaikymas: turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai protokolai ir funkcijos: MSTP, RSTP, STP, RPVST+; IEEE 802.1AB LLDP; Port Mirroring; NTP; UDLD; MVRP; DHCP relay; DHCP server.",null,null,"Standartų palaikymas: palaikomi šie protokolai ir funkcijos: MSTP, RSTP, STP, RPVST+; IEEE 802.1AB LLDP; Port Mirroring; NTP; UDLD; MVRP; DHCP relay; DHCP server."]
["2.1.17.","VXLAN funkcionalumas: turi būti palaikomas statinis VXLAN funkcionalumas.",null,null,"VXLAN funkcionalumas: palaikomas statinis VXLAN funkcionalumas."]
["2.1.18.","Eilių valdymas: turi būti palaikomi šie arba jiems lygiaverčiai eilių valdymo metodai: Strict Priority (SP); Deficit Weighted Round Robin (DWRR); Egress Queue Shaping (EQS); IEEE 802.3x Flow Control.",null,null,"Eilių valdymas: palaikomi šie eilių valdymo metodai: Strict Priority (SP); Deficit Weighted Round Robin (DWRR); Egress Queue Shaping (EQS); IEEE 802.3x Flow Control."]
["2.1.19.","Paslaugos kokybė (QoS): turi būti palaikomos šios arba lygiavertės funkcijos: IPv6 tinklams ACL ir QoS taisyklių palaikymas; Class of Service (CoS) prioretizavimas IEEE 802.1p pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą, TCP/UDP prievado numerį, siuntėjo prievadą ir DiffServ.",null,null,"Paslaugos kokybė (QoS): palaikomos šios funkcijos: IPv6 tinklams ACL ir QoS taisyklių palaikymas; Class of Service (CoS) prioretizavimas IEEE 802.1p pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą, TCP/UDP prievado numerį, siuntėjo prievadą ir DiffServ."]
["2.1.20.","Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames): turi būti palaikomi ne mažesni nei 9100 baitų dydžio.",null,null,"Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames): palaikomi 9220 baitų dydžio."]
["2.1.21.","Virtualūs tinklai (VLANs): VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti  802.1Q standartą ir palaikyti ne mažiau kaip 4000vnt. VLAN‘ų identifikatorių. Vienu metu  ne mažiau kaip 2000vnt. VLAN‘ų palaikymas.Turi būti galimybė priskirti VLAN pagal fizinį prievadą, vartotojo autentifikavimo rezultatą, IP protokolo tipą.",null,null,"Virtualūs tinklai (VLANs): VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai atitinka  802.1Q standartą ir palaiko 4094vnt. VLAN‘ų identifikatorių. Vienu metu  2000vnt. VLAN‘ų palaikymas. Galimybė priskirti VLAN pagal fizinį prievadą, vartotojo autentifikavimo rezultatą, IP protokolo tipą."]
["2.1.22.","Maršrutizuojami protokolai: IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6).",null,null,"Maršrutizuojami protokolai: IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6)."]
["2.1.23.","Maršrutų lentelės dydis: ne mažiau kaip 2000vnt. (IPv4) arba 1000vnt. (IPv6).",null,null,"Maršrutų lentelės dydis: 2048vnt. (IPv4) arba 1024vnt. (IPv6)."]
["2.1.24.","Maršrutizuojami protokolai, funkcijos: turi būti: OSPFv2; OSPFv3; OSPFv3 Graceful Restart.",null,null,"Maršrutizuojami protokolai, funkcijos: yra: OSPFv2; OSPFv3; OSPFv3 Graceful Restart."]
["2.1.25.","IPv6 funkcijų palaikymas: turi palaikyti tokias IPv6 savybes: Host; Dual Stack (IPv4/IPv6);MLD snooping; ACL/QoS.",null,null,"IPv6 funkcijų palaikymas: palaiko tokias IPv6 savybes: Host; Dual Stack (IPv4/IPv6);MLD snooping; ACL/QoS."]
["2.1.26.","Aukšto patikimumo palaikymas: turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: VRRP; 802.3ad su LACP.",null,null,"Aukšto patikimumo palaikymas: palaiko šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: VRRP; 802.3ad su LACP."]
["2.1.27.","Multicast protokolų palaikymas: turi būti palaikomi šie multicast jiems lygiaverčiai protokolai: MLD snooping; IGMP snooping; PIM-DM; PIM-SM; MLDv1; MLDv2; IGMPv2; IGMPv3.",null,null,"Multicast protokolų palaikymas: palaikomi šie multicast protokolai: MLD snooping; IGMP snooping; PIM-DM; PIM-SM; MLDv1; MLDv2; IGMPv2; IGMPv3."]
["2.1.28.","Saugumo funkcijos: turi būti palaikomos šios funkcijos arba lygiavertės: dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių; Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus ir priskirti autentifikuotam tinklo vartotojui; komutatoriaus centrinio procesoriaus apsauga (ang. DoS attack prevention); ICMP denial-of-service atakų aptikimas; Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos; saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; IEEE 802.1x Port Based Network Access Control; IEEE 802.1x, Web arba MAC autentifikacija prievade vienu metu; TACACS+; RADIUS autentifikavimas; RADIUS apskaita; centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį RADIUS protokolu; klientų autentifikavimas su RADIUS serveriu pagal MAC adresą; MAC adresų blokavimas; šaltinio prievado filtravimas, leidžiantis bendrauti tik nustatytiems prievadams; daugelio vartotojų tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; Web-based vartotojų autentifikavimas, kurie nepalaiko IEEE 802.1x suplikanto; STP BPDU porto apsauga; STP Root Guard funkcija; apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (Port security), ribojant leistinų MAC adresų kiekį; DHCP apsauga - turi sugebėti blokuoti neautorizuotų DHCP serverių paketus; dinaminė ARP apsauga - turi sugebėti blokuoti neautorizuotų hostų ARP broadcast audras; Dynamic IP lockdown palaikymas - veikiant kartų su DHCP apsauga, turi gebėti blokuoti neautorizuotus hostus; Secure FTP, TFTP - saugus failų kopijavimas į/iš komutatoriaus; FIPS 140-2; RFC 4305 arba RFC 20402 Cryptographic Algorithm Implementation Requirements for Encapsulating Security Payload (ESP) and Authentication Header (AH).",null,null,"Saugumo funkcijos: palaikomos šios funkcijos: dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių; Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus ir priskirti autentifikuotam tinklo vartotojui; komutatoriaus centrinio procesoriaus apsauga (ang. DoS attack prevention); ICMP denial-of-service atakų aptikimas; Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, užtikrina saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos; saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; IEEE 802.1x Port Based Network Access Control; IEEE 802.1x, Web arba MAC autentifikacija prievade vienu metu; TACACS+; RADIUS autentifikavimas; RADIUS apskaita; centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį RADIUS protokolu; klientų autentifikavimas su RADIUS serveriu pagal MAC adresą; MAC adresų blokavimas; šaltinio prievado filtravimas, leidžiantis bendrauti tik nustatytiems prievadams; daugelio vartotojų tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; Web-based vartotojų autentifikavimas, kurie nepalaiko IEEE 802.1x suplikanto; STP BPDU porto apsauga; STP Root Guard funkcija; apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (Port security), ribojant leistinų MAC adresų kiekį; DHCP apsauga - sugeba blokuoti neautorizuotų DHCP serverių paketus; dinaminė ARP apsauga - sugeba blokuoti neautorizuotų hostų ARP broadcast audras; Dynamic IP lockdown palaikymas - veikiant kartų su DHCP apsauga, geba blokuoti neautorizuotus hostus; Secure FTP, TFTP - saugus failų kopijavimas į/iš komutatoriaus; FIPS 140-2; RFC 2402 Cryptographic Algorithm Implementation Requirements for Encapsulating Security Payload (ESP) and Authentication Header (AH)."]
["2.1.29.","Valdymo funkcijos: turi būti palaikomos šios arba lygiavertės funkcijos: saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas arba Transport Layer Security (TLS) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos.",null,null,"Valdymo funkcijos: palaikomos šios funkcijos: saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, užtikrina saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos."]
["2.1.30.","Stebėjimo protokolų palaikymas: turi būti palaikomi šie arba lygiaverčiai protokolai: sFlow; SYSLOG; SNMPv1 ir SNMPv2c ir SNMPv3; RMON.",null,null,"Stebėjimo protokolų palaikymas: palaikomi šie protokolai: sFlow; SYSLOG; SNMPv1 ir SNMPv2c ir SNMPv3; RMON."]
["2.1.31.","Programinė sąsajos ir automatizavimas: turi būti palaikoma REST API arba lygiavertė sąsaja.",null,null,"Programinė sąsajos ir automatizavimas: palaikoma REST API sąsaja."]
["2.1.32.","Kitos patikimumo funkcijos: privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl. dual flash).",null,null,"Kitos patikimumo funkcijos: turi dvi valdymo programinės įrangos laikmenas (angl. dual flash)."]
["2.1.33.","Suderinamumas: siūlomas tinklinis komutatorius turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamais SFP ir SFP+ vidiniais moduliais: Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver (J4858D); Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver (J4859D); Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver (J9150D); Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver (J9151E). ",null,null,"Suderinamumas: siūlomas tinklinis komutatorius suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamais SFP ir SFP+ vidiniais moduliais: Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver (J4858D); Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver (J4859D); Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver (J9150D); Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver (J9151E). "]
["2.1.34.","Surinkimo reikalavimai: visa siūloma įranga privalo būti komplektuojama komutatoriaus gamintojo ir pažymėta komutatoriaus gamintojo kodais siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas.",null,null,"Surinkimo reikalavimai: visa siūloma įranga komplektuojama komutatoriaus gamintojo ir pažymėta komutatoriaus gamintojo kodais siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas."]
["2.1.35.","Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketed, refurbished) įrangos.",null,null,"Visa siūloma įranga nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, nesiūloma naudota arba naudota ir atnaujinta (angl. remarketed, refurbished) įranga."]
["2.1.36.","Programinės įrangos licencijos: turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui, standartams ir prievadams palaikyti. Programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui.",null,null,"Programinės įrangos licencijos: įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui, standartams ir prievadams palaikyti. Programinė įranga įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui."]
["2.1.37.","Programinės įrangos atnaujinimas: turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos licencijų  naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (ang. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu.",null,null,"Programinės įrangos atnaujinimas: užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos licencijų naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. Užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (ang. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu."]
["2.1.38.","Garantija: visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra. Į garantinę priežiūrą turi būti įskaičiuoti nemokami remonto darbai ir detalės, nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas. ",null,null,"Garantija: visai siūlomai įrangai ir komponentams taikoma 5 metų gamintojo garantinė priežiūra. Į garantinę priežiūrą įskaičiuoti nemokami remonto darbai ir detalės, nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas. "]
[]
[null,"Bendrieji reikalavimai:"]
[null,"Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). "]