Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 2

Herbas arba prekių ženklas

UAB AVEDUS, Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius, įm. kodas 300583901, PVM mokėtojo kodas LT100002530119

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, BĮ

**PASIŪLYMAS**

**DĖL UGNIASIENIŲ PIRKIMO**

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. *Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.*

2023-01-06 Nr. AV-FG60

Vilnius

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai | UAB AVEDUS |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai | Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius |
| Tiekėjo kodas | 300583901 |
| Tiekėjo PVM kodas | LT100002530119 |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai) | A.s. LT03 7300 0100 9676 7590, bankas Swedbank |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | ..................... |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas | .................................. |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos | ...................................... |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas | ..................................... |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. šiose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų kitus ūkio subjektus (jei jie yra žinomi), kurių kvalifikacija nesiremia siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus** (atsižvelgiant į pirkimo sąlygų 6.1. punkte nustatytus reikalavimus):

|  |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) |  |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

**3.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija\* (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.* **Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.)***:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)** |
|  |  |  |

***Pastaba:*** *\*- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.*

1. **Mes siūlome šias prekes:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Vieneto kaina, eurais be PVM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Ugniasienė | vnt. | 500 | 600,00 |
| **Bendra kaina eurais be PVM** | | | | 300.000,00 |
| **PVM** | | | | 63.000,00 |
| **Bendra kaina eurais su PVM** | | | | 363.000,00 |

**Bendra pasiūlymo kaina (Eur, su PVM)** trys šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai eurų

**Pastabos:**

*a) kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;*

*b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;*

*c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;*

*d) Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.*

* Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad
  + į siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
  + siūlomos prekės (ir su prekėmis susijusios paslaugos) nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
* Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
* Užtikriname, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. „End-of-Sales“, „End of Lifetime“ arba „Discontinued“);
* Užtikriname, kad įsigyjamoje įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga bus grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; taip pat įsipareigojame padengti pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

**Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra šios:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai** | | **Tiekėjo siūlomos tiekti prekės savybės**  *(užpildo tiekėjas pateikdamas pasiūlymą nurodydamas konkrečius parametrus; techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)* |
| Pagrindinė informacija apie siūlomą prekę  *(modelis, gamintojas, kilmės šalis)* | | | FortiGate-60F (FG-60F), 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port), Fortinet Inc., JAV |
| **1.** | **Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai** | | |
| 1.1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. *refurbished*), nepažeistose gamintojo pakuotėse; | | Visa pateikiama įranga yra nauja ir nenaudota (nėra atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse; |
| 1.2. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir įdiegimo bei suderinimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; | | Į savo pasiūlymą įtraukėme visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir įdiegimo bei suderinimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; |
| 1.3. | Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos Tiekėjas turi pateikti, laikomi **ISO9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus** (turi būti pateikiama nuoroda į standarto puslapyje internete paskelbtą informaciją arba į gamintojo puslapyje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai; | | Siūlomos įrangos gamintojas užtikrina kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi.  <https://www.fortinet.com/corporate/about-us/product-certifications> |
| 1.4. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. *end of life time ar Discontinued*); | | Užtikriname, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued); |
| 1.5. | Jeigu nenurodyta kitaip, techninės įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai, ir **pateikti tai patvirtinančius dokumentus**. Reikalavimas netaikomas programinei įrangai; | | Pateikiama gamintojo atstovavimo pažyma. |
| 1.6. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7), jeigu nenurodyta kitaip; | | Taip |
| 1.7. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:   * įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; * tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą; | | Užtikriname, kad įsigyjamoje įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. |
| 1.8. | Jeigu nenurodyta kitaip, įranga (ugniasienės) privalo turėti valdymo galimybę iš pirkėjo turimos Fortimanager programinės įrangos ir žurnalinių įrašų kaupimą pirkėjo turimoje Fortianalizer programinėje įrangoje arba tiekėjas privalo nemokamai pateikti įrenginių valdymo ir žurnalinių įrašų kaupimo įrangą, kuri valdys pagal šią pirkimo dalį įsigyjamą įrangą ir pirkėjo turimą įrangą: FG8x, FG1XX, FG2XX, FG3XX, FG5XX FG9XX; | | Taip |
| 1.9. | Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi laikys, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:   * techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; * techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | |  |
| 1.10. | Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi laikys, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. | |  |
| 1.11. | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 1 metų gamintojo garantija. Garantinė techninė priežiūra suteikiama įrenginio įrengimo vietoje Lietuvos teritorijoje. Garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą (paslaugos tipas 24x7). Reakcijos laikas ne ilgiau kaip 4 darbo valandos nuo pranešimo apie gedimą gavimo.  Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.  Įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles. Garantinio laikotarpio metu sugedusi įranga (įrangos komplektas) privalo būti pakeista ekvivalentiška remonto laikotarpiui (Lietuvos Respublikos teritorijoje, įrangos instaliacijos vietoje). Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja.  Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. | | Įrangai suteikiama 1 metų gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Garantinio remonto trukmė ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Daugiau informacijos: <http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf> |
| **2.** | **SPECIALIEJI REIKALAVIMAI UGNIASIENEI:** | | |
| 2.1. | Konstrukcija | ne didesnis kaip 1U aukštis; | Aukštis 1U |
| gylis ne daugiau kaip 22 cm; | Gylis 21.6 cm |
| svoris ne daugiau kaip 3 kg. | Svoris 1.01 kg |
| 2.2. | Maitinimo šaltinis | Komplektuojami su maitinimo kabeliais ir maitinimo šaltiniu. | Komplektacijoje yra maitinimo kabelis ir šaltinis |
| 2.3. | Valdymo prievadai | Turi būti serijinis konsolės prievadas (*RJ-45 Serial*). | 1 vnt. serijinis konsolės prievadas (*RJ-45 Serial*). |
| 2.4. | Prievadai | Turi būti nemažiau kaip 6 vnt. 10/100/1000 RJ45 LAN prievadų. | 8 vnt. 10/100/1000 RJ45 LAN prievadų |
| Ne mažiau 2 vnt. 10/100/1000 WAN prievadų Base-T prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu. | 2 vnt. 10/100/1000 WAN prievadų Base-T prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu |
| 2.5. | Našumas | Ugniasienės pralaidumas (512 baitų paketai) ne mažiau 9 Gbps; | 10 Gbps |
| Apsaugos nuo įsilaužimų (IPS) pralaidumas ne mažiau 1,3 Gbps; | 1,4 Gbps |
| Ipsec VPN pralaidumas (512 baitų paketai) ne mažiau 6 Gbps; | 6,5 Gbps |
| SSL VPN pralaidumas ne mažiau 900 Mbps; | 900 Mbos |
| SSL srauto tikrinimo pralaidumas ne mažiau 400 Mbps; | 630 Mbps |
| Ipsec tunelių skaičius įrenginys – įrenginys (anglų k. - Gateway-to-Gateway) ne mažiau 200; | 200 |
| Ipsec tunelių skaičius klientas – įrenginys (anglų k. - Client-to-Gateway) ne mažiau 500; | 500 |
| Konkurentinių sesijų skaičius ne mažiau 650 000; | 700 000 |
| Naujų sesijų skaičius per sekundę ne mažiau 33 000; | 35 000 |
| SSL VPN naudotojų skaičius vienu metu ne mažiau 190. | 200 |
| 2.6. | Veikimo sąlygos | Galima veikimo temperatūra turi būti nuo 0° iki 40°C; | Galima veikimo temperatūra yra nuo 0° iki 40°C |
| Drėgmė (nesikondecijuojanti) nuo 10% iki 90% | Drėgmė (nesikondecijuojanti) nuo 10% iki 90% |
| 2.7. | Standartų ir protokolų palaikymas | Turi būti palaikomi šie standartai ir protokolai:   * Statinis maršrutizavimas; * Dinaminis maršrutizavimas*:* RIPv1 ir v2, OSPF v2 ir v3, ISIS, BGP4; * Tinklo adresų transliacija: NAT64, NAT46, statinis NAT, dinaminis NAT, PAT; * *IEEE 802.1Q VLAN;* * IGMPv3, IGMPv2 (angl. Multicast) protokolai; * RFC 1305 NTP laiko protokolas; | Yra palaikomi šie standartai ir protokolai:   * Statinis maršrutizavimas; * Dinaminis maršrutizavimas*:* RIPv1 ir v2, OSPF v2 ir v3, ISIS, BGP4; * Tinklo adresų transliacija: NAT64, NAT46, statinis NAT, dinaminis NAT, PAT; * *IEEE 802.1Q VLAN;* * IGMPv3, IGMPv2 (angl. Multicast) protokolai; * RFC 1305 NTP laiko protokolas; |
| 2.8. | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | Turi būti standartas *IEEE 802.1p CoS:*   * Ethernet kadrų CoS prioritetizavimas, klasifikavimas; * Srauto prioritetizavimas: per taisyklę, per IP adresą; * Srauto ribojimas: per ugniasienės taisyklę, per IP adresą, per aplikaciją. | Yra standartas *IEEE 802.1p CoS:*   * Ethernet kadrų CoS prioritetizavimas, klasifikavimas; * Srauto prioritetizavimas: per taisyklę, per IP adresą; * Srauto ribojimas: per ugniasienės taisyklę, per IP adresą, per aplikaciją. |
| 2.9. | Saugumo funkcijos | Turi būti integruoti IPS (Intrusion Prevention System) ir Anti-DDoS mechanizmai; | Yra integruoti IPS (Intrusion Prevention System) ir Anti-DDoS mechanizmai; |
| Turi būti privataus *VLAN* funkcionalumas arba lygiavertis; |  |
| Turi būti palaikomas VXVLAN funkcionalumas; | Yra palaikomas VXVLAN funkcionalumas; |
| Turi būti tapatumo nustatymas *IEEE 802.1x* protokolu; | Yra tapatumo nustatymas *IEEE 802.1x* protokolu; |
| Turi būti tapatumo nustatymas pagal Web autentifikaciją (angl. *web-based authentication*); | Yra tapatumo nustatymas pagal Web autentifikaciją (angl. *web-based authentication*); |
| Turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; | Yra lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; |
| Turi būti galimybė vartotojams pritaikyti dviejų lygių autorizaciją (2FA); | Yra galimybė vartotojams pritaikyti dviejų lygių autorizaciją (2FA); |
| Turi būti palaikomas centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį *RADIUS ir TACACS+* protokolais; | Yra palaikomas centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį *RADIUS ir TACACS+* protokolais; |
| Turi būti skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; | Yra skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; |
| Turi būti palaikoma RADIUS apskaita (angl. *Accounting*); | Yra palaikoma RADIUS apskaita (angl. *Accounting*); |
| 2.10. | Kitos funkcijos ir savybės | Turi būti *DHCP* serverio, kliento, relės (angl. *relay or helper*) funkcijos; | Yra *DHCP* serverio, kliento, relės (angl. *relay or helper*) funkcijos; |
| Turi būti duomenų srautų statistikos protokolo *NetFlow* arba lygiaverčio palaikymas; | Yra duomenų srautų statistikos protokolo *NetFlow* palaikymas; |
| Turi būti duomenų srauto įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / *VLAN* kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (angl. *Port mirroring*). | Yra duomenų srauto įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / *VLAN* kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (angl. *Port mirroring*). |
| Aukšto patikimumo funkcija (High Availability): “aktyvus/pasyvus” (anglų k. - „active/passive“) ir “aktyvus/ aktyvus” (anglų. k - „active/ active“); | Aukšto patikimumo funkcija (High Availability): “aktyvus/pasyvus” (anglų k. - „active/passive“) ir “aktyvus/ aktyvus” (anglų. k - „active/ active“); |
| VPN tunelių palaikymas:   * IKEv1, IKEv2 (RFC 4306) palaikymas; * IPSec kriptavimo algoritmai: DES, 3DES, AES128. AES192, AES256; * IPSec autentifikavimo algortimai: MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512; * Diffie-Hellman grupių palaikymas: 1, 2, 5, 14. | Yra VPN tunelių palaikymas:   * IKEv1, IKEv2 (RFC 4306) palaikymas; * IPSec kriptavimo algoritmai: DES, 3DES, AES128. AES192, AES256; * IPSec autentifikavimo algortimai: MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512; * Diffie-Hellman grupių palaikymas: 1, 2, 5, 14. |
| 2.11. | Valdymas ir stebėjimas | Turi būti valdymo komandinė eilutė *CLI* (angl. *Command Line Interface*); | Yra valdymo komandinė eilutė *CLI* (angl. *Command Line Interface*); |
| Turi būti valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. *GUI/Web*); | Yra valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. *GUI/Web*); |
| Protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo: *SSHv2* (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), *HTTP, HTTPS*; | Protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo: *SSHv2* (šifravimas –128 bitų), *HTTP, HTTPS*; |
| Turi būti palaikomi įrangos stebėsenos protokolai:  *SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3* (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), *RMON1, RMON2*, *Syslog*; | Yra palaikomi įrangos stebėsenos protokolai:  *SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3* (šifravimas –128 bitų), *RMON1, RMON2*, *Syslog*; |
| Aptikus sisteminį įvykį turi būti siunčiamas SNMP ir/arba Syslog pranešimas; | Aptikus sisteminį įvykį yra siunčiamas SNMP ir/arba Syslog pranešimas; |
| Turi būti programinės įrangos ir konfigūracijos persiuntimas šiais protokolais: *TFTP.* | Yra programinės įrangos ir konfigūracijos persiuntimas šiais protokolais: *TFTP.* |
| 2.12. | Kiti reikalavimai | Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu. | Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, bus užregistruoti gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu. |

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pateiktų dokumentų pavadinimas** | **Dokumento puslapių skaičius** |
| 1. | EBVPD dokumentas | 14 |
| 2. | Jungtinė pažyma | 2 |
| 3. | Fortinet partnerio pažymėjimas | 1 |
| 4. | Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (5 priedas) | 1 |
| 5. | Informacija apie tiekėją (subtiekėją, subrangovą, sutartinai veikiantį asmenį) (6 priedas) | 3 |
| 6. | Deklaracija dėl Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje nurodytų aplinkybių nebuvimo (7 priedas) | 1 |
| 7. | Tiekėjo deklaracija (8 priedas) | 1 |

6. Pasiūlymas galioja \_\_iki 2023-05-05\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ne trumpiau nei iki termino nurodyto pirkimo sąlygų 7.14. punkte*)