{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,5]]}
[]
["Pirkimas: Biokuras - medžio skiedros"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[null,null,null,null,"Siūlomos prekės konkretūs parametrai (Pildo tiekėjas)"]
["1.1.","Biokuras - medžio skiedros ",720,"ktm."]
["1.1.1.","Biokuro (skiedrų) kokybė turi atitikti SM1 kodo reikalavimus",null,null,"Biokuro (skiedrų) kokybė atitnka SM1 kodo reikalavimus"]
["1.1.2.","Drėgnis (min. - maks.) 20%-45%",null,null,"Drėgnis (min. - maks.) 20%-45%"]
["1.1.3.","Peleningumas, - ne daugiau2%",null,null,"Peleningumas, - ne daugiau2%"]
["1.1.4.","Frakcijos vidutinis dydis(ilgis-plotis-storis) - 50-50-20 mm - ne mažiau 90%",null,null,"Frakcijos vidutinis dydis(ilgis-plotis-storis) - 50-50-20 mm - ne mažiau 90%"]
["1.1.5.","Frakcijos maksimalus dydis (ilgis-plotis-storis) - 160-60-20 mm.",null,null,"Frakcijos maksimalus dydis (ilgis-plotis-storis) - 160-60-20 mm."]
["1.1.6.","Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure ne daugiau 1%",null,null,"Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure ne daugiau 1%"]
["1.1.7.","Dominuojanti pirminė žaliava- padžiovinta malkinė mediena, medienos atraižos, leidžiamos tik gamybos metu susidariusios smulkelės.",null,null,"Dominuojanti pirminė žaliava- padžiovinta malkinė mediena, medienos atraižos, leidžiamos tik gamybos metu susidariusios smulkelės."]
["1.1.8.","Neleistina žaliava ir priemaišos - chemiškai apdorota mediena (dažyta, lakuota, klijuota, impregnuota ir (ar) kitaip chemiškai apdorota mediena), metalo, betono, smėlio, žemės, sniego, ledo gabalų, akmenų, sprogstamųjų medžiagų ar kitų priemaišų, galinčių pakenkti degimo procesui bei katilinės mechanizmams; priemaišų, skleidžiančių radiacinį spinduliavimą. Biokure neturi būti jokių grybų ar vabzdžių likučių ir jam negali būti taikomi jokie importo arba karantino apribojimai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos ar ES teisės aktus.",null,null,"Žaliavoje nebus neleistinų medžiagų ir priemaišų - chemiškai apdorota mediena (dažyta, lakuota, klijuota, impregnuota ir (ar) kitaip chemiškai apdorota mediena), metalo, betono, smėlio, žemės, sniego, ledo gabalų, akmenų, sprogstamųjų medžiagų ar kitų priemaišų, galinčių pakenkti degimo procesui bei katilinės mechanizmams; priemaišų, skleidžiančių radiacinį spinduliavimą. Biokure nebus jokių grybų ar vabzdžių likučių ir jam nebus  taikomi jokie importo arba karantino apribojimai pagal galiojančius Lietuvos "]
["1.1.9.","Tiekėjo kuro autovežiai turi turėti automatinę kuro išstūmimo galimybę.",null,null,"  Kuro autovežiai turės  automatinę kuro išstūmimo galimybę."]
[]
[]
[]
[null,"Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). "]