Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

**REIKALAVIMAI PUSPRIEKABEI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Savybė** | **Reikalavimai** |
| 1. **1. Bendri reikalavimai automobiliui:** | | |
| 1.1. | Transporto priemonė | Sunkvežimio puspriekabė, O4 klasės. |
| 1.2. | Paskirtis | Sumontuoto antstato su katiline (aprašyto techninės specifikacijos 6 punkte) pervežimui. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba bus pagaminta po pasiūlymo pateikimo. |
| 1.4. | Konstrukcija | Puspriekabė turi atitikti ES reikalavimus, keliamus transporto priemonėms, pritaikyta eksploatuoti Šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui nemažesniam aplinkos temperatūros diapazonui nei nuo -30°C iki +40°C, atitinkanti eismo saugumo reikalavimus. |
| 1.5 | Transporto priemonės atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo | Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2020 m. Gruodžio 28 d. Įsakymu nr. 2BE-430 „Dėl mažos serijos nacionalinio transporto priemonių tipo patvirtinimo techninių reikalavimų patvirtinimo“. |
| 1.6. | Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė | Ne mažiau kaip konteinerio su visais priklausiniais (aprašyto techninės specifikacijos 6 punkte) masė. |
| 1.7. | Registracija | Tiekėjas turi priregistruoti VĮ „Regitra“ kaip specialios paskirties transporto priemonę Užsakovo vardu, jau po mobilios katilinės sumontavimo, t. y. turi atspindėti realią transporto priemonės su antstatu kategoriją, ne vėliau nei perdavimo dieną. |
| 1.8. | Dokumentacija | Transporto priemonės registracijos liudijimas, valstybinės techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita), gamintojo sertifikatas, turi būti pateikti kartu su transporto priemone, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. |
| 1.9. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai be ridos apribojimų. Garantijai negali būti taikomos jokios papildomos sąlygos. |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 1.11. | Pritaikymas darbui su balniniu vilkiku (BC - kėbulo tipas) | Turi būti |
| 1.12. | Transporto priemonės ir antstato bendras aukštis | Ne daugiau kaip 4000 mm. |
| 1.13. | Rėmas | Pilnai cinkuotas |
| 1.14. | Ratų formulė | Pritaikyta apkrovai su sumontuota katiline. |
| 1.15. | Ašių apkrova | Apkrova su sumontuota katiline neturi viršyti KET leistinos |
| 1.16. | Galinė apsauga nuo palindimo | Turi būti. |
| 1.17. | Šoninės apsaugos nuo palindimo | Turi būti. |
| 1.18. | Pastatymo kojos | Mechaninė, |
| 1.19. | Ratų atramos (apsauga nuo riedėjimo) | Ne mažiau 2 vnt. |
| 1.20. | Purvasaugiai | Turi būti. |
| 1.21. | Galinės eigos garsinis signalizatorius | Turi būti. |
| 1.22. | Padangos | Visasezoninės, naujos. |
| 1.23. | Atsarginis ratas | Turi būti pritvirtintas gamintojo numatytoje vietoje.  Išmatavimai turi atitikti esamus gamyklinius ratus. |
| 1.24. | Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu. | Turi būti. |
| 1.25. | EBS/ABS | Turi būti. |
| 1.26. | Diskiniai stabdžiai | Turi būti. |