Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7

# **REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAMS**

1. Nepertraukiamojo maitinimo šaltiniai (toliau - NMŠ) turi būti nuolatinio veikimo su dvigubu energijos keitimu.
2. NMŠ turi būti su sąsajos moduliu skirtu NMŠ būklės stebėjimui ir valdymui kompiuterinio tinklo priemonėmis.
   1. Sąsajos jungtis su tinklu turi būti RJ-45 ne mažiau 10/100 Base-T.
   2. Sąsajos modulio elektrinis maitinimas turi būti neišorinis.
   3. Sąsajos modulis turi palaikyti šiuos protokolus:
   4. TCP/IP; IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; NTP; SMTP; SNMP v1; SNMP v3; SSH V1; SSH V2; SSL; Telnet, Modbus TCP/IP.
3. Naujų NMŠ būklės stebėjimo ir valdymo modulių programinės įrangos funkcionalumas turi būti ne blogesnis už naudojamų Užsakovo E-2 elektrinėje „APC UPS Network Management Card 2“ modelį.
   1. Įrangai maitinimai iš NMŠ suprojektuoti automatinius išjungiklius suskirstytus į atskiras elektros maitinimo grupes.