**MOTORINIŲ IR AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**PIRKIMO OBJEKTAS**

1.1.Profesionalių motorinių krūmapjovių, profesionalių motorinių aukštapjovių, profesionalių motorinių grandininių pjūklų, akumuliatorinių pjūklų (toliau – Prekės) pirkimas. Pagrindinis BVPŽ kodas: 16300000-8 Kertamosios mašinos. Pirkimo objekto kiekiai nurodomi Motorinių ir akumuliatorinių įrankių pirkimo techninės specifikacijos (toliau -Techninė specifikacija) prieduose.

1.2. Pirkimo objektas skaidomas į penkias pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

I p.o.d.Profesionalių motorinių grandininių pjūklų pirkimas nuo 2,0 iki 2,9 kw – 29 vnt.;

II p.o.d.Profesionalių motorinių grandininių pjūklų pirkimas nuo 3,0 iki 3,5 kw – 29 vnt.;

III p.o.d. Profesionalių motorinių krūmapjovių (2,2 kw, 1700-1800 mm ilgio) pirkimas - 35 vnt.;

IV p.o.d. Profesionalių motorinių krūmapjovių (2,4 kw, 1600-1700 mm ilgio) pirkimas – 69 vnt.;

V p.o.d. Profesionalių motorinių aukštapjovių pirkimas – 7 vnt.;

1. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS** 
   1. VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) regioniniams padaliniams, miško sanitarinei apsaugai, miško atkūrimui, jaunuolynų priežiūrai, želdinių apsaugai, miško sėklinių plantacijų priežiūrai, medienos ruošos ir kitiems miško ūkiniams darbams atlikti.
2. **TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI**
   1. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos prekės nurodyti Techninės specifikacijos 1-5 prieduose.
   2. Visos Prekės turi būti pilnai sukomplektuotos, nenaudotos, naujos (pagamintos ne anksčiau nei 2022 metais), skirtos profesionaliam naudojimui, atitinkančios ES reikalavimus gamtosaugos (priedas Nr. 7) ir saugos srityse.
   3. Visi įrankiai į VMU regioninius padalinius turi būti pristatyti per 60 k.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
3. **DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI**
   1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU
      1. Dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pvz., gamintojo arba įgalioto atstovo arba tiekėjo techninė dokumentacija  arba nuoroda į gamintojo/tiekėjo viešai skelbiamą informaciją (įrodanti, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus);
      2. Visi dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba arba lietuvių ir anglų kalbomis, o jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių arba anglų kalbą (Užsakovui pareikalavus – pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą patvirtintas vertėjo parašu ir/ar vertimų biuro anspaudu).
      3. Prekių atitikties lentelė, įrodanti atitikimą Techninėje specifikacijoje ir prieduose keliamiems reikalavimas.
   2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS
      1. Prekės naudojimosi vadovas (lietuvių kalba);
      2. Prekės garantiją užtikrinantis dokumentas;
      3. Prekės dokumentas įrodantis jos pagaminimo datą.
4. **TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:**

Priedas Nr. 1 – I p.o.d., Profesionalių motorinių grandininių pjūklų pirkimas nuo 2,0 iki 2,9 kw ;

Priedas Nr. 2 – II p.o.d., Profesionalių motorinių grandininių pjūklų pirkimas nuo 3,0 iki 3,5 kw;

Priedas Nr. 3– III p.o.d., dalis, Profesionalių motorinių krūmapjovių (2,2 kw, 1700-1800 mm ilgio) pirkimas;

Priedas Nr. 4 – IV p.o.d., Profesionalių motorinių krūmapjovių (2,4 kw, 1600-1700 mm ilgio) pirkimas;

Priedas Nr. 5 – V p.o.d., Profesionalių motorinių aukštapjovių pirkimas;

Priedas Nr. 7 – Aplinkosaugos kriterijai.

Techninės specifikacijos 1 priedas

**I P.O.D.**

**MOTORINIO GRANDININIO PJŪKLO nuo 2,0 iki 2,9 kW PIRKIMO SPECIFIKACIJA**

(Profesionalus motorinis grandinis pjūklas, skirtas medienos ruošos darbams)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai** | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus | |
| Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo/tiekėjo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai |
| **1.** | **Variklis:** |  |  |  |
| 1.1. | benzininis; |  |  |  |
| 1.2. | variklio galia pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą, ne mažiau 2,0 ir ne daugiau 2,9 kW; |  |  |  |
| 1.3. | CO2 emisija į aplinką ne daugiau 900 g/kWh; |  |  |  |
| 1.4. | Garso lygis (išmatuotas) ne daugiau 116 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą. |  |  |  |
| **2.** | **Kiti reikalavimai:** |  |  |  |
| 2.1. | svoris (be pjovimo juostos, grandinės) ne daugiau 5,5 kg; |  |  |  |
| 2.2. | ekvivalentiškas vibracijos lygis (ahv, eq) priekinė/galinė rankena ne didesnis kaip 4,5 m/s²; |  |  |  |
| 2.3. | sistema palengvinanti variklio užvedimą (kaip dekompresinis vožtuvas ar kitas sprendimas); |  |  |  |
| 2.4. | išcentrinė arba cikloninė oro valymo sistema; |  |  |  |
| 2.5. | inercijos aktyvuojamas grandinės stabdis; |  |  |  |
| 2.6. | šoninis grandinės įtempimas; |  |  |  |
| 2.7. | reguliuojamas pjovimo grandinės tepimo alyvos srautas; |  |  |  |
| 2.8. | jokio pjovimo grandinės tepimo alyvos srauto varikliui dirbant tuščia eiga; |  |  |  |
| 2.9. | degalų ir alyvos talpų kamščių atidarymas-uždarymas be papildomų įrankių; |  |  |  |
| 2.10. | darbo laiko apskaitos sistema su priedais ir 2 darbuotojų apmokymas dirbti su sistema ne mažiau 4 valandų 1 darbuotojui kiekviename padalinyje; |  |  |  |
| 2.11. | dvitaktės alyvos maišymo su degalais santykis ne didesnis kaip 2%; |  |  |  |
| 2.12. | pjūklai turi būti nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2022 m.; |  |  |  |
| 2.13. | pjūklui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų garantija; |  |  |  |
| 2.14. | pjūklas turi būti pilnai sukomplektuotas (pjovimo juosta ne trumpesnė kaip 40 cm, pjovimo grandinė, pjovimo juostos apsauga, įrankiai techninei priežiūrai, 20 litrų variklio alyvos skirtos siūlomam įrankiui); |  |  |  |

pjūklai turi būti pristatyti į VMU regioninius padalinius:

Anykščių RP 1 vnt.

Kazlų Rūdos RP 8 vnt.

Kuršėnų RP 2 vnt.

Prienų RP 3 vnt.

Raseinių RP 1 vnt.

Šalčininkų RP 2 vnt.

Švenčionėlių RP 3 vnt.

Trakų RP 5 vnt.

Ukmergės RP 4 vnt.

Techninės specifikacijos 2 priedas

**II P.O.D.**

**MOTORINIO GRANDININIO PJŪKLO nuo 3,0iki 3,5 kw PIRKIMO SPECIFIKACIJA**

(Profesionalus motorinis grandinis pjūklas, skirtas medienos ruošos darbams)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai** | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus | |
| Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo/tiekėjo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai |
| **1.** | **Variklis:** |  |  |  |
| 1.1. | benzininis; |  |  |  |
| 1.2. | variklio galia pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą, ne mažiau 3,0 ir ne daugiau 3,5 kW; |  |  |  |
| 1.3. | CO2 emisija į aplinką ne daugiau 900 g/kWh; |  |  |  |
| 1.4. | Garso lygis (išmatuotas) ne daugiau 120 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą. |  |  |  |
| **2.** | **Kiti reikalavimai:** |  |  |  |
| 2.1. | svoris (be pjovimo juostos, grandinės) ne daugiau 6,3 kg; |  |  |  |
| 2.2. | ekvivalentiškas vibracijos lygis (ahv, eq) priekinė/galinė rankena ne didesnis kaip 5,0 m/s²; |  |  |  |
| 2.3. | sistema palengvinanti variklio užvedimą (kaip dekompresinis vožtuvas ar kitas sprendimas); |  |  |  |
| 2.4. | išcentrinė arba cikloninė oro valymo sistema; |  |  |  |
| 2.5. | inercijos aktyvuojamas grandinės stabdis; |  |  |  |
| 2.6. | šoninis grandinės įtempimas; |  |  |  |
| 2.7. | reguliuojamas pjovimo grandinės tepimo alyvos srautas; |  |  |  |
| 2.8. | jokio pjovimo grandinės tepimo alyvos srauto varikliui dirbant tuščia eiga; |  |  |  |
| 2.9. | degalų ir alyvos talpų kamščių atidarymas-uždarymas be papildomų įrankių; |  |  |  |
| 2.10. | darbo laiko apskaitos sistema su priedais ir 2 darbuotojų apmokymas dirbti su sistema ne mažiau 4 valandų 1 darbuotojui kiekviename padalinyje; |  |  |  |
| 2.11. | dvitaktės alyvos maišymo su degalais santykis ne didesnis kaip 2%; |  |  |  |
| 2.12. | pjūklai turi būti nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2022 m.; |  |  |  |
| 2.13. | pjūklui turi būti suteikta ne trumpesnė ne 2 metų garantija; |  |  |  |
| 2.14. | pjūklas turi būti pilnai sukomplektuotas (pjovimo juosta ne trumpesnė kaip 40 cm, pjovimo grandinė, pjovimo juostos apsauga, įrankiai techninei priežiūrai, 20 litrų variklio alyvos skirtos siūlomam įrankiui); |  |  |  |

pjūklai turi būti pristatyti į VMU regioninius padalinius:

Ignalinos RP 5 vnt.

Joniškio RP 2 vnt.

Nemenčinės RP 2 vnt.

Panevėžio RP 3 vnt.

Rokiškio RP 2 vnt.

Šakių RP 4 vnt.

Šilutės RP 2 vnt.

Tauragės RP 4 vnt.

Telšių RP 2 vnt.

Varėnos RP 3 vnt.

Techninės specifikacijos Priedas Nr.3

**III P. O.D.**

**PROFESIONALIOS MOTORINĖS KRŪMAPJOVĖS (2,2 KW, 1700-1800 MM ILGIO) PIRKIMAS**

(Profesionali motorinė krūmapjovė, skirta žėlinių ir želdinių priežiūros darbams atlikti)

1. krūmapjovių techninė charakteristika:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai ir kiti reikalavimai** | **Dydžiai, sąlygos** | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus | |
| Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo/tiekėjo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai |
|  | Galia | Variklis – benzinas. Bendroji galia ne mažiau 2,2 kw pagal ISO 7293 ar ISO 8893 arba lygiavertį standartą |  |  |  |
|  | Variklio tūris | Nuo 40 cm³ iki 55 cm³. |  |  |  |
|  | Vibracija | Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kurie sumažina vibracijos perdavimą į rankeną (koto amortizacija su atskirais keturiais vibraciją slopinančiais elementais). |  |  |  |
|  | Garso lygis išmatuotas | Ne daugiau 117 dB pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą. |  |  |  |
|  | Pjovimo galvutė | Pjovimo galvutė su valu; valo ilgio reguliavimas gali būti mechaninis, pusiau automatinis ar automatinis; metalinis krūmynų peilis trijų ašmenų iki Ø 300 mm, diskas iki Ø 300 mm skirtas smulkių medelių pjovimui su disko apsauga. |  |  |  |
|  | Svoris (be pjovimo įrangos) | Ne daugiau 9,2 kg. |  |  |  |
|  | Emisija | Atitinkantis ne blogesnius kaip 900 CO2 g/kWh emisijos reikalavimus. |  |  |  |
|  | Komplektuojamas | Diržas susidedantis iš dviejų diržų per pečius ir vieno plataus diržo per juosmenį. 20 litrų variklio alyvos skirtos siūlomam įrankiui |  |  |  |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  |
|  | Bendras įrankio ilgis | Nuo 1700 mm iki 1800 mm. |  |  |  |
|  | Priedai | darbo laiko apskaitos sistema su priedais ir 2 darbuotojų apmokymas dirbti su sistema ne mažiau 4 valandų 1 darbuotojui kiekviename padalinyje; |  |  |  |

1. Krūmapjovės turi būti pristatytos į VMU regioninius padalinius:

Anykščių RP 2 vnt.

Kuršėnų RP 4 vnt.

Nemenčinės RP 2 vnt.

Panevėžio RP 6 vnt.

Prienų RP 6 vnt.

Raseinių RP 1 vnt.

Šakių RP 10 vnt.

Šalčininkų RP 2 vnt.

Trakų RP 2 vnt.

Techninės specifikacijos Priedas Nr.4

**IV P.O.D.**

**PROFESIONALIOS MOTORINĖS KRŪMAPJOVĖS PIRKIMAS** (2,4 kw, 1600-1700 mm ilgio)

(Profesionali motorinė krūmapjovė, skirta žėlinių ir želdinių priežiūros darbams atlikti)

krūmapjovių techninė charakteristika:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai ir kiti reikalavimai** | **Dydžiai, sąlygos** | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus | |
| Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo/tiekėjo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai |
|  | Galia | Variklis – benzinas. Bendroji galia ne mažiau 2,4 kw pagal ISO 7293 ar ISO 8893 arba lygiavertį standartą. |  |  |  |
|  | Variklio tūris | Nuo 50 cm³ iki 60 cm³. |  |  |  |
|  | Vibracija | Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kurie sumažina vibracijos perdavimą į rankeną (koto amortizacija su atskirais keturiais vibraciją slopinančiais elementais). |  |  |  |
|  | Garso lygis išmatuotas | Ne daugiau 120 dB pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą. |  |  |  |
|  | Pjovimo galvutė | Pjovimo galvutė su valu; metalinis krūmynų peilis trijų ašmenų iki Ø 300 mm; diskas iki Ø 350 mm skirtas smulkių medelių pjovimui. |  |  |  |
|  | Svoris (be pjovimo įrangos) | Ne daugiau 9,5 kg. |  |  |  |
|  | Emisija | Atitinkantis ne blogesnius kaip 1000 CO2 g/kWh emisijos reikalavimus, galima paklaida ±20 CO2 g/kWh |  |  |  |
|  | Komplektuojamas | Diržas susidedantis iš dviejų diržų per pečius ir vieno plataus diržo per juosmenį. 20 litrų variklio alyvos skirtos siūlomam įrankiui |  |  |  |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  |
|  | Bendras įrankio ilgis | Nuo 1600 mm iki 1700 mm. |  |  |  |
|  | Priedai | darbo laiko apskaitos sistema su priedais ir 2 darbuotojų apmokymas dirbti su sistema ne mažiau 4 valandų 1 darbuotojui kiekviename padalinyje; |  |  |  |

1. Krūmapjovių turi būti pristatytos į VMU regioninius padalinius:

Ignalinos RP 4 vnt.

Joniškio RP 2 vnt.

Jurbarko RP 2 vnt.

Kretingos RP 2 vnt.

Kuršėnų RP 4 vnt.

Mažeikių RP 1 vnt.

Panevėžio RP 5 vnt.

Radviliškio RP 5 vnt.

Raseinių RP 4 vnt.

Rokiškio RP 2 vnt.

Šilutės RP 2 vnt.

Švenčionėlių RP 6 vnt.

Tauragės RP 6 vnt.

Telšių RP 3 vnt.

Trakų RP 5 vnt.

Ukmergės RP 10 vnt.

Varėnos RP 6 vnt.

Techninės specifikacijos Priedas Nr.5

**V P.O.D.**

**PROFESIONALIŲ MOTORINIŲ AUKŠTAPJOVIŲ PIRKIMAS**

(Profesionali motorinė aukštapjovė, skirta miško sėklinių plantacijų priežiūros darbams atlikti)

1. Aukštapjovių (motorinių teleskopinių šakų genėtuvų) techninė charakteristika:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai ir kiti reikalavimai** | **Dydžiai, sąlygos** | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus | |
| Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo/tiekėjo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai |
|  | Galia | Variklis **–** benzininis. Bendroji galia ne mažiau 1,0 kW pagal ISO 7293 arISO 8893 arba lygiavertį standartą. |  |  |  |
|  | Variklio tūris | Variklio darbinis tūris ne mažiau 35,0 cm³. |  |  |  |
|  | Vibracija | Su antivibracine sistema. |  |  |  |
|  | Garso lygis išmatuotas | Ne daugiau 110 dB pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą. |  |  |  |
|  | Kuro bakas | Ne mažesnis kaip 0,5 l. |  |  |  |
|  | Pjovimo juosta | Pjovimo juostos ilgis ne mažiau nei 280 mm. |  |  |  |
|  | Paruošimas darbui. Įrankio svoris (be pjovimo įrangos) | Įrankis turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (be juostos, grandinės) ne daugiau 8,0 kg. |  |  |  |
|  | Įrankio ilgis | Bendras įrankio ilgis su juosta ir grandine: neišilgintas ne mažiau 2500 mm; išilgintas ne mažiau 3800 mm. |  |  |  |
|  | Komplektuojamas | Turi būti pilnai sukomplektuotos. |  |  |  |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  |
|  | Emisija | Atitinkantis ne blogesnius kaip 1150 CO2, g/kWh emisijos reikalavimus. |  |  |  |
|  | Priedai | Raktas/raktai: grandinės, juostos bei žvakės keitimui. Dildė, grandinės galandimui. Papildoma atsarginė grandinė. 20 litrų variklio alyvos skirtos siūlomam įrankiui Specializuotas ergonomiškas diržas aukštapjovei, kuris būtų reguliuojamas pagal žmogaus ūgį. |  |  |  |

1. Aukštapjovės turi būti pristatytos į VMU regioninius padalinius:

Anykščių RP 1 vnt.

Joniškio RP 1 vnt.

Kretingos RP 1 vnt.

Raseinių RP 1 vnt.

Šakių RP 1 vnt.

Telšių RP 1 vnt.

Trakų RP 1 vnt.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 7

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

| **Aplinkos apsaugos vadybos reikalavimas** | **Atitikimą pagrindžiantys dokumentai** |
| --- | --- |
| Tiekėjas, sodo technikos pardavimo veikloje turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi:  - 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, pripažįstamos pagal minėto reglamento 45 straipsnį, reikalavimų, *arba*  - standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų.  Perkančioji organizacija pripažįsta ir kitose Europos Sąjungos valstybėse – narėse įsisteigusių nepriklausomų įstaigų išduotus lygiaverčius sertifikatus.  Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad:  - jo taikomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamų aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemų reikalavimus,  *arba*  - jo taikomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimus. |
| Sodo technikoje turi būti galimybė naudoti biologiškai skaidžias variklio tepalines alyvas. | *Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:* ekologinis ženklas Nordic Swan arba the Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. | *Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:* gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |