1 priedas „Techninė specifikacija“

**VEJOS PJOVIMO TRAKTORIUKŲ TECHNIKOS PIRKIMO**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. PIRKIMO OBJEKTAS**

1.1.Vejos traktoriukai, kodas pagal BVPŽ – 16311000-8.

1.2. Prekių pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus:

1.2.1.Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

1.3. Tiekėjo siūlomas Vejos pjovimo traktoriukas turi būti ne prastesnių, nei nurodyta techninėje specifikacijoje arba lygiaverčių parametrų.

**2.TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS**

|  |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | **Techniniai parametrai ir savybės** |
| 1. | Vejos pjovimo traktoriai. Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 metais, neeksploatuotas, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. |
| 1.1. | Variklis dviejų cilindrų keturtaktis, galia ne mažiau 14,5 kW. |
| 1.2. | Pjovimo plotis ne mažiau 115 cm. |
| 1.3. | Pavarų dėžė hidrostatinė. |
| 1.4. | Pjovimo įranga sinchroninė. |
| 1.5. | Įtaisas, skirtas palaikyti pastovų traktoriaus greitį. Tempomatas. |
| 1.6. | Pjovimo aukščio reguliavimas nuo 25 iki 100 mm. |
| 1.7. | Surinkimo dėžė traktoriaus gale ne mažiau 300 litrų su pilnos dėžės davikliu. |
| 1.8. | Mulčiavimo funkcija. |
| 1.9. | Galimybė prikabinti priekabą. Privalumas. |
| 1.10. | Žibintai.priekiniai du LED žibintai. |
| 2. | **Kiti reikalavimai** |
| 2.1. | Kartu turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): įrenginių pasai, eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties. |
| 2.2. | Garantinis lapas. |
| 2.3. | Prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 2 metai nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 2.5. | Servisas. Mobilaus serviso (gamintojo apmokyto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu iki 7metų. |
| 2.6. | Mulčiavimas. Kartu su vejos traktoriumi komplekte pateikiami 4 komplektai pjovimo peilių (dešinė ir kairė), 4 komplektai mulčiavimo peilių (kairė ir dešinė), mulčiavimo priedas (kaištis), gaubtas uždengimui nuo dulkių, pakrovimo trapai.  Jeigu specialūs mulčiavimo peiliai nekomplektuojami. Šią funkciją turi užtikrinti priedas (kaištis), esant tiems patiems peiliams. |
| 2.7. | Pateikimo terminas ir vieta ne vėliau, kaip per 15 d. d. po pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo,  Druskininkų RP adresu: – 1 vnt.;  Kretingos RP adresu: - 1 vnt.;  Raseinių RP adresu:– 2 vnt. |