**2 priedas**

**ŠALDYTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Matas** | **Kiekis** | **Siūloma techninė charakteristika**  **(Gamintojas, modelis)** |
| 1. | **Šaldytuvas**  **Specifikacija:**  Šaldytuvo tipas: laisvai pastatomas;  Šaldymo kamera viršuje: taip;  Spalva: balta arba sidabrinė – pasirinktinai;  Matmenys: aukštis -144 (±5) cm, plotis -54 (±5) cm, gylis - 57 (±5) cm;  Energetinio efektyvumo klasė: ne žemesnė nei F;  Naudingoji šaldytuvo talpa: 170 (±7) l;  Naudingoji šaldiklio talpa: 40 (±2) l;  Termostato valdymas: mechaninis;  Apšvietimo tipas: LED arba lygiavertis;  Reguliuojamas lentynų aukštis: taip;  Keičiama atidarymo kryptis: taip;  Triukšmo lygis: 40 (±2) dB;  Maitinimo tinklas:220-230 V, 50Hz.  Prekės garantija: ne mažiau 24 mėn.  Gamintojas: nurodyti. | Vnt. | 15 | **Šaldytuvas STANDART RFD14454A+WHNE**  **Specifikacija:**  Šaldytuvo tipas: laisvai pastatomas;  Šaldymo kamera viršuje: taip;  Spalva: balta  Matmenys: aukštis -144 cm, plotis -54 cm, gylis - 57 cm;  Energetinio efektyvumo klasė: F;  Naudingoji šaldytuvo talpa: 171 l;  Naudingoji šaldiklio talpa: 42 l;  Termostato valdymas: mechaninis;  Apšvietimo tipas: LED  Reguliuojamas lentynų aukštis: taip;  Keičiama atidarymo kryptis: taip;  Triukšmo lygis: 41 dB;  Maitinimo tinklas:220-230 V, 50Hz.  Prekės garantija: 24 mėn.  Gamintojas: Standart. VESTEL HOLLAND B.V. |

**Papildomi reikalavimai:**

Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.

Prekes Tiekėjas pristato ne vėliau kaip per 5 d.d. Trūkumų šalinimui nustatomos 5 d.d. laikotarpis.