TSD-655, VPP-1062

**Laboratorinių priemonių ir įrangos Branduolinės medicinos tyrimų centro patalpoms techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **Priemonių / įrangos pavadinimas** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 3. | Ekranuojanti švirkštų apsauga 1ml švirkštui **(orientacinis kiekis 10 vnt.)** | 1. Ekranuojanti, volframinė, ne mažiau kaip 2 mm švino ekvivalento apsauga, skirta 1 ml švirkšto ekranavimui atliekant radiofarmacinių junginių injekcijas.  2. Ekranuojanti apsauga turinti švirkšto fiksavimą.  3. Ekranuojanti apsauga turi turėti ne mažiau kaip 2 mm švino ekvivalento stikliuką, injekcijos stebėjimui. | 1. Ekranuojanti, volframinė, 2 mm švino ekvivalento apsauga, skirta 1 ml švirkšto ekranavimui atliekant radiofarmacinių junginių injekcijas.  2. Ekranuojanti apsauga turinti švirkšto fiksavimą.  3. Ekranuojanti apsauga turi 5,2 mm švino ekvivalento stikliuką, injekcijos stebėjimui. LemerPax katalogas.pdf 56 psl. |