TSD-506, VPP-5097

**2 pirkimo dalis: Anestezijos MRT vežimėlis – orientacinis kiekis 2 vnt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 2.1. | Paskirtis | Vežimėlis tinkamas darbui MRT aplinkoje | Vežimėlis tinkamas darbui MRT aplinkoje  Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.3 |
| 2.2. | Vežimėlio medžiagos | Plastikas arba nerūdijantis plienas. Visos naudojamos medžiagos nemagnetinės | Plastikas (poliuretanas). Visos naudojamos medžiagos nemagnetinės  Psl.4 |
| 2.3. | Vežimėlio gabaritiniai matmenys (be priedų) | Plotis 640 – 890 mm;  Gylis 480 – 720 mm;  Aukštis ne daugiau kaip 1040 mm | Plotis 830 mm;  Gylis 715 mm;  Aukštis 910 mm  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.13 |
| 2.4. | Vežimėlio priedai | 1. Virš stalviršio plastiko arba nerūdijančio plieno vamzdžio (naudojamos medžiagos nemagnetinės) pritvirtintos viena eilė plastikinių dėtuvių įvairioms priemonėms susidėti;  2. Panaudotų aštrių atliekų konteineris su laikikliu konteinerio tvirtinimui prie vežimėlio arba vežimėlio korpuse;  3. Šiukšlių dėžė, tvirtinama vežimėlio šone, talpa ne mažiau kaip 5 litrai;  4. Su ištraukiamu papildomu šoniniu stalviršiu | 1. Virš stalviršio nerūdijančio plieno vamzdžio (naudojamos medžiagos nemagnetinės) pritvirtintos viena eilė plastikinių dėtuvių įvairioms priemonėms susidėti;  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.15  2. Panaudotų aštrių atliekų konteineris su laikikliu konteinerio tvirtinimui vežimėlio korpuse;  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.6  3. Šiukšlių dėžė, tvirtinama vežimėlio šone, talpa 10 litrų;  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.16  4. Su ištraukiamu papildomu šoniniu stalčiu  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.6 |
| 2.5. | Reikalavimai stalviršiui | 1. Su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams;  2. Pagamintas iš nemagnetinio plastiko arba nerūdijančio plieno atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams | 1. Su apsauginiu perimetriniu borteliu (iš visų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams;  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.4  2. Pagamintas iš nemagnetinio plastiko atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams  Žr. Aurion katalogas-2023,  Pl.4 |
| 2.6. | Reikalavimai stalčiams | 1. Po stalviršiu įrengti ≥ 4 stalčiai išdėstyti vienas po kitu;  2. Du viršutiniai stalčiai žemesni 120-150 mm aukščio (smulkiems daiktams), vienas apatinis stalčius aukštesnis ne mažiau kaip 200 mm aukščio;  3. Stalčiai su apsauga nuo iškritimo esant pilnam stalčių ištraukimui | 1. Po stalviršiu įrengti 4 stalčiai išdėstyti vienas po kitu;  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.5  2. Du viršutiniai stalčiai žemesni 150 mm aukščio (smulkiems daiktams), vienas apatinis stalčius aukštesnis 200 mm aukščio;  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.14  3. Stalčiai su apsauga nuo iškritimo esant pilnam stalčių ištraukimui  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.6 |
| 2.7. | Vežimėlio spalva | Visas vežimėlio korpusas, įskaitant stalčių išorines paneles, arba tik stalčių išorinės panelės, arba stalčių rankenos, geltonos spalvos | Visas vežimėlio korpusas pilkos spalvos,  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.13  stalčių išorinės panelės geltonos spalvos.  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl. 14 |
| 2.8. | Apsauginis bamperis | Vežimėlio apačia su apsauginiu plastikiniu (arba lygiavertės medžiagos) bamperiu arba ratukai su apsauginiais plastikiniais (arba lygiavertės medžiagos) bamperiais | Vežimėlio apačia su apsauginiu guminiu bamperiu  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.6 |
| 2.9. | Reikalavimai ratukams | Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais;  Ratukų skersmuo ≥100 mm; | 1. Keturi gumuoti ratukai, trys iš jų su stabdžiais;  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.4  2. Ratukų skersmuo 125 mm;  Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.13 |
| 2.10. | Paviršių paruošimas bei padengimas | Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių);  Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) | 1. Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių);  2. Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti)  Žr. Aurion katalogas-2023,  Psl.4 |
| 2.11. | Naudojimo instrukcija | Lietuvių kalba, pristatoma kartu su prekėmis | Lietuvių kalba, pristatoma kartu su prekėmis |
| 2.12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 2.13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 2.14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 2.15. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomo gaminio eskizais – iliustracijomis ir aprašymais.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.