Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Specialiųjų sąlygų

1 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**

1.1. Perkančioji organizacija - Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis dramos teatras (toliau – Teatras).

1.2. Pirkimo objektas - darbo, poilsio ir posėdžių kėdės. Techniniai reikalavimai pirkimo objektui nurodyti šio dokumento 1 lentelėje.

1.3. Prekių pristatymo terminas - 60 kalendorinių dienų nuo atskirų užsakymų pateikimo dienos.

1.4. Prekių pristatymo vieta – Gedimino pr. 4, Vilnius.

1.5. Prekėm suteikiama garantija - 60 mėn. nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

1.6. Pirkėjas įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 50 proc. numatytų prekių.

**1 lentelė. Perkamų prekių charakteristikos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas ir techninės charakteristikos** | **Kiekis** | **Mato vnt.** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | **Darbuotojo kėdė.**  Darbuotojo kėdė turi būti su juodu rėmu bei juodais porankiais. Kėdės bazė turi būti pagaminta iš plastiko poliamido, bazė - penkiažvaigždė, ant ratukų. Bazės diametras 700 mm (+/-20 mm). Kėdė privalo turėti reguliavimo funkciją, leidžiančią reguliuoti sėdynės aukštį, gylį, taip pat atlošo pasvirimo kampą. Kėdės sinchroninis mechanizmas  turi turėti funkciją, kuri leistų reguliuoti atlošo elastingumą pagal sėdinčiojo svorį bei turi turėti ne mažiau kaip 5 fiksavimo pozicijas. Kėdė turi būti su poliuretariniais juodos spalvos porankiais, reguliuojamais į aukštį ne mažiau nei  80 mm. Kėdės ratukai turi turėti galimybę rinktis iš skirtų kietai, minkštai grindų dangai, arba gali būti universlūs. Kėdės sėdimoji dalis paminkštinta ir aptraukta audiniu. Kėdės sėdinės reguliavimo diapazonas ne mažiau 130 mm. sėdynės plotis 470 mm (+/- 20mm), sėdynės gylis reguliuojamas diapazone ne mažiau nei 60 mm. Bendras kėdės aukštis iškėlus į maksimalią padėtį ne didesnis nei 1120 mm. Kėdė  turi būti sertifikuota pagal  DIN EN 1335-1 DIN EN 1335-2, arba lygiaverčių standartų reikalavimus, pateikti įrodančius dokumentus.  Kėdės atlošas tinklelis. Kėdės sėdimoji dalis turi būti aptraukta audiniu, kuris privalo atlaikyti ne mažiau kaip 150 000 ciklų pagal Martindale skalę (atitikimas EN ISO 12947-2 arba lygiaverčiam standartui. Kėdės audinys turi turėti ne mažesnę nei 5 atsparumo klasę (atitikimas EN ISO 12945-2 arba lygiaverčiam standartui), taip pat turėti atsparumą cigarečių ir degtukų degumui (atitikimas EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčiams standartams), atsparumą šviesai - ne mažiau kaip 5 klasė (atitikimas EN ISO 105-B02 arba lygiaverčiam standartams), kėdės audiniui turi būti atliktas formaldehido nustatymas (atitikimas PN-EN ISO 14184-1 arba lygiaverčiam standartams), kėdė turi turėti spalvos atsparumą organiniams tirpikliams - ne mažiau kaip 5 (atitikimas PN-EN ISO 105-X-05 arba lygiaverčiam standartams), taip pat spalvos atsparumą prakaitui - ne mažiau kap 5 klasė (atitikimas PN-EN ISO 105-E04 arba lygiaverčiam standartui), kėdės audiniui turi būti atliktas azodažiklių nustatymas (atitikimas PN-EN 14362-1 arba lygiaverčiam standartui), audinys turi turėti spalvos atsparumą trynimui - ne mažiau kaip 4-5 (atitikimas PN-EN ISO 105-X12 arba lygiaverčiam standartui). Pateikti audinio reikalavimus patvirtinančius dokumentus. | 84 | vnt. |
| 2. | **Lankytojo kėdė.**  Bendri gabaritiniai matmenys (PxG) 600x600mm. Kėdės bendras gabaritinis aukštis maksimalioje padėtyje neaukštesnis nei 900 mm. Kėdė turi turėti sėdinės aukščio reguliavimo funkciją. Kėdės sėdynės aukštis reguliuojamas. ne mažesniame nei 130 mm diapazone. Kėdės bazė turi būti pagaminta iš metalo, chromuota, bazė - penkiažvaigždė, su padukais. Kėdė turi būti be porankių. Kėdės sėdynė ir atlošas turi būti vientisa, ergonomiškai išlenkta detalė, pagaminta iš faneros arba lygiavertės medžiagos, paminkštinta ir pilnai aptraukta dirbtine oda.  Sėdynės ir atlošo detalė turi būti griežtų formų. Sėdynės ir atlošo kampai neženkliai užapvalinti. Dirbtinė oda turi būti antimikrobinė, pagal AATCC 147, pateikti įrodantį/-ius dokumentą/-us.  Atsparumas trinčiai turi būti ne mažiau 100 000  ciklų pagal ISO 5470-2 arba lygiavertį, pateikti įrodančius dokumentus. Atsparumas šviesai turi būti ne mažiau 5 pagal EN ISO 105-B02. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 1021-1&2. Pateikti dirbtinės odos reikalavimus patvirtinančius dokumentus. Turi būti užtikrinta galimybė dirbtinės odos spalvą rinktis iš ne mažiau nei 20 spalvų,  su pasiūlymu pateikti elektroninę dirbtinės odos paletės versiją. Kėdė turi būti testuota ir atitikti EN 1728, EN 16139-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, pateikti įrodantį/-ius dokumentą/-us.  Baldo estetinis vaizdas turi stilistiškai derėti patalpoje ir būti vienos linijos bei dizaino kaip Pusbario kėdė, Kėdė virtuvei, Konferencinė kėdė. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu. Su pasiūlymu pateikti gaminio modelį ir nurodyti gamintoją. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis  ±20 mm, išskyrus tuos atvejus, kai prie duotų matmenų nurodyta kita galima tolerancija. Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 60 mėn. Garantija.  Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi prašomi, atitiktį įrodantys dokumentai. | 53 | vnt. |
| 3. | **Kėdė virtuvei.**  Bendri gabaritiniai matmenys (PxGxA) 520x500x820mm. Kėdės sėdynės aukštis 450 mm. Kėdė turi būti be porankių. Kėdės sėdynė ir atlošas turi būti vientisa, ergonomiškai išlenkta detalė, pagaminta iš faneros arba lygiavertės medžiagos, dengta aukšto slėgio laminatu (HPL).  Turi būti galimybė HPL rinktis iš ne mažiau nei 7 dekorų. Sėdynės ir atlošo detalė turi būti griežtų formų. Sėdynės ir atlošo kampai neženkliai užapvalinti.  Metalinis rėmas su 4 kojelėmis, rėmas turi būti gaminamas iš apvalaus skerspjūvio metalo profilio, profilio diametras nedidesnis nei 20 mm (-4mm). Metalinis rėmas turi būti dažomas milteliniu būdu. Turi būti užtikrintas spalvos pasirinkimas iš ne mažiau nei 10 spalvų. Kojelės turi turėti atramėles ant kiekvienos kojos grindų nelygumams kompensuoti ir stabilumui užtirkrinti. Kėdė turi būti testuota ir atitikti EN 1728, EN 16139-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, pateikti įrodantį/-ius dokumentą/-us.  Baldo estetinis vaizdas turi stilistiškai derėti patalpoje ir būti vienos linijos bei dizaino kaip Pusbario kėdė, Lankytojo kėdė, Konferencinė kėdė. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu. Su pasiūlymu pateikti gaminio modelį ir nurodyti gamintoją. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis  ±20 mm, išskyrus tuos atvejus, kai prie duotų matmenų nurodyta kita galima tolerancija. Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 60 mėn. garantija  Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi prašomi, atitiktį įrodantys dokumentai. | 8 | vnt. |
| 4. | **Pusbario kėdė.**  Bendri gabaritiniai matmenys (PxGxA) 550x520x730mm. Kėdės sėdynės aukštis 650 mm. Kėdė turi būti be porankių. Kėdės sėdynė ir atlošas turi būti vientisa, ergonomiškai išlenkta detalė, pagaminta iš faneros arba lygiavertės medžiagos, dengta aukšto slėgio laminatu (HPL). Trui būti galimybė HPL rinktis iš nemažiau nei 7 dekorų. Sėdynės ir atlošo detalė turi būti griežtų formų. Sėdynės ir atlošo kampai neženkliai užapvalinti.  Metalinis rėmas su 4 kojelėmis, rėmas turi būti gaminamas iš apvalaus skerspjūvio metalo profilio. Rėmas turi turėti atramą kojoms, kuri atlieką tiek kojų atramos funkciją, tiek užtikrina rėmo stabilumą bei apjungia kojas. Metalinis rėmas turi būti dažomas milteliniu būdu. Turi būti užtikrintas spalvos pasirinkimas iš ne mažiau nei 10 spalvų. Kojelės turi turėti atramėles ant kiekvienos kojos grindų nelygumams kompensuoti ir stabilumui užtirkrinti. Kėdė turi būti testuota ir atitikti EN 1728, EN 16139-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, pateikti įrodantį/-ius dokumentą/-us.  Pusbariio kėdė, Kėdė virtuvei, Konferencinė kėdė ir lankytojo kėdė turi priklausyti vienai „šeimai“ kad būtų užtikrintas projekto vientisumas Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu. Su pasiūlymu pateikti gaminio modelį ir nurodyti gamintoją. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis  ±20 mm, išskyrus tuos atvejus, kai prie duotų matmenų nurodyta kita galima tolerancija. Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 60 mėn. garantija  Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi prašomi, atitiktį įrodantys dokumentai. | 5 | vnt. |
| 5. | **Koneferencinė kėdė.**  Bendri gabaritiniai matmenys (PxG) 600x600. Kėdės bendras gabaritinis aukštis maksimalioje padėtyje neaukštesnis nei 1000 mm. Kėdė turi turėti sėdinės aukščio reguliavimo funkciją. Kėdės sėdynės aukštis reguliuojamas ne mažesniame nei 130 mm diapazone. Kėdė turi būti su porankiais. Kėdės bazė turi būti pagaminta iš metalo, chromuota arba poliruoto aliuminio, bazė - penkiažvaigždė, ant ratukų. Kėdės sėdynė ir atlošas turi būti vientisa, ergonomiškai išlenkta detalė, pagaminta iš faneros arba lygevertės medžiagos, paminkštinta ir pilnai aptraukta audiniu.  Sėdynės ir atlošo detalė turi būti griežtų formų. Sėdynės ir atlošo kampai neženkliai užapvalinti. Audinio sudėtyje turi būti  ne mažiau 95 % vilnos.  Atsparumas trinčiai turi būti ne mažiau 200 000  martendiale pagal EN ISO 12947-2. Atsparumas šviesai turi būti ne mažiau 5 pagal EN ISO 105-B02. Atsparumas ugniai turi atitikti EN ISO 1021-1&2. Pateikti audinio reikalavimus įrodančius dokuementus. Audinio spalv1 turi būti galimybė rinktis iš nemažiau nei 40 spalvų, pateikti elektroninę versiją audinio spalvų paletės. Kėdė turi būti testuota ir atitikti EN 1728, EN 16139-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, pateikti įrodantį/-ius dokumentą/-us.  Baldo estetinis vaizdas turi stilistiškai derėti patalpoje ir būti vienos linijos bei dizaino kaip Pusbario kėdė, Lankytojo kėdė, Kėdė virtuvei.  Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu. Su pasiūlymu pateikti gaminio modelį ir nurodyti gamintoją Matmenys nuo duotųjų gali skirtis  ±20 mm, išskyrus tuos atvejus, kai prie duotų matmenų nurodyta kita galima tolerancija. Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 60 mėn. Garantija.  Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi prašomi, atitiktį įrodantys dokumentai. | 24 | vnt. |
| 6 | **Aukšta darbuotojo kėdė.**  Aukšta darbuotojo kėdė turi būti su juodu rėmu bei juodais porankiais. Kėdės bazė turi būti pagaminta iš plastiko poliamido, bazė - penkiažvaigždė, ant ratukų. Bazės diametras 700mm (+/-20 mm). Kėdė privalo turėti reguliavimo funkciją, leidžiančią reguliuoti sėdynės aukštį, gylį, taip pat atlošo pasvirimo kampą. Kėdės sinchroninis mechanizmas  turi turėti funkciją, kuri leistų reguliuoti atlošo elastingumą pagal sėdinčiojo svorį bei turi turėti ne mažiau kaip 5 fiksavimo pozicijas. Kėdė turi būti su poliuretariniais juodos spalvos porankiais, reguliuojamais į aukštį ne mažiau+C15 nei  80 mm. Kėdės ratukai turi turėti galimybę rinktis iš skirtų kietai, minkštai grindų dangai, arba gali būti universlūs. Kėdės sėdimoji dalis paminkštinta ir aptraukta audiniu. Kėdės sėdinės reguliavimo diapazonas ne mažiau 130 mm. sėdynės plotis 470 mm (+/- 20mm), sėdynės gylis reguliuojamas diapazone ne mažiau nei 60 mm. Bendras kėdės aukštis iškėlus į maksimalią padėtį ne didesnis nei 1120 mm. Kėdės pneumatinis stovas sėdynės aukštį reguliuoja nuo 60 cm iki 90 . Žiedas (atrama) kojoms. Kėdė  turi būti sertifikuota pagal  DIN EN 1335-1 DIN EN 1335-2, arba lygiaverčių standartų reikalavimus, pateikti įrodančius dokumentus.  Kėdės atlošas tinklelis. Kėdės sėdimoji dalis turi būti aptraukta audiniu, kuris privalo atlaikyti ne mažiau kaip 150 000 ciklų pagal Martindale skalę (atitikimas EN ISO 12947-2 arba lygiaverčiam standartui. Kėdės audinys turi turėti ne mažesnę nei 5 atsparumo klasę (atitikimas EN ISO 12945-2 arba lygiaverčiam standartui), taip pat turėti atsparumą cigarečių ir degtukų degumui (atitikimas EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčiams standartams), atsparumą šviesai - ne mažiau kaip 5 klasė (atitikimas EN ISO 105-B02 arba lygiaverčiam standartams), kėdės audiniui turi būti atliktas formaldehido nustatymas (atitikimas PN-EN ISO 14184-1 arba lygiaverčiam standartams), kėdė turi turėti spalvos atsparumą organiniams tirpikliams - ne mažiau kaip 5 (atitikimas PN-EN ISO 105-X-05 arba lygiaverčiam standartams), taip pat spalvos atsparumą prakaitui - ne mažiau kap 5 klasė (atitikimas PN-EN ISO 105-E04 arba lygiaverčiam standartui), kėdės audiniui turi būti atliktas azodažiklių nustatymas (atitikimas PN-EN 14362-1 arba lygiaverčiam standartui), audinys turi turėti spalvos atsparumą trynimui - ne mažiau kaip 4-5 (atitikimas PN-EN ISO 105-X12 arba lygiaverčiam standartui). Pateikti audinio reikalavimus patvirtinančius dokumentus. | 13 | Vnt. |
| 7 | **Biuro kėdė**  Biuro kėdė turi būti su pilkos spalvos arba analogiškos spalvos rėmu be porankių. Kėdės bazė turi būti pagaminta iš plastiko poliamido, bazė - penkiažvaigždė, ant kojelių/padukų. Bazės diametras 670mm (+/-20 mm). Kėdė privalo turėti reguliavimo funkciją, leidžiančią reguliuoti sėdynės aukštį, gylį, taip pat atlošo pasvirimo kampą. Kėdės atlošas reguliuojamo aukščio. Kėdės sėdimoji dalis paminkštinta ir aptraukta audiniu. Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo diapazonas ne mažiau 130 mm. sėdynės plotis 470 mm (+/- 20mm), sėdynės gylis reguliuojamas diapazone ne mažiau nei 70 mm. Bendras kėdės aukštis iškėlus į maksimalią padėtį ne didesnis nei 980 mm.. Kėdė turi būti sertifikuota pagal DIN EN 1335-1 DIN EN 1335-2, arba lygiaverčių standartų reikalavimus, pateikti įrodančius dokumentus. Kėdės atlošas paminkštintas paralonu ir aptrauktas audiniu. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas turi būti aptraukta audiniu, kuris privalo atlaikyti ne mažiau kaip 150 000 ciklų pagal Martindale skalę (atitikimas EN ISO 12947-2 arba lygiaverčiam standartui. Kėdės audinys turi turėti ne mažesnę nei 5 atsparumo klasę (atitikimas EN ISO 12945-2 arba lygiaverčiam standartui), taip pat turėti atsparumą cigarečių ir degtukų degumui (atitikimas EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčiams standartams), atsparumą šviesai - ne mažiau kaip 5 klasė (atitikimas EN ISO 105-B02 arba lygiaverčiam standartams), audinys turi turėti spalvos atsparumą trynimui - ne mažiau kaip 4-5 (atitikimas PN-EN ISO 105-X12 arba lygiaverčiam standartui). Pateikti audinio reikalavimus patvirtinančius dokumentus. | 5 | Vnt. |

**1.6. Prekių pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus:** Prekės turi atitikti minimalius baldams keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Privaloma pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kurie paminėti šio įstatymo XII skyriaus „Baldai“ 7 punkte. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

1. **DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI**

2.1**. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:**

2.1.1. Prekių aprašymai;

2.1.2. atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 9 p.

**2.2. Dokumentai, kuriuos reikės pateikti su prekėmis:**

2.2.1. Prekės garantiją užtikrinantis dokumentas;

2.2.2. Perdavimo-priėmimo aktas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_