Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1

**1 P.O.D.**

**DISKINIŲ ŠIENAPJOVIŲ**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. Pirkimo objektas**:

1.1. Diskinė šienapjovė (toliau - Prekės).

1.2. Perkamas prekių kiekis – 3 vnt.

1.3. BVPŽ kodas – 16320000-4 (Šienavimo mašinos).

1.4. Diskinės šienapjovės pirkimas vyks pagal žaliųjų pirkimų kriterijus:

1.4.1. Prekė yra tvirta, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

1.4.2. Prekei susidėvėjus, ji ar jos sudedamosios dalys rūšiuojamos ir perdirbamos kitų prekių gamybai.

**2. Pirkimo objekto pritaikymo sritis:**

2.1. Diskinė šienapjovė bus naudojama gamtosauginių priemonių įgyvendinimui

**3. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama prekė.**

3.1 Prekė turi atitikti techninius parametrus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Bendrieji reikalavimai** | | |
| 1.1 | Paskirtis | Mechanizuotiems gamtotvarkos (žolės šienavimo) darbams vykdyti. |
| 1.2 | Pagaminimo metai, gamintojas, markė, modelis, saugos reikalavimai | Nauja, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 metais, neeksploatuotas, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui ir turėti standartinę įrangą, atitinkantis Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus. |
| 1.3 | Garantija | Įrenginio garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos |
| 1.4 | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo, priežiūros ir aptarnavimo dokumentacija lietuvių ar anglų / originalo kalba, su vertimu į lietuvių kalbą, detalių katalogai. |
| 1.5 | Standartai, sertifikatai | Siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus ir ES standartus, būti pagaminta serijinėje gamyboje (patikrinimui pateikti oficialios internetinės svetainės adresą).  Prekės pateikimo metu pateikti atitikties sertifikatą (lietuvių kalba). |
| **2. Techniniai rodikliai:** | | |
| 2.1 | Pjovimo diskų skaičius. | Nuo 6 iki 8 vnt. |
| 2.2 | Pjovimo diskas | Su peilių greito pakeitimo sistema |
| 2.3 | Pjovimo peiliai | Dvipusiai |
| 2.4 | Pjovimo plotis | Nuo 2,70 miki 2,90 m |
| 2.5 | Pjovimo aukštis | Nuo 30 mm iki 100 mm |
| 2.6 | Šienapjovės prikabinimo tipas | Trijų padėčių, antros kategorijos |
| 2.7 | Kardaninio veleno greitis (GTV) | 540 - 1000 min¹ |
| 2.8 | Diskų sūkių greitis | Ne mažiau 3000 aps/min |
| 2.9 | Šienapjovės pakėlimas ir valdymas | Hidraulinis |
| 2.10 | Svoris | Nuo 500 kg iki 1000 kg |
| 2.11 | Pjovimo mechanizmo darbinė padėtis | Dešinėje pusėje |
| 2.12 | Šienapjovės pavara | Frikcinių GTV velenų ir pavarų transmisija ne diržinė |
| **3. Kiti reikalavimai:** | | |
| 3.1 | Paruošimas naudojimui | Taip |
| 3.2 | Darbuotojo apmokymas | Apmokinti vieną darbuotoją naudotis su įranga |
| 3.3 | Pateikimo terminas | Ne vėliau, kaip per 6 mėn. po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo |

**4. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai**

Prekė turi būti pateikta ne vėliau kaip per **6 (šešis) mėn.** nuo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos, lentelėje nurodytam Prekių gavėjui:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kiekis vnt.** | **Pirkėjo**  **regioninio padalinio (RP) pavadinimas** | **Adresas, kur reikia pristatyti prekes** | **Atsakingas darbuotojas** | **Telefono numeris** | **El. Paštas** |
| 1 | 1 | Telšių RP | Miškininkų g, 4, Telšiai |  | | |
| 2 | 1 | Radviliškio RP | Šiaulių g. 31, Radviliškis |  | | |
| 3 | 1 | Varėnos  RP | Miškininkų g. 5, Varėna |  | | |

**5. Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti**

**5.1. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:**

5.1.1. Užpildyta prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė;

5.1.2. Siūlomų prekių aprašymai/ Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogas) ir/ar prekės gamintojo deklaracija (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus originalo kalba **su vertimu į lietuvių kalbą**, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka;

5.1.3. atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus (laisvos formos deklaracija ar kiti dokumentai galintis įrodyti atitikimą reikalavimams (lietuvių kalba)).

**5.2. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti su prekėmis:**

5.2.1. Prekės perdavimo – priėmimo aktas;

5.2.2. Prekės naudojimosi vadovas (lietuvių kalba);

5.2.3. Prekės garantiją užtikrinantis dokumentas;

5.2.4. Prekės dokumentas, įrodantis jos pagaminimo datą;

5.2.5. Prekės įrenginio pasas;

5.2.6. Eksploatacijos arbų saugos instrukcijos lietuvių kalba

5.2.7. Atsarginių dalių katalogai

**6. Priedai:**

1 priedas (1 p.o.d.) – prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

----------------------