TSD-371, VPP-7516, VPP-7650, VPP-7887

**Medicininių instrumentų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **Pavadinimas (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametro reikšmės** | **Siūlomos parametro reikšmės** |
| 11. | Akių spekulė kūdikiams (orientacinis kiekis 5 vnt.) | 1. „Barraquer“ arba lygiaverčio tipo;  2. Pediatrinis;  3. Su vielinio uždaro tipo mentelėmis;  4. Mentelės 4 – 5 mm;  5. Pagamintos iš nerūdijančio metalo;  6. Skirtas daugkartiniam naudojimui tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui *(būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimas);*  7. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančiogaliojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją);  8. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių. | **E4107 P**  1. „Barraquer“ tipo;  2. Pediatrinis;  3. Su vielinio uždaro tipo mentelėmis;  4. Mentelės 5 mm;  5. Pagamintos iš nerūdijančio metalo;  6. Skirtas daugkartiniam naudojimui tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. https://www.storzeye.eu/fileadmin/storz/media/BL\_Storz\_Reprocessing\_Instructions\_for\_NonPowered\_Instruments\_USA\_manufactured.pdf  7. Žymėjimas CE ženklu.  8. Garantinis terminas 12 mėnesių. |
| 12. | Pediatrinis odenos depresorius (orientacinis kiekis 5 vnt.) | 1. „Flynn“ arba lygiaverčio tipo;  2. Pediatrinis;  3. Darbinė dalis kilpinė, lęšio formos;  4. Rankenėlė plokščia;  5. Pagamintos iš nerūdijančio metalo;  6. Skirtas daugkartiniam naudojimui tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui *(būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimas);*  7. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančiogaliojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją);  8. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių. | **E5107**  1. „Flynn“ tipo;  2. Pediatrinis;  3. Darbinė dalis kilpinė, lęšio formos;  4. Rankenėlė plokščia;  5. Pagamintos iš nerūdijančio metalo;  6. Skirtas daugkartiniam naudojimui tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. https://www.storzeye.eu/fileadmin/storz/media/BL\_Storz\_Reprocessing\_Instructions\_for\_NonPowered\_Instruments\_USA\_manufactured.pdf  7. Žymėjimas CE ženklu;  8. Garantinis terminas 12 mėnesių. |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.