{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":142,"n_cols":5,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Auditorijos vaizdo konferencijų sistema"]
["Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
[]
["1.1.","Išmanus mikrofonų masyvas","5","vnt.","Shure MXA920"]
["1.1.1.","Tipas: lubinis mikrofonų masyvas, skirtas garso ir vaizdo konferencijoms su galimybe integruoti kameros sekimą. Nurodyti gamintoją ir modelį",null,null,"Tipas: lubinis mikrofonų masyvas, skirtas garso ir vaizdo konferencijoms su galimybe integruoti kameros sekimą.  (TS-1_1_3, 1 pslp.)"]
["1.1.2.","Mikrofonų masyvas turi formuoti ne mažiau nei 8 vnt. vienas nuo kito nepriklausomus spindulius (angl. “lobe”), kurių padėtis erdvėje, plotis, jautrumas, dažninė charakteristika gali būti derinami kiekvieno atskirai",null,null,"Mikrofonų masyvas formuoja 8 vnt. vienas nuo kito nepriklausomus spindulius (angl. “lobe”), kurių padėtis erdvėje, plotis, jautrumas, dažninė charakteristika gali būti derinami kiekvieno atskirai.(TS-1_1_2, 3,4,13 pslp.)"]
["1.1.3.","Turi būti galimybė apriboti aprėptį tam tikrose zonose, tuo pat metu atmetant garsus kitose srityse. Šios zonos ar kryptys turi būti reguliuojamos.",null,null,"Yra galimybė apriboti aprėptį tam tikrose zonose, tuo pat metu atmetant garsus kitose srityse. Šios zonos ar kryptys yra reguliuojamos. (TS-1_1_1, 2,3 pslp.)"]
["1.1.4.","Bendras aprėpties plotas turi būti ne mažiau kaip 9 x 9 m.",null,null,"Bendras aprėpties plotas yra 9 x 9 m. (TS-1_1_2, 2 pslp.)"]
["1.1.5.","Dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip: 125Hz – 20kHz ribose.",null,null,"Dažnių diapazonas: 125Hz – 20kHz ribose. (TS-1_1_1, 4 pslp.)"]
["1.1.6.","Turi turėti aidų šalinimo algoritmą (angl. „Acoustic Echo Cancellation“) ir automatinį mikrofonų lygio reguliavimą.",null,null,"Turi aidų šalinimo algoritmą (angl. „Acoustic Echo Cancellation“) ir automatinį mikrofonų lygio reguliavimą. (TS-1_1_1, 4 pslp.)"]
["1.1.7.","Mikrofonų masyvas turi būti jungiamas į kompiuterinį tinklą arba dedikuotą skaitmeninio garso protokolo Dante (ar lygiaverčio) tinklą vienu CAT5e ar aukštesnės kategorijos kabeliu. Tuo pačiu kabeliu mikrofonų masyvas turi būti ir maitinamas (palaikyti PoE).",null,null,"Mikrofonų masyvas yra jungiamas į kompiuterinį tinklą arba dedikuotą skaitmeninio garso protokolo Dante tinklą vienu CAT5e kabeliu. Tuo pačiu kabeliu mikrofonų masyvas yra maitinamas (palaiko PoE).(TS-1_1_1, 3 pslp.)"]
["1.1.8.","Mikrofonų masyvas turi turėti integruotą WEB sąsają, kurioje atliekami mikrofonų masyvo parametrų derinimai. ",null,null,"Mikrofonų masyvas turi integruotą WEB sąsają, kurioje atliekami mikrofonų masyvo parametrų derinimai. (TS-1_1_1, 3 pslp.)"]
["1.1.9.","Turi būti integruotas skaitmeninis signalų procesorius (angl. “DSP”) turi turėti automikšerį, parametrinį ekvalaizerį, ne mažiau nei 4-ių juostų kiekvienam mikrofonų masyvo spinduliui ir sumiksuotam kanalui.",null,null,"Yra integruotas skaitmeninis signalų procesorius (angl. “DSP”) turi automikšerį, parametrinį ekvalaizerį, 4-ių juostų kiekvienam mikrofonų masyvo spinduliui ir sumiksuotam kanalui. (TS-1_1_1, 4 pslp.)"]
["1.1.10.","Skaitmeninės garso išvesties diskretizavimo dažnis turi būti ne mažesnis nei 48 kHz, raiška ne mažesnė nei 24bit",null,null,"Skaitmeninės garso išvesties diskretizavimo dažnis yra 48 kHz, raiška 24bit. (TS-1_1_1, 4 pslp.)"]
["1.1.11.","Jautrumas prie 1 kHz turi būti ne mažesnis nei −1.8 dBFS/Pa.",null,null,"Jautrumas prie 1 kHz yra −1.74 dBFS/Pa.(TS-1_1_1, 4 pslp.)"]
["1.1.12.","Maksimalus priimamo garso signalo lygis turi būti ne mažesnis nei 95 dB.",null,null,"Maksimalus priimamo garso signalo lygis yra 95.74 dB. (TS-1_1_1, 4 pslp.)"]
["1.1.13.","Santykis signalas/triukšmas turi būti ne mažesnis nei 75 dB (pagal “A” charakteristiką).",null,null,"Santykis signalas/triukšmas turi būti 75.76 dB (pagal “A” charakteristiką). (TS-1_1_1, 4 pslp.)"]
["1.1.14.","Signalo vėlinimas turi būti ne didesnis nei 16 ms.",null,null,"Signalo vėlinimas 15.9 ms. (TS-1_1_1, 4 pslp.)"]
["1.1.15.","Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis nei 77 dB.",null,null,"Dinaminis diapazonas 77.5 dB. (TS-1_1_1, 4 pslp.)"]
["1.1.16.","Gamintojo puslapyje turi būti viešai prieinamas dokumentas ar aprašas angl. „Command Strings“ - valdymo protokolas trečiaisiais įrenginiais kompiuteriniame tinkle.",null,null,"Gamintojo puslapyje yra viešai prieinamas dokumentas/aprašas angl. „Command Strings“ - valdymo protokolas trečiaisiais įrenginiais kompiuteriniame tinkle.(TS-1_1_2, 41 pslp.)"]
["1.1.17.","Mikrofonų masyvas turi būti pritaikytas montuoti į 60x60 cm lubų fragmentą. Komplektuojamas su montavimo elementais.",null,null,"Mikrofonų masyvas yra pritaikytas montuoti į 60x60 cm lubų fragmentą. Komplektuojamas su montavimo elementais.(TS-1_1_2, 16,17 pslp.)"]
["1.1.18.","Mikrofonų masyvo svoris turi būti ne didesnis nei 6 kg.",null,null,"Mikrofonų masyvo svoris 5.4 kg. (TS-1_1_1, 5 pslp.) "]
["1.2.","Konferencinis garso procesorius","1","vnt.","Biamp TesiraForte DAN CI"]
["1.2.1.","Konferencinis garso procesorius. Skirtas garso signalų apdorojimui. Nurodyti gamintoją ir modelį.",null,null,"Konferencinis garso procesorius. Skirtas garso signalų apdorojimui. (TS-1_2_1, 1 pslp.) "]
["1.2.2.","Analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius: ne mažiau 12, visi įėjimai turi palaikyti AEC, akustinių aidų šalinimo, technologiją, panaudojant visus prie sistemos prijungtus mikrofonus vaizdo konferencijos garsui;",null,null,"Analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius: 12, visi įėjimai palaiko AEC, akustinių aidų šalinimo, technologiją, panaudojant visus prie sistemos prijungtus mikrofonus vaizdo konferencijos garsui; (TS-1_2_1, 1 pslp.) "]
["1.2.3.","Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius: ne mažiau 8.",null,null,"Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius:  8. (TS-1_2_1, 1 pslp.) "]
["1.2.4.","Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauresnis nei 20 Hz – 20 kHz.",null,null,"Atkuriamų dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz. (TS-1_2_1, 2 pslp.) "]
["1.2.5.","Harmoniniai iškraipymai: ne didesni nei 0.006%.",null,null,"Harmoniniai iškraipymai: 0.006%.(TS-1_2_1, 2 pslp.) "]
["1.2.6.","Maksimalus stiprinimas: ne mažesnis nei 66 dB.",null,null,"Maksimalus stiprinimas: 66 dB. (TS-1_2_1, 2 pslp.) "]
["1.2.7.","Diskretizavimo dažnis: ne mažiau 48 kHz.",null,null,"Diskretizavimo dažnis: 48 kHz.(TS-1_2_1, 2 pslp.) "]
["1.2.8.","Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių ",null,null,"Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių "]
["1.2.9.","skiriamoji geba: ne mažesnė nei 24 bitai",null,null,"skiriamoji geba:  24 bitai (TS-1_2_1, 2 pslp.) "]
["1.2.10.","Dinaminis diapazonas: ne mažesnis nei 108 dB",null,null,"Dinaminis diapazonas: 108 dB (TS-1_2_1, 2 pslp.) "]
["1.2.11.","Turi būti galimybė įjungti „fantominį“ maitinimą mikrofonams pasirinktinai ant bet kurios analoginės įvesties.  ",null,null,"Yra galimybė įjungti „fantominį“ maitinimą mikrofonams pasirinktinai ant bet kurios analoginės įvesties.  (TS-1_2_1, 2 pslp.) "]
["1.2.12.","Mikrofono signalų miksavimas: automatinis.",null,null,"Mikrofono signalų miksavimas: automatinis. (TS-1_2_1, 1,2 pslp.) "]
["1.2.13.","Galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudės ribojimo modulius.",null,null,"Galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudės ribojimo modulius. (TS-1_2_2, 1,2 pslp) "]
["1.2.14.","Galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui.",null,null,"Galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui. (TS-1_2_3, 1,2 pslp.)"]
["1.2.15.","Ekvalaizeris: kiekvienam garso kanalui.",null,null,"Ekvalaizeris: kiekvienam garso kanalui.(TS-1_2_1, 2 pslp.) "]
["1.2.16.","Palaikomi filtrai: HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass.",null,null,"Palaikomi filtrai: HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass.(TS-1_2_4, 1 pslp.)"]
["1.2.17.","Automatiškai keičiamas mikrofono signalo jautrumas, kompensuojantis kalbančiojo garso stiprumą. Signalų procesorius turi turėti algoritmo modelį, atpažįstantį kalbą ir pašalinį triukšmą. Šis procesorius neturi reaguoti į pašalinį triukšmą. Padidėjus kalbančiojo garso stiprumui, procesorius turi automatiškai sumažinti įvesties jautrumą iki parinkto lygio. ",null,null,"Automatiškai keičiamas mikrofono signalo jautrumas, kompensuojantis kalbančiojo garso stiprumą. Signalų procesorius turi algoritmo modelį, atpažįstantį kalbą ir pašalinį triukšmą. Šis procesorius nereguoja į pašalinį triukšmą. Padidėjus kalbančiojo garso stiprumui, procesorius automatiškai sumažina įvesties jautrumą iki parinkto lygio. (TS-1_2_5, 6,7,8 pslp.)"]
["1.2.18.","Procesorius turi analizuoti signalo ir triukšmo santykį ir nedidinti mikrofono jautrumo kai santykis yra per mažas. Santykio reikšmę gali keisti vartotojas/operatorius.",null,null,"Procesorius analizuoja signalo ir triukšmo santykį ir nedidina mikrofono jautrumo kai santykis yra per mažas. Santykio reikšmę gali keisti vartotojas/operatorius.  (TS-1_2_5, 6,7,8 pslp.)"]
["1.2.19.","8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsaja.",null,null,"8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsaja.(TS-1_2_1, 1,2 pslp.) "]
["1.2.20.","4 kanalų (išvesčių) USB skaitmeninio garso signalo skiriamoji geba, ne mažesnė nei: 24 bitai.",null,null,"4 kanalų (išvesčių) USB skaitmeninio garso signalo skiriamoji geba: 24 bitai. (TS-1_2_1, 2 pslp.) "]
["1.2.21.","Signalų procesoriuje galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają, tokiu būdu perduodant skaitmeninį garso signalą konferencinei programinei įrangai per USB sąsają.",null,null,"Signalų procesoriuje galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają, tokiu būdu perduodant skaitmeninį garso signalą konferencinei programinei įrangai per USB sąsają. (TS-1_2_1, 2 pslp.) "]
["1.2.22.","Signalų procesorius turi būti valdomas programine įranga su valdymo grafine sąsaja kompiuterio monitoriuje.",null,null,"Signalų procesorius yra valdomas programine įranga su valdymo grafine sąsaja kompiuterio monitoriuje. (TS-1_2_1, 2 pslp.) "]
["1.2.23.","Turi būti galimybė prisijungti prie grafinės procesoriaus valdymo sąsajos iš bet kurio kompiuterio, esančio tame pačiame kompiuteriniame tinkle kaip ir signalų procesorius. ",null,null,"Yra galimybė prisijungti prie grafinės procesoriaus valdymo sąsajos iš bet kurio kompiuterio, esančio tame pačiame kompiuteriniame tinkle kaip ir signalų procesorius. (TS-1_2_1, 1 pslp.) "]
["1.2.24.","Kartu pateikiama programinė įranga, (kaina įskaičiuota į prietaiso kainą), įrenginio parametrų keitimui/programavimui.",null,null,"Kartu pateikiama programinė įranga, (kaina įskaičiuota į prietaiso kainą), įrenginio parametrų keitimui/programavimui.(TS-1_2_1, 1 pslp.) "]
["1.2.25.","Signalų procesorius turi turėti dedikuotą skaitmeninio garso protokolo Dante (ar lygiaverčio) tinklo prievadą.",null,null,"Signalų procesorius turi dedikuotą skaitmeninio garso protokolo Dante tinklo prievadą. (TS-1_2_1, 1 pslp.) "]
["1.3.","Kompiuterinio tinklo komutatorius","1","vnt.","Cisco CBS350-24P-4G"]
["1.3.1.","Kompiuterinio tinklo komutatorius, Tipas: Dante ar lygiaverčio skaitmeninio garso tinklo komutatorius. Nurodyti gamintoją ir modelį.",null,null,"Kompiuterinio tinklo komutatorius, Tipas: Dante tinkantis skaitmeninio garso tinklo komutatorius. "]
["1.3.2.","Kompiuterinio tinklo komutatorius turi būti valdomas ir palaikyti ne mažiau kaip šiuos nurodytus tinklo standartus: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber for LAN, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at.",null,null,"Kompiuterinio tinklo komutatorius yra valdomas ir palaiko šiuos nurodytus tinklo standartus: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber for LAN, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. (TS-1_3_1, 13 pslp.) "]
["1.3.3.","Turi būti ne mažiau kaip 22 prievadų, palaikančių standartinius duomenų perdavimo greičius (10/100/1000 Mbps) variniais kabeliais ir ne mažiau nei 2 prievadai optiniams keitikliams prijungti.",null,null,"Turi 24 prievadus, palaikančių standartinius duomenų perdavimo greičius (10/100/1000 Mbps) variniais kabeliais ir 4 prievadai optiniams keitikliams prijungti. (TS-1_3_1, 34 pslp.) "]
["1.3.4.","Turi būti IGMPv2 (ar naujesnis) palaikymas (snooping ir querier).",null,null,"Yra IGMPv2 palaikymas (snooping ir querier).(TS-1_3_1, 10 pslp.) "]
["1.3.5.","Kompiuterinio tinklo komutatorius turi palaikyti angl. „Non-blocking“ algoritmą.",null,null,"Kompiuterinio tinklo komutatorius palaiko angl. „Non-blocking“ algoritmą. (TS-1_3_1, 7 pslp.)"]
["1.3.6.","Ne mažesnio, nei 1 Gbps pralaidumo visuose prievaduose.",null,null,"56 Gbps pralaidumo visuose prievaduose.(TS-1_3_1, 7 pslp.) "]
["1.3.7.","Turi būti multicast palaikymas.",null,null,"Yra multicast palaikymas. (TS-1_3_1, 7,10,12 pslp.) "]
["1.3.8.","Komutatorius turi palaikyti PoE+ ir turėti ne mažesnį nei 195W bendrą PoE maitinimo prievaduose biudžetą.",null,null,"Komutatorius palaiko PoE+ ir turi 195W bendrą PoE maitinimo prievaduose biudžetą. (TS-1_3_1, 19 pslp.) "]
["1.3.9.","Įrenginys turi būti skirtas skaitmeninio garso perdavimo protokolui (pvz.:  Dante ar lygiaverčio) ir turi būti suderinamas su TS1.1 ir TS1.2 įrenginiais.",null,null,"Įrenginys yra skirtas skaitmeninio garso perdavimo protokolui Dante ir yra suderinamas su TS1.1 ir TS1.2 įrenginiais. (TS-1_1_2, 27,28 pslp.),  (TS-1_2_1, 1,2 pslp.)."]
["1.3.10.","Komutatorius turi būti pritaikytas montuoti 19” rack tipo spintoje.",null,null,"Komutatorius yra pritaikytas montuoti 19” rack tipo spintoje. (TS-1_3_1, 34 pslp.) "]
["1.4.","Valdoma vaizdo kamera su automatiniu pranešėjo sekimu ","1","kompl.","Aver PTC330UV2 + UAB „Audiotonas“ spec. gaminys - \"Kameros lentyna\""]
["1.4.1.","Valdoma vaizdo kamera su automatiniu pranešėjo sekimu. Skirta pranešėjo filmavimui. Nurodyti gamintoją ir modelį.",null,null,"Valdoma vaizdo kamera su automatiniu pranešėjo sekimu. Skirta pranešėjo filmavimui."]
["1.4.2.","Maksimali filmavimo raiška turi būti ne mažesnė nei 1080p60.",null,null,"Maksimali filmavimo raiška 4K/30. (TS-1_4_1, 4 pslp.) "]
["1.4.3.","Vaizdo sensoriaus dydis ir tipas ne blogiau kaip 1/2.8” Exmor CMOS.",null,null,"Vaizdo sensoriaus dydis ir tipas 1/2.8' 4K Exmor CMOS (TS-1_4_1, 3 pslp.) "]
["1.4.4.","Išvesties tipas: ne mažiau kaip 1xHDMI, 1x3G-SDI, 1xUSB ar joms lygiavertės.",null,null,"Išvesties tipas: 1xHDMI, 1x3G-SDI, 1xUSB. (TS-1_4_1, 6 pslp.) "]
["1.4.5.","Turi būti integruota kompiuterinio tinklo jungtis, vaizdas transliuojamas kompiuteriniame tinkle H.264, H.265 formatais.",null,null,"Yra integruota kompiuterinio tinklo jungtis, vaizdas transliuojamas kompiuteriniame tinkle H.264, H.265 formatais. (TS-1_4_1, 8 pslp.) "]
["1.4.6.","Optinis artinimas, ne mažiau nei 30 kartų.",null,null,"Optinis artinimas - 30 kartų.(TS-1_4_1, 4 pslp.) "]
["1.4.7.","Santykis „signalas-triukšmas“ vaizdui turi būti ne mažesnis nei 50 dB",null,null,"Santykis „signalas-triukšmas“ vaizdui yra 50 dB.(TS-1_4_1, 4 pslp.) "]
["1.4.8.","Horizontalus matymo kampas, ne siauresnis kaip 65°.",null,null,"Horizontalus matymo kampas 65.1°. (TS-1_4_1, 4,5 pslp.) "]
["1.4.9.","Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas turi būti motorizuotas, valdomas trečiaisiais įrenginiais ar valdymo pulteliu. Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai, ne mažiau kaip 120°(V) 340° (H).",null,null,"Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas yra motorizuotas, valdomas trečiaisiais įrenginiais arba valdymo pulteliu. Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai,  120°(V) 340° (H). (TS-1_4_1, 5 pslp.) "]
["1.4.10.","Turi būti PoE maitinimo galimybė.",null,null,"Yra PoE maitinimo galimybė. (TS-1_4_1, 7 pslp.) "]
["1.4.11.","Turi būti automatinė pranešėjo sekimo funkcija, kuri paremta dirbtiniu intelektu (angl.:Artificial intelligence (AI)).",null,null,"Yra automatinė pranešėjo sekimo funkcija, kuri paremta dirbtiniu intelektu (angl.:Artificial intelligence (AI)). (TS-1_4_1, 1,6 pslp.) "]
["1.4.12.","Turi būti komplektuojama su lentyna, skirta sumontuoti kamerą ant sienos.",null,null,"Yra komplektuojama su lentyna, skirta sumontuoti kamerą ant sienos. "]
["1.5.","Valdoma vaizdo kamera ","2","kompl.","Aver PTZ330 + UAB „Audiotonas“ spec. gaminys - \"Kameros lentyna\""]
["1.5.1.","Valdoma vaizdo kamera Skirta auditorijos filmavimui. Nurodyti gamintoją ir modelį.",null,null,"Valdoma vaizdo kamera Skirta auditorijos filmavimui. "]
["1.5.2.","Maksimali filmavimo raiška turi būti ne mažesnė nei 1080p60.",null,null,"Maksimali filmavimo raiška 1080p60. (TS-1_5_1, 3 pslp.) "]
["1.5.3.","Vaizdo sensoriaus dydis ir tipas ne blogiau kaip 1/2.8” Exmor CMOS",null,null,"Vaizdo sensoriaus dydis ir tipas 1/2.8” Exmor CMOS  (TS-1_5_1, 3 pslp.) "]
["1.5.4.","Išvesties tipas: 1x3G-SDI, 1xHDMI, 1xUSB ar joms lygiavertės.",null,null,"Išvesties tipas: 1x3G-SDI, 1xHDMI, 1xUSB.(TS-1_5_1, 6 pslp.) "]
["1.5.5.","Turi būti integruota kompiuterinio tinklo jungtis, turi būti vaizdas transliuojamas kompiuteriniame tinkle H.264 formatu.",null,null,"Yra integruota kompiuterinio tinklo jungtis, vaizdas transliuojamas kompiuteriniame tinkle H.264 formatu.(TS-1_5_1, 5,7 pslp.) "]
["1.5.6.","Optinis artinimas, ne mažiau nei 30 kartų.",null,null,"Optinis artinimas, 30 kartų.(TS-1_5_1,  4 pslp.) "]
["1.5.7.","Santykis „signalas-triukšmas“ vaizdui turi būti ne mažesnis nei 50 dB",null,null,"Santykis „signalas-triukšmas“ vaizdui 50 dB. (TS-1_5_1, 3 pslp.) "]
["1.5.8.","Matymo kampas, ne siauresnis kaip 74⁰.",null,null,"Matymo kampas, 74.6⁰. (TS-1_5_1, 4 pslp.) "]
["1.5.9.","Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas turi būti motorizuotas, valdomas trečiaisiais įrenginiais ar valdymo pulteliu.",null,null,"Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas yra motorizuotas, valdomas trečiaisiais įrenginiais arba valdymo pulteliu. (TS-1_5_1, 4,5 pslp.) "]
["1.5.10.","Turi būti PoE maitinimo galimybė.",null,null,"Yra PoE maitinimo galimybė.(TS-1_5_1, 6 pslp.) "]
["1.5.11.","Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai, ne mažiau kaip 120⁰(V) 340⁰ (H).",null,null,"Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai,  120⁰(V) 340⁰ (H). (TS-1_5_1, 4 pslp.) "]
["1.5.12.","Turi būti komplektuojama su lentyna, skirta sumontuoti kamerą ant sienos.",null,null,"Yra komplektuojama su lentyna, skirta sumontuoti kamerą ant sienos."]
["1.6.","Komutatorius kameroms","1","vnt.","Blackmagic design ATEM SDI"]
["1.6.1.","Komutatorius kameroms. Skirtas vaizdo kamerų signalų perjungimui ir perdavimui į transliacijų kompiuterį (kompiuterį pateiks Perkančioji organizacija). Nurodyti gamintoją ir modelį.",null,null,"Komutatorius kameroms. Skirtas vaizdo kamerų signalų perjungimui ir perdavimui į transliacijų kompiuterį (kompiuterį pateiks Perkančioji organizacija)"]
["1.6.2.","3G-SDI įvesčių skaičius: ne mažiau 4.",null,null,"3G-SDI įvesčių skaičius: 4. (TS-1_6_1, 1 pslp.) "]
["1.6.3.","SDI išvesčių skaičius: ne mažiau 2.",null,null,"SDI išvesčių skaičius: 2. (TS-1_6_1, 1 pslp.) "]
["1.6.4.","USB išvesčių skaičius: ne mažiau 1 x USB Type-C ar lygiavertė.",null,null,"USB išvesčių skaičius: 1 x USB Type-C.(TS-1_6_1, 1 pslp.) "]
["1.6.5.","Turi gebėti perduoti vaizdo ir garso signalą į per USB jungtį prijungtą kompiuterį, vaizdo ir garso kodavimo programinei įrangai be papildomų prietaisų.",null,null,"Geba perduoti vaizdo ir garso signalą į per USB jungtį prijungtą kompiuterį, vaizdo ir garso kodavimo programinei įrangai be papildomų prietaisų.(TS-1_6_1, 1 pslp.) "]
["1.6.6.","Stereo garso įvestis: ne mažiau 2.",null,null,"Stereo garso įvestis: 2.(TS-1_6_1, 1 pslp.) "]
["1.6.7.","Turi palaikyti vaizdo vaizde funkciją (PiP).",null,null,"Palaiko vaizdo vaizde funkciją (PiP).(TS-1_6_1, 1 pslp.) "]
["1.6.8.","Turi būti valdomas kompiuterinio tinklo pagalba, taip pat ant įrenginio korpuso sumontuotų mygtukų pagalba.",null,null,"Yra valdomas kompiuterinio tinklo pagalba, taip pat ant įrenginio korpuso sumontuotų mygtukų pagalba.(TS-1_6_1, 3 pslp.) "]
["1.6.9.","Įvestyse turi būti palaikoma maksimali raiška ne mažesnė nei 1080p60.",null,null,"Įvestyse yra palaikoma maksimali raiška 1080p60. (TS-1_6_1, 2 pslp.) "]
["1.7.","Automatizuoto valdymo procesorius ","1","vnt.","Crestron RMC4"]
["1.7.1.","Automatizuoto valdymo procesorius. Skirtas automatizuotam salės įrangos valdymui. Nurodyti gamintoją ir modelį.",null,null,"Automatizuoto valdymo procesorius. Skirtas automatizuotam salės įrangos valdymui. "]
["1.7.2.","Operatyviosios atmintinės talpa turi būti ne mažiau 1 GB",null,null,"Operatyviosios atmintinės talpa 1 GB. (TS-1_7_1, 3 pslp.) "]
["1.7.3.","Pastoviosios atminties talpa turi būti ne mažiau 8 GB.",null,null,"Pastoviosios atminties talpa 8 GB.(TS-1_7_1, 3 pslp.) "]
["1.7.4.","Turi būti galimybė išplėsti pastoviosios atminties kiekį iki 1 TB.",null,null,"Yra galimybė išplėsti pastoviosios atminties kiekį iki 1 TB.(TS-1_7_1, 3 pslp.) "]
["1.7.5.","Valdymo procesorius turi užtikrinti visų audiovizualinių įrenginių valdymą bei jų parametrų/statuso nuskaitymą.",null,null,"Valdymo procesorius užtikrina visų audiovizualinių įrenginių valdymą bei jų parametrų/statuso nuskaitymą. (TS-1_7_1, 1 pslp.) "]
["1.7.6.","Papildomai turi būti dedikuota sąsaja valdymo pultų ar panelių prijungimui.",null,null,"Yra dedikuota (Cresnet) sąsaja valdymo pultų ar panelių prijungimui.(TS-1_7_1, 1, 3 pslp.) "]
["1.7.7.","Turi būti PoE maitinimo galimybė.",null,null,"Yra PoE maitinimo galimybė.(TS-1_7_1, 3 pslp.) "]
["1.7.8.","Turi turėti galimybę valdyti išorinį įrenginį dvikrypte RS-232 arba lygiaverte sąsaja.",null,null,"Turi galimybę valdyti išorinį įrenginį dvikrypte RS-232 sąsaja.(TS-1_7_1, 3 pslp.) "]
["1.7.9.","Turi turėti galimybę valdyti išorinį įrenginį vienkrypte RS-232 arba lygiaverte sąsaja.",null,null,"Turi galimybę valdyti išorinį įrenginį vienkrypte RS-232 sąsaja.(TS-1_7_1, 3 pslp.) "]
["1.7.10.","Turi turėti ne mažiau nei 2 relines išvestis, ne mažiau 2-ių skaitmeninių įvesčių.",null,null,"Turėti 2 relines išvestis, 2-ių skaitmeninių įvesčių. (TS-1_7_1, 3 pslp.) "]
["1.7.11.","Turi būti palaikomos funkcijos: BACnet, SMTP klientas, SSH, SSL, Active Directory autentifikacija, HTTPS.",null,null,"Yra palaikomos funkcijos: BACnet, SMTP klientas, SSH, SSL, Active Directory autentifikacija, HTTPS. (TS-1_7_1, 3 pslp.) "]
["1.8.","Valdymo panelė","1","vnt.","Crestron TSW-770"]
["1.8.1.","Valdymo panelė. Paskirtis: visos salės įrangos valdymas vienos programos pagalba. Nurodyti gamintoją ir modelį.",null,null,"Valdymo panelė. Paskirtis: visos salės įrangos valdymas vienos programos pagalba. "]
["1.8.2.","Tipas: į paviršių įleidžiamas lietimui jautrus ekranas.",null,null,"Tipas: į paviršių įleidžiamas lietimui jautrus ekranas.(TS-1_7_1, 1 pslp.) "]
["1.8.3.","Įstrižainė: turi būti ne mažesnės, nei 7“ (178 mm) įstrižainės, atpažinti ne mažiau nei 5 atskirų lietimų vienu metu.",null,null,"Įstrižainė:  7“ (178 mm) įstrižainės, geba atpažinti 5 atskirų lietimų vienu metu. (TS-1_7_1, 1,4 pslp.) "]
["1.8.4.","Skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 1280x720.",null,null,"Skiriamoji geba 1280x800. (TS-1_7_1, 4 pslp.) "]
["1.8.5.","Ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 350 nits (cd/m²).",null,null,"Ryškumas 350 nits (cd/m²). (TS-1_7_1, 4 pslp.) "]
["1.8.6.","Operatyviosios atminties kiekis turi būti ne mažesnis kaip 2GB.",null,null,"Operatyviosios atminties kiekis 2GB. (TS-1_7_1, 5 pslp.) "]
["1.8.7.","Pastoviosios atminties kiekis turi būti ne mažesnis kaip 16GB.",null,null,"Pastoviosios atminties kiekis 16GB. (TS-1_7_1, 5 pslp.) "]
["1.8.8.","Turi būti galimybė maitinti per kompiuterinį tinklą (PoE).",null,null,"Yra galimybė maitinti per kompiuterinį tinklą (PoE). (TS-1_7_1, 5 pslp.) "]
["1.8.9.","Valdymo ekranas turi palaikyti tinklinio vaizdo srauto atvaizdavimą ekrane, vaizdo kamerų stebėjimui ir valdymui.",null,null,"Valdymo ekranas palaiko tinklinio vaizdo srauto atvaizdavimą ekrane, vaizdo kamerų stebėjimui ir valdymui. (TS-1_7_1, 1 pslp.) "]
["1.8.10.","Valdymo panelės grafinis dizainas turi būti kuriamas individualiai, suderinus funkcionalumą su Perkančiąja organizacija.",null,null,"Valdymo panelės grafinis dizainas bus kuriamas individualiai, suderinus funkcionalumą su Perkančiąja organizacija.(TS-1_7_1, 1 pslp.) "]
["1.8.11.","Funkcionalumas: Vaizdo projektoriaus įjungimas/išjungimas.",null,null,"Funkcionalumas: Vaizdo projektoriaus įjungimas/išjungimas."]
["1.8.12.","Funkcionalumas: Vaizdo šaltinio išrinkimas pasirinktinai: stacionarus kompiuteris, laidų dėžutė, HDMI rozetė spintoje.",null,null,"Funkcionalumas: Vaizdo šaltinio išrinkimas pasirinktinai: stacionarus kompiuteris, laidų dėžutė, HDMI rozetė spintoje."]
["1.8.13.","Funkcionalumas: Pagrindinis garso lygis salėje, galimybė padidinti arba pamažinti.",null,null,"Funkcionalumas: Pagrindinis garso lygis salėje, galimybė padidinti arba pamažinti."]
["1.8.14.","Funkcionalumas: Tribūnos mikrofono garso lygis salėje, galimybė padidinti arba pamažinti.",null,null,"Funkcionalumas: Tribūnos mikrofono garso lygis salėje, galimybė padidinti arba pamažinti."]
["1.8.15.","Funkcionalumas: Belaidžio rankinio angl. „Handheld“ mikrofono garso lygis salėje, galimybė padidinti arba pamažinti.",null,null,"Funkcionalumas: Belaidžio rankinio angl. „Handheld“ mikrofono garso lygis salėje, galimybė padidinti arba pamažinti."]
["1.8.16.","Funkcionalumas: Belaidžio ant galvos dedamo angl „Headset“ mikrofono garso lygis salėje, galimybė padidinti arba pamažinti.",null,null,"Funkcionalumas: Belaidžio ant galvos dedamo angl „Headset“ mikrofono garso lygis salėje, galimybė padidinti arba pamažinti."]
["1.8.17.","Funkcionalumas: Perkamų šiame pirkime vaizdo kamerų valdymas: įjungimo ir išjungimo funkcija;  padėties keitimas horizontaliai, vertikaliai;  vaizdo artinimas ir tolinimas;  iš anksto paruoštų vaizdo padėčių saugojimas ir iškvietimas vieno mygtuko paspaudimu; „Automatinis pranešėjo sekimas“ funkcijos įjungimas/išjungimas; Automatinis kameros isukimas ir sekimas į kalbantįjį auditorijoje funkcijos įjungimas ir išjungimas; Rankinis arba automatinis rėžimai kamerų valdymui;",null,null,"Funkcionalumas: Perkamų šiame pirkime vaizdo kamerų valdymas: įjungimo ir išjungimo funkcija;  padėties keitimas horizontaliai, vertikaliai;  vaizdo artinimas ir tolinimas;  iš anksto paruoštų vaizdo padėčių saugojimas ir iškvietimas vieno mygtuko paspaudimu; „Automatinis pranešėjo sekimas“ funkcijos įjungimas/išjungimas; Automatinis kameros isukimas ir sekimas į kalbantįjį auditorijoje funkcijos įjungimas ir išjungimas; Rankinis arba automatinis rėžimai kamerų valdymui;"]
["1.9.","Interaktyvus ekranas. Nurodyti gamintoją ir modelį.","1","vnt.","Samsung WM85B + Multibrackets M Universal Flexarm Pro 125kg Super Duty"]
["1.9.1.","Įstrižainė: ne mažiau 85“",null,null,"Įstrižainė:  85“ (TS-1_9_1, 9 pslp.) "]
["1.9.2.","Raiška: ne mažiau 3840 x 2160",null,null,"Raiška: 3840 x 2160 (TS-1_9_1, 9 pslp.) "]
["1.9.3.","Matrica turi būti IPS arba VA tipo arba lygiavertė",null,null,"Matrica yra VA tipo (TS-1_9_1, 9 pslp.) "]
["1.9.4.","Ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 350cd/m²;",null,null,"Ryškumas 350cd/m²; (TS-1_9_1, 10 pslp.) "]
["1.9.5.","Kontrastas turi būti ne mažesnis kaip 4000:1;",null,null,"Kontrastas 4000:1; (TS-1_9_1, 10 pslp.) "]
["1.9.6.","Horizontalus bei vertikalus stebėjimo kampai turi būti ne mažesni kaip 178°;",null,null,"Horizontalus bei vertikalus stebėjimo kampai 178°; (TS-1_9_1, 10 pslp.) "]
["1.9.7.","Reakcijos laikas turi būti ne ilgesnis nei 8 ms;",null,null,"Reakcijos laikas 8 ms; (TS-1_9_1, 10 pslp.) "]
["1.9.8.","Turi būti lietimui jautrus ekrano paviršius su ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) lietimo taškų",null,null,"Yra lietimui jautrus ekrano paviršius su 20 (dvidešimt) lietimo taškų. (TS-1_9_1, 2 pslp.) "]
["1.9.9.","Operacinė sistema Tizen 6.5 arba naujesnė;",null,null,"Operacinė sistema Tizen 6.5; (TS-1_9_1, 12 pslp.) "]
["1.9.10.","Vidinė atmintis ne mažiau 32GB;",null,null,"Vidinė atmintis 32GB; (TS-1_9_1, 12 pslp.) "]
["1.9.11.","Jungtys: ne mažiau 2 HDMI; 1 DisplayPort; 1 USB; 1 RJ45;",null,null,"Jungtys: 2 HDMI; 1 DisplayPort; 4 USB (A tipas : priekyje 2, gale 1, C tipas : priekyje 1); 1 RJ45; (TS-1_9_1, 11 pslp.) "]
["1.9.12.","Turi būti VESA arba lygiaverčio tvitinimo taškai;",null,null,"Yra VESA tvirtinimo taškai; (TS-1_9_1, 12 pslp.) "]
["1.9.13.","Montavimas: Televizorius turi būti pritvirtintas prie sienos naudojant VESA laikiklį (ne mažiau 125kg), kurio pasukimo kampas ne mažiau 45°; Televizorius turi būti prijungtas prie kompiuterio;",null,null,"Montavimas: Televizorius bus pritvirtintas prie sienos naudojant VESA laikiklį (125 kg), kurio pasukimo kampas  45°; (TS-1_9_2, 1 pslp.) Televizorius bus prijungtas prie kompiuterio; "]