Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

**TECHNINIAI PARAMETRAI**

**Turi būti pateikiama:**

**Prekės/Įrangos gamintojo** techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos** **gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

**ARBA**

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija arkiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus **į lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

**PIRMA PIRKIMO OBJEKTO DALIS**

TECHNINIAI REIKALAVIMAI **VIBROPLOKŠTEI ( > 65 kg)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę.  Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus |
|  | **BENDRI REIKALAVIMAI** | | | |
| 1 | Paskirtis | Vibroplokštė skirta grunto tankinimui su vandens talpa | Taip/~~Ne~~ *(nereikalingą išbraukti)*  *Markė, modelis* Wacker Neuson BPS1135BW |
| 2 | Pagaminimo metai | Nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2023 m., atitinkantis  ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. | Taip/~~Ne~~ *(nereikalingą išbraukti),*  *Pagaminimo metai 2023.* |
| 3 | Paruošimas darbui, svoris | Vibroplokštė turi būti pilnai sukomplektuota, paruošta darbui.  Svoris nuo 63 kg iki 70 kg | Siūlomas parametras - 63 *kg*  *Pateikto dokumento pavadinimas*  *WN\_BPS1135BW.pdf ir psl. Nr. 2* |
| 4 | Išcentrinė jėga | Ne mažiau 10 kN | Siūlomas parametras - 11 kN       Pateikto dokumento pavadinimas  *WN\_BPS1135BW.pdf*  ir psl. Nr. 3 |
| 5 | Greitis | Ne mažiau 20 m/min | Siūlomas parametras – 26 m/min     Pateikto dokumento pavadinimas  *WN\_BPS1135BW.pdf*  ir psl. Nr. 3 |
| 6 | Darbinis plotis | Pado ilgis ne mažiau 500 mm  Pado plotis ne mažiau 350 mm | Siūlomas parametras  Ilgis – 599 mm,  plotis – 350 mm,  Pateikto dokumento pavadinimas iškarpa\_iš\_gamintojo\_puslapio.jpg ir Nuoroda: <https://www.wackerneuson.de/en/products/vibratory-plates/single-direction-vibratory-plates/single-direction-vibratory-plates-bps/technical-data/tab> |
| 7 | Tankinimo dažnis | Ne mažiau 80 Hz | Siūlomas parametras – 98 Hz,    Pateikto dokumento pavadinimas  *WN\_BPS1135BW.pdf*  ir psl. Nr. 4 |
| 8 | Vidaus degimo variklio galia | Nuo 2,0 kW iki 3,0 kW pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą. | Siūlomas parametras – 2,6 kW         Pateikto dokumento pavadinimas  *WN\_BPS1135BW.pdf*  ir psl. Nr. 2 |
| 9 | Transportavimas | Turi būti transportavimo komplektas | Taip/~~Ne~~ *(nereikalingą išbraukti)* |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI **VIBROPLOKŠTEI ( ≤ 50 kg)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę.  Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus |
|  | **BENDRI REIKALAVIMAI** | | | |
| 1 | Paskirtis | Vibroplokštė skirta grunto tankinimui | Taip/~~Ne~~ *(nereikalingą išbraukti)*  *Markė, modelis* Wacker Neuson BPS1030B |
| 2 | Pagaminimo metai | Nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2023 m., atitinkantis  ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. | Taip/~~Ne~~ *(nereikalingą išbraukti),*  *Pagaminimo metai 2023.* |
| 3 | Paruošimas darbui, svoris | Vibroplokštė turi būti pilnai sukomplektuota, paruošta darbui.  Svoris nuo 45 kg iki 53 kg | Siūlomas parametras - 53 *kg*  *Pateikto dokumento pavadinimas*  WN\_BPS1030B.pdf *ir psl. Nr. 2* |
| 4 | Išcentrinė jėga | Ne mažiau 8 kN | Siūlomas parametras – 10 kN       Pateikto dokumento pavadinimas WN\_BPS1030B.pdf *ir psl. Nr. 3* |
| 5 | Greitis | Ne mažiau 20 m/min | Siūlomas parametras – 26 m/min   Pateikto dokumento pavadinimas WN\_BPS1030B.pdf *ir psl. Nr. 3* |
| 6 | Darbinis plotis | Pado ilgis ne mažiau 500 mm  Pado plotis ne mažiau 300 mm | Siūlomas parametras  Ilgis – 599 mm,  plotis – 320 mm,  Pateikto dokumento pavadinimas iškarpa\_iš\_gamintojo\_puslapio.jpg ir Nuoroda: <https://www.wackerneuson.de/en/products/vibratory-plates/single-direction-vibratory-plates/single-direction-vibratory-plates-bps/technical-data/tab> |
| 7 | Tankinimo dažnis | Ne mažiau 80 Hz | Siūlomas parametras – 98 Hz, Pateikto dokumento pavadinimas WN\_BPS1030B.pdf *ir psl. Nr. 4* |
| 8 | Vidaus degimo variklio galia | Nuo 2,0 kW iki 3,0 kW pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą. | Siūlomas parametras – 2,6 kW       Pateikto dokumento pavadinimas WN\_BPS1030B.pdf *ir psl. Nr. 2* |