TSD-888, VPP-821

**Chirurginių instrumentų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **Parametrai (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Chirurginės žirklės (orientacinis kiekis 5 vnt.) | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Standartinio modelio; 3. Tiesios; 4. Galiukai a/a; 5. Bendras instrumento ilgis 145±5 mm; 6. Skirtos daugkartiniam naudojimui; 7. Tinkamos plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*); 8. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai. | **1 P.d. BS.654.145 Instrumentų katalogas**   1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno; 2. Standartinio modelio; 3. Tiesios; 4. Galiukai a/a; 5. Bendras instrumento ilgis 145 mm; 6. Skirtos daugkartiniam naudojimui; 7. Tinkamos plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui ( pridedamas prisžiūros dokumentas); 8. Garantinis terminas 36 mėn. |
| 2. | Disekcinės žirklės (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. „Metzembaum“ tipo arba lygiavertės; 2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Lenktos; 4. Smailėjančios, galiukai buki; 5. Darbiniai paviršiai su kietmetalio įdėklais (volframo karbido arba lygiaverčio); 6. Rankenos pažymėtos spalvomis; 7. Bendras instrumento ilgis 145±5 mm; 8. Skirtos daugkartiniam naudojimui; 9. Tinkamos plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*); 10. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai. | **2 P.d. BS.201.145**   1. „Metzembaum“ tipo; 2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno; 3. Lenktos; 4. Smailėjančios, galiukai buki; 5. Darbiniai paviršiai su kietmetalio įdėklais (volframo karbido); 6. Rankenos pažymėtos spalvomis; 7. Bendras instrumento ilgis 145 mm; 8. Skirtos daugkartiniam naudojimui; 9. Tinkamos plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui;   10.Garantinis terminas 36 mėn. |
| 3. | Retraktorius (orientacinis kiekis 6 vnt.) | 1. „Senn-Green“ tipo arba lygiavertis; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Darbinės dalies gylis 13±3 mm, plotis 6 mm; 4. Bendras instrumento ilgis 160±10 mm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*); 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesių. | **3 P.d. BQ.200.010**   1. „Senn-Green“ tipo; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 3. Darbinės dalies gylis 10 mm, plotis 6 mm; 4. Bendras instrumento ilgis 150 mm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui; 7. Garantinis terminas 36 mėn. |
| 4. | Kabliukas (orientacinis kiekis 6 vnt.) | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Tridantis; 3. Aštrus; 4. Bendras ilgis 165±5 mm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*); 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesių. | **4 P.d. BQ.103.030**   1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 2. Tridantis; 3. Aštrus; 4. Bendras ilgis 165 mm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui; 7. Garantinis terminas 36 mėn. |
| 5. | Anatominis pincetas (orientacinis kiekis 6 vnt.) | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Tiesus; 3. Darbinė dalis su seracija; 4. Darbinės dalies plotis 0,7±0,1 mm; 5. Bendras instrumento ilgis 155±5 mm; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 7. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*); 8. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesių. | **5** **P.d. BD.502.160**   1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 2. Tiesus; 3. Darbinė dalis su seracija; 4. Darbinės dalies plotis 0,7±0,1 mm; 5. Bendras instrumento ilgis 160 mm; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 7. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui; 8. Garantinis terminas 36 mėn. |
| 6. | Chirurginis pincetas (orientacinis kiekis 4 vnt.) | 1. „Semken“ tipo arba lygiavertis; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Tiesus; 4. Su 1x2 dantukais; 5. Su centratoriumi tiksliam galiukų susijungimui; 6. Bendras instrumento ilgis 150±5 mm; 7. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 8. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*); 9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesių. | **6 P.d. BD.644.150**   1. „Semken“ tipo; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 3. Tiesus; 4. Su 1x2 dantukais; 5. Su centratoriumi tiksliam galiukų susijungimui; 6. Bendras instrumento ilgis 150 mm; 7. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 8. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui; 9. Garantinis terminas 36 mėn. |
| 7. | Skalpelio koteliai (orientacinis kiekis 3 vnt.) | 1. Pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Tiesūs; 3. Nr. 3 dydžio; 4. Bendras ilgis 120 ± 7,5 mm; 5. Skirti daugkartiniam naudojimui; 6. Tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*); 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai. | **7 P.d. BK.550.030**   1. Pagaminti iš nerūdijančio plieno; 2. Tiesūs; 3. Nr. 3 dydžio; 4. Bendras ilgis 125 mm; 5. Skirti daugkartiniam naudojimui; 6. Tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui; 7. Garantinis terminas 36 mėn. |
| 8. | Adatkotis (orientacinis kiekis 8 vnt.) | 1. „Mayo-Hegar“ tipo arba lygiavertis; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Tiesus; 4. Darbinė dalis su kietmetalio įdėklais (volframo karbido arba lygiaverčio); 5. Darbinis paviršius kryžmiškai dantytas; 6. Bendras instrumento ilgis 145± 7 mm; 7. Tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis; 8. Rankenos pažymėtos spalvomis; 9. Rankenos su užraktu; 10. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 11. Tinkams plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*); 12. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai. | 1. **P.d BN.298.140** 2. „Mayo-Hegar“ tipo; 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 4. Tiesus; 5. Darbinė dalis su kietmetalio įdėklais (volframo karbido); 6. Darbinis paviršius kryžmiškai dantytas; 7. Bendras instrumento ilgis 140mm; 8. Tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis; 9. Rankenos pažymėtos spalvomis; 10. Rankenos su užraktu; 11. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 12. Tinkams plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui; 13. Garantinis terminas 36 mėn. |
| 9. | Hemostatinis spaustukas (orientacinis kiekis 8 vnt.) | 1. „Pean-Nippon“ tipo arba lygiavertis; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Lenktas; 4. Bendras instrumento ilgis 145±5 mm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*); 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai. | **9 P.d. BH.477.145**  1. „Pean-Nippon“ tipo;  2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno;  3. Lenktas;   1. Bendras instrumento ilgis 145 mm; 2. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 3. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui; 4. Garantinis terminas 36 mėn. |
| 10. | Hemostatinis spaustukas (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo arba lygiavertis; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Galiukai tolygiai užapvalinti; 4. Lenktas; 5. Bendras instrumento ilgis 140±5 mm; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 7. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*); 8. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai. | **10 p.d. BH.225.145**   1. „Halsted-Mosquito“ tipo; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 3. Galiukai tolygiai užapvalinti; 4. Lenktas; 5. Bendras instrumento ilgis 145 mm; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 7. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui; 8. Garantinis terminas 36 mėn. |
| 11. | Hemostatinis spaustukas (orientacinis kiekis 6 vnt.) | 1. „Kocher Ochsner“ tipo arba lygiavertis; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Su dantukais; 4. Galiukai tolygiai užapvalinti; 5. Lenktas; 6. Bendras instrumento ilgis 180±5 mm; 7. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 8. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*); 9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai. | **11 P.d. BH.491.185**   1. „Kocher“ tipo; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 3. Su dantukais; 4. Galiukai tolygiai užapvalinti; 5. Lenktas; 6. Bendras instrumento ilgis 185 mm; 7. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 8. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui; 9. Garantinis terminas 36 mėn. |
| 12. | Korncangas (orientacinis kiekis 6 vnt.) | 1. „Maier“ tipo arba lygiavertis; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Tiesus; 4. Bendras instrumento ilgis 205±5 mm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*); 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai. | 1. **.d. BF.046.200** 2. „Gross-Maier“ tipo; 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 4. Tiesus; 5. Bendras instrumento ilgis 200 mm; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 7. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui; 8. Garantinis terminas 36 mėn. |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

2. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančiogaliojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.