Sutartis Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Priedas Nr. 2

**Sterilizuojamų operacinės lempų valdymo rankenų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalaujami parametrai** | **Siūlomi parametrai** |
| 1. | Operacinio šviestuvo valdymo rankena  (kiekis 10 vnt.) | Siūloma operacinio šviestuvo valdymo rankena turi būti sterilizuojama ir techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Berchtold“ operacinėmis lempomis „Chromophare X65/X65; D540/D660; D660 “. | Atitinka: operacinio šviestuvo valdymo rankena yra sterilizuojama ir techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Berchtold“ operacinėmis lempomis „Chromophare X65/X65; D540/D660; D660 “. |
| 2. | Prekei suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai. | Garantija 6 mėnesiai |

**Papildomas reikalavimas:**

Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**