**SPS 1 priedas**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**Bendrieji reikalavimai:**

*1. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus kartu su pasiūlymu.*

*2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (toliau – Dokumentai). Šiuose Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Nepateikus Dokumnetų kartu su pasiūlymu, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.*

*Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.*

*3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.*

**8 pirkimo dalis. Chirurginiai instrumentai**

Bendrieji reikalavimai chirurginiams instrumentams:

* Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.
* Būtinas Europos sąjungos notifikuotos įstaigos patvirtintas CE sertifikatas ir ženklinimas visoms pozicijoms, prekės kodas, atitinkantis oficialius gamintojo katalogus, gamintojo pavadinimas ir kiti reikalingi kodai ilgalaikio žymėjimo lazeriniu būdu (pateikiama kartu su pasiūlymu).
* Instrumentų paviršiai turi būti matinio paviršiaus (išskyrus specialius rankenų, žiedų žymėjimus), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.
* Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).
* Tiekėjas pateiks perkančiosios organizacijos prašomų instrumentų pavyzdžius.
* Instrumentams taikoma 36 mėn. garantija.

**TS Lentelė Nr. 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pavadinimas** | **Kiekis, vnt.** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės**  *Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) \** | **Prekės kodas** |
|  |  |  |  | Visų siūlomų prekių gamintojas- Aesculap AG, Katalogas 8 pirkimo dalis |  |
| 1 | Preparacinės žirklės | 20 | Mayo-Lexer arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 165±3 mm | Mayo-Lexer, preparacinės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 165 mm; 95,92 psl. | BC284R |
| 2 | Žirklės chirurginės | 20 | Cooper arba lygiavertės, lenktos, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 150±3 mm | Cooper, lenktos, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 150 mm; 73 psl. | BC415R |
| 3 | Žirklės chirurginės | 10 | Cooper arba lygiavertės, lenktos, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 165±3 mm | Cooper, lenktos, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 165 mm; 73 psl. | BC416R |
| 4 | Žirklės chirurginės | 17 | Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145±3 mm | Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145 mm; 73 psl. | BC314R |
| 5 | Žirklės audiniams | 10 | Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145±3 mm | Metzenbaum, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145 mm; 87 psl. | BC601R |
| 6 | Žirklės audiniams | 13 | Mayo-Stille arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 140±3 mm | Mayo-Stille, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 140 mm; 83 psl. | BC576R |
| 7 | Žirklutės nagams | 2 | Tiesios, aštriais galais, stambios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 95±3 mm | Tiesios, aštriais galais, stambios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 95 mm; 130 psl. | HF030R |
| 8 | Žirklutės nagams | 3 | Lenktos, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 93±3 mm | Lenktos, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 90 mm, 64 psl. | BC057R |
| 9 | Pincetas chirurginis | 112 | Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm | Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160 mm; 174 psl. | BD559R |
| 10 | Pincetas chirurginis | 43 | Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 180±3 mm | Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 180 mm; 174 psl. | BD560R |
| 11 | Žirklės chirurginės | 34 | Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 150±2 mm | Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 150 mm; 73 psl. | BC315R |
| 12 | Žirklės chirurginės | 13 | Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 165±2 mm | Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 165 mm; 73 psl. | BC316R |
| 13 | Žirklės audinių | 8 | Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 180±3 mm | Metzenbaum, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 180 mm; 87 psl. | BC602R |
| 14 | Žirklės audinių | 34 | Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145±3 mm | Metzenbaum, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145 mm; 87 psl. | BC605R |
| 15 | Žirklės audinių | 10 | Mayo arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 200±3 mm | Mayo, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 200 mm; 86 psl. | BC585R |
| 16 | Žirklės audinių | 5 | Mayo arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 200±3 mm | Mayo, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 200 mm; 86 psl. | BC588R |
| 17 | Žirklės chirurginės | 20 | Tiesios, aštriais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 165±2 mm | Tiesios, aštriais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 165 mm; 74 psl. | BC346R |
| 18 | Žirklės chirurginės | 20 | Tiesios, aštriais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 150±2 mm | Tiesios, aštriais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 150 mm; 74 psl. | BC345R |
| 19 | Medicininės žirklės | 5 | Cooper tipo, lenktos, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145±3 mm | Cooper tipo, lenktos, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145 mm; 73 psl. | BC414R |
| 20 | Žirklės chirurginės | 30 | Mayo-Stille arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 167±3 mm | Mayo-Stille, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 170 mm; 83 psl. | BC578R |
| 21 | Žirklės chirurginės | 2 | Mayo-Stille arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 140±3 mm | Mayo-Stille, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 140 mm; 83 psl. | BC577R |
| 22 | Mažos žirklės biopsijai | 5 | Lenktos, aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis, žiedai užapvalinto stačiakampio formos, bendras ilgis 115±3 mm | Lenktos, aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis, žiedai užapvalinto stačiakampio formos, bendras ilgis 115 mm; 61 psl. | BC005R |
| 23 | Nosinės žirklės | 6 | Fomon arba lygiavertės, darbinės dalys tiesios, bukos, nusklembtomis briaunomis, kerpančios briaunos su dantukais, rankenos lenktos kampu, bendras ilgis 145±3 mm | Fomon, darbinės dalys tiesios, bukos, nusklembtomis briaunomis, kerpančios briaunos su dantukais, rankenos lenktos kampu, bendras ilgis 145 mm; 91 psl. | OK370R |
| 24 | Žirklės audiniams | 5 | Mayo arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 215±3 mm | Mayo, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 215 mm; 83 psl. | BC564R |
| 25 | Žirklės audiniams | 10 | Mayo-Stille arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 167±3 mm | Mayo-Stille, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 170 mm; 83 psl. | BC579R |
| 26 | Žirklės audiniams | 5 | Mayo arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 215±3 mm | Mayo, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 215 mm; 83 psl. | BC565R |
| 27 | Žirklės chirurginės | 4 | Mayo-Stille arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 170±3 mm | Mayo-Stille, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 170 mm; 82 psl. | BC575R |
| 28 | Žirklės audiniams | 20 | Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 180±3 mm | Metzenbaum, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 180 mm; 87 psl. | BC606R |
| 29 | Žirklės audiniams | 24 | Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145±3 mm | Metzenbaum, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145 mm; 87 psl. | BC601R |
| 30 | Žirklės chirurginės tiesios aštrios | 10 | Tiesios, aštriais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145±2 mm | Tiesios, aštriais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145 mm; 74 psl. | BC344R |
| 31 | Žirklės Iris | 20 | Tiesios, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 120±3 mm | Tiesios, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 120 mm; 64 psl. | BC064R |
| 32 | Žirklės tvarsliavai | 33 | Lister arba lygiavertės, lenktos, vienas galas bukas, kitas su plokščiu, statmenu užapvalinimu, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 140±3 mm | Lister, lenktos, vienas galas bukas, kitas su plokščiu, statmenu užapvalinimu, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 140 mm; 133 psl. | BC861R |
| 33 | Žirklės chirurginės | 30 | Mayo arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai tolygiai užapvalinti, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 155±3 mm | Mayo, preparacinės, tiesios, galiukai tolygiai užapvalinti, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 155 mm; 82 psl. | BC545R |
| 34 | Žirklės – smailom viršūnėm | 5 | Lenktos, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 130±3 mm | Lenktos, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 130 mm; 66 psl. | BC141R |
| 35 | Mažos žirklutės | 3 | Cottle-Masing arba lygiavertės, lenktos, bukais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 105±3 mm | Cottle-Masing, lenktos, bukais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 105 mm; 77 psl. | OK367R |
| 36 | Mažos žirklutės | 3 | Cottle-Masing arba lygiavertės, lenktos, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 105±3 mm | Cottle-Masing, lenktos, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 105 mm; 77 psl. | OK365R |
| 37 | Žirklutės mažos | 4 | Cottle-Knapp arba lygiavertės, lenktos, bukais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 105±3 mm | Cottle-Knapp, lenktos, bukais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 105 mm; 77 psl. | OK369R |
| 38 | Žirklės | 20 | Preparacinės, smulkios, lenktos, darbiniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 115±3 mm | Preparacinės, smulkios, lenktos, darbiniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 115 mm; 76 psl. | BC165R |
| 39 | Žirklės | 5 | Smulkios, lenktos, aštriais galiukais, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 90±3 mm | Smulkios, lenktos, aštriais galiukais, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 90 mm; 64 psl. (5 psl. pdf faile) | BC101R |
| 40 | Žirklės tvarsčiams | 7 | Lister arba lygiavertės, lenktos, vienas galas bukas, kitas su plokščiu, statmenu užapvalinimu, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 180±3 mm | Lister, lenktos, vienas galas bukas, kitas su plokščiu, statmenu užapvalinimu, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 180 mm; 133 psl. | BC862R |
| 41 | Žirklės chirurginės | 2 | Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 130±2 mm | Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 130 mm; 73 psl. | BC313R |
| 42 | Spaustukas (kocheris) | 40 | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 200±3 mm | Kocher-Ochsner, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 200 mm, 236 psl. | BH647R |
| 43 | Spaustukas (peanas) | 108 | Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm | Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm; 232 psl. | BH415R |
| 44 | Spaustukas (peanas) | 25 | Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm | Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm; 232 psl. | BH425R |
| 45 | Spaustukas (peanas) | 60 | Pean arba lygiavertis, tiesus, siauresnis modelis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm | Pean, tiesus, siauresnis modelis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm; 232 psl. | BH414R |
| 46 | Spaustukas vamzdeliams užspausti | 8 | Klinikum Berlin tipo, tiesus, užapvalintu galu, tvirtas, vidinės darbinės dalys rantytos, skirtingo pralaidumo, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 145±3 mm | Klinikum Berlin tipo, tiesus, užapvalintu galu, tvirtas, vidinės darbinės dalys rantytos, skirtingo pralaidumo, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 145 mm; 17 psl. | AN908R |
| 47 | Spaustukas vamzdeliams užspausti | 8 | Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys lygaus paviršiaus, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 165±3 mm | Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys lygaus paviršiaus, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 165 mm; 17 psl. | AN909R |
| 48 | Spaustukas vamzdeliams užspausti | 4 | Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys rantyto paviršiaus, profilis trapecijos formos, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 165±3 mm | Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys rantyto paviršiaus, profilis trapecijos formos, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 165 mm; 17 psl. | AN910R |
| 49 | Spaustukas | 35 | Crile tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm | Crile tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm; 222 psl. | BH144R |
| 50 | Spaustukas | 5 | Baby-Crile tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm | Baby-Crile tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm; 222 psl. | BH140R |
| 51 | Spaustukas (peanas) | 46 | Leriche tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150±3 mm | Leriche tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150 mm; 223 psl. | BH160R |
| 52 | Spaustukas (kocheris) | 20 | Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 130±2 mm | Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 130 mm; 235 psl. | BH612R |
| 53 | Spaustukas (kocheris) | 40 | Rochester-Ochsner tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±2 mm | Rochester-Ochsner tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm; 235 psl. | BH618R |
| 54 | Spaustukas (peanas) | 22 | Rochester-Pean arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 200±3 mm | Rochester-Pean, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 200 mm; 233 psl. | BH446R |
| 55 | Spaustukas (peanas) | 57 | Rochester-Pean arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm | Rochester-Pean, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 160 mm; 233 psl. | BH442R |
| 56 | Spaustukas (moskitas) | 78 | Micro-Halsted arba lygiavertis, lenktas, elastingas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm | Micro-Halsted, lenktas, elastingas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125 mm; 220 psl. | BH109R |
| 57 | Spaustukas vamzdžių užspaudimui | 15 | Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys rantyto paviršiaus, profilis trapecijos formos, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 180±3 mm | Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys rantyto paviršiaus, profilis trapecijos formos, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 180 mm; 18 psl. | AN912R |
| 58 | Spaustukas vamzdžių užspaudimui | 5 | Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys rantyto paviršiaus, profilis trapecijos formos, su skersine išpvoja prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 200±3 mm | Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys rantyto paviršiaus, profilis trapecijos formos, su skersine išpvoja prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 200 mm; 18 psl. | AN913R |
| 59 | Spaustukas (peanas) | 25 | Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 185±3 mm | Rochester-Pean, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 185 mm; 233 psl. | BH445R |
| 60 | Spaustukas (peanas) | 25 | Rochester-Pean arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 185±3 mm | Rochester-Pean, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 185 mm; 233 psl. | BH444R |
| 61 | Spaustukas (peanas) | 45 | Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm | Rochester-Pean, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 160 mm; 233 psl. | BH443R |
| 62 | Spaustukas (kocheris) | 15 | Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150±3 mm | Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150 mm; 235 psl. | BH630R |
| 63 | Spaustukas (kocheris) | 15 | Kocher tipo, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150±3 mm | Kocher tipo, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150 mm; 235 psl. | BH631R |
| 64 | Spaustukas (kocheris) | 10 | Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 130±2 mm | Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 130 mm; 235 psl. | BH612R |
| 65 | Spaustukas (peanas) | 10 | Pean arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 130±3 mm | Pean, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 130 mm; 232 psl. (pdf faile 14 psl.) | BH422R |
| 66 | Hemostatinis spaustukas (kocheris) | 14 | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm | Kocher-Ochsner, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160 mm; 236 psl. | BH642R |
| 67 | Hemostatinis spaustukas (kocheris) | 6 | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm | Kocher-Ochsner, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160 mm; 236 psl. | BH643R |
| 68 | Spaustukas (moskitas) | 5 | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, tiesus, elastingas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm | Halsted-Mosquito, tiesus, elastingas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125 mm; 220 psl. | BH110R |
| 69 | Spaustukas (moskitas) | 5 | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, elastingas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm | Halsted-Mosquito, lenktas, elastingas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125 mm; 220 psl. | BH111R |
| 70 | Spaustukas (peanas) | 19 | Leriche arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150±3 mm | Leriche, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150 mm; 223 psl. (pdf faile 17 psl.) | BH161R |
| 71 | Spaustukas (peanas) | 5 | Crile arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm | Crile, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160 mm; 224 psl. (pdf faile 17 psl.) | BH167R |
| 72 | Spaustukas (peanas) | 5 | Crile arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm | Crile, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160 mm; 224 psl. (pdf faile 17 psl.) | BH166R |
| 73 | Spaustukas (peanas) | 3 | Crafoord Mod. arba lygiavertis, lenktas, plonas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 240±3 mm | Crafoord Mod., lenktas, plonas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 240 mm; 230 psl. | BH227R |
| 74 | Spaustukas (peanas) | 3 | Bengolea arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, vidinės darbinės dalys su įstrižiniais grioveliais, su užrakinimu, bendras ilgis 245±3 mm | Bengolea, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, vidinės darbinės dalys su įstrižiniais grioveliais, su užrakinimu, bendras ilgis 245 mm; 228 psl. | BH229R |
| 75 | Spaustukas | 10 | Baby-Crile tipo, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm | Baby-Crile tipo, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm; 222 psl. | BH141R |
| 76 | Chirurginis spaustukas | 3 | Crile arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140±3 mm | Crile, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 mm; 222 psl. | BH154R |
| 77 | Chirurginis spaustukas | 2 | Crile arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140±3 mm | Crile, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 mm; 222 psl. | BH155R |
| 78 | Pincetas chirurginis | 20 | Lenktas, medium tipo, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145±3 mm | Lenktas, medium tipo, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145 mm; 174 psl. | BD527R |
| 79 | Pincetas anatominis | 95 | Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145±3 mm | Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145 mm; 156 psl. | BD047R |
| 80 | Pincetas anatominis | 7 | Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 250±3 mm | Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 250 mm; 156 psl. | BD052R |
| 81 | Pincetas anatominis | 93 | Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm | Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160 mm; 156 psl. | BD049R |
| 82 | Pincetas anatominis | 90 | Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 180±3 mm | Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 180 mm; 156 psl. | BD050R |
| 83 | Pincetas chirurginis | 70 | Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145±3 mm | Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145 mm; 174 psl. | BD557R |
| 84 | Pincetas (bajonetinis) | 15 | Jansen arba lygiavertis, bajonetinis, vidinės distalinės dalys rantytos, bendras ilgis 160±3 mm | Jansen, bajonetinis, vidinės distalinės dalys rantytos, bendras ilgis 160 mm; 165 psl. | BD880R |
| 85 | Pincetas (bajonetinis) | 15 | Lucae arba lygiavertis, bajonetinis, vidinės distalinės dalys rantytos, bendras ilgis 140±3 mm | Lucae, bajonetinis, vidinės distalinės dalys rantytos, bendras ilgis 140 mm; 165 psl. | BD878R |
| 86 | Pincetas (kraujavimo stabdymui) | 5 | Nesulimpantis bipolinis pincetas, tiesus, darbinių galiukų plotis 0,9±0,1 mm, ilgis 23±1 mm, rankenos plokščios, bendras ilgis 160±3 mm | Nesulimpantis bipolinis pincetas, tiesus, darbinių galiukų plotis 0,9 mm, ilgis 23 mm, rankenos plokščios, bendras ilgis 160 mm; 43 psl. | GK604R |
| 87 | Pincetas (kraujavimo stabdymui) | 2 | Nesulimpantis bipolinis pincetas, galiukai lenkti kampu, darbinių galiukų plotis 0,9±0,1 mm, ilgis 23±1 mm, rankenos plokščios, bendras ilgis 160±3 mm | Nesulimpantis bipolinis pincetas, galiukai lenkti kampu, darbinių galiukų plotis 0,9 mm, ilgis 23 mm, rankenos plokščios, bendras ilgis 160 mm; 43 psl. | GK624R |
| 88 | Pincetas anatominis | 36 | Tiesus, medium tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm | Tiesus, medium tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160 mm; 156 psl. | BD029R |
| 89 | Pincetas anatominis | 5 | Tiesus, medium tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145±3 mm | Tiesus, medium tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145 mm; 156 psl. | BD027R |
| 90 | Pincetas chirurginis | 15 | Tiesus, medium tipo, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm | Tiesus, medium tipo, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160 mm; 174 psl. | BD539R |
| 91 | Pincetas chirurginis | 10 | Tiesus, medium tipo, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145±3 mm | Tiesus, medium tipo, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145 mm; 174 psl. | BD537R |
| 92 | Anatominis pincetas | 6 | Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 130±3 mm | Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 130 mm | BD045R |
| 93 | Anatominis pincetas | 27 | Micro-Adson, tiesus, su vidinėmis rantytomis dalimis, su plato, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 120±3 mm | Micro-Adson, tiesus, su vidinėmis rantytomis dalimis, su plato, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 120 mm; 151 psl. | BD220R |
| 94 | Anatominis pincetas | 6 | Lenktas, smulkus, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, su centratoriumi, bendras ilgis 130±3 mm | Lenktas, smulkus, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, su centratoriumi, bendras ilgis 130 mm; 153 psl. | BD314R |
| 95 | Anatominis pincetas | 5 | Tiesus, medium tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 115±3 mm | Tiesus, medium tipo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 115 mm; 156 psl. | BD023R |
| 96 | Anatominis pincetas | 5 | Lenktas, smulkus, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, su centratoriumi, bendras ilgis 115±3 mm | Lenktas, smulkus, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, su centratoriumi, bendras ilgis 115 mm; 153 psl. | BD313R |
| 97 | Anatominis pincetas | 4 | Lenktas, vidutinio stambumo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145±3 mm | Lenktas, vidutinio stambumo, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145 mm; 157 psl. | BD037R |
| 98 | Pincetas chirurginis | 10 | Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 200±3 mm | Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 200 mm; 174 psl. | BD561R |
| 99 | Pincetas chirurginis | 2 | Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 250±3 mm | Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 250 mm; 174 psl. | BD562R |
| 100 | Pincetas anatominis | 4 | Micro-Adson, tiesus, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 150±3 mm | Micro-Adson, tiesus, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 150 mm; 152 psl. | BD223R |
| 101 | Pincetas chirurginis | 15 | Adson, tiesus, su dantukais 1x2, vidinėmis rantytomis dalimis, su plato, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 120±3 mm | Adson, tiesus, su dantukais 1x2, vidinėmis rantytomis dalimis, su plato, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 120 mm; 168 psl. | BD512R |
| 102 | Pincetas anatominis | 5 | Tiesus, smulkus, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, su centratoriumi, bendras ilgis 105±3 mm | Tiesus, smulkus, su vidinėmis rantytomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, su centratoriumi, bendras ilgis 105 mm; 153 psl. | BD302R |
| 103 | Pincetas anatominis | 5 | Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 105±3 mm | Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 105 mm; 174 psl. | BD552R |
| 104 | Adatkotis | 295 | Mayo-Hegar arba lygiavertis, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 150±3 mm | Mayo-Hegar, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 150 mm; 301 psl. | BM235R |
| 105 | Adatkotis su kietmetaliu | 24 | Hegar-Mayo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15±0,5 mm, dantytumas 0,5 mm žingsniu, skirtas 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abejose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm | Hegar-Mayo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15 mm, dantytumas 0,5 mm žingsniu, skirtas 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abejose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150 mm; 310,306, Katalogas 8.105 pirkimo dalis | BM065R |
| 106 | Adatkotis su kietmetaliu | 4 | Baumgartner arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15±0,5 mm, dantytumas 0,5 mm žingsniu, skirtas 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abejose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145±3 mm | Baumgartner, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15 mm, dantytumas 0,5 mm žingsniu, skirtas 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abejose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145 mm; 308,306, Katalogas 8.106 pirkimo dalis | BM015R |
| 107 | Adatkotis | 8 | Crile-Murray tipo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, be išilginės išpjovos adatai, bendras ilgis 150±3 mm | Crile-Murray tipo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, be išilginės išpjovos adatai, bendras ilgis 150 mm; 300 psl. | BM219R |
| 108 | Adatkotis | 5 | Mayo-Hegar tipo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, be išilginės išpjovos adatai, bendras ilgis 162±3 mm | Mayo-Hegar tipo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, be išilginės išpjovos adatai, bendras ilgis 165 mm; 302 psl. | BM241R |
| 109 | Adatkotis | 5 | Mayo-Hegar arba lygiavertis, stambus, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 150±3 mm | Mayo-Hegar, stambus, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 150 mm; 302 psl. | BM245R |
| 110 | Adatkotis | 45 | Mayo-Hegar arba lygiavertis, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 185±3 mm | Mayo-Hegar, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 185 mm; 301 psl. | BM236R |
| 111 | Adatkotis su kietmetaliu | 10 | Crile-Wood arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 12±0,5 mm, dantytumas 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abejose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145±3 mm | Crile-Wood, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 12 mm, dantytumas 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abejose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145 mm; 309, 306, Katalogas 8.111 pirkimo dalis | BM016R |
| 112 | Adatkotis | 10 | Mayo-Hegar arba lygiavertis, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 200±3 mm | Mayo-Hegar, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 200 mm; 301 psl. | BM237R |
| 113 | Adatkotis | 10 | Mayo-Hegar arba lygiavertis, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 235±3 mm | Mayo-Hegar, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 235 mm; 301 psl. | BM238R |
| 114 | Adatkotis | 5 | Halsey arba lygiavertis, smulkus, tiesus, darbinės dalys lygaus paviršiaus, bendras ilgis 130±3 mm | Halsey, smulkus, tiesus, darbinės dalys lygaus paviršiaus, bendras ilgis 130 mm; 299 psl. | BM201R |
| 115 | Adatkotis | 10 | Halsey arba lygiavertis, smulkus, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, bendras ilgis 130±3 mm | Halsey, smulkus, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, bendras ilgis 130 mm; 299 psl. | BM205R |
| 116 | Adatkotis su kietmetaliu | 5 | Halsey arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abejose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 130±3 mm | Halsey, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abejose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 130 mm; 308, 306 psl. | BM012R |
| 117 | Mikroadatkotis (okulistms) | 2 | Castroviejo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, vidinis paviršius lygus, skirtas 9/0-11/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos plokščios, spyruokliuojančios, su užrakinimu, bendras ilgis 145±3 mm | Castroviejo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, vidinis paviršius lygus, skirtas 9/0-11/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos plokščios, spyruokliuojančios, su užrakinimu, bendras ilgis 145 mm; 286 psl., Katalogas 8.117 pirkimo dalis | BM001R |
| 118 | Mikroadatkotis (okulistms) | 1 | Castroviejo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, vidinis paviršius kryžmiškais dantytas 0,2 mm žingsniu, skirtas 6/0-10/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos plokščios, spyruokliuojančios, su užrakinimu, bendras ilgis 145±3 mm | Castroviejo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, vidinis paviršius kryžmiškais dantytas 0,2 mm žingsniu, skirtas 6/0-10/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos plokščios, spyruokliuojančios, su užrakinimu, bendras ilgis 145 mm; 286 psl., Katalogas 8.118 pirkimo dalis | BM002R |
| 119 | Anoskopas (proktologinis) | 2 | Sims tipo, darbinė dalis 77±1 mm ilgio, uždaro tipo iš dviejų dalių, distalinės dalies plotis 17±1 mm, su srieginiu plėtimosi reguliavimu, rankenos išorinėse dalyse rantytos, bendras ilgis 160±3 mm | Sims tipo, darbinė dalis 77 mm ilgio, uždaro tipo iš dviejų dalių, distalinės dalies plotis 17 mm, su srieginiu plėtimosi reguliavimu, rankenos išorinėse dalyse rantytos, bendras ilgis 160 mm; 570 psl. | EA820R |
| 120 | Anoskopas (proktologinis) | 2 | Sims tipo, darbinė dalis 77±1 mm ilgio, iš dviejų dalių su išilginėmis kiaurymėmis šonuose, distalinės dalies plotis 17±1 mm, su srieginiu plėtimosi reguliavimu, rankenos išorinėse dalyse rantytos, bendras ilgis 160±3 mm | Sims tipo, darbinė dalis 77 mm ilgio, iš dviejų dalių su išilginėmis kiaurymėmis šonuose, distalinės dalies plotis 17 mm, su srieginiu plėtimosi reguliavimu, rankenos išorinėse dalyse rantytos, bendras ilgis 160 mm; 570 psl. | EA821R |
| 121 | Kablys | 2 | Murphy arba lygiavertis, keturdantis, bukais galiukais, užlenktos dalies kabliukų išmatavimai (gylis x plotis): (9x16)±0,5 mm, rankena su kiauryme ir šoninėmis atramomis pirštam, bendras ilgis 195±3 mm | Murphy, keturdantis, bukais galiukais, užlenktos dalies kabliukų išmatavimai (gylis x plotis): (9,3x16,3) mm, rankena su kiauryme ir šoninėmis atramomis pirštam, bendras ilgis 195 mm, Katalogas 8.121 pirkimo dalis | BT296R |
| 122 | Kablys | 2 | Mikulizc arba lygiavertis, užlenktas stačiu kampu, distaliai užlenktas papildomai, lygaus paviršiaus, išmatavimai (gylis x plotis): (86x55)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 255±3 mm | Mikulizc, užlenktas stačiu kampu, distaliai užlenktas papildomai, lygaus paviršiaus, išmatavimai (gylis x plotis): (86x55) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 255 mm; 437 psl. | BT618R |
| 123 | Skalpelio rankenėlė | 8 | Nr.3, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėm, su milimetrine liniuote ne mažiau 6 cm, ilgis 125±3 mm | Nr.3, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėm, su milimetrine liniuote 6 cm, ilgis 125 mm; 38 psl. | BB074R |
| 124 | Skalpelio rankenėlė | 16 | Nr.3, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėm, rankena plokščia, išoriškai rantyta, ilgis 125±3 mm | Nr.3, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėm, rankena plokščia, išoriškai rantyta, ilgis 125 mm; 38 psl. | BB073R |
| 125 | Kateterio įvedimo žnyplės | 2 | Skirta vaikams (2 dydis), darbinės dalys tiesios, su kilpelės formos praplatėjimu, su kiauryme, distalinės vidinės dalys rantytos, rankenos lenktos kampu, su susiaurėjimu, bendras ilgis 200±3 mm | Skirta vaikams (2 dydis), darbinės dalys tiesios, su kilpelės formos praplatėjimu, su kiauryme, distalinės vidinės dalys rantytos, rankenos lenktos kampu, su susiaurėjimu, bendras ilgis 200 mm, 15 psl. | AN380R |
| 126 | Kateterio įvedimo žnyplės | 2 | Skirta suaugusiems (3 dydis), darbinės dalys tiesios, su kilpelės formos praplatėjimu, su kiauryme, distalinės vidinės dalys rantytos, rankenos lenktos kampu, su susiaurėjimu, bendras ilgis 200±3 mm | Skirta suaugusiems (3 dydis), darbinės dalys tiesios, su kilpelės formos praplatėjimu, su kiauryme, distalinės vidinės dalys rantytos, rankenos lenktos kampu, su susiaurėjimu, bendras ilgis 200 mm, Katalogas 8.126 pirkimo dalis | AN382R |
| 127 | Špadeliai (liežuvio mentelės) | 30 | Profilis nedidelio S formos lenkimo, paviršius lygus, plokščias, plotis 16±0,5 mm, bendras ilgis 145±3 mm | Profilis nedidelio S formos lenkimo, paviršius lygus, plokščias, plotis 16 mm, bendras ilgis 145 mm, 4 psl. | OM202R |
| 128 | Špadeliai (liežuvio mentelės) | 28 | Profilis didesnio S formos lenkimo, paviršius lygus, plokščias, vienos pusės plotis 19±0,5 mm, kitos pusės 23±0,5 mm, bendras ilgis 140±3 mm | Profilis didesnio S formos lenkimo, paviršius lygus, plokščias, vienos pusės plotis 19 mm, kitos pusės 23 mm, bendras ilgis 140 mm, 4 psl. | OM203R |
| 129 | Špadeliai (liežuvio mentelės) | 28 | Bruenings arba lygiavertis, profilio galai nežymiai išlenkti į priešingas puses, paviršius lygus, plokščias, su languotomis kiaurymėmis, bendras ilgis 190±3 mm | Bruenings, profilio galai nežymiai išlenkti į priešingas puses, paviršius lygus, plokščias, su languotomis kiaurymėmis, bendras ilgis 190 mm; 4 psl. | OM208R |
| 130 | Ausies vamzdeliai | 100 | Hartmann tipo, skersmuo 5±0,3 mm, vidinės dalys neatspindinčios šviesos, išoriškai gali būti chromuotas, ilgis 35±1 mm | Hartmann tipo, skersmuo 5 mm, vidinės dalys neatspindinčios šviesos, išoriškai gali būti chromuotas, ilgis 35 mm; 2 psl. | OF112C |
| 131 | Nosies plėtėjas | 30 | Hartmann tipo, darbinis ilgis 28±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm | Hartmann tipo, darbinis ilgis 28 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 160 mm; 53 psl. | OK041R |
| 132 | Nosies plėtėjas | 25 | Hartmann tipo, darbinis ilgis 31±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm | Hartmann tipo, darbinis ilgis 31 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 160 mm; 53 psl. | OK042R |
| 133 | Nosies plėtėjas | 25 | Hartmann tipo, darbinis ilgis 32±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm | Hartmann tipo, darbinis ilgis 32 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 160 mm; 53 psl. | OK043R |
| 134 | Ausų kilputė | 8 | Buck arba lygiavertė, darbinė dalis lenkta kampu, aštri, dydis 0, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 2±0,1 mm, bendras ilgis 150±3 mm | Buck, darbinė dalis lenkta kampu, aštri, dydis 0, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 2 mm, bendras ilgis 150 mm; 11 psl. | OF351R |
| 135 | Ausų kilputė | 7 | Buck arba lygiavertė, darbinė dalis lenkta kampu, buka, dydis 0, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 2±0,1 mm, bendras ilgis 150±3 mm | Buck, darbinė dalis lenkta kampu, buka, dydis 0, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 2 mm, bendras ilgis 150 mm; 11 psl. | OF356R |
| 136 | Ausų kilputė | 8 | Buck arba lygiavertė, darbinė dalis lenkta kampu, aštri, dydis 2, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 3±0,1 mm, bendras ilgis 150±3 mm | Buck, darbinė dalis lenkta kampu, aštri, dydis 2, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 3 mm, bendras ilgis 150 mm; 11 psl. | OF353R |
| 137 | Ausų kilputė | 7 | Buck arba lygiavertė, darbinė dalis lenkta kampu, buka, dydis 2, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 3±0,1 mm, bendras ilgis 150±3 mm | Buck, darbinė dalis lenkta kampu, buka, dydis 2, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 3 mm, bendras ilgis 150 mm; 11 psl. | OF358R |
| 138 | Ausų kilputės sierai šalinti | 20 | St.Barts arba lygiavertis, lenktas kampu, bukas, bendras ilgis 180±3 mm | St.Barts, lenktas kampu, bukas, bendras ilgis 180 mm; 12 psl. | OF288R |
| 139 | Ausų zondelis vatai | 35 | Buck arba lygiavertis, darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 0,9±0,05 mm, bendras ilgis 120±3 mm | Buck, darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 0,9 mm, bendras ilgis 120 mm; 523 psl. | BN400R |
| 140 | Ausų zondelis vatai | 10 | Darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 1,0±0,05 mm, bendras ilgis 120±3 mm | Darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 1 mm mm, bendras ilgis 120 mm; Katalogas 8.140 pirkimo dalis | BN446R |
| 141 | Ausų zondelis vatai | 10 | Darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 1,2±0,05 mm, bendras ilgis 140±3 mm | Darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 1,2 mm, bendras ilgis 140 mm; 523 psl. | BN445R |
| 142 | Ausų mikrožnyplės | 10 | Darbinė dalis (1x5)±0,1 mm, rantyta, lenkta į dešinę, darbinės dalies ilgis 80±2 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu | Darbinė dalis (1x5) mm, rantyta, lenkta į dešinę, darbinės dalies ilgis 80 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu; 17 psl. | OG339R |
| 143 | Ausų mikrožnyplės | 10 | Darbinė dalis (1x5)±0,1 mm, rantyta, lenkta į kairę, darbinės dalies ilgis 80±2 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu | Darbinė dalis (1x5) mm, rantyta, lenkta į kairę, darbinės dalies ilgis 80 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu; 17 psl. | OG338R |
| 144 | Ausų mikrožnyplės | 5 | Hartmann-Wullstein arba lygiavertės, darbinė dalis (0,5x6)±0,1 mm, tiesi, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 80±2 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu | Hartmann-Wullstein, darbinė dalis (0,5x6) mm, tiesi, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 80 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu; 18 psl. | OF410R |
| 145 | Ausų mikrožnyplės | 10 | Hartmann-Wullstein arba lygiavertės, darbinė dalis (1x8)±0,1 mm, tiesi, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 80±2 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu | Hartmann-Wullstein, darbinė dalis (1x8) mm, tiesi, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 80 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu; 18 psl. | OF411R |
| 146 | Ausies siurbliukas | 10 | Zoellner arba lygiavertis, lenktas kampu, galiuko išorinis skersmuo 2,5±0,1 mm, su stiletu, bendras ilgis 180±3 mm | Zoellner, lenktas kampu, galiuko išorinis skersmuo 2,5 mm, su stiletu, bendras ilgis 180 mm; 44 psl. | GF770R |
| 147 | Spekulė | 6 | Papavero-Hartmann arba lygiavertė, darbinės dalies išmatavimai (34x9)±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 140±3 mm | Papavero-Hartmann, darbinės dalies išmatavimai (34x9) mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 140 mm; 82 psl. | FF595R |
| 148 | Žnyplės svetimkūnio šalinimui iš gerklų | 6 | Fraenkel arba lygiavertės, išlenktos, darbinės dalys su praplatėjimu, vidinėse dalyse rantytos, rankenos susiaurintos, žiedinės, bendras ilgis 220±3 mm | Fraenkel, išlenktos, darbinės dalys su praplatėjimu, vidinėse dalyse rantytos, rankenos susiaurintos, žiedinės, bendras ilgis 220 mm; 160 psl. | OP100R |
| 149 | Nosies siurbliukai (antgaliai) | 5 | Fergusson arba lygiavertis, išlenktas kampu, darbinis ilgis 110±3 mm, galiuko išorinis skersmuo 3,0±0,1 mm, su stiletu, bendras ilgis 195±3 mm | Fergusson, išlenktas kampu, darbinis ilgis 110 mm, galiuko išorinis skersmuo 3 mm, su stiletu, bendras ilgis 195 mm; 532 psl. | GF353R |
| 150 | Nosies siurbliukai (antgaliai) | 5 | Frazier arba lygiavertis, išlenktas kampu, darbinis ilgis 110±3 mm, galiuko išorinis skersmuo 2,7±0,1 mm, su stiletu, su Luer jungtimi | Frazier, išlenktas kampu, darbinis ilgis 110 mm, galiuko išorinis skersmuo 2,7 mm, su stiletu, su Luer jungtimi; 536 psl. | MD125R |
| 151 | Nosies žnyplės | 3 | Weil-Blakesley arba lygiavertės, ovalo formos darbinės dalies plotis 3,0±0,1 mm, su kiauryme, tiesios, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 120±2 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu | Weil-Blakesley, ovalo formos darbinės dalies plotis 3,0 mm, su kiauryme, tiesios, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 120 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu; 72 psl. | OK505R |
| 152 | Nosies žnyplės | 2 | Weil-Blakesley arba lygiavertės, ovalo formos darbinės dalies plotis 3,6±0,1 mm, su kiauryme, tiesios, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 120±2 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu | Weil-Blakesley, ovalo formos darbinės dalies plotis 3,6 mm, su kiauryme, tiesios, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 120 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu; 72 psl. | OK506R |
| 153 | Odos kabučių nuėmėjas | 8 | Skirtas odos kabučių (staplerių nuėmimui) | Skirtas odos kabučių (staplerių nuėmimui); Katalogas 8.153 pirkimo dalis | 783104 |
| 154 | Kabliukas | 3 | Didelės lenkimo kreivės, aštriais 3 pirštų kabliukais, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (7,5x10)±0,5 mm, bendras ilgis 165±3 mm | Didelės lenkimo kreivės, aštriais 3 pirštų kabliukais, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (7,5x10) mm, bendras ilgis 165 mm; 366 psl. | BT123R |
| 155 | Kabliukas | 3 | Langenbeck-Mannerfelt Modif arba lygiavertis, lenktos mentelės darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (20x6)±1 mm, rankena su nuopjova pirštui, bendras ilgis 155±3 mm | Langenbeck-Mannerfelt Modif, lenktos mentelės darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (20x6) mm, rankena su nuopjova pirštui, bendras ilgis 155 mm | BT944R |
| 156 | Krepšelis instrumentams | 6 | Pagamintas iš perforuotų nerūdijančio plieno plokščių, be vielos elementų, dugno perforacija 4±0,1 mm, sienelių 2±0,1 mm, su į vidų užlenkiamomis rankenėlėmis, su užapvalintomis kojelėmis, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (245x255x55)±3 mm | Pagamintas iš perforuotų nerūdijančio plieno plokščių, be vielos elementų, dugno perforacija 4 mm, sienelių 2 mm, su į vidų užlenkiamomis rankenėlėmis, su užapvalintomis kojelėmis, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (243x253x56) mm; Katalogas 8.156 pirkimo dalis | JF112R |
| 157 | Žnyplės gimdos kakleliui | 5 | Bozemann arba lygiavertis, darbinės dalys tolygiai išlenktos, lygaus paviršiaus, užapvalintais galiukais, su užrakinimu, bendras ilgis 250±3 mm | Bozemann, darbinės dalys tolygiai išlenktos, lygaus paviršiaus, užapvalintais galiukais, su užrakinimu, bendras ilgis 250 mm; 672 psl. | EO075R |
| 158 | Viendantės ginekologinės gimdos kaklelio žnyplės | 4 | Schroder arba lygiavertis, darbinės dalys su vienas į kitą lenktais gnybtais, su užrakinimu, bendras ilgis 250±3 mm | Schroder, darbinės dalys su vienas į kitą lenktais gnybtais, su užrakinimu, bendras ilgis 250 mm; 675 psl. | EO110R |
| 159 | Žnyplės gimdos kakleliui | 3 | Foerster-Ballenger arba lygiavertis, tiesus, į galą platėjantis, darbinės dalys lygaus paviršiaus su kiauryme, su užrakinimu, bendras ilgis 245±3 mm | Foerster-Ballenger, tiesus, į galą platėjantis, darbinės dalys lygaus paviršiaus su kiauryme, su užrakinimu, bendras ilgis 245 mm; 190 psl. | BF120R |
| 160 | Viendantės ginekologinės gimdos kaklelio žnyplės | 1 | Braun arba lygiavertis, siauros, darbinės dalys su vienas į kitą lenktais gnybtais, su užrakinimu, bendras ilgis 250±3 mm | Braun siauros, darbinės dalys su vienas į kitą lenktais gnybtais, su užrakinimu, bendras ilgis 250 mm; 675 psl. | EO108R |
| 161 | Gimdos zondas | 1 | Mayo arba lygiavertės, skersmuo 5±0,3 mm, darbinės dalys su gylio žymekliais, lanksčios, rankena plokščia, bendras ilgis 330±3 mm | Mayo, skersmuo 5 mm, darbinės dalys su gylio žymekliais, lanksčios, rankena plokščia, bendras ilgis 330 mm; 670 psl. | EO005R |
| 162 | Gimdos zondas | 1 | Sims arba lygiavertis, skersmuo 4±0,3 mm, darbinės dalys su gylio žymekliais, lenktas, rankena plokščia, bendras ilgis 330±3 mm | Sims, skersmuo 4 mm, darbinės dalys su gylio žymekliais, lenktas, rankena plokščia, bendras ilgis 330 mm; 670 psl. | EO010R |
| 163 | Gimdos zondas | 1 | Simpson arba lygiavertis, skersmuo 4±0,3 mm, darbinės dalys su gylio žymekliais, lenktas, lankstus, padengtas sidabru, rankena plokščia, bendras ilgis 310±3 mm | Simpson, skersmuo 4 mm, darbinės dalys su gylio žymekliais, lenktas, lankstus, padengtas sidabru, rankena plokščia, bendras ilgis 310 mm; 671 psl. | EO020 |
| 164 | Korcangas | 15 | Maier arba lygiavertis, tiesus, į galą platėjantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 262±3 mm | Maier, tiesus, į galą platėjantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 260 mm; Katalogas 8.164 pirkimo dalis | BF058R |
| 165 | Zondas | 10 | Tiesus, dvipusis, galiukai užapvalinti, buki, skersmuo 1,2±0,1 mm, bendras ilgis 150±3 mm | Tiesus, dvipusis, galiukai užapvalinti, buki, skersmuo 1,2 mm, bendras ilgis 150 mm; 345 psl. | BN110 |
| 166 | Chirurginis zondas | 1 | Tiesus, lovėtu kanalu, bukas, be užlenkimo distalinėje dalyje, bendras ilgis 130±3 mm | Tiesus, lovėtu kanalu, bukas, be užlenkimo distalinėje dalyje, bendras ilgis 130 mm; 342 psl. | BN003R |
| 167 | Chirurginis zondas | 1 | Tiesus, lovėtu kanalu, bukas, be užlenkimo distalinėje dalyje, bendras ilgis 145±3 mm | Tiesus, lovėtu kanalu, bukas, be užlenkimo distalinėje dalyje, bendras ilgis 145 mm; 342 psl. | BN004R |
| 168 | Chirurginis zondas | 1 | Tiesus, lovėtu kanalu, bukas, be užlenkimo distalinėje dalyje, bendras ilgis 160±3 mm | Tiesus, lovėtu kanalu, bukas, be užlenkimo distalinėje dalyje, bendras ilgis 160 mm; 342 psl. | BN006R |
| 169 | Chirurginis zondas | 1 | Doyen tipo, tiesus, lovėtu kanalu, bukas, su užlenkimu distalinėje dalyje, bendras ilgis 160±3 mm | Doyen tipo, tiesus, lovėtu kanalu, bukas, su užlenkimu distalinėje dalyje, bendras ilgis 160 mm; 342 psl. | BN010R |
| 170 | Chirurginis zondas | 1 | Tiesus, lovėtu kanalu, su 3,3±0,1 mm skersmens burbuliuku distalinėje dalyje, bendras ilgis 140±3 mm | Tiesus, lovėtu kanalu, su 3,3 mm skersmens burbuliuku distalinėje dalyje, bendras ilgis 140 mm; 342 psl. | BN015R |
| 171 | Ginekologiniai bužai | 2 | Rinkinyje skirtingo skersmens nuo 1 iki 23 mm, žingsnis kas 1 mm, galiukai konusiniai, bendras ilgis 185±3 mm | Rinkinyje skirtingo skersmens nuo 1 iki 23 mm, žingsnis kas 1 mm, galiukai konusiniai, bendras ilgis 185 mm; 662 psl. | EM101R-EM123R |
| 172 | Tacelė | 4 | Inksto formos, talpa 750±10 ml, ilgis 275±3 mm | Inksto formos, talpa 750 ml, ilgis 275 mm; Katalogas 8.172 pirkimo dalis | JG508R |
| 173 | Tacelė | 6 | Inksto formos, talpa 250±10 ml, ilgis 170±3 mm | Inksto formos, talpa 250 ml, ilgis 170 mm; Katalogas 8.173 pirkimo dalis | JG504R |
| 174 | Replės gipso nuėmimui | 1 | Mažiems gipsams, darbinės dalys lenktos, viršutinė kerpanti briauna su dantukais, apatinė lygi, su distaliniu praplatėjimu, bendras ilgis 160±3 mm | Mažiems gipsams, darbinės dalys lenktos, viršutinė kerpanti briauna su dantukais, apatinė lygi, su distaliniu praplatėjimu, bendras ilgis 160 mm; 134 psl. | LX548R |
| 175 | Replės gipso kraštų atlenkimui | 1 | Wolff arba lygiavertės, lenktos, rankenos spyruokliuojančios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 180±3 mm | Wolff, lenktos, rankenos spyruokliuojančios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 180 mm, 1087 psl. | LX618R |
| 176 | Nosies skėtikliai: TIECK-HALLE maži; ilgis 13 cm. Mentelės ilgis 2,10cm (nerūdijančio plieno) | 40 | Tieck-Halle tipo, naujagimiams, darbinis ilgis 20±0,5 mm, išlenktas į šoną, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 135±3 mm | Tieck-Halle tipo, naujagimiams, darbinis ilgis 20 mm, išlenktas į šoną, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 135 mm; 52 psl. | OK052R |
| 177 | Kabliukas nosies svetimkūniui pašalinti | 10 | Wagener tipo arba lygiavertis, galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 skirtingų dydžių, lenktas stačiu kampu, distaliai platėjantis, bukas, bendras ilgis 150±3 mm | Wagener tipo, galimybė pasirinkti iš 4 skirtingų dydžių, lenktas stačiu kampu, distaliai platėjantis, bukas, bendras ilgis 150 mm; 290 psl. | OF282R-OF285R |
| 178 | Kabliukas nosies svetimkūniui pašalinti | 2 | Graefe tipo arba lygiavertis, užlenktas puslankiu, distaliai platėjantis, bukas, bendras ilgis 140±3 mm | Graefe tipo, užlenktas puslankiu, distaliai platėjantis, bukas, bendras ilgis 140 mm; 290 psl. | OA357R |
| 179 | Ausų kilpelė | 5 | Billeau arba lygiavertė, tiesi, distaliai su kilpele 3±0,1 mm pločio, bendras ilgis 160±3 mm | Billeau, tiesi, distaliai su kilpele 3 mm pločio, bendras ilgis 160 mm; 10 psl. | OF271R |
| 180 | Ausų kilpelė | 5 | Billeau arba lygiavertė, tiesi, distaliai su kilpele 4±0,1 mm pločio, bendras ilgis 160±3 mm | Billeau, tiesi, distaliai su kilpele 4 mm pločio, bendras ilgis 160 mm; 10 psl. | OF272R |
| 181 | Ausų zondelis vatai | 15 | Farrell arba lygiavertis, darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 1,2±0,05 mm, bendras ilgis 110±3 mm | Farrell, darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 1,2 mm, bendras ilgis 110 mm; 522 psl. | OF257R |
| 182 | Blefarostatai | 5 | Su viendančiais kabliukais, vielinis, su atramomis, ilgis 60±3 mm | Su viendančiais kabliukais, vielinis, su atramomis, ilgis 60 mm; 275 psl. | FA001R |