{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":77,"n_cols":6,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Fizinės medicinos ir reabilitacijos įranga ir priemonės"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.","Magneto terapijos aparatas su aplikatoriais",null,null,"BTL4920 Premium","Magneto terapijos aparatas su aplikatoriais"]
["1.1.","Magneto terapijos aparatas su aplikatoriais",1,"vnt.","BTL Industries Ltd.","Magneto terapijos aparatas su aplikatoriais"]
["1.1.1.","Prietaisas skirtas gydymui žemo dažnio pulsiniu magnetiniu lauku",null,null,null,"Prietaisas skirtas gydymui žemo dažnio pulsiniu magnetiniu lauku\nBTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijos  5 psl."]
["1.1.2.","Fokusuoto magnetinio lauko technologija, nesukelianti pašalinio poveikio personalui",null,null,null,"Fokusuoto magnetinio lauko technologija, nesukelianti pašalinio poveikio personalui\nBTL4000 Smart&Premium katalogo 22 psl."]
["1.1.3.","Magnetinio lauko režimai, ne mažiau nei trys: 1. Tęstinis; 2. Pulsinis, 3. Pulsų serijos",null,null,null,"Magnetinio lauko režimai trys: 1. Tęstinis; 2. Pulsinis, 3. Pulsų serijos\nBTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijo 64 psl."]
["1.1.4.","Magnetinio lauko formos, ne mažiau nei 5: 1. Stačiakampis; 2. Stačiakampis ištęstas; 3. Sinusoidinis; 4. Trikampis; 5. Eksponentinis",null,null,null,"Magnetinio lauko formos: 1. Stačiakampis; 2. Stačiakampis ištęstas; 3. Sinusoidinis; 4. Trikampis; 5. Eksponentinis\nBTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijo 64 psl."]
["1.1.5.","Pulsų moduliacija, ne mažiau nei keturi režimai: 1. Pliūpsnis; 2. Sinusoidinė banga; 3. Trapecinė banga; 4. Simetrinė banga",null,null,null,"Pulsų moduliacija: 1. Pliūpsnis; 2. Sinusoidinė banga; 3. Trapecinė banga; 4. Simetrinė banga\nBTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijo 64 psl."]
["1.1.6.","Pulsų dažnio ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki 160 Hz",null,null,null,"Pulsų dažnio ribos nuo 0 iki 166 Hz\nBTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijo 64 psl."]
["1.1.7.","Maksimali sukuriama indukcija ne mažiau nei 120 mT",null,null,null,"Maksimali sukuriama indukcija 128 mT\nBTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijo 64 psl."]
["1.1.8.","Nepriklausomų kanalų skaičius ≥ 2",null,null,null,"Nepriklausomų kanalų skaičius - 2\nBTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijo 24 ir 47 psl."]
["1.1.9.","Prietaisas privalo būti valdomas lietimui jautrius ekranu, ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 17 cm",null,null,null,"Prietaisas valdomas lietimui jautrius ekranu, ekrano įstrižainė 17,78 cm (7 coliai)\nBTL4000 Smart&Premium katalogo 4 psl."]
["1.1.10.","Automatinis prijungtų priedų atpažinimas",null,null,null,"Automatinis prijungtų priedų atpažinimas\nBTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijo 24 psl."]
["1.1.11.","Įrašytų gydymo programų skaičius ne mažesnis kaip 120",null,null,null,"Įrašytų gydymo programų skaičius 190\nMagneto terapijos programų sąrašas"]
["1.1.12.","Ekrane vaizduojami gydymo programų aprašymai su anatominiais paveikslėliais ir elektrodų panaudojimo pavyzdžiais",null,null,null,"Ekrane vaizduojami gydymo programų aprašymai su anatominiais paveikslėliais ir elektrodų panaudojimo pavyzdžiais\nBTL4000 Smart&Premium katalogo 5 psl."]
["1.1.13.","Galimybė vartotojui sukurti savo programas ir jas išsaugoti",null,null,null,"Galimybė vartotojui sukurti savo programas ir jas išsaugoti\nBTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijo 35 psl."]
["1.1.14.","Galimybė pasirinkti programas greitam naudojimui",null,null,null,"Galimybė pasirinkti programas greitam naudojimui\nBTL4000 Smart&Premium katalogo 4 psl.\nBTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijo 28 psl."]
["1.1.15.","Informacijos, susijusios su pacientu, išsaugojimas atmintyje",null,null,null,"Informacijos, susijusios su pacientu, išsaugojimas atmintyje\nBTL4000 Smart&Premium katalogo 5 psl."]
["1.1.16.","Programų navigacija pagal paciento kūno dalis",null,null,null,"Programų navigacija pagal paciento kūno dalis\nBTL4000 Smart&Premium katalogo 5 psl."]
["1.1.17.","Komplektuojama su kryptiniais fokusuoto magnetinio lauko aplikatoriais: 1. Dviejų diskų - 2 vnt.; 2. Multidiskinis aplikatorius - 2 vnt.; 3. Magneto terapijos kušetė su selenoidu - 1 vnt.",null,null,null,"Komplektuojama su kryptiniais fokusuoto magnetinio lauko aplikatoriais: 1. Dviejų diskų - 2 vnt.; 2. Multidiskinis aplikatorius - 2 vnt.; 3. Magneto terapijos kušetė su selenoidu - 1 vnt.\nBTL4000 Smart&Premium katalogo 22 psl."]
["1.1.18.","Elektros tinklas 230 V, 50 Hz",null,null,null,"Elektros tinklas 100-240 V, 50 Hz\nBTL4000 Smart&Premium katalogo 23 psl."]
[]
["9.","Elektros srovių ir ultragarso terapijos prietaisas",null,null,"EU-921, ITO Japonija","Elektros srovių ir ultragarso terapijos prietaisas\n ITO katalogo 16 psl."]
["9.1.","Kombinuotos elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas",1,"vnt.",null,"Kombinuotos elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas\n ITO katalogo 16 psl."]
["9.1.1.","Galimybė atlikti sinchroninę terapiją (elektrotrapija kartu su ultragarsu)",null,null,null,"Galimybė atlikti sinchroninę terapiją (elektrotrapija kartu su ultragarsu)\n ITO katalogo 16 psl."]
["9.1.2.","Galimybė dirbti kartu su vakuuminio masažo aparatu",null,null,null,"Galimybė dirbti kartu su vakuuminio masažo aparatu\n ITO katalogo 19 psl."]
["9.1.3.","Valdymas lietimui jautriu, spalvotu ekranu, ekrano įstrižainė ≥ 17 cm",null,null,null,"Valdymas lietimui jautriu, spalvotu ekranu, ekrano įstrižainė 17,8 cm (7 coliai)\n ITO katalogo 18 psl."]
["9.1.4.","Elektroterapijos metu ekrane rodoma gydymo informacija: 1. Procedūros laikas; 2. Impulso trukmė; 3. Dažnis; 4. Srovės tipas; 5. Srovės stiprumas; 6. Grafinės elektrodų uždėjimo schemos",null,null,null,"Elektroterapijos metu ekrane rodoma gydymo informacija: 1. Procedūros laikas; 2. Impulso trukmė; 3. Dažnis; 4. Srovės tipas; 5. Srovės stiprumas; 6. Grafinės elektrodų uždėjimo schemos\nEU-921 naudojimo instrukcijos 44 psl. ir 91 psl."]
["9.1.5.","Anatominis žmogaus atvaizdas su terapinių vietų pasirinkimu ir klinikinių terapinių programų pasiūlymais ir grafinėmis elektrodų uždėjimo schemomis\n",null,null,null,"Anatominis žmogaus atvaizdas su terapinių vietų pasirinkimu ir klinikinių terapinių programų pasiūlymais ir grafinėmis elektrodų uždėjimo schemomis\n ITO katalogo 16 psl."]
["9.1.6.","Įrašytų gydymo programų skaičius ≥ 40 programų",null,null,null,"Įrašytų gydymo programų skaičius 47 programų\n ITO katalogo 16 psl."]
["9.1.7.","Galimybė įrašyti ir išsaugoti ≥ 100 skirtingų gydymo programų",null,null,null,"Galimybė įrašyti ir išsaugoti 210 skirtingų gydymo programų\n ITO katalogo 16 psl."]
["9.1.8.","Generuojami ≥ 13 dažniausiai naudojmų gydymo režimų tipų, iš jų būtini: IF-4, IF-2, EMS, rusiškas, aukštos įtampos (HV), TENS, MCR, galvaninis, faradinis, diadinaminis, Traebert, I/T keivės matavimo, AQ matavimo",null,null,null,"Generuojami  13 dažniausiai naudojmų gydymo režimų tipų: IF-4, IF-2, EMS, rusiškas, aukštos įtampos (HV), TENS, MCR, galvaninis, faradinis, diadinaminis, Traebert, I/T keivės matavimo, AQ matavimo\n ITO katalogo 16 psl. ir 17 psl."]
["9.1.9.","Būtinas nuoseklus rėžimas. Galimybė užprogramuoti dvi arba daugiau gydymo programas vieną po kitos",null,null,null,"Nuoseklus rėžimas. Galimybė užprogramuoti dvi gydymo programas vieną po kitos\n ITO katalogo 16 psl."]
["9.1.10.","Maksimali srovė per vieną nepriklausomą kanalą ne mažiau nei 150 mA",null,null,null,"Maksimali srovė per vieną nepriklausomą kanalą 600 mA\n ITO katalogo 17 psl."]
["9.1.11.","Ultragarso terapijos metu ekrane rodomo informacija apie gydymą: 1. Procedūros laikas; 2. Pasirinktas intensyvumas; 3. Ultragarso parametrai; 4. Pasirinktas ultragarso dažnis; 5. Terapijos režimas",null,null,null,"Ultragarso terapijos metu ekrane rodomo informacija apie gydymą: 1. Procedūros laikas; 2. Pasirinktas intensyvumas; 3. Ultragarso parametrai; 4. Pasirinktas ultragarso dažnis; 5. Terapijos režimas \nEU-921 naudojimo instrukcijos 76 psl."]
["9.1.12.","Galimybė pradėti terapiją ne mažiau nei trim skirtingais būdais: 1. Tiesiogiai nustatant terapijos parametrus; 2. Naudojantis anatominiu žmogaus atvaizdu; 3. Naudojantis išsaugotomis individualiomis programomis;",null,null,null,"Galimybė pradėti terapiją  trim skirtingais būdais: 1. Tiesiogiai nustatant terapijos parametrus; 2. Naudojantis anatominiu žmogaus atvaizdu; 3. Naudojantis išsaugotomis individualiomis programomis;\nEU-921 naudojimo instrukcijos 24, 90, 96  psl."]
["9.1.13.","Būtinas garsinis ir vizualinis signalas bei automatinis terapijos laiko sustabdymas, esant nepakankamam ultragarsinio daviklio akustiniams kontaktui",null,null,null,"Garsinis ir vizualinis signalas bei automatinis terapijos laiko sustabdymas, esant nepakankamam ultragarsinio daviklio akustiniams kontaktui\nEU-921 naudojimo instrukcijos 75 ir 98 psl."]
["9.1.14.","Pasirenkamas ultragarso dažnis - 1 MHz ir 3 MHz ± 10 %",null,null,null,"Pasirenkamas ultragarso dažnis - 1 MHz ir 3 MHz \n ITO katalogo 18 psl."]
["9.1.15.","Ultragarso impulso trukmės ir pauzės santykis ne blogiau kaip 5, 10, 20, 30, 40, 50 ir 100 %",null,null,null,"Ultragarso impulso trukmės ir pauzės santykis  5, 10, 20, 30, 40, 50 ir 100 % (nuolatinis)\n ITO katalogo 18 psl."]
["9.1.16.","Maksimalus pulsacijos dažnis ≥ 100 Hz",null,null,null,"Maksimalus pulsacijos dažnis 100 Hz\n ITO katalogo 18 psl."]
["9.1.17.","Ne mažiau kaip dviejų režimų ultragarso išeitis: 1. Nepertraukiamas; 2. Impulsinis",null,null,null,"Dviejų režimų ultragarso išeitis: 1. Nepertraukiamas; 2. Impulsinis\n ITO katalogo 18 psl."]
["9.1.18.","Ultragarso daviklio kontaktinis plotas 5 cm2 ± 0,5 cm",null,null,null,"Ultragarso daviklio kontaktinis plotas 5 cm2 \n ITO katalogo 18 psl."]
["9.1.19.","Ultragarso daviklis turi būti hermetiškas (pritaikytas darbui vandenyje)",null,null,null,"Ultragarso daviklis hermetiškas (pritaikytas darbui vandenyje)\n ITO katalogo 18 psl."]
["9.1.20.","Garsinis signalas ir automatinis terapijos atjungimas, pasibaigus procedūrai",null,null,null,"Garsinis signalas ir automatinis terapijos atjungimas, pasibaigus procedūrai\nEU-921 naudojimo instrukcijos 28 psl."]
["9.1.21.","Būtinas laikiklis ultragarso davikliui",null,null,null,"Laikiklis ultragarso davikliui\n ITO katalogo 18 psl."]
["9.1.22.","Komplektuojama su: 1. Stovu-vežimėliu, aparato ir jo priedų laikymui ir transportavimui; 2. Plokšti elektrodai, ne mažiau kaip dviejų skirtingų dydžių, abiejų dydžių po 4 vnt.; 3. Viskoziniai tarpikliai plokštiems elektrodams, ne mažiau kaip 2 vnt. kiekvienam elektrodui; 4. Lipnūs elektrodai, 50 x 90 mm ± 10 mm - ne mažiau kaip 150 vnt.",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. Stovu-vežimėliu, aparato ir jo priedų laikymui ir transportavimui; 2. Plokšti elektrodai, dviejų skirtingų dydžių, abiejų dydžių po 4 vnt.; 3. Viskoziniai tarpikliai plokštiems elektrodams,  2 vnt. kiekvienam elektrodui; 4. Lipnūs elektrodai, 51 x 89 mm  -  150 vnt.\n ITO katalogo 18 psl."]
["9.1.23.","Elektros tinklas 230 V, 50 Hz",null,null,null,"Elektros tinklas 100 -240V, 50 Hz\n ITO katalogo 18 psl."]
[]
["10.","Elektros srovių ir ultragarso terapijos prietaisas",null,null,"EU-921, ITO Japonija","Elektros srovių ir ultragarso terapijos prietaisas\n ITO katalogo 16 psl."]
["10.1.","Kombinuotos elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas",2,"vnt.",null,"Kombinuotos elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas\n ITO katalogo 16 psl."]
["10.1.1.","Galimybė atlikti sinchroninę terapiją (elektrotrapija kartu su ultragarsu)",null,null,null,"Galimybė atlikti sinchroninę terapiją (elektrotrapija kartu su ultragarsu)\n ITO katalogo 16 psl."]
["10.1.2.","Galimybė dirbti kartu su vakuuminio masažo aparatu",null,null,null,"Galimybė dirbti kartu su vakuuminio masažo aparatu\n ITO katalogo 19 psl."]
["10.1.3.","Valdymas lietimui jautriu, spalvotu ekranu, ekrano įstrižainė ≥ 17 cm",null,null,null,"Valdymas lietimui jautriu, spalvotu ekranu, ekrano įstrižainė 17,8 cm (7 coliai)\n ITO katalogo 18 psl."]
["10.1.4.","Elektroterapijos metu ekrane rodoma gydymo informacija: 1. Procedūros laikas; 2. Impulso trukmė; 3. Dažnis; 4. Srovės tipas; 5. Srovės stiprumas; 6. Grafinės elektrodų uždėjimo schemos",null,null,null,"Elektroterapijos metu ekrane rodoma gydymo informacija: 1. Procedūros laikas; 2. Impulso trukmė; 3. Dažnis; 4. Srovės tipas; 5. Srovės stiprumas; 6. Grafinės elektrodų uždėjimo schemos\nEU-921 naudojimo instrukcijos 44 ir 91 psl."]
["10.1.5.","Anatominis žmogaus atvaizdas su terapinių vietų pasirinkimu ir klinikinių terapinių programų pasiūlymais ir grafinėmis elektrodų uždėjimo schemomis",null,null,null,"Anatominis žmogaus atvaizdas su terapinių vietų pasirinkimu ir klinikinių terapinių programų pasiūlymais ir grafinėmis elektrodų uždėjimo schemomis\n ITO katalogo 16 psl."]
["10.1.6.","Įrašytų gydymo programų skaičius ≥ 40 programų",null,null,null,"Įrašytų gydymo programų skaičius 47 programų\n ITO katalogo 16 psl."]
["10.1.7.","Galimybė įrašyti ir išsaugoti ≥ 100 skirtingų gydymo programų",null,null,null,"Galimybė įrašyti ir išsaugoti 210 skirtingų gydymo programų\n ITO katalogo 16 psl."]
["10.1.8.","Generuojami ≥ 13 dažniausiai naudojmų gydymo režimų tipų, iš jų būtini: IF-4, IF-2, EMS, rusiškas, aukštos įtampos (HV), TENS, MCR, galvaninis, faradinis, diadinaminis, Traebert, I/T keivės matavimo, AQ matavimo",null,null,null,"Generuojami  13 dažniausiai naudojmų gydymo režimų tipų: IF-4, IF-2, EMS, rusiškas, aukštos įtampos (HV), TENS, MCR, galvaninis, faradinis, diadinaminis, Traebert, I/T keivės matavimo, AQ matavimo\n ITO katalogo 16 psl. ir 17 psl."]
["10.1.9.","Būtinas nuoseklus rėžimas. Galimybė užprogramuoti dvi arba daugiau gydymo programas vieną po kitos",null,null,null,"Nuoseklus rėžimas. Galimybė užprogramuoti dvi gydymo programas vieną po kitos\n ITO katalogo 16 psl."]
["10.1.10.","Maksimali srovė per vieną nepriklausomą kanalą ne mažiau nei 150 mA",null,null,null,"Maksimali srovė per vieną nepriklausomą kanalą 600 mA\n ITO katalogo 17 psl."]
["10.1.11.","Ultragarso terapijos metu ekrane rodomo informacija apie gydymą: 1. Procedūros laikas; 2. Pasirinktas intensyvumas; 3. Ultragarso parametrai; 4. Pasirinktas ultragarso dažnis; 5. Terapijos režimas",null,null,null,"Ultragarso terapijos metu ekrane rodomo informacija apie gydymą: 1. Procedūros laikas; 2. Pasirinktas intensyvumas; 3. Ultragarso parametrai; 4. Pasirinktas ultragarso dažnis; 5. Terapijos režimas\nEU-921/941 naudojimo instrukcijos 76 psl."]
["10.1.12.","Galimybė pradėti terapiją ne mažiau nei trim skirtingais būdais: 1. Tiesiogiai nustatant terapijos parametrus; 2. Naudojantis anatominiu žmogaus atvaizdu; 3. Naudojantis išsaugotomis individualiomis programomis;",null,null,null,"Galimybė pradėti terapiją trim skirtingais būdais: 1. Tiesiogiai nustatant terapijos parametrus; 2. Naudojantis anatominiu žmogaus atvaizdu; 3. Naudojantis išsaugotomis individualiomis programomis;\nEU-921 naudojimo instrukcijos 24, 90, 96  psl."]
["10.1.13.","Būtinas garsinis ir vizualinis signalas bei automatinis terapijos laiko sustabdymas, esant nepakankamam ultragarsinio daviklio akustiniams kontaktui",null,null,null,"Garsinis ir vizualinis signalas bei automatinis terapijos laiko sustabdymas, esant nepakankamam ultragarsinio daviklio akustiniams kontaktui\nEU-921 naudojimo instrukcijos 75 ir 98 psl."]
["10.1.14.","Pasirenkamas ultragarso dažnis - 1 MHz ir 3 MHz ± 10 %",null,null,null,"Pasirenkamas ultragarso dažnis - 1 MHz ir 3 MHz \n ITO katalogo 18 psl."]
["10.1.15.","Ultragarso impulso trukmės ir pauzės santykis ne blogiau kaip 5, 10, 20, 30, 40, 50 ir 100 %",null,null,null,"Ultragarso impulso trukmės ir pauzės santykis  5, 10, 20, 30, 40, 50 ir 100 % (nuolatinis režimas)\n ITO katalogo 18 psl."]
["10.1.16.","Maksimalus pulsacijos dažnis ≥ 100 Hz",null,null,null,"Maksimalus pulsacijos dažnis 100 Hz\n ITO katalogo 18 psl."]
["10.1.17.","Ne mažiau kaip dviejų režimų ultragarso išeitis: 1. Nepertraukiamas; 2. Impulsinis",null,null,null,"Ne mažiau kaip dviejų režimų ultragarso išeitis: 1. Nepertraukiamas; 2. Impulsinis\n ITO katalogo 18 psl."]
["10.1.18.","Ultragarso daviklio kontaktinis plotas 5 cm2 ± 0,5 cm",null,null,null,"Ultragarso daviklio kontaktinis plotas 5 cm2 \n ITO katalogo 18 psl."]
["10.1.19.","Ultragarso daviklis turi būti hermetiškas (pritaikytas darbui vandenyje)",null,null,null,"Ultragarso daviklis  hermetiškas (pritaikytas darbui vandenyje)\n ITO katalogo 18 psl."]
["10.1.20.","Garsinis signalas ir automatinis terapijos atjungimas, pasibaigus procedūrai",null,null,null,"Garsinis signalas ir automatinis terapijos atjungimas, pasibaigus procedūrai\nEU-921 naudojimo instrukcijos 28 psl."]
["10.1.21.","Būtinas laikiklis ultragarso davikliui",null,null,null,"Laikiklis ultragarso davikliui\n ITO katalogo 18 psl."]
["10.1.22.","Komplektuojama su: 1. Stovu-vežimėliu, aparato ir jo priedų laikymui ir transportavimui; 2. Plokšti elektrodai, 60 x 50 mm ± 10 mm - 4 vnt.; 3. Viskoziniai tarpikliai plokštiems elektrodams, ne mažiau kaip 2 vnt. kiekvienam elektrodui; 4. Lipnūs elektrodai, 50 x 90 mm ± 10 mm - ne mažiau kaip 150 vnt.;",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. Stovu-vežimėliu, aparato ir jo priedų laikymui ir transportavimui; 2. Plokšti elektrodai, dviejų skirtingų dydžių, abiejų dydžių po 4 vnt.; 3. Viskoziniai tarpikliai plokštiems elektrodams  2 vnt. kiekvienam elektrodui; 4. Lipnūs elektrodai, 51 x 89 mm  -  150 vnt.\n ITO katalogo 18 psl. \nVežimėlis"]
["10.1.23.","Elektros tinklas 230 V, 50 Hz",null,null,null,"Elektros tinklas 100 -240V, 50 Hz\n ITO katalogo 18 psl."]