Sutartis Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Priedas Nr. 2

**Instrumentų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies**  **Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomi parametrai ir siūlomos**  **parametrų reikšmės** |
| 1. | Ausies mikrožnyplės (kiekis 4 vnt.) | 1. Tiesios; 2. Su dantukais; 3. Griebiančios dalies dydis (0,6-0,8 × 3,5 ± 0,5 mm); 4. Darbinis ilgis 80 mm ± 2 mm; 5. Žymimas CE ženklu; 6. Instrumentui suteikiama ≥ 24 mėn. garantija.   *(firmos „Aesculap“* *ausies mikrožnyplės kodu OG330R arba lygiavertės)* | 1. Tiesios; 2. Su dantukais; 3. Griebiančios dalies dydis (0,8×3,5 mm); 4. Darbinis ilgis 80 mm; 5. Žymimas CE ženklu; 6. Instrumentui suteikiama 24 mėn. garantija. |
| 2. | Ausies siurblio antgalis  (kiekis 5 vnt.) | 1. Plester (arba lygiaverčio) tipo; 2. Lenktas; 3. Su Luer tipo jungtimi (arba lygiaverte); 4. Diametras 0,7 ± 0,1 mm; 5. Darbinis ilgis 90 mm ± 2 mm; 6. Žymimas CE ženklu; 7. Instrumentui suteikiama ≥ 24 mėn. garantija.   *(firmos „Aesculap“ ausies siurblio antgalis kodu OG973R arba lygiavertis)* | 1. Plester tipo; 2. Lenktas; 3. Su Luer tipo jungtimi; 4. Diametras 0,7 mm; 5. Darbinis ilgis 90 mm; 6. Žymimas CE ženklu; 7. Instrumentui suteikiama 24 mėn. garantija. |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Siūlomi chirurginiai instrumentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo -dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).

2. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.

3. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**