**1 Priedas**

**Techninė užduotis** **„Harmony Link“ keitiklio pajungimo vietos perkėlimas „330 kV skirstyklos Darbėnai statyba“ projekte**

1. 330kV Darbėnų skirstyklos statybos darbo projekto metu perprojektuoti  Harmony Link (HL) keitiklio  pajungimo prie Darbėnų 330kV skirstyklos perkėlimą iš numatomo Keitiklis1 (Harmony Link) prijunginio į Keitiklis2 (Rezervas) prijunginį, nekeičiant suprojektuoto ir suderinto prijunginio skirstomųjų įrenginių kiekio, tipo ir jų tech. charakteristikų.
2. Keitiklis1 (Harmony Link) prijunginio vietoje sumontuoti įrenginių pamatus ir portalą, kaip nurodyta PU.
3. Vaizdo apsaugos sistemą pritaikyti naujausiems LITGRID standartiniams techniniams reikalavimams, kurie skelbiami LITGRID internetiniame puslapyje: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/apsaugine-ir-gaisrine-signalizacija/3961.
4. Visi prie Sutarties pateiktoje Projektavimo užduotyje (PU) nurodyti reikalavimai išlieka.

**2022/010-XX-TP-E1.B-01 Brėžinio fragmentas iš suderinto Techninio TP:**

**A diagram of a computer

Description automatically generated**