{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":350,"n_cols":6,"rows_kept":350,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Laparoskopinė įranga ir priedai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai)"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.","Laparoskopinis bokštas su priedais ginekologijai su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)",null,null,null,"Laparoskopinis bokštas su priedais ginekologijai su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["1.1.","Aukštos raiškos 4K monitorius",1,"vnt.",null,"Aukštos raiškos 4K monitorius. LG 32HL710S\nTechniniai aprašai psl. nr. 1"]
["1.1.1.","LED arba lygiavertis monitorius",null,null,null,"LED monitorius\nTechniniai aprašai psl. nr. 3"]
["1.1.2.","Apšviestumas ≥ 700 cd/m2",null,null,null,"Apšviestumas 800 cd/m2\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["1.1.3.","IPS tipo arba lygiavertė matrica",null,null,null,"IPS tipo matrica\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["1.1.4.","Ekrano įstrižainė ≥ 78 cm",null,null,null,"Ekrano įstrižainė 80 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["1.1.5.","Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų",null,null,null,"Raiška  (3840 x 2160) taškų\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["1.1.6.","Signalų įvestys: 1. ≥ 1 DVI arba lygiavertė jungtis; 2. ≥ 1 HDMI arba lygiavertė jungtis",null,null,null,"Signalų įvestys: 1.  1 DVI jungtis; 2.  1 HDMI  jungtis\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["1.1.7.","Signalų išvestys: ≥ 1 DVI arba lygiavertė jungtis",null,null,null,"Signalų išvestys: 1 DVI  jungtis\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["1.1.8.","Svoris ≤ 15 kg",null,null,null,"Svoris 12.4 kg\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["1.2.","Videokameros galva",1,"vnt.",null,"Videokameros galva. Karl Storz TH121\nTechniniai aprašai psl. nr. 4"]
["1.2.1.","4K raiška baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose",null,null,null,"4K raiška baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose\nTechniniai aprašai psl. nr. 4"]
["1.2.2.","Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai",null,null,null,"Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai\nTechniniai aprašai psl. nr. 4"]
["1.2.3.","Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui: 1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą; 2. Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti",null,null,null,"Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui: 1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą; 2. Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti\nTechniniai aprašai psl. nr. 7"]
["1.2.4.","ICG fluorescenciniai režimai: 1. Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu su galimybe pasirinkti ICG spalvą (angl. overlay); 2. Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas.",null,null,null,"ICG fluorescenciniai režimai: 1. Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu su galimybe pasirinkti ICG spalvą (angl. overlay); 2. Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas.\nTechniniai aprašai psl. nr. 4"]
["1.3.","Vaizdo sistema",1,"vnt.",null,"Vaizdo sistema. Karl Storz TC201EN; TC304\nTechniniai aprašai psl. nr. 8"]
["1.3.1.","Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų",null,null,null,"Maksimali raiška  (3840 x 2160) taškų\nTechniniai aprašai psl. nr. 8"]
["1.3.2.","Suderinama su: 1. 4K (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis; 2. 4K ICG (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis",null,null,null,"Suderinama su: 1. 4K (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis; 2. 4K ICG (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis\nTechniniai aprašai psl. nr. 10"]
["1.3.3.","Signalų išvestys: 1. ≥ 1 DVI arba HDMI arba lygiavertė jungtis; 2. ≥ 1 SDI arba lygiavertė jungtis;",null,null,null,"Signalų išvestys: 1.  1 DVI  jungtis; 2.  1 12/3G-SDI  jungtis;\nTechniniai aprašai psl. nr. 8"]
["1.3.4.","Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimis vaizdų ir įrašų perkėlimui",null,null,null,"Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimis vaizdų ir įrašų perkėlimui\nTechniniai aprašai psl. nr. 8; 9"]
["1.4.","Šviesos šaltinis",1,"vnt.",null,"Šviesos šaltinis. Karl Storz TL400\nTechniniai aprašai psl. nr. 13"]
["1.4.1.","LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis",null,null,null,"LED tipo šviesos šaltinis\nTechniniai aprašai psl. nr. 13"]
["1.4.2.","Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai",null,null,null,"Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai\nTechniniai aprašai psl. nr. 13"]
["1.4.3.","Reguliuojamas šviesos intensyvumas",null,null,null,"Reguliuojamas šviesos intensyvumas\nTechniniai aprašai psl. nr. 13"]
["1.5.","CO2 dujų insufliatorius",1,"vnt.",null,"CO2 dujų insufliatorius. Karl Storz UI500\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["1.5.1.","Didžiausias dujų padavimo greitis ≥ 45 l/min",null,null,null,"Didžiausias dujų padavimo greitis 50 l/min\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["1.5.2.","Didžiausias slėgis ≥ 25 mmHg",null,null,null,"Didžiausias slėgis 30 mmHg\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["1.5.3.","≥ 2 darbo režimai",null,null,null,"2 darbo režimai\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["1.5.4.","Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas",null,null,null,"Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas\nTechniniai aprašai psl. nr. 15"]
["1.5.5.","Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas",null,null,null,"Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas\nTechniniai aprašai psl. nr. 15"]
["1.5.6.","Su moduliu dujų pašildymui arba žarnelėmis su šildymo elementais",null,null,null,"Žarnelės su šildymo elementais\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["1.5.7.","Komplektuojama su: 1. Sterilizuojamu žarnelių rinkiniu insufliacijai ≥ 2 vnt; 2. Filtrais CO2 dujoms ≥ 50 vnt; 3. Šildomų žarnelių rinkiniu ≥ 20 vnt;",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. Sterilizuojamu žarnelių rinkiniu insufliacijai  2 vnt; 2. Filtrais CO2 dujoms  50 vnt; 3. Šildomų žarnelių rinkiniu  20 vnt;\nTechniniai aprašai psl. nr. 16; 17"]
["1.6.","Optika",1,"vnt.",null,"Optika. Karl Storz 26003BA; 39301BS\nTechniniai aprašai psl. nr. 38"]
["1.6.1.","Matymo kryptis 30º",null,null,null,"Matymo kryptis 30º\nTechniniai aprašai psl. nr. 38"]
["1.6.2.","4K raiška",null,null,null,"4K raiška\nTechniniai aprašai psl. nr. 39"]
["1.6.3.","Skersmuo 10 ± 0,2 mm",null,null,null,"Skersmuo 10  mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 38"]
["1.6.4.","Ilgis 32 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 31 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 38"]
["1.6.5.","Autoklavuojama",null,null,null,"Autoklavuojama\nTechniniai aprašai psl. nr. 38"]
["1.6.6.","Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui",null,null,null,"Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui\nTechniniai aprašai psl. nr. 40"]
["1.7.","Šviesolaidis",1,"vnt.",null,"Šviesolaidis. Karl Storz 495NE\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["1.7.1.","Fibrooptinis šviesolaidis",null,null,null,"Fibrooptinis šviesolaidis\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["1.7.2.","Skersmuo ≥ 4,25 mm",null,null,null,"Skersmuo  4,8 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["1.7.3.","Ilgis 270 ± 30 cm",null,null,null,"Ilgis 300 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["1.7.4.","Su tiesia jungtimi",null,null,null,"Su tiesia jungtimi\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["1.8.","Adata",1,"vnt.",null,"Adata. Karl Storz 26120JLL\nTechniniai aprašai psl. nr. 42"]
["1.8.1.","VERESS tipo arba lygiavertė",null,null,null,"VERESS tipo \nTechniniai aprašai psl. nr. 42"]
["1.8.2.","Ilgis 16 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 15 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 42"]
["1.9.","Troakaras",1,"vnt.",null,"Troakaras. Karl Storz 30103MP\nTechniniai aprašai psl. nr. 43"]
["1.9.1.","Skersmuo 10,5 ± 0,5 mm;",null,null,null,"Skersmuo 11 mm;\nTechniniai aprašai psl. nr. 43"]
["1.9.2.","Sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigu, 10,5 ± 2 cm ilgio metalinės kaniulės su kraneliu insufliacijai bei vožtuvo.",null,null,null,"Sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigu, 10,5  cm ilgio metalinės kaniulės su kraneliu insufliacijai bei vožtuvo.\nTechniniai aprašai psl. nr. 43"]
["1.10.","Troakaras",1,"vnt.",null,"Troakaras. Karl Storz 30160MP\nTechniniai aprašai psl. nr. 44"]
["1.10.1.","Skersmuo 5,5 ± 0,5 mm;",null,null,null,"Skersmuo 6 mm;\nTechniniai aprašai psl. nr. 44"]
["1.10.2.","Sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigu, 10,5 ± 2 cm ilgio metalinės kaniulės su kraneliu insufliacijai bei vožtuvo.",null,null,null,"Sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigu, 10,5  cm ilgio metalinės kaniulės su kraneliu insufliacijai bei vožtuvo.\nTechniniai aprašai psl. nr. 44"]
["1.11.","Reduktorius",1,"vnt.",null,"Reduktorius. Karl Storz 30140DB\nTechniniai aprašai psl. nr. 45"]
["1.11.1.","Movos tipo",null,null,null,"Movos tipo\nTechniniai aprašai psl. nr. 45"]
["1.11.2.","5 ± 0,5 mm instrumentų įvedimui į 10 mm skersmens troakarą",null,null,null,"5  mm instrumentų įvedimui į 11 mm skersmens troakarą\nTechniniai aprašai psl. nr. 45"]
["1.12.","Žnyplės",1,"vnt.",null,"Žnyplės. Karl Storz 38651ON\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.12.1.","Griebimui",null,null,null,"Griebimui\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.12.2.","Su jungtimi bipolinei koaguliacijai",null,null,null,"Su jungtimi bipolinei koaguliacijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.12.3.","Abi perforuotos žiaunos",null,null,null,"Abi perforuotos žiaunos\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.12.4.","Dydis 5 ± 0,5 mm",null,null,null,"Dydis 5  mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.12.5.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.12.6.","Su rankena be užrakto",null,null,null,"Su rankena be užrakto\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.13.","Žnyplės",1,"vnt.",null,"Žnyplės. Karl Storz 38651MD\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.13.1.","Kelly / Maryland tipo arba lygiavertės",null,null,null,"Kelly tipo \nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.13.2.","Disekcijai",null,null,null,"Disekcijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.13.3.","Su jungtimi bipolinei koaguliacijai",null,null,null,"Su jungtimi bipolinei koaguliacijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.13.4.","Dydis 5 ± 0,5 mm",null,null,null,"Dydis 5  mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.13.5.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.13.6.","Su rankena be užrakto",null,null,null,"Su rankena be užrakto\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["1.14.","Laidas",1,"vnt.",null,"Laidas. Karl Storz 26176LE\nTechniniai aprašai psl. nr. 47"]
["1.14.1.","Bipoliniams instrumentams",null,null,null,"Bipoliniams instrumentams\nTechniniai aprašai psl. nr. 47"]
["1.14.2.","Ilgis 320 ± 30 cm",null,null,null,"Ilgis 300 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 47"]
["1.15.","Laidas",1,"vnt.",null,"Laidas. Karl Storz 26005M\nTechniniai aprašai psl. nr. 47"]
["1.15.1.","Monopoliniams instrumentams",null,null,null,"Monopoliniams instrumentams\nTechniniai aprašai psl. nr. 47"]
["1.15.2.","Ilgis 320 ± 30 cm",null,null,null,"Ilgis 300 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 47"]
["1.16.","Elektrodas",1,"vnt.",null,"Elektrodas. Karl Storz 26775UF\nTechniniai aprašai psl. nr. 48"]
["1.16.1.","L formos",null,null,null,"L formos\nTechniniai aprašai psl. nr. 48"]
["1.16.2.","Su jungtimi monopolinei koaguliacijai",null,null,null,"Su jungtimi monopolinei koaguliacijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 48"]
["1.16.3.","Dydis 5 mm",null,null,null,"Dydis 5 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 48"]
["1.16.4.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 48"]
["1.17.","Adatkotis",1,"vnt.",null,"Adatkotis. Karl Storz 26173KAF\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["1.17.1.","Žiaunos tiesios",null,null,null,"Žiaunos tiesios\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["1.17.2.","Su tiesia rankena su užraktu",null,null,null,"Su tiesia rankena su užraktu\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["1.17.3.","Dydis 5 mm",null,null,null,"Dydis 5 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["1.17.4.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 33 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["1.18.","Adata punkcijai",1,"vnt.",null,"Adata punkcijai. Karl Storz 26173VG\nTechniniai aprašai psl. nr. 50"]
["1.18.1.","Sterilių infuzinių tirpalų buteliams",null,null,null,"Sterilių infuzinių tirpalų buteliams\nTechniniai aprašai psl. nr. 50"]
["1.19.","Kaniulė gimdai",1,"vnt.",null,"Kaniulė gimdai. Karl Storz 26168UN\nTechniniai aprašai psl. nr. 51"]
["1.19.1.","Cohen tipo arba lygiavertė",null,null,null,"Cohen tipo \nTechniniai aprašai psl. nr. 51"]
["1.19.2.","Su fiksatoriumi žnyplėms",null,null,null,"Su fiksatoriumi žnyplėms\nTechniniai aprašai psl. nr. 51"]
["1.19.3.","Komplektuojama su: dideliu ir mažu kūgiais",null,null,null,"Komplektuojama su: dideliu ir mažu kūgiais\nTechniniai aprašai psl. nr. 51"]
["1.20.","Konteineris",1,"vnt.",null,"Konteineris. Karl Storz 39351J\nTechniniai aprašai psl. nr. 52"]
["1.20.1.","Dviejų aukštų",null,null,null,"Dviejų aukštų\nTechniniai aprašai psl. nr. 52"]
["1.20.2.","Su silikoniniais kilimėliais",null,null,null,"Su silikoniniais kilimėliais\nTechniniai aprašai psl. nr. 52"]
["1.20.3.","Skirtas įvairių instrumentų rinkinių apruošimui bei laikymui.",null,null,null,"Skirtas įvairių instrumentų rinkinių apruošimui bei laikymui.\nTechniniai aprašai psl. nr. 52"]
[]
["2.","Laparoskopinis bokštas bendrai chirurgijai su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)",null,null,null,"Laparoskopinis bokštas bendrai chirurgijai su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["2.1.","Aukštos raiškos 4K monitorius",1,"vnt.",null,"Aukštos raiškos 4K monitorius. LG 32HL710S\nTechniniai aprašai psl. nr. 1"]
["2.1.1.","LED arba lygiavertis monitorius",null,null,null,"LED  monitorius\nTechniniai aprašai psl. nr. 3"]
["2.1.2.","Apšviestumas ≥ 700 cd/m2",null,null,null,"Apšviestumas 800 cd/m2\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["2.1.3.","IPS tipo arba lygiavertė matrica",null,null,null,"IPS tipo matrica\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["2.1.4.","Ekrano įstrižainė ≥ 78 cm",null,null,null,"Ekrano įstrižainė 80 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["2.1.5.","Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų",null,null,null,"Raiška  (3840 x 2160) taškų\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["2.1.6.","Signalų įvestys: 1. ≥ 1 DVI arba lygiavertė jungtis; 2. ≥ 1 HDMI arba lygiavertė jungtis",null,null,null,"Signalų įvestys: 1.  1 DVI  jungtis; 2.  1 HDMI  jungtis\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["2.1.7.","Signalų išvestys: ≥ 1 DVI arba lygiavertė jungtis",null,null,null,"Signalų išvestys:  1 DVI jungtis\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["2.1.8.","Svoris ≤ 15 kg",null,null,null,"Svoris 12.4 kg\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["2.2.","Videokameros galva",1,"vnt.",null,"Videokameros galva. Karl Storz TH121\nTechniniai aprašai psl. nr. 4"]
["2.2.1.","4K raiška baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose",null,null,null,"4K raiška baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose\nTechniniai aprašai psl. nr. 4"]
["2.2.2.","Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai",null,null,null,"Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai\nTechniniai aprašai psl. nr. 4"]
["2.2.3.","Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui: 1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą; 2. Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti",null,null,null,"Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui: 1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą; 2. Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti\nTechniniai aprašai psl. nr. 7"]
["2.2.4.","ICG fluorescenciniai režimai: 1. Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu su galimybe pasirinkti ICG spalvą (angl. overlay); 2. Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas.",null,null,null,"ICG fluorescenciniai režimai: 1. Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu su galimybe pasirinkti ICG spalvą (angl. overlay); 2. Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas.\nTechniniai aprašai psl. nr. 4"]
["2.3.","Vaizdo sistema",1,"vnt.",null,"Vaizdo sistema. Karl Storz TC201EN; TC304\nTechniniai aprašai psl. nr. 8"]
["2.3.1.","Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų",null,null,null,"Maksimali raiška  (3840 x 2160) taškų\nTechniniai aprašai psl. nr. 8"]
["2.3.2.","Suderinama su: 1. 4K (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis; 2. 4K ICG (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis",null,null,null,"Suderinama su: 1. 4K (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis; 2. 4K ICG (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis\nTechniniai aprašai psl. nr. 10"]
["2.3.3.","Signalų išvestys: 1. ≥ 1 DVI arba HDMI arba lygiavertė jungtis; 2. ≥ 1 SDI arba lygiavertė jungtis;",null,null,null,"Signalų išvestys: 1.  1 DVI  jungtis; 2.  1 12/3G-SDI jungtis;\nTechniniai aprašai psl. nr. 8"]
["2.3.4.","Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimis vaizdų ir įrašų perkėlimui",null,null,null,"Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimis vaizdų ir įrašų perkėlimui\nTechniniai aprašai psl. nr. 8; 9"]
["2.4.","Šviesos šaltinis",1,"vnt.",null,"Šviesos šaltinis. Karl Storz TL400\nTechniniai aprašai psl. nr. 13"]
["2.4.1.","LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis",null,null,null,"LED tipo šviesos šaltinis\nTechniniai aprašai psl. nr. 13"]
["2.4.2.","Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai",null,null,null,"Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai\nTechniniai aprašai psl. nr. 13"]
["2.4.3.","Reguliuojamas šviesos intensyvumas",null,null,null,"Reguliuojamas šviesos intensyvumas\nTechniniai aprašai psl. nr. 13"]
["2.5.","CO2 dujų insufliatorius",1,"vnt.",null,"CO2 dujų insufliatorius. Karl Storz UI500\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["2.5.1.","Didžiausias dujų padavimo greitis ≥ 45 l/min",null,null,null,"Didžiausias dujų padavimo greitis 50 l/min\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["2.5.2.","Didžiausias slėgis ≥ 25 mmHg",null,null,null,"Didžiausias slėgis 30 mmHg\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["2.5.3.","≥ 2 darbo režimai",null,null,null,"2 darbo režimai\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["2.5.4.","Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas",null,null,null,"Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas\nTechniniai aprašai psl. nr. 15"]
["2.5.5.","Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas",null,null,null,"Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas\nTechniniai aprašai psl. nr. 15"]
["2.5.6.","Su moduliu dujų pašildymui arba žarnelėmis su šildymo elementais",null,null,null,"Žarnelės su šildymo elementais\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["2.5.7.","Komplektuojama su: 1. Sterilizuojamu žarnelių rinkiniu insufliacijai ≥ 2 vnt; 2. Filtrais CO2 dujoms ≥ 50 vnt; 3. Šildomų žarnelių rinkiniu ≥ 20 vnt;",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. Sterilizuojamu žarnelių rinkiniu insufliacijai  2 vnt; 2. Filtrais CO2 dujoms  50 vnt; 3. Šildomų žarnelių rinkiniu  20 vnt;\nTechniniai aprašai psl. nr. 16; 17"]
["2.6.","Aukšto dažnio elektrochirurginis įrenginys",1,"vnt.",null,"Aukšto dažnio elektrochirurginis įrenginys. Karl Storz UH300\nTechniniai aprašai psl. nr. 18"]
["2.6.1.","Su nustatymais arba užprogramuojamomis gamintojo rekomendacijomis standartinėms procedūroms;",null,null,null,"Su nustatymais ir užprogramuojamomis gamintojo rekomendacijomis standartinėms procedūroms;\nTechniniai aprašai psl. nr. 19; 20"]
["2.6.2.","Didžiausia pjovimo galia ≥ 320 W;",null,null,null,"Didžiausia pjovimo galia 400 W;\nTechniniai aprašai psl. nr. 23"]
["2.6.3.","Didžiausia koaguliacijos galia ≥ 200 W;",null,null,null,"Didžiausia koaguliacijos galia 250 W;\nTechniniai aprašai psl. nr. 24"]
["2.6.4.","Komplektuojama su: 1. Kojiniu jungikliu; 2. Vienkartiniais elektrodais; 3. Laidu vienkartiniams elektrodams prijungti;",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. Kojiniu jungikliu; 2. Vienkartiniais elektrodais; 3. Laidu vienkartiniams elektrodams prijungti;\nTechniniai aprašai psl. nr. 25"]
["2.7.","Plovimo įrenginio komplektas",1,"vnt.",null,"Plovimo įrenginio komplektas. Karl Storz UP220\nTechniniai aprašai psl. nr. 26"]
["2.7.1.","Ratukinio tipo",null,null,null,"Ratukinio tipo\nTechniniai aprašai psl. nr. 26"]
["2.7.2.","Laparoskopijai ir endourologijai (palaikanti nustatytą slėgį)",null,null,null,"Laparoskopijai ir endourologijai (palaikanti nustatytą slėgį)\nTechniniai aprašai psl. nr. 26; 27"]
["2.7.3.","Komplektuojama su daugkartinių žarnelių rinkiniais ≥ 2 vnt.",null,null,null,"Komplektuojama su daugkartinių žarnelių rinkiniais  2 vnt.\nTechniniai aprašai psl. nr. 28"]
["2.8.","Optika",1,"vnt.",null,"Optika. Karl Storz 26003BRA; 39301BS\nTechniniai aprašai psl. nr. 53"]
["2.8.1.","Matymo kryptis 30º",null,null,null,"Matymo kryptis 30º\nTechniniai aprašai psl. nr. 53"]
["2.8.2.","4K raiška",null,null,null,"4K raiška\nTechniniai aprašai psl. nr. 39"]
["2.8.3.","Skersmuo 10 ± 0,2 mm",null,null,null,"Skersmuo 10  mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 53"]
["2.8.4.","Ilgis 32 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 31 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 53"]
["2.8.5.","Pritaikyta darbui fluoroscenciniu ICG režimu",null,null,null,"Pritaikyta darbui fluoroscenciniu ICG režimu\nTechniniai aprašai psl. nr. 53"]
["2.8.6.","Autoklavuojama",null,null,null,"Autoklavuojama\nTechniniai aprašai psl. nr. 53"]
["2.8.7.","Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui",null,null,null,"Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui\nTechniniai aprašai psl. nr. 40"]
["2.9.","Šviesolaidis",1,"vnt.",null,"Šviesolaidis. Karl Storz 495NE\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["2.9.1.","Fibrooptinis šviesolaidis",null,null,null,"Fibrooptinis šviesolaidis\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["2.9.2.","Skersmuo ≥ 4,25 mm",null,null,null,"Skersmuo  4,8 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["2.9.3.","Ilgis 270 ± 30 cm",null,null,null,"Ilgis 300 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["2.9.4.","Su tiesia jungtimi",null,null,null,"Su tiesia jungtimi\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["2.10.","Vežimas endoskopinei įrangai",1,"vnt.",null,"Vežimas endoskopinei įrangai. Karl Storz UG220; UG520\nTechniniai aprašai psl. nr. 30"]
["2.10.1.","4 ratai, ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami",null,null,null,"4 ratai,  visi fiksuojami\nTechniniai aprašai psl. nr. 30"]
["2.10.2.","≥ 3 lentynos",null,null,null,"3 lentynos\nTechniniai aprašai psl. nr. 30"]
["2.10.3.","≥ 1 stalčius",null,null,null,"1 stalčius\nTechniniai aprašai psl. nr. 30"]
["2.10.4.","Videokameros galvutės laikiklis",null,null,null,"Videokameros galvutės laikiklis\nTechniniai aprašai psl. nr. 30"]
["2.10.5.","Komplektuojama su artikuliuojama alkūne monitoriui pakabinti",null,null,null,"Komplektuojama su artikuliuojama alkūne monitoriui pakabinti\nTechniniai aprašai psl. nr. 31"]
[]
["3.","Laparoskopinis bokštas su priedais bendrai chirurgijai su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)",null,null,null,"Laparoskopinis bokštas su priedais bendrai chirurgijai su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["3.1.","Vaizdo sistema",1,"vnt.",null,"Vaizdo sistema. Karl Storz TC201EN; TC304\nTechniniai aprašai psl. nr. 8"]
["3.1.1.","Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų",null,null,null,"Maksimali raiška  (3840 x 2160) taškų\nTechniniai aprašai psl. nr. 8"]
["3.1.2.","Suderinama su: 1. 4K (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis; 2. 4K ICG (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis",null,null,null,"Suderinama su: 1. 4K (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis; 2. 4K ICG (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis\nTechniniai aprašai psl. nr. 10"]
["3.1.3.","Signalų išvestys: ≥ 1 DVI arba 1 HDMI arba 1 SDI arba lygiavertė jungtis",null,null,null,"Signalų išvestys:  1 DVI  jungtis\nTechniniai aprašai psl. nr. 8"]
["3.1.4.","Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimis vaizdų ir įrašų perkėlimui",null,null,null,"Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimis vaizdų ir įrašų perkėlimui\nTechniniai aprašai psl. nr. 8; 9"]
["3.2.","Šviesos šaltinis",1,"vnt.",null,"Šviesos šaltinis. Karl Storz TL400\nTechniniai aprašai psl. nr. 13"]
["3.2.1.","LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis",null,null,null,"LED tipo šviesos šaltinis\nTechniniai aprašai psl. nr. 13"]
["3.2.2.","Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai",null,null,null,"Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai\nTechniniai aprašai psl. nr. 13"]
["3.2.3.","Reguliuojamas šviesos intensyvumas",null,null,null,"Reguliuojamas šviesos intensyvumas\nTechniniai aprašai psl. nr. 13"]
["3.3.","Videokameros galva",1,"vnt.",null,"Videokameros galva. Karl Storz TH121\nTechniniai aprašai psl. nr. 4"]
["3.3.1.","4K raiška baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose",null,null,null,"4K raiška baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose\nTechniniai aprašai psl. nr. 4"]
["3.3.2.","Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai",null,null,null,"Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai\nTechniniai aprašai psl. nr. 4"]
["3.3.3.","Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui: 1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą; 2. Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti",null,null,null,"Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui: 1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą; 2. Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti\nTechniniai aprašai psl. nr. 7"]
["3.3.4.","ICG fluorescenciniai režimai: 1. Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu su galimybe pasirinkti ICG spalvą (angl. overlay); 2. Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas.",null,null,null,"ICG fluorescenciniai režimai: 1. Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu su galimybe pasirinkti ICG spalvą (angl. overlay); 2. Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas.\nTechniniai aprašai psl. nr. 4"]
["3.4.","Aukštos raiškos 4K monitorius",2,"vnt.",null,"Aukštos raiškos 4K monitorius. LG 32HL710S\nTechniniai aprašai psl. nr. 1"]
["3.4.1.","LED arba lygiavertis monitorius",null,null,null,"LED monitorius\nTechniniai aprašai psl. nr. 3"]
["3.4.2.","Apšviestumas ≥ 450 cd/m2",null,null,null,"Apšviestumas 800 cd/m2\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["3.4.3.","IPS tipo arba lygiavertė matrica",null,null,null,"IPS tipo matrica\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["3.4.4.","Ekrano įstrižainė ≥ 78 cm",null,null,null,"Ekrano įstrižainė 80 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["3.4.5.","Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų",null,null,null,"Raiška  (3840 x 2160) taškų\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["3.4.6.","Signalų įvestys: 1. ≥ 1 DVI arba lygiavertė jungtis; 2. ≥ 1 HDMI arba lygiavertė jungtis",null,null,null,"Signalų įvestys: 1.  1 DVI  jungtis; 2. 1 HDMI jungtis\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["3.4.7.","Signalų išvestys: ≥ 1 DVI arba 1 SDI arba lygiavertė jungtis",null,null,null,"Signalų išvestys:  1 DVI  jungtis\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["3.4.8.","Svoris ≤ 15 kg",null,null,null,"Svoris 12.4 kg\nTechniniai aprašai psl. nr. 2"]
["3.5.","CO2 dujų insufliatorius",1,"vnt.",null,"CO2 dujų insufliatorius. Karl Storz UI500\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["3.5.1.","Didžiausias dujų padavimo greitis ≥ 45 l/min",null,null,null,"Didžiausias dujų padavimo greitis 50 l/min\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["3.5.2.","Didžiausias slėgis ≥ 25 mmHg",null,null,null,"Didžiausias slėgis 30 mmHg\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["3.5.3.","≥ 2 darbo režimai",null,null,null,"2 darbo režimai\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["3.5.4.","Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas",null,null,null,"Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas\nTechniniai aprašai psl. nr. 15"]
["3.5.5.","Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas",null,null,null,"Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas\nTechniniai aprašai psl. nr. 15"]
["3.5.6.","Su moduliu dujų pašildymui arba žarnelėmis su šildymo elementais",null,null,null,"Žarnelės su šildymo elementais\nTechniniai aprašai psl. nr. 14"]
["3.5.7.","Komplektuojama su: 1. Sterilizuojamu žarnelių rinkiniu insufliacijai ≥ 2 vnt; 2. Filtrais CO2 dujoms ≥ 50 vnt; 3. Vienkartinių šildomų žarnelių rinkiniu ≥ 20 vnt arba ≥ 3 vnt. daugkartinių šildomų žarnelių rinkinių",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. Sterilizuojamu žarnelių rinkiniu insufliacijai  2 vnt; 2. Filtrais CO2 dujoms  50 vnt; 3. Vienkartinių šildomų žarnelių rinkiniu  20 vnt \nTechniniai aprašai psl. nr. 16; 17"]
["3.6.","Sistema dūmų evakuacijai",1,"vnt.",null,"Sistema dūmų evakuacijai. Karl Storz UP501\nTechniniai aprašai psl. nr. 32"]
["3.6.1.","Įrenginys (atskiras arba integruotas į CO2 dujų insufliatorių), skirtas dūmų evakuacijai",null,null,null,"Integruotas į CO2 dujų insufliatorių, skirtas dūmų evakuacijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 14; 33"]
["3.6.2.","Galimybė prijungti pasirinktinai prie centrinės vakuumo sistemos arba mobilaus vakuuminio siurblio (nebūtina, jei siūloma įranga turi integruotą siurblį)",null,null,null,"Galimybė prijungti pasirinktinai prie centrinės vakuumo sistemos arba mobilaus vakuuminio siurblio\nTechniniai aprašai psl. nr. 35"]
["3.6.3.","Valdymas kojiniu jungikliu; ",null,null,null,"Valdymas kojiniu jungikliu\nTechniniai aprašai psl. nr. 35"]
["3.6.4.","Komplektuojama su: 1. Filtrais; 2. Žarnelių rinkiniu siurbimui",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. Filtrais; 2. Žarnelių rinkiniu siurbimui\nTechniniai aprašai psl. nr. 36"]
["3.7.","Plovimo įrenginio komplektas",1,"vnt.",null,"Plovimo įrenginio komplektas. Karl Storz UP220\nTechniniai aprašai psl. nr. 26"]
["3.7.1.","Siurbimas ir irigacija integruoti viename įrenginyje arba atskiri įrenginiai",null,null,null,"Atskiri įrenginiai. Karl Storz UP031\nTechniniai aprašai psl. nr. 37"]
["3.7.2.","Irigacijos greitis ≥ 2,0 l/min.",null,null,null,"Irigacijos greitis  2,5 l/min.\nTechniniai aprašai psl. nr. 29"]
["3.7.3.","Maksimalus siurbimo slėgis ≥ 60 kPa",null,null,null,"Maksimalus siurbimo slėgis  100 kPa\nTechniniai aprašai psl. nr. 37"]
["3.7.4.","Ratukinio tipo;",null,null,null,"Ratukinio tipo\nTechniniai aprašai psl. nr. 26"]
["3.7.5.","Skirtas laparoskopijai",null,null,null,"Skirtas laparoskopijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 27"]
["3.7.6.","Komplektuojama su daugkartinių žarnelių rinkiniais ≥ 2 vnt.",null,null,null,"Komplektuojama su daugkartinių žarnelių rinkiniais  2 vnt.\nTechniniai aprašai psl. nr. 28"]
["3.8.","Vežimas endoskopinei įrangai",1,"vnt.",null,"Vežimas endoskopinei įrangai. Karl Storz UG220; UG520\nTechniniai aprašai psl. nr. 30"]
["3.8.1.","4 ratai, ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami",null,null,null,"4 ratai, visi fiksuojami\nTechniniai aprašai psl. nr. 30"]
["3.8.2.","≥ 3 lentynos",null,null,null,"3 lentynos\nTechniniai aprašai psl. nr. 30"]
["3.8.3.","≥ 1 stalčius",null,null,null,"1 stalčius\nTechniniai aprašai psl. nr. 30"]
["3.8.4.","Videokameros galvutės laikiklis",null,null,null,"Videokameros galvutės laikiklis\nTechniniai aprašai psl. nr. 30"]
["3.8.5.","Komplektuojama su artikuliuojama alkūne monitoriui pakabinti",null,null,null,"Komplektuojama su artikuliuojama alkūne monitoriui pakabinti\nTechniniai aprašai psl. nr. 31"]
["3.9.","Aukšto dažnio elektrochirurginis įrenginys",1,"vnt.",null,"Aukšto dažnio elektrochirurginis įrenginys. Karl Storz UH300\nTechniniai aprašai psl. nr. 18"]
["3.9.1.","Su nustatymais arba užprogramuojamomis gamintojo rekomendacijomis standartinėms procedūroms;",null,null,null,"Su nustatymais ir užprogramuojamomis gamintojo rekomendacijomis standartinėms procedūroms\nTechniniai aprašai psl. nr. 19; 20"]
["3.9.2.","Didžiausia pjovimo galia ≥ 320 W;",null,null,null,"Didžiausia pjovimo galia 400 W\nTechniniai aprašai psl. nr. 23"]
["3.9.3.","Didžiausia koaguliacijos galia ≥ 200 W;",null,null,null,"Didžiausia koaguliacijos galia  250 W;\nTechniniai aprašai psl. nr. 24"]
["3.9.4.","Komplektuojama su: 1. Kojiniu jungikliu; 2. Vienkartiniais elektrodais; 3. Laidu vienkartiniams elektrodams prijungti;",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. Kojiniu jungikliu; 2. Vienkartiniais elektrodais; 3. Laidu vienkartiniams elektrodams prijungti;\nTechniniai aprašai psl. nr. 25"]
["3.10.","Optika",3,"vnt.",null,"Optika. Karl Storz 26003BRA; 39301BS\nTechniniai aprašai psl. nr. 53"]
["3.10.1.","Matymo kryptis 30º",null,null,null,"Matymo kryptis 30º\nTechniniai aprašai psl. nr. 53"]
["3.10.2.","Ne prastesnės kaip 4K arba Ultra HD raiškos",null,null,null," 4K raiškos\nTechniniai aprašai psl. nr. 39"]
["3.10.3.","Skersmuo 10 ± 0,2 mm",null,null,null,"Skersmuo 10  mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 53"]
["3.10.4.","Ilgis 32 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 31 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 53"]
["3.10.5.","Pritaikyta darbui fluoroscenciniu ICG režimu",null,null,null,"Pritaikyta darbui fluoroscenciniu ICG režimu\nTechniniai aprašai psl. nr. 53"]
["3.10.6.","Autoklavuojama",null,null,null,"Autoklavuojama\nTechniniai aprašai psl. nr. 53"]
["3.10.7.","Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui",null,null,null,"Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui\nTechniniai aprašai psl. nr. 40"]
["3.11.","Šviesolaidis",3,"vnt.",null,"Šviesolaidis. Karl Storz 495NE\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["3.11.1.","Fibrooptinis šviesolaidis",null,null,null,"Fibrooptinis šviesolaidis\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["3.11.2.","Skersmuo ≥ 4,25 mm",null,null,null,"Skersmuo  4,8 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["3.11.3.","Ilgis 270 ± 30 cm",null,null,null,"Ilgis 300 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["3.11.4.","Su tiesia jungtimi",null,null,null,"Su tiesia jungtimi\nTechniniai aprašai psl. nr. 41"]
["3.12.","Troakaras",4,"vnt.",null,"Troakaras. Karl Stoz 30160MP\nTechniniai aprašai psl. nr. 44"]
["3.12.1.","Skersmuo 5,5 ± 0,5 mm",null,null,null,"Skersmuo 6 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 44"]
["3.12.2.","Su obturatoriumi su piramidiniu smaigu, 10,5 ± 1 cm ilgio metaline kaniule ir vožtuvu",null,null,null,"Su obturatoriumi su piramidiniu smaigu, 10,5  cm ilgio metaline kaniule ir vožtuvu\nTechniniai aprašai psl. nr. 44"]
["3.13.","Troakaras",2,"vnt.",null,"Troakaras. Karl Storz 30160MC\nTechniniai aprašai psl. nr. 44"]
["3.13.1.","Skersmuo 5,5 ± 0,5 mm",null,null,null,"Skersmuo 6 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 44"]
["3.13.2.","Su obturatoriumi su kūginiu smaigu, 10,5 ± 1 cm  ilgio metaline kaniule ir vožtuvu",null,null,null,"Su obturatoriumi su kūginiu smaigu, 10,5  cm  ilgio metaline kaniule ir vožtuvu\nTechniniai aprašai psl. nr. 44"]
["3.14.","Troakaras",4,"vnt.",null,"Troakaras. Karl Storz 30103MP\nTechniniai aprašai psl. nr. 43"]
["3.14.1.","Skersmuo 10,5 ± 0,5 mm",null,null,null,"Skersmuo 11 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 43"]
["3.14.2.","Su obturatoriumi su piramidiniu smaigu, 10,5 ± 1 cm ilgio metaline kaniule ir vožtuvu",null,null,null,"Su obturatoriumi su piramidiniu smaigu, 10,5  cm ilgio metaline kaniule ir vožtuvu\nTechniniai aprašai psl. nr. 43"]
["3.15.","Troakaras",2,"vnt.",null,"Troakaras. Karl Storz 30103MC\nTechniniai aprašai psl. nr. 43"]
["3.15.1.","Skersmuo 10,5 ± 0,5 mm",null,null,null,"Skersmuo 11 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 43"]
["3.15.2.","Su obturatoriumi su kūginiu smaigu, 10,5 ± 1 cm ilgio metaline kaniule ir vožtuvu",null,null,null,"Su obturatoriumi su kūginiu smaigu, 10,5  cm ilgio metaline kaniule ir vožtuvu\nTechniniai aprašai psl. nr. 43"]
["3.16.","Adata",3,"vnt.",null,"Adata. Karl Storz 26120JL\nTechniniai aprašai psl. nr. 42"]
["3.16.1.","VERESS tipo arba lygiavertė",null,null,null,"VERESS tipo\nTechniniai aprašai psl. nr. 42"]
["3.16.2.","Ilgis 12 ± 1 cm",null,null,null,"Ilgis 13 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 42"]
["3.17.","Žnyplės",2,"vnt.",null,"Žnyplės. Karl Storz 33351HM\nTechniniai aprašai psl. nr. 54"]
["3.17.1.","Griebimui",null,null,null,"Griebimui\nTechniniai aprašai psl. nr. 54"]
["3.17.2.","Su jungtimi monopolinei koaguliacijai",null,null,null,"Su jungtimi monopolinei koaguliacijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 54"]
["3.17.3.","Abi judančios žiaunos",null,null,null,"Abi judančios žiaunos\nTechniniai aprašai psl. nr. 54"]
["3.17.4.","Darbinė dalis 20 ± 2 mm",null,null,null,"Darbinė dalis 18 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 54"]
["3.17.5.","Dydis 5 mm",null,null,null,"Dydis 5 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 54"]
["3.17.6.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 54"]
["3.17.7.","Su rankena be užrakto",null,null,null,"Su rankena be užrakto\nTechniniai aprašai psl. nr. 54"]
["3.18.","Žnyplės",2,"vnt.",null,"Žnyplės. Karl Storz 33351ML\nTechniniai aprašai psl. nr. 55"]
["3.18.1.","Kelly / Maryland tipo arba lygiavertės",null,null,null,"Kelly tipo \nTechniniai aprašai psl. nr. 55"]
["3.18.2.","Griebimui ir (ar) disekcijai",null,null,null,"Griebimui ir disekcijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 55"]
["3.18.3.","Abi judančios žiaunos",null,null,null,"Abi judančios žiaunos\nTechniniai aprašai psl. nr. 55"]
["3.18.4.","Žiaunų ilgis 20 ± 2 mm",null,null,null,"Žiaunų ilgis 22 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 55"]
["3.18.5.","Dydis 5 mm",null,null,null,"Dydis 5 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 55"]
["3.18.6.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 55"]
["3.18.7.","Su jungtimi monopolinei koaguliacijai",null,null,null,"Su jungtimi monopolinei koaguliacijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 55"]
["3.18.8.","Su plastikine rankena be užrakto",null,null,null,"Su plastikine rankena be užrakto\nTechniniai aprašai psl. nr. 55"]
["3.19.","Žnyplės",1,"vnt.",null,"Žnyplės. Karl Storz 33351MH\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.19.1.","Disekcijai",null,null,null,"Disekcijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.19.2.","Abi judančios žiaunos",null,null,null,"Abi judančios žiaunos\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.19.3.","Žiaunų ilgis 25 ± 3 mm",null,null,null,"Žiaunų ilgis 23 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.19.4.","Dydis 5 mm",null,null,null,"Dydis 5 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.19.5.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.19.6.","Su rankena ir jungtimi monopolinei koaguliacijai",null,null,null,"Su rankena ir jungtimi monopolinei koaguliacijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.20.","Žirklės",3,"vnt.",null,"Žirklės. Karl Storz 34351MS\nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.20.1.","Metzenbaum tipo arba lygiavertės",null,null,null,"Metzenbaum tipo \nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.20.2.","Rotuojamos, išrenkamos",null,null,null,"Rotuojamos, išrenkamos\nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.20.3.","Su jungtimi monopolinei koaguliacijai",null,null,null,"Su jungtimi monopolinei koaguliacijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.20.4.","Ašmenų dydis 16 ± 2 mm",null,null,null,"Ašmenų dydis 15 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.20.5.","Dydis 5 mm",null,null,null,"Dydis 5 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.20.6.","Movos ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Movos ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.20.7.","Su rankena be užrakto",null,null,null,"Su rankena be užrakto\nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.21.","Žirklių įdėklas",1,"vnt.",null,"Žirklių įdėklas. Karl Storz 34310MS\nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.21.1.","Metzenbaum tipo arba lygiavertės",null,null,null,"Metzenbaum tipo \nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.21.2.","Dydis 5 mm",null,null,null,"Dydis 5 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.21.3.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.21.4.","Vienkartinis arba daugkartinis",null,null,null,"Daugkartinis\nTechniniai aprašai psl. nr. 57"]
["3.22.","Žnyplės",2,"vnt.",null,"Žnyplės. Karl Storz 38651ON\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["3.22.1.","Griebimui",null,null,null,"Griebimui\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["3.22.2.","Su jungtimi bipolinei koaguliacijai",null,null,null,"Su jungtimi bipolinei koaguliacijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["3.22.3.","Abi perforuotos žiaunos",null,null,null,"Abi perforuotos žiaunos\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["3.22.4.","Dydis 5 ± 0,5 mm",null,null,null,"Dydis 5  mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["3.22.5.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["3.22.6.","Darbinė dalis 19 ± 2 mm",null,null,null,"Darbinė dalis 18 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["3.22.7.","Su rankena be užrakto",null,null,null,"Su rankena be užrakto\nTechniniai aprašai psl. nr. 46"]
["3.23.","Elektrodas",7,"vnt.",null,"Elektrodas. Karl Storz 26775UF\nTechniniai aprašai psl. nr. 48"]
["3.23.1.","L formos",null,null,null,"L formos\nTechniniai aprašai psl. nr. 48"]
["3.23.2.","Su jungtimi monopolinei koaguliacijai",null,null,null,"Su jungtimi monopolinei koaguliacijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 48"]
["3.23.3.","Dydis 5 mm",null,null,null,"Dydis 5 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 48"]
["3.23.4.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 48"]
["3.24.","Adatkotis",3,"vnt.",null,"Adatkotis. Karl Storz 26173KAR\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["3.24.1.","Žiaunos lenktos į dešinę pusę",null,null,null,"Žiaunos lenktos į dešinę pusę\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["3.24.2.","Su tiesia rankena su užraktu",null,null,null,"Su tiesia rankena su užraktu\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["3.24.3.","Dydis 5 ± 0,5 mm",null,null,null,"Dydis 5 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["3.24.4.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 33 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["3.25.","Adatkotis",1,"vnt.",null,"Adatkotis. Karl Storz 26173KAL\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["3.25.1.","Žiaunos lenktos į kairę pusę",null,null,null,"Žiaunos lenktos į kairę pusę\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["3.25.2.","Su tiesia rankena su užraktu",null,null,null,"Su tiesia rankena su užraktu\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["3.25.3.","Dydis 5 ± 0,5 mm",null,null,null,"Dydis 5  mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["3.25.4.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 33 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 49"]
["3.26.","Žnyplės",1,"vnt.",null,"Žnyplės. Karl Storz 33351DF\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.26.1.","Atraumatinės",null,null,null,"Atraumatinės\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.26.2.","Griebimui",null,null,null,"Griebimui\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.26.3.","Dydis 5 ± 0,5 mm",null,null,null,"Dydis 5 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.26.4.","Ilgis 35 ± 2 cm",null,null,null,"Ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.26.5.","Darbinė dalis 17 ± 2 mm",null,null,null,"Darbinė dalis 17 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.26.6.","Su jungtimi monopolinei koaguliacijai",null,null,null,"Su jungtimi monopolinei koaguliacijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.26.7.","Su rankena be užrakto",null,null,null,"Su rankena be užrakto\nTechniniai aprašai psl. nr. 56"]
["3.27.","Apiplovimo - siurbimo rankena",5,"vnt.",null,"Apiplovimo - siurbimo rankena. Karl Storz 26173BN\nTechniniai aprašai psl. nr. 58"]
["3.27.1.","Siurbimo kanalo dydis 5 ± 0,5 mm",null,null,null,"Siurbimo kanalo dydis 5  mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 58"]
["3.27.2.","Siurbimo vamzdelio ilgis 33 ± 3 cm",null,null,null,"Siurbimo vamzdelio ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 58"]
["3.28.","Žnyplės",2,"vnt.",null,"Žnyplės. Karl Storz 33352C\nTechniniai aprašai psl. nr. 59"]
["3.28.1.","Griebimui",null,null,null,"Griebimui\nTechniniai aprašai psl. nr. 59"]
["3.28.2.","2. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai;",null,null,null,"Su jungtimi monopolinei koaguliacijai\nTechniniai aprašai psl. nr. 59"]
["3.28.3.","3. Abi judančios žiaunos;",null,null,null,"Abi judančios žiaunos\nTechniniai aprašai psl. nr. 59"]
["3.28.4.","4. Darbinė dalis 40 ± 3 mm;",null,null,null,"Darbinė dalis 37 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 59"]
["3.28.5.","5. Dydis 5 mm ± 0,5 mm;",null,null,null,"Dydis 5 mm \nTechniniai aprašai psl. nr. 59"]
["3.28.6.","6. Ilgis 35 ± 2 cm;",null,null,null,"Ilgis 36 cm;\nTechniniai aprašai psl. nr. 59"]
["3.28.7.","7. Su rankena su užraktu.",null,null,null,"Su rankena su užraktu\nTechniniai aprašai psl. nr. 59"]
["3.29.","Laidas",6,"vnt.",null,"Laidas. Karl Storz 26005M\nTechniniai aprašai psl. nr. 47"]
["3.29.1.","Monopoliniams instrumentams",null,null,null,"Monopoliniams instrumentams\nTechniniai aprašai psl. nr. 47"]
["3.29.2.","Ilgis 320 ± 30 cm",null,null,null,"Ilgis 300 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 47"]
["3.30.","Laidas",4,"vnt.",null,"Laidas. Karl Storz 26176LE\nTechniniai aprašai psl. nr. 47"]
["3.30.1.","Bipoliniams instrumentams",null,null,null,"Bipoliniams instrumentams\nTechniniai aprašai psl. nr. 47"]
["3.30.2.","Ilgis 320 ± 30 cm",null,null,null,"Ilgis 300 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 47"]
["3.31.","Punkcinė adata",3,"vnt.",null,"Punkcinė adata. Karl Storz 26175R\nTechniniai aprašai psl. nr. 60"]
["3.31.1.","Ilgis 35 ± 3 cm",null,null,null,"Ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 60"]
["3.31.2.","Darbinė dalis 2 ± 0,5 mm",null,null,null,"Darbinė dalis 1.6 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 60"]
["3.32.","Siurbimo kaniulė",3,"vnt.",null,"Siurbimo kaniulė. Karl Storz 37360LH\nTechniniai aprašai psl. nr. 61"]
["3.32.1.","Ilgis 33 ± 3 cm",null,null,null,"Ilgis 36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 61"]
["3.32.2.","Darbinė dalis 5 ± 0,5 mm",null,null,null,"Darbinė dalis 5 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 61"]
["3.33.","Organų retraktorius",3,"vnt.",null,"Organų retraktorius. Karl Storz 30623FP\nTechniniai aprašai psl. nr. 62"]
["3.33.1.","Ilgis ≥ 32 cm",null,null,null,"Ilgis  36 cm\nTechniniai aprašai psl. nr. 62"]
["3.33.2.","Dydis nuo 5 iki 10 mm",null,null,null,"Dydis 10 mm\nTechniniai aprašai psl. nr. 62"]
["3.34.","Instrumento rankena",7,"vnt.",null,"Instrumento rankena. Karl Storz 33151\nTechniniai aprašai psl. nr. 63"]
["3.34.1.","Tinkanti siūlomiems monopoliniams instrumentams",null,null,null,"Tinkanti siūlomiems monopoliniams instrumentams\nTechniniai aprašai psl. nr. 63"]
["3.34.2.","Be užrakto",null,null,null,"Be užrakto\nTechniniai aprašai psl. nr. 63"]
["3.35.","Instrumento rankena",3,"vnt.",null,"Instrumento rankena. Karl Storz 33152\nTechniniai aprašai psl. nr. 63"]
["3.35.1.","Tinkanti siūlomiems monopoliniams instrumentams",null,null,null,"Tinkanti siūlomiems monopoliniams instrumentams\nTechniniai aprašai psl. nr. 63"]
["3.35.2.","Užrakinama",null,null,null,"Užrakinama\nTechniniai aprašai psl. nr. 63"]
[]
[null,"1. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais."]
[null,"2. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.)."]