Sutarties Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 priedas

**Krūtinės skėstuvo ir krūtinės skėstuvo brančų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametro reikšmės** | **Siūlomos parametro reikšmės** |
| 1. | Krūtinės skėstuvas  Kiekis 1 vnt. | 1. De Bakey arba lygiavertis  2. Rėmo išmatavimai (ilgs x plotis): (285x225)±3 mm  3. Išsiplėtimo eiga ne mažiau 200 mm  4. Reguliuojamas rotuojama rankenėle, slankioja dantratiniu mechanizmu,  5. Komplekte trys poros mentelių  5.1. Mentelės vientisos, be kiaurymių, lenktos kampais į vidų, fiksuojasi prie rėmo  5.2. Išmatavimai (gylis x plotis): (60x60)±2 mm, (50x80)±2 mm, (40x100)±2 mm  6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėnesiai | 1. De Bakey.  2. Rėmo išmatavimai (ilgs x plotis): (285x225) mm  3. Išsiplėtimo eiga 200 mm  4. Reguliuojamas rotuojama rankenėle, slankioja dantratiniu mechanizmu,  5. Komplekte trys poros mentelių  5.1. Mentelės vientisos, be kiaurymių, lenktos kampais į vidų, fiksuojasi prie rėmo  5.2. Išmatavimai (gylis x plotis): (60x60) mm, (50x80) mm, (40x100) mm  6. Garantinis terminas 24 mėnesiai |
| 2. | Krūtinės skėstuvo mentelė (branča)  Kiekis 2 vnt. | 1. Tinkama fiksacijai prie De Bakey plėstuvo rėmo  2. Mentelė vientisa, be kiaurymių,  lenkta kampais į vidų, fiksuojasi prie rėmo  3. Išmatavimai (gylis x plotis):  (40x100)±2 mm  4. Garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėnesių | 1. Tinkama fiksacijai prie De Bakey plėstuvo rėmo  2. Mentelė vientisa, be kiaurymių,  lenkta kampais į vidų, fiksuojasi prie rėmo  3. Išmatavimai (gylis x plotis):  (40x100) mm  4. Garantinis terminas 24 mėnesių |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

2. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).

3. Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas.

4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

5. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu (*kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją*);

6. Prekių pristatymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą

7. Kartu su instrumentais pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

8. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_