TSD-1285, VPP-6143

**Kraujo srauto jutiklių intraoperaciniam floumetrui techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalaujami parametrai** | **Siūlomi parametrai** |
| 1. | Kraujo srauto jutikliai intraoperaciniam floumetrui |  |  |
| 1.1 | Kraujo srauto jutiklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Siūlomas 3 mm garuose sterilizuojamas kraujo srauto jutiklis su rankenėle turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medistim“ intraoperaciniu floumetru „VeriQ C“ (gamykl. nr. AL1329, inv. nr. 13711902); 2. Skirtas 2,4 – 4,0 mm spindžio kraujagyslėms.   *(firmos „Medistim“ kraujo srauto jutiklio kodas PS100032 arba lygiavertis)* | 1. Siūlomas 3 mm garuose sterilizuojamas kraujo srauto jutiklis su rankenėle techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medistim“ intraoperaciniu floumetru „VeriQ C“ 2. Skirtas 2,4 – 4,0 mm spindžio kraujagyslėms.   ***Medistim PS100032***  ***Žr. PS\_probe.pdf 2 psl.*** |
| 1.2. | Kraujo srauto jutiklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Siūlomas 4 mm garuose sterilizuojamas kraujo srauto jutiklis su rankenėle turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medistim“ intraoperaciniu floumetru „VeriQ C“ (gamykl. nr. AL1329, inv. nr. 13711902); 2. Skirtas 3,2 – 5,0 mm spindžio kraujagyslėms.   *(firmos „Medistim“ kraujo srauto jutiklio kodas PS100042 arba lygiavertis)* | 1. Siūlomas 4 mm garuose sterilizuojamas kraujo srauto jutiklis su rankenėle techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medistim“ intraoperaciniu floumetru „VeriQ C“ 2. Skirtas 3,2 – 5,0 mm spindžio kraujagyslėms.   ***Medistim PS100042***  ***Žr. PS\_probe.pdf 2 psl.*** |
| 1.3. | Kraujo srauto jutiklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Siūlomas 5 mm garuose sterilizuojamas kraujo srauto jutiklis su rankenėle turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medistim“ intraoperaciniu floumetru „VeriQ C“ (gamykl. nr. AL1329, inv. nr. 13711902); 2. Skirtas 4,0 – 6,0 mm spindžio kraujagyslėms.   *(firmos „Medistim“ kraujo srauto jutiklio kodas PS100052 arba lygiavertis)* | 1. Siūlomas 4 mm garuose sterilizuojamas kraujo srauto jutiklis su rankenėle techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medistim“ intraoperaciniu floumetru „VeriQ C“ 2. Skirtas 4,0 – 6,0 mm spindžio kraujagyslėms.   ***Medistim PS100052***  ***Žr. PS\_probe.pdf 2 psl.*** |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.
4. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.