{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":100,"n_cols":6,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Endoskopinės vaizdo sistemos ir jų priedai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.","Vaizdo endoskopinė įranga su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["1.1.","Monitorius",1,"vnt","LMD-X2710MD","Monitorius"]
["1.1.1.","Ekrano raiška ≥ (1920 x 1080) taškų",null,null,null,"Ekrano raiška 3840 x 2160 taškų; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.4"]
["1.1.2.","Ekrano įstrižainė  ≥ 68 cm (27\")",null,null,null,"Ekrano įstrižainė  68 cm (27\"); failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.1, 4"]
["1.1.3.","Ekrano šviesumas ≥ 700 cd/m2",null,null,null,"Ekrano šviesumas 800 cd/m2; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.4"]
["1.1.4.","Vaizdo signalo įvestys - būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės",null,null,null,"Vaizdo signalo įvestys - DisplayPort, HDMI, DVI, SDI; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.4"]
["1.2.","Vaizdo procesorius",1,"vnt","CV-1500, OIP-1","Vaizdo procesorius"]
["1.2.1.","Vaizdo signalų išvestys - būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės",null,null,null,"Vaizdo signalų išvestys - SDI; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.6,8,9"]
["1.2.2.","Vaizdų  išsaugojimas - vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas",null,null,null,"Vaizdų  išsaugojimas - vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.10"]
["1.2.3.","Šviesos šaltinis - integruotas LED arba lygiavertis",null,null,null,"Šviesos šaltinis - integruotas LED ; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.6,8"]
["1.2.4.","Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija:1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas;2. Stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui;3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus;",null,null,null,"Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija:\n1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; ; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.6,8\n2. Stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui, NBI ; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.6,8\n3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, TXI; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.6,8"]
["1.2.5.","Automatinis vaizdo šviesumo/ryškumo reguliavimas, priklausomai nuo endoskopo padėties",null,null,null,"Automatinis vaizdo šviesumo/ryškumo reguliavimas, priklausomai nuo endoskopo padėties, AGC, BAI-MAC; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.6,8,9"]
["1.3.","Vaizdo gastroskopas",1,"vnt","GIF-H185","Vaizdo gastroskopas"]
["1.3.1.","Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi",null,null,null,"Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.14,16"]
["1.3.2.","Apžiūros laukas ≥ 140°",null,null,null,"Apžiūros laukas 140°; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.14,16"]
["1.3.3.","Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm",null,null,null,"Regėjimo lauko gylis  2-100 mm; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.14,16"]
["1.3.4.","Lenkimo kampai:1. aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90°2. dešinėn/kairėn ≥100°/ ≥ 100°",null,null,null,"Lenkimo kampai:1. aukštyn/žemyn  210° /  90° 2. dešinėn/kairėn 100°/  100°; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.14,16"]
["1.3.5.","Įvedamosios dalies diametras ≤ 10,0 mm",null,null,null,"Įvedamosios dalies diametras 9,2 mm; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.14,16"]
["1.3.6.","Distalinio galo diametras ≤ 10,0 mm",null,null,null,"Distalinio galo diametras 9,2 mm; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.14,16"]
["1.3.7.","Instrumentinio kanalo diametras ≥ 2,8 mm",null,null,null,"Instrumentinio kanalo diametras 2,8 mm; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.14,16"]
["1.3.8.","Darbinis ilgis 1050 mm ± 50 mm",null,null,null,"Darbinis ilgis 1030 mm; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.14,16"]
["1.3.9.","Komplektuojama su: 1. Kandikliai - 5 vnt.",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. Kandikliai, MB-142 - 5 vnt.; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.17"]
["1.4.","Vaizdo kolonoskopas",1,"vnt","CF-H185L","Vaizdo kolonoskopas"]
["1.4.1.","Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi",null,null,null,"Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.19,21"]
["1.4.2.","Apžiūros laukas ≥ 140°",null,null,null,"Apžiūros laukas 140°; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.19,21"]
["1.4.3.","Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm",null,null,null,"Regėjimo lauko gylis 2-100 mm; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.19,21"]
["1.4.4.","Lenkimo kampai:1. aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180°2. dešinėn/kairėn ≥160°/≥ 160°",null,null,null,"Lenkimo kampai:1. aukštyn/žemyn 180°/ 180° 2. dešinėn/kairėn 160°/ 160°; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.19,21"]
["1.4.5.","Įvedamo vamzdelio diametras ≤ 13,0 mm",null,null,null,"Įvedamo vamzdelio diametras 12,8 mm; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.19,21"]
["1.4.6.","Distalinio galo diametras ≤ 13,5 mm",null,null,null,"Distalinio galo diametras 12,8 mm; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.19,21"]
["1.4.7.","Instrumentinio kanalo diametras ≥ 3,7 mm",null,null,null,"Instrumentinio kanalo diametras 3,7 mm; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.19,21"]
["1.4.8.","Papildomas vandens padavimo kanalas",null,null,null,"Papildomas vandens padavimo kanalas; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.19,21"]
["1.4.9.","Darbinis ilgis 1690 mm ± 20 mm",null,null,null,"Darbinis ilgis 1680 mm; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.19,21"]
["1.5.","Endoskopinis vežimėlis",1,"vnt","WM-NP3","Endoskopinis vežimėlis"]
["1.5.1.","Artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti",null,null,null,"Artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.23,26,28-32"]
["1.5.2.","Endoskopo laikikliai ≥ 2 vnt.",null,null,null,"Endoskopo laikikliai  2 vnt.; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.33"]
["1.5.3.","Lentynos įrangai ≥ 3",null,null,null,"Lentynos įrangai 4; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.22"]
["1.5.4.","Skiriamasis transformatorius",null,null,null,"Skiriamasis transformatorius; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.23,26"]
["1.6.","Endoskopinis siurblys",1,"vnt","KV-6","Endoskopinis siurblys"]
["1.6.1.","Maksimalus siurbimo srautas ≥ 40 l/min",null,null,null,"Maksimalus siurbimo srautas 60 l/min;failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.35,39"]
["1.6.2.","Vakuumas ≥ 93 kPa",null,null,null,"Vakuumas 95 kPa; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.35,39"]
["1.6.3.","Indas skysčiams ≥ 1 l, autoklavuojamas, polisulfoninis arba polikarbonatinis – 2 vnt.;",null,null,null,"Indas skysčiams 2 l, autoklavuojamas, polisulfoninis  – 2 vnt.; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.36,40,42"]
["1.7.","Apiplovimo  pompa",1,"vnt","OFP-2","Apiplovimo  pompa"]
["1.7.1.","Pompos tipas - perstaltinis plovimo siurblys",null,null,null,"Pompos tipas - perstaltinis plovimo siurblys; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.44"]
["1.7.2.","Reguliuojamas vandens srautas",null,null,null,"Reguliuojamas vandens srautas; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.47"]
["1.7.3.","Pompos valdymas - valdoma pedalu arba endoskopo mygtuku",null,null,null,"Pompos valdymas - valdoma pedalu; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.45,47"]
["1.7.4.","Reguliuojamas vandens srautas: 1. per papildomą vandens kanalą: ≥ 200 ml/min;2. per instrumento kanalą : ≥ 525 ml/min.",null,null,null,"Reguliuojamas vandens srautas: 1. per papildomą vandens kanalą:  230 ml/min;2. per instrumento kanalą : 750 ml/min.; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl. 46"]
["1.7.5.","Komplektacija: 1. ≥ 1 l talpos vandens konteineris, autoklavuojamas, ≥ 1 vnt.  2. vienkartiniai vamzdeliai ≥  10 vnt.",null,null,null,"Komplektacija: 1. 2 l talpos vandens konteineris, autoklavuojamas, 1 vnt.  ; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl.45\n2. vienkartiniai vamzdeliai  10 vnt.; failas\"Bukletai 1 dalis\" psl. 46"]
[]
["2.","Vaizdo endoskopinė įranga su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["2.1.","Monitorius",2,"vnt","LMD-X2710MD","Monitorius"]
["2.1.1.","Ekrano raiška ≥ (1920 x 1080) taškų",null,null,null,"Ekrano raiška 3840 x 2160 taškų; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.4"]
["2.1.2.","Ekrano įstrižainė  ≥ 68 cm (27\")",null,null,null,"Ekrano įstrižainė  68 cm (27\"); failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.1,4"]
["2.1.3.","Ekrano šviesumas ≥ 700 cd/m2",null,null,null,"Ekrano šviesumas 800 cd/m2; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.4"]
["2.1.4.","Vaizdo signalo įvestys - būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės",null,null,null,"Vaizdo signalo įvestys - DisplayPort, HDMI, DVI, SDI; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.4"]
["2.2.","Vaizdo procesorius",2,"vnt","CV-1500, OIP-1","Vaizdo procesorius"]
["2.2.1.","Vaizdo signalų išvestys - būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės",null,null,null,"Vaizdo signalų išvestys - SDI; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.6,8,9"]
["2.2.2.","Vaizdų  išsaugojimas - vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas",null,null,null,"Vaizdų  išsaugojimas - vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.10"]
["2.2.3.","Šviesos šaltinis - integruotas LED arba lygiavertis",null,null,null,"Šviesos šaltinis - integruotas LED ; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.6,8"]
["2.2.4.","Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija:1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas;2. Stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui;3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus;",null,null,null,"Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija:\n1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.6,8\n2. Stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui, NBI ; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.6,8\n3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, TXI; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.6,8"]
["2.2.5.","Automatinis vaizdo šviesumo/ryškumo reguliavimas, priklausomai nuo endoskopo padėties",null,null,null,"Automatinis vaizdo šviesumo/ryškumo reguliavimas, priklausomai nuo endoskopo padėties; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.6,8,9"]
["2.3.","Vaizdo gastroskopas",2,"vnt","GIF-H185","Vaizdo gastroskopas"]
["2.3.1.","Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi",null,null,null,"Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.16,18"]
["2.3.2.","Apžiūros laukas ≥ 140°",null,null,null,"Apžiūros laukas 140°; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.16,18"]
["2.3.3.","Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm",null,null,null,"Regėjimo lauko gylis  2-100 mm; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.16,18"]
["2.3.4.","Lenkimo kampai:1. aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90°2. dešinėn/kairėn ≥100°/ ≥ 100°",null,null,null,"Lenkimo kampai:1. aukštyn/žemyn  210° /  90° 2. dešinėn/kairėn 100°/  100°; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.16,18"]
["2.3.5.","Įvedamosios dalies diametras ≤ 10,0 mm",null,null,null,"Įvedamosios dalies diametras 9,2 mm; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.16,18"]
["2.3.6.","Distalinio galo diametras ≤ 10,0 mm",null,null,null,"Distalinio galo diametras 9,2 mm; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.16,18"]
["2.3.7.","Instrumentinio kanalo diametras ≥ 2,8 mm",null,null,null,"Instrumentinio kanalo diametras 2,8 mm; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.16,18"]
["2.3.8.","Darbinis ilgis 1050 mm ± 50 mm",null,null,null,"Darbinis ilgis 1030 mm; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.16,18"]
["2.3.9.","Komplektuojama su: 1. Kandikliai - 5 vnt.",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. Kandikliai MB-142- 5 vnt.; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.19"]
["2.4.","Vaizdo kolonoskopas",2,"vnt","CF-H185L","Vaizdo kolonoskopas"]
["2.4.1.","Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi",null,null,null,"Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.21, 23"]
["2.4.2.","Apžiūros laukas ≥ 140°",null,null,null,"Apžiūros laukas 140°; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.21, 23"]
["2.4.3.","Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm",null,null,null,"Regėjimo lauko gylis 2-100 mm; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.21, 23"]
["2.4.4.","Lenkimo kampai:1. aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180° 2. dešinėn/kairėn ≥160°/≥ 160°",null,null,null,"Lenkimo kampai:1. aukštyn/žemyn 180°/ 180° 2. dešinėn/kairėn 160°/ 160°; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.21, 23"]
["2.4.5.","Įvedamo vamzdelio diametras ≤ 13,0 mm",null,null,null,"Įvedamo vamzdelio diametras 12,8 mm; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.21, 23"]
["2.4.6.","Distalinio galo diametras ≤ 13,5 mm",null,null,null,"Distalinio galo diametras 12,8 mm; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.21, 23"]
["2.4.7.","Instrumentinio kanalo diametras ≥ 3,7 mm",null,null,null,"Instrumentinio kanalo diametras 3,7 mm; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.21, 23"]
["2.4.8.","Papildomas vandens padavimo kanalas",null,null,null,"Papildomas vandens padavimo kanalas; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.21, 23"]
["2.4.9.","Darbinis ilgis 1690 mm ± 20 mm",null,null,null,"Darbinis ilgis 1680 mm; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.21, 23"]
["2.5.","Endoskopinis vežimėlis",2,"vnt","WM-NP3","Endoskopinis vežimėlis"]
["2.5.1.","Artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti",null,null,null,"Artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.25,28,30-34"]
["2.5.2.","Endoskopo laikikliai ≥ 2 vnt.",null,null,null,"Endoskopo laikikliai  2 vnt.; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.35"]
["2.5.3.","Lentynos įrangai ≥ 3",null,null,null,"Lentynos įrangai 4; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.24"]
["2.5.4.","Skiriamasis transformatorius",null,null,null,"Skiriamasis transformatorius; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.25,28"]
["2.6.","Apiplovimo  pompa",2,"vnt","OFP-2","Apiplovimo  pompa"]
["2.6.1.","Pompos tipas - perstaltinis plovimo siurblys",null,null,null,"Pompos tipas - perstaltinis plovimo siurblys; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.37"]
["2.6.2.","Reguliuojamas vandens srautas",null,null,null,"Reguliuojamas vandens srautas; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.40"]
["2.6.3.","Pompos valdymas - valdoma pedalu arba endoskopo mygtuku",null,null,null,"Pompos valdymas - valdoma pedalu; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.38,40"]
["2.6.4.","Reguliuojamas vandens srautas: 1. per papildomą vandens kanalą: ≥ 200 ml/min;2. per instrumento kanalą : ≥ 525 ml/min.",null,null,null,"Reguliuojamas vandens srautas: 1. per papildomą vandens kanalą:  230 ml/min;2. per instrumento kanalą : 750 ml/min.; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.39"]
["2.6.5.","Komplektacija: 1. ≥ 1 l talpos vandens konteineris, autoklavuojamas, ≥ 1 vnt.  2. vienkartiniai vamzdeliai ≥  10 vnt.",null,null,null,"Komplektacija:\n1. 2 l talpos vandens konteineris, autoklavuojamas, 1 vnt.  ; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.38\n2. vienkartiniai vamzdeliai  10 vnt.; failas\"Bukletai 2 dalis\" psl.39"]
[]
[null,"1. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją (gamintojo deklaracija privalo būti patvirtinta (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu) paties gamintojo ar jo įgalioto atstovo), tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais. Prie gamintojo deklaracijos privaloma pridėti dokumentus patvirtinančius, kad gamintojo deklaraciją saugiu elektroniniu parašu pasirašęs asmuo turi teisę gamintojo vardu pasirašyti gamintojo deklaraciją pateikiant įgaliojimą ar kitus dokumentus."]
[null,"2. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.)."]