Sutarties 1 priedo 1 priedas

**Prekių sąrašas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eilės Nr.** | **Prekės pavadinimas ir matmenys\*** | **Plieno**  **Markė\*\*** | **Mato vnt.** | **Preliminarus**  **kiekis** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Vamzdis apvalus Ø 21,3x2,6mm, ilgis ≥6000mm | S235 arba P235 | kg | 200 |
| 2 | Vamzdis apvalus Ø 26,9x2,8mm, ilgis ≥6000mm | S235 arba P235 | kg | 200 |
| 3 | Vamzdis apvalus Ø 33,7x3,2mm, ilgis ≥6000mm | S235 arba P235 | kg | 200 |
| 4 | Vamzdis apvalus Ø 42x3,2mm, ilgis ≥6000mm | S235 arba P235 | kg | 200 |
| 5 | Vamzdis apvalus Ø 48x3,5mm, ilgis ≥6000mm | S235 arba P235 | kg | 200 |
| 6 | Vamzdis apvalus Ø 60,3x3,5mm, ilgis ≥6000mm | S235 arba P235 | kg | 500 |
| 7 | Vamzdis apvalus Ø 76x3,6mm, ilgis ≥6000mm | S235 arba P235 | kg | 500 |
| 8 | Vamzdis apvalus Ø 88,9x4,0mm, ilgis ≥6000mm | S235 arba P235 | kg | 500 |
| 9 | Vamzdis apvalus Ø 88,9x7,0mm, ilgis ≥6000mm | S235 arba P235 | kg | 500 |
| 10 | Vamzdis apvalus Ø 108x4,0 mm, ilgis ≥6000mm | S235 arba P235 | kg | 200 |
| 11 | Vamzdis stačiakampis 20x40x2 mm, ilgis ≥6000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 200 |
| 12 | Vamzdis stačiakampis 25x25x2 mm, ilgis ≥6000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 200 |
| 13 | Vamzdis stačiakampis 30x30x2 mm, ilgis ≥6000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 400 |
| 14 | Vamzdis stačiakampis 60x40x3 mm, ilgis ≥6000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 400 |
| 15 | Vamzdis stačiakampis 60x60x3 mm, ilgis ≥6000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 400 |
| 16 | Vamzdis stačiakampis 80x80x3 mm, ilgis ≥6000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 200 |
| 17 | Lygiašonis kampuotis 40x40x4 mm, ilgis ≥6000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 300 |
| 18 | Lygiašonis kampuotis 50x50x5mm, ilgis ≥6000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 400 |
| 19 | Lygiašonis kampuotis 60x60x6 mm, ilgis ≥6000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 400 |
| 20 | Lygiašonis kampuotis 75x75x6 mm, ilgis ≥6000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 500 |
| 21 | Lygiašonis kampuotis 100x100x8 mm, ilgis ≥6000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 200 |
| 22 | Apvalus strypas Ø 12mm, ilgis ≥3000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 300 |
| 23 | Apvalus strypas Ø 30mm, ilgis ≥3000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 300 |
| 24 | Apvalus strypas Ø 36mm, ilgis ≥3000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 400 |
| 25 | Apvalus strypas Ø 38mm, ilgis ≥3000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 400 |
| 26 | Apvalus strypas Ø 40mm, ilgis ≥3000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 500 |
| 27 | Apvalus strypas Ø 50mm, ilgis ≥3000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 500 |
| 28 | Apvalus strypas Ø 60mm, ilgis ≥3000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 500 |
| 29 | Apvalus strypas Ø 80mm, ilgis ≥3000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 500 |
| 30 | Apvalus strypas Ø 100mm, ilgis ≥3000mm | S235JR arba S355J2 | kg | 500 |
| 31 | Lovinis profilis UPN 80, ilgis ≥6000mm | S275JR arba S355J2 | kg | 800 |
| 32 | Lovinis profilis UPN 100, ilgis ≥6000mm | S275JR arba S355J2 | kg | 500 |
| 33 | Lovinis profilis UPN 140, ilgis ≥6000mm | S275JR arba S355J2 | kg | 500 |
| 34 | Lovinis profilis UPN 160, ilgis ≥6000mm | S275JR arba S355J2 | kg | 500 |
| 35 | Lovinis profilis UPN 200, ilgis ≥6000mm | S275JR arba S355J2 | kg | 500 |
| 36 | Lovinis profilis UPE 240, ilgis ≥12000mm | S275JR arba S355J2 | kg | 1000 |
| 37 | Lovinis profilis UPN 300, ilgis ≥12000mm | S275JR arba S355J2 | kg | 1500 |
| 38 | Plieninis lakštas 2x1250x2500mm | S275JR arba S355J2 | kg | 500 |
| 39 | Plieninis lakštas 3x1250x2500mm | S275JR arba S355J2 | kg | 500 |
| 40 | Plieninis lakštas 4x1250x2500mm | S275JR arba S355J2 | kg | 600 |
| 41 | Plieninis lakštas 6x1250x2500mm | S275JR arba S355J2 | kg | 600 |
| 42 | Plieninis lakštas 8x1250x2500mm | S275JR arba S355J2 | kg | 1000 |
| 43 | Plieninis lakštas 10x1500x2500mm | S275JR arba S355J2 | kg | 1000 |
| 44 | Plieninis lakštas 12x1250x2500mm | S275JR arba S355J2 | kg | 1000 |
| 45 | Plieninis lakštas 14x1250x2500mm | S275JR arba S355J2 | kg | 1000 |
| 46 | Plieninis lakštas 16x1250x2500mm | S275JR arba S355J2 | kg | 2000 |
| 47 | Plieninis lakštas 20x1250x2500mm | S275JR arba S355J2 | kg | 2000 |
| 48 | Plieninis lakštas 25x1250x2500mm | S275JR arba S355J2 | kg | 2000 |
| 49 | Plieninis lakštas 30x1250x2500mm | S275JR arba S355J2 | kg | 2000 |
| 50 | Rifliuotas plieno lakštas 4.0x1250x2500 mm | S235 / S355 | kg | 500 |
| 51 | Rifliuotas plieno lakštas 5.0x1250x2500 mm | S235 / S355 | kg | 500 |
| 52 | Cinkuotos virintos plieninės grotelės aikštelėms 1000x6100mm, nešančioji juostelė 30x3mm, akutės dydis ne didesnis kaip 40x40mm | S235 arba S355 | vnt | 3 |

\* Galimi paklaidų dydžiai nurodyti Techninės specifikacijos 4.4 ir 4.5 punktuose.

\*\*Lygiavertiškumo reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos 4.1 punkte.

\*\*\* siūlant ne 3 stulpelyje nurodytų markių plieną, tiekėjas turės pateikti dokumentus, numatytus Pirkimo specialiųjų sąlygų 7.1.5 punkte.