Sutarties 2 priedas

**PANEVĖŽIO MIESTO TERITORIJŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis (be PVM) Eur |
| **1.** | **Žemės sankasa,** **šlaitai, šalikėlės:** |  |  |
| 1.1. | Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu | m3 | 7,47 |
| 1.2. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 28,97 |
| 1.3. | Dirvos paruošimas gazonų įrengimui užpilant iki 5 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį | m2 | 3,10 |
| 1.4. | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (įskaitant sėklas) | m2 | 1,04 |
| 1.5. | Grunto ir birių medžiagų transportavimas savivarčiais iki 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi | m3 | 4,61 |
| **2.** | **Keliai (gatvės) su žvyro danga:** |  |  |
| 2.1. | Paruošiamojo pagrindo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą) | m3 | 26,56 |
| 2.2. | Kelių ir gatvių su žvyro bei grunto danga išlyginimas autogreideriu | 100 m2 | 5,89 |
| 2.3. | Žvyro dangos ar pagrindo profilio atstatymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro ar skaldos mišinio (be medžiagos kainos) | 100 m2 | 65,46 |
| 2.4. | Žvyruotų gatvių dangos pagerinimas, įrengiant 10 cm frezuoto asfaltbetonio mišinio dangos sluoksnį asfaltbetonio klotuvu (įskaitant medžiagų pervežimą) | m2 | 3,67 |
| 2.5. | Smėlio-žvyro mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu | m3 | 16,95 |
| 2.6. | Žvyro –skaldos ir dolomitinės skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu | m3 | 28,89 |
| 2.7. | Trupinto (malto) betono mišinys duobių ir provėžų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu | m3 | 25,45 |
| 2.8. | Frezuoto asfaltbetonio mišinys išdaužų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu | m3 | 12,31 |
| **3.** | **Keliai (gatvės) su asfalto danga:** |  |  |
| 3.1. | Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas pneumatiniu plaktuku | m3 | 45,21 |
| 3.2. | Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas mechanizuotai, pakraunant į savivarčius | m3 | 8,24 |
| 3.3. | Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su savaiminiu pakrovimu (be automatinio aukščių reguliavimo) išvežant | 100 m2 | 446,28 |
| 3.4. | Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 10 m2 | m2 | 9,90 |
| 3.5. | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas rankiniu būdu | t | 150,50 |
| 3.6. | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfaltbetonio klotuvu | t | 124,33 |
| 3.7. | 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu kai plotas iki 200 m2 | 100 m2 | 1 923,10 |
| 3.8. | Mažų plotų asfaltbetonio dangos 50 mm storio sluoksnio įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu kai plotas iki 50 m2 | m2 | 23,54 |
| 3.9. | Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas kai remontuojamas plotas iki 5 m2 | m2 | 30,77 |
| 3.10. | Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas iki 1 m2 | m2 | 36,26 |
| 3.11. | Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus, tankinant vibroplūktuvu kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2 | m2 | 49,89 |
| 3.12. | Duobėtos asfalto ir betono dangos remontas, neiškapojant duobių kraštų, kai plotas iki 1 m2 | t | 224,90 |
| 3.13. | Išdaužų iki 1 m2 užtaisymas šaltais asfalto mišiniais neiškapojant duobių kraštų, tankinant vibroplūktuvu | t | 488,31 |
| 3.14. | Siūlių pjaustymas asfaltbetonio ir betono dangoje diskine freza rankiniu būdu | m | 1,70 |
| 3.15. | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija mechanizuotai | 100 m2 | 70,88 |
| 3.16. | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija rankiniu būdu | t | 812,62 |
| 3.17. | 4 cm storio dangos iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11S įrengimas panaudojant asfaltbetonio klotuvą | 100 m2 | 1 552,65 |
| **4.** | **Bordiūrai:** |  |  |
| 4.1. | Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 4,03 |
| 4.2. | Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas | m | 2,08 |
| 4.3. | Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x300x1000 mm | m | 28,13 |
| 4.4. | Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x220x1000 mm | m | 24,67 |
| 4.5. | Naudotų betono bordiūrų pastatymas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm | m | 18,14 |
| 4.6. | Naujų betono bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo | m | 11,79 |
| 4.7. | Naujų betono bordiūrų 80x200 x1000 mm įrengimas ant betono pagrindo | m | 15,85 |
| 4.8. | Naudotų betono bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo | m | 9,93 |
| 4.9. | Mažų apimčių betonavimo darbai, atliekant gatvių remonto darbus | m3 | 244,88 |
| **5.** | **Šaligatviai, aikštės, pėsčiųjų ir dviračių takai:** |  |  |
| 5.1. | Betoninių plytelių, trinkelių dangos ardymas | m2 | 1,85 |
| 5.2. | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo remontas, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų | m2 | 2,47 |
| 5.3. | 3 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio arba skaldos atsijų įrengimas | m2 | 3,04 |
| 5.4. | Betoninių plytelių dangos įrengimas, panaudojant naudotas betonines plyteles | m2 | 12,55 |
| 5.5. | Betoninių plytelių dangos įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles | m2 | 24,17 |
| 5.6. | Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant iki 60 mm storio naujas trinkeles | m2 | 27,96 |
| 5.7. | Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant storesnes kaip 60 mm storio naujas trinkeles | m2 | 30,68 |
| 5.8. | Betoninių trinkelių dangos įrengimas, panaudojant naudotas trinkeles | m2 | 16,63 |
| 5.9. | Betoninių trinkelių ir plytelių pjaustymas | m | 1,89 |
| **6.** | **Kiti gatvių priežiūros darbai:** |  |  |
| 6.1. | Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (įskaitant mokestį už sąvartyną) | t | 29,06 |
| 6.2. | Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi (įskaitant mokestį už sąvartyną) | t | 23,36 |
| 6.3. | Asfaltbetonio ir kitų gaminių išvežiojimas objekte atliekant mažų apimčių remonto ir gatvių priežiūros darbus | t | 18,35 |
| 6.4. | Krovininės automašinos paslaugos miesto teritorijoje | val. | 46,75 |
| 6.5. | Mini krautuvo paslaugos miesto teritorijoje | val. | 51,71 |
| 6.6. | Ekskavatoriaus paslaugos miesto teritorijoje | val. | 53,31 |
| 6.7. | Kelio darbuotojas III kat. darbai (val.) | val. | 23,66 |
| **7.** | **Vandens nuleidimo įrenginiai:** |  |  |
| 7.1. | Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų montavimas pėsčiųjų take | m | 165,03 |
| 7.2. | Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų montavimas važiuojamojoje dalyje | m | 246,18 |
| 7.3. | Vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm | m | 35,18 |
| 7.4. | Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (nekeičiant liuko) | vnt. | 122,11 |
| 7.5. | Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (pakeičiant liuką nauju) | vnt. | 325,82 |
| 7.6. | Požeminių komunikacijų šulinio sulūžusių gelžbetoninių elementų (dangčių, žiedų) pakeitimas naujais | m3 | 928,36 |
| 7.7. | Kelio griovių profilio atstatymas autogreideriu | 100 m | 66,90 |
| 7.8. | Tranšėjų ir iškasų užpylimas smėliu, tankinant | m3 | 18,64 |